건시스템(gunsys.com)	특수용접기능사 필기 기출문제(2014.7.20) 재구성 모의고사

특수용접기능사 필기 기출문제 (2014년 7월 20일 시행) 재구성 모의고사 답안
【1과목】 용접일반 (35문제)						【2과목】 용접재료 (15문제)						【3과목】 기계제도(비절삭부분) (10문제)
1	2	3	4	5		36	37	38	39	40		51	52	53	54	55
2	1	1	3	4		1	3	3	4	4		4	4	3	1	2
6	7	8	9	10		41	42	43	44	45		56	57	58	59	60
4	2	2	2	1		1	2	4	4	2		4	2	2	4	3
11	12	13	14	15		46	47	48	49	50
1	3	2	1	1		3	1	3	4	3
16	17	18	19	20
4	1	3	2	4
21	22	23	24	25
3	3	4	4	2
26	27	28	29	30
3	4	4	2	4
31	32	33	34	35
2	2	1	4	1
합격 점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
■ 기출문제 재구성 개요 실제 출제된 시험 문제를 학습에 유용하도록 일부 문제 순서와 지문을 출제의도로 볼 수 있는 키워드 및 사전적 정의를 유지하여 적절히 수정하였고, 일부 답항 순서와 지문을 답안에 해당하는 지문・용어・이미지를 유지하여 적절히 수정하였으며, 일부 문제는 재생산하였습니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 용접일반 (35문제)

1. 금속산화물이 알루미늄에 의하여 산소를 빼앗기는 반응에 의해 생성되는 열을 이용하여 금속을 접합하는 용접방법은?

① 일렉트로 슬래그 용접

② 테르밋 용접

③ 불활성 가스 금속 아크 용접

④ 스폿 용접

2. 맞대기 용접에서 판 두께가 대략 6㎜ 이하의 경우에 사용되는 홈의 형상은?

① I형	② X형

③ U형	④ H형

3. TIG 용접에서 청정작용이 가장 잘 발생하는 용접전원은?

① 직류 역극성일 때	② 직류 정극성일 때

③ 교류 정극성일 때	④ 극성에 관계없음

4. 다음 중 서브머지드 아크 용접에서 기공의 발생 원인과 거리가 가장 먼 것은?

① 용제의 건조불량

② 용접속도의 과대

③ 용접부의 구속이 심할 때

④ 용제 중에 불순물의 혼입

5. 안전모의 일반구조에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 안전모는 모체, 착장체 및 턱끈을 가질 것

② 착장체의 구조는 착용자의 머리부위에 균등한 힘이 분배되도록 한 것

③ 안전모의 내부수직거리는 25㎜ 이상 50㎜ 미만일 것

④ 착장체의 머리 고정대는 착용자의 머리 부위에 고정하도록 조절할 수 없을 것

6. 아크전류가 일정할 때 아크전압이 높아지면 용접봉의 용융속도가 늦어지고, 아크전압이 낮아지면 용융속도가 빨라지는 특성은?

① 부저항 특성	② 전압회복 특성

③ 절연회복 특성	④ 아크길이 자기제어 특성

7. 일반적으로 피복 아크 용접 시 운봉폭은 심선 지름의 몇 배인가?

① 1~2배	② 2~3배

③ 5~6배	④ 7~8배

8. 시중에서 시판되는 구리 제품의 종류가 아닌 것은?

① 전기동	② 산화동

③ 정련동	④ 무산소동

9. 암모니아(NH₃) 가스 중에서 500℃ 정도로 장시간 가열하여 강제품의 표면을 경화시키는 열처리는?

① 침탄 처리	② 질화 처리

③ 화염 경화처리	④ 고주파 경화처리

10. 냉간가공을 받은 금속의 재결정에 대한 일반적인 설명으로 틀린 것은?

① 가공도가 낮을수록 재결정 온도는 낮아진다.

② 가공시간이 길수록 재결정 온도는 낮아진다.

③ 철의 재결정온도는 330~450℃ 정도이다.

④ 재결정 입자의 크기는 가공도가 낮을수록 커진다.

11. 황동의 화학적 성질에 해당되지 않는 것은?

① 질량 효과	② 자연 균열

③ 탈아연 부식	④ 고온 탈아연

12. 18%Cr – 8%Ni계 스테인리스강의 조직은?

① 페라이트계	② 마텐자이트계

③ 오스테나이트계	④ 시멘타이트계

13. 주강제품에는 기포, 기공 등이 생기기 쉬우므로 제강작업 시에 쓰이는 탈산제는?

① P.S	② Fe-Mn

③ SO₂	④ Fe₂O₃

14. Fe-C 상태도에서 아공석강의 탄소함량으로 옳은 것은?

① 0.025~0.8%C	② 0.80~2.0%C

③ 2.0~4.3%C	④ 4.3~6.67%C

15. 저온 메짐을 일으키는 원소는?

① 인(P)	② 황(S)

③ 망간(Mn)	④ 니켈(Ni)

16. 피복 아크 용접 시 용접회로의 구성순서가 바르게 연결된 것은?

① 용접기 → 접지케이블 → 용접봉홀더 → 용접봉 → 아크 → 모재 → 헬멧

② 용접기 → 전극케이블 → 용접봉홀더 → 용접봉 → 아크 → 접지케이블 → 모재

③ 용접기 →  → 접지케이블 → 용접봉홀더 → 용접봉 → 아크 → 전극케이블 → 모재

④ 용접기 → 전극케이블 → 용접봉홀더 → 용접봉 → 아크 → 모재 → 접지케이블

17. 정류기형 직류 아크 용접기의 특성에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 보수와 점검이 어렵다.

② 취급이 간단하고, 가격이 싸다.

③ 고장이 적고, 소음이 나지 않는다.

④ 교류를 정류하므로 완전한 직류를 얻지 못한다.

18. 동일한 용접조건에서 피복 아크 용접할 경우 용입이 가장 깊게 나타나는 것은?

① 교류(AC)	② 직류 역극성(DCRP)

③ 직류 정극성(DCSP)	④ 고주파 교류(ACHF)

19. 탄소강의 종류 중 탄소 함유량이 0.3~0.5%이고, 탄소량이 증가함에 따라서 용접부에서 저온 균열이 발생될 위험성이 커지기 때문에 150~250℃로 예열을 실시할 필요가 있는 탄소강은?

① 저탄소강	② 중탄소강

③ 고탄소강	④ 대탄소강

20. 가스 용접봉의 성분 중에서 인(P)이 모재에 미치는 영향을 올바르게 설명한 것은?

① 기공을 막을 수도 있으나 강도가 떨어지게 된다.

② 강의 강도를 증가시키나 연신율, 굽힘성 등이 감소된다.

③ 용접부의 저항력을 감소시키고, 기공 발생의 원인이 된다.

④ 강에 취성을 주며, 가연성을 잃게 하는데 특히 암적색으로 가열한 경우는 대단히 심하다.

21. 오스테나이트계 스테인리스강을 용접 시 냉각과정에서 고온균열이 발생하게 되는 원인으로 틀린 것은?

① 아크의 길이가 너무 길 때

② 모재가 오염되어 있을 때

③ 크레이터 처리를 하였을 때

④ 구속력이 가해진 상태에서 용접할 때

22. 텅스텐(W)의 용융점은 약 몇 ℃인가?

① 1538℃	② 2610℃

③ 3410℃	④ 4310℃

23. 저온뜨임의 목적이 아닌 것은?

① 치수의 경년변화 방지

② 담금질 응력 제거

③ 내마모성의 향상

④ 기공의 방지

24. 현미경 시험용 부식제 중 알루미늄 및 그 합급용에 사용되는 것은?

① 초산 알코올 용액	② 피크린산 용액

③ 왕수	④ 수산화나트륨 용액

25. 전기에 감전되었을 때 체내에 흐르는 전류가 몇 mA일 때 근육 수축이 일어나는가?

① 5mA	② 20mA

③ 50mA	④ 100mA

26. 아크 용접에서 피복제의 작용을 설명한 것 중 틀린 것은?

① 전기절연 작용을 한다.

② 아크(arc)를 안정하게 한다.

③ 스패터링(spattering)을 많게 한다.

④ 용착금속의 탄산정련 작용을 한다.

27. 강의 인성을 증가시키며, 특히 노치 인성을 증가시켜 강의 고온 가공을 쉽게 할 수 있도록 하는 원소는?

① P	② Si

③ Pb	④ Mn

28. 플라즈마 아크 절단법에 관한 설명이 틀린 것은?

① 알루미늄 등의 경금속에는 작동가스로 아르곤과 수소의 혼합가스가 사용된다.

② 가스절단과 같은 화학반응은 이용하지 않고, 고속의 플라즈마를 사용한다.

③ 텅스텐전극과 수냉 노즐사이에 아크를 발생시키는 것을 비이행형 절단법이라 한다.

④ 기체의 원자가 저온에서 음(-)이온으로 분리된 것을 플라즈마라 한다.

29. AW 220, 무부하 전압 80V, 아크전압이 30V인 용접기의 효율은? (단, 내부손실은 2.5kW이다.)

① 71.5%	② 72.5%

③ 73.5%	④ 74.5%

30. 예열용 연소 가스로는 주로 수소가스를 이용하며, 침몰선의 해체, 교량의 교각 개조 등에 사용되는 절단법은?

① 스카핑	② 산소창 절단

③ 분말절단	④ 수중절단

31. 피복아크 용접봉의 보관과 건조 방법으로 틀린 것은?

① 건조하고 진동이 없는 곳에 보관한다.

② 저소수계는 100~150℃에서 30분 건조한다.

③ 피복제의 계통에 따라 건조 조건이 다르다.

④ 일미나이트계는 70~100℃에서 30~60분 건조한다.

32. 가스절단 작업을 할 때 양호한 절단면을 얻기 위하여 예열 후 절단을 실시하는데 예열불꽃이 강할 경우 미치는 영향 중 잘못 표현된 것은?

① 절단면이 거칠어진다.

② 절단면이 매우 양호하다.

③ 모서리가 용융되어 둥글게 된다.

④ 슬래그 중의 철 성분의 박리가 어려워진다.

33. 아크 용접기에 사용하는 변압기는 어느 것이 가장 적합한가?

① 누설 변압기	② 단권 변압기

③ 계기용 변압기	④ 전압 조정용 변압기

34. 가스용접에서 전진법과 비교한 후진법의 설명으로 맞는 것은?

① 열 이용률이 나쁘다.

② 용접속도가 느리다.

③ 용접변형이 크다.

④ 두꺼운 판의 용접에 적합하다.

35. 산소에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 가연성 가스이다.

② 무색, 무취, 무미이다.

③ 물의 전기분해로도 제조한다.

④ 액체 산소는 보통 연한 청색을 띤다.

【2과목】 용접재료 (15문제)

36. 모재의 열 변형이 거의 없으며, 이종 금속의 용접이 가능하고 정밀한 용접을 할 수 있으며, 비접촉식 방식으로 모재에 손상을 주지 않는 용접은?

① 레이저 용접	② 테르밋 용접

③ 스터드 용접	④ 플라즈마 제트 아크 용접

37. 납땜에 관한 설명 중 맞는 것은?

① 경납땜은 주로 납과 주석의 합금용제를 많이 사용한다.

② 연납땜은 450℃ 이상에서 하는 작업이다.

③ 납땜은 금속 사이에 융점이 낮은 별개의 금속을 용융 첨가하여 접합한다.

④ 은납의 주성분은 은, 납, 탄소 등의 합금이다.

38. 용접부의 비파괴 시험에 속하는 것은?

① 인장시험	② 화학분석시험

③ 침투시험	④ 용접균열시험

39. 용접 시 발생되는 아크 광선에 대한 재해 원인이 아닌 것은?

① 차광도가 낮은 차광 유리를 사용했을 때

② 사이드에 아크 빛이 들어 왔을 때

③ 아크 빛을 직접 눈으로 보았을 때

④ 차광도가 높은 차광 유리를 사용했을 때

40. 용접전의 일반적인 준비 사항이 아닌 것은?

① 용접재로 확인	② 용접사 선정

③ 용접봉의 선택	④ 후열과 풀림

41. TIG 용접에서 보호 가스로 주로 사용하는 가스는?

① Ar, He	② CO, Ar

③ He, CO₂	④ CO, He

42. 이산화탄소 아크 용접의 시공법에 대한 설명으로 맞는 것은?

① 와이어의 돌출길이가 길수록 비드가 아름답다.

② 와이어의 용융속도는 아크전류에 정비례하여 증가한다.

③ 와이어의 돌출길이가 길수록 늦게 용융된다.

④ 와이어의 돌출길이가 길수록 아크가 안정된다.

43. 서브머지드 아크 용접에서 루트 간격이 0.8㎜ 보다 넓을 때 누설방지 비드를 배치하는 가장 큰 이유로 맞는 것은?

① 기공을 방지하기 위하여

② 크랙을 방지하기 위하여

③ 용접변형을 방지하기 위하여

④ 용락을 방지하기 위하여

44. MIG 용접 시 와이어 송급 방식의 종류가 아닌 것은?

① 풀 방식	② 푸시 방식

③ 푸시 풀 방식	④ 푸시 언더 방식

45. 다음 중 심 용접의 종류가 아닌 것은?

① 맞대기 심 용접	② 슬롯 심 용접

③ 매시 심 용접	④ 포일 심 용접

46. 매크로 조직 시험에서 철강재의 부식에 사용되지 않는 것은?

① 염산 1 : 물 1의 액

② 염산 38 : 황산 1.2 : 물 5.0의 액

③ 소금 1 : 물 1.5의 액

④ 초산 1 : 물 3의 액

47. 서브머지드 아크 용접의 용제에서 광물성 원료를 고온(1300℃ 이상)으로 용융한 후 분쇄하여 적합한 입도로 만드는 용제는?

① 용융형 용제	② 소결형 용제

③ 첨가형 용제	④ 혼성형 용제

48. 용접결함과 그 원인을 조합한 것으로 틀린 것은?

① 선상조직 – 용착금속의 냉각속도가 빠를 때

② 오버랩 – 전류가 너무 낮을 때

③ 용입 불량 – 전류가 너무 높을 때

④ 슬래그 섞임 – 전층의 슬래그 제거가 불완전할 때

49. 용접작업을 할 때 발생한 변형을 가열하여 소성변형을 시켜서 교정하는 방법으로 틀린 것은?

① 박판에 대한 점수축법

② 형재에 대한 직선수축법

③ 가열 후 해머질 하는 법

④ 피닝법

50. 다음 중 CO₂ 가스 아크용접에 적용되는 금속으로 맞는 것은?

① 알루미늄	② 황동

③ 연강	④ 마그네슘

【3과목】 기계제도(비절삭부분) (10문제)

51. 다음 중 기계제도 분야에서 가장 많이 사용되며, 제3각법에 의하여 그리므로 모양을 엄밀, 정확하게 표시할 수 있는 도면은?

① 캐비닛도	② 등각투상도

③ 투시도	④ 정투상도

52. 다음 중 치수 보조 기호를 적용할 수 없는 것은?

① 구의 지름 치수	② 단면이 정사각형인 면

③ 판재의 두께 치수	④ 단면이 정삼각형인 면

53. 다음 중 용접 구조용 압연 강재의 KS 기호는?

① SS 400	② SCW 450

③ SM 400 C	④ SCM 415 M

54. 다음 중 단독형체로 적용되는 기하공차로만 짝지어진 것은?

① 평면도, 진원도	② 진직도, 직각도

③ 평행도, 경사도	④ 위치도, 대칭도

55. 기계제도에서 도면의 크기 및 양식에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 도면 용지는 A형 사이즈를 사용할 수 있으며, 연장하는 경우에는 연장 사이즈를 사용한다.

② A4~A0 도면 용지는 반드시 긴 쪽을 좌우 방향으로 놓고서 사용해야 한다.

③ 도면에는 반드시 윤곽선 및 중심마크를 그린다.

④ 복사한 도면을 접을 때 그 크기는 원칙적으로 A4 크기로 한다.

56. 물체의 정면도를 기준으로 하여 뒤쪽에서 본 투상도는?

① 정면도	② 평면도

③ 저면도	④ 배면도

57. 다음 그림에서 축 끝에 도시된 센터 구멍 기호가 뜻하는 것은?

① 센터 구멍이 남아 있어도 좋다.

② 센터 구멍이 필요하지 않다.

③ 센터 구멍을 반드시 남겨둔다.

④ 센터 구멍이 필요하다.

58. 그림과 같은 용접 이음을 용접 기호로 옳게 표시한 것은?

①	②

③	④

59. 배관 도시 기호 중 체크밸브를 나타내는 것은?

①	②

③	④

60. 그림과 같은 도면에서 ⓐ 판의 두께는 얼마인가?

① 6㎜	② 12㎜

③ 15㎜	④ 16㎜