건시스템(gunsys.com)	특수용접기능사 필기 기출문제(2014.10.11) 재구성 모의고사

특수용접기능사 필기 기출문제 (2014년 10월 11일 시행) 재구성 모의고사 답안
【1과목】 용접일반 (35문제)						【2과목】 용접재료 (15문제)						【3과목】 기계제도(비절삭부분) (10문제)
1	2	3	4	5		36	37	38	39	40		51	52	53	54	55
4	2	2	4	1		4	3	1	2	1		2	3	3	2	1
6	7	8	9	10		41	42	43	44	45		56	57	58	59	60
1	2	3	2	4		2	1	3	2	3		4	4	2	1	1
11	12	13	14	15		46	47	48	49	50
1	4	2	4	3		1	4	3	4	4
16	17	18	19	20
2	1	2	1	1
21	22	23	24	25
3	3	4	2	1
26	27	28	29	30
2	3	4	1	3
31	32	33	34	35
3	4	3	3	2
합격 점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
■ 기출문제 재구성 개요 실제 출제된 시험 문제를 학습에 유용하도록 일부 문제 순서와 지문을 출제의도로 볼 수 있는 키워드 및 사전적 정의를 유지하여 적절히 수정하였고, 일부 답항 순서와 지문을 답안에 해당하는 지문・용어・이미지를 유지하여 적절히 수정하였으며, 일부 문제는 재생산하였습니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 용접일반 (35문제)

1. 아크 에어 가우징법으로 절단을 할 때 사용되어지는 장치가 아닌 것은?

① 가우징 토치	② 가우징 봉

③ 컴프레셔	④ 냉각장치

2. 가스 실드계의 대표적인 용접봉으로 유기물을 20%~30% 정도 포함하고 있는 용접봉은?

① E4303	② E4311

③ E4313	④ E4324

3. 가스 절단에서 절단하고자 하는 판의 두께가 25.4㎜일 때, 표준 드래그의 길이는?

① 2.4㎜	② 5.2㎜

③ 6.4㎜	④ 7.2㎜

4. 수중절단에 주로 사용되는 가스는?

① 아세틸렌가스	② 부탄가스

③ LPG	④ 수소가스

5. 직류 아크 용접의 정극성과 역극성의 특징에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 정극성은 용접봉의 용융이 느리고 모재의 용입이 깊다.

② 모재에 음극(－), 용접봉에 양극(＋)을 연결하는 것을 정극성이라 한다.

③ 역극성은 일반적으로 비드 폭이 좁고 두꺼운 모재의 용접에 적당하다

④ 역극성은 용접봉의 용융이 빠르고 모재의 용입이 깊다.

6. 산소 용기에 각인되어 있는 TP와 FP는 무엇을 의미하는가?

① TP : 내압시험 압력, FP : 최고충전 압력

② TP : 용기중량, FP : 내용적(실측)

③ TP : 내용적(실측), FP : 용기중량

④ TP : 최고충전 압력, FP : 내압시험 압력

7. 교류 아크 용접기의 규격 AW-300에서 300이 의미하는 것은?

① 무부하 전압	② 정격 2차 전류

③ 정격 사용률	④ 정격 부하 전압

8. 피복 아크 용접봉의 용융금속 이행 형태에 따른 분류가 아닌 것은?

① 스프레이형	② 글로뷸러형

③ 슬래그형	④ 단락형

9. 일반적으로 가스용접봉의 지름이 2.6㎜일 때 강판의 두께는 몇 ㎜ 정도가 적당한가?

① 1.6㎜	② 3.2㎜

③ 4.5㎜	④ 6.0㎜

10. 다음 중 용접 작업에 영향을 주는 요소가 아닌 것은?

① 용접봉 각도	② 아크 길이

③ 용접 속도	④ 용접 비드

11. 피복 아크 용접에서 아크 안정제에 속하는 피복 배합제는?

① 산화티탄	② 탄산마그네슘

③ 페로망간	④ 알루미늄

12. 아세틸렌은 각종 액체에 잘 용해된다. 그러면 1기압 아세톤 2ℓ에는 몇 ℓ의 아세틸렌이 용해되는가?

① 2	② 10

③ 25	④ 50

13. 아크용접에서 부하전류가 증가하면 단자전압이 저하하는 특성을 무슨 특성이라 하는가?

① 상승특성	② 수하특성

③ 정전류 특성	④ 정전압 특성

14. 용접전류에 의한 아크 주위에 발생하는 자장이 용접봉에 대해서 비대칭으로 나타나는 현상을 방지하기 위한 방법 중 옳은 것은?

① 용접봉 끝을 아크가 쏠리는 방향으로 기울인다.

② 접지점을 될 수 있는 대로 용접부에서 가까이 한다.

③ 직류용접에서 극성을 바꿔 연결한다.

④ 피복제가 모재에 접촉할 정도로 짧은 아크를 사용한다.

15. 아크가 발생하는 초기에 용접봉과 모재가 냉각되어 있어 용접 입열이 부족하여 아크가 불안정하기 때문에 아크 초기에만 용접 전류를 특별히 크게 해주는 장치는?

① 원격제어 장치	② 전격방지 장치

③ 핫 스타트 장치	④ 고주파발생 장치

16. 산소용기의 내용적이 33.7리터(ℓ)인 용기에 120kgf/㎠이 충전되어 있을 때, 대기압 환산용적은 몇 리터인가?

① 2803	② 4044

③ 28030	④ 40440

17. 연강용 피복아크 용접봉 심선의 4가지 화학성분 원소는?

① C , Si , P , S	② C , Si , Fe , S

③ C , Si , Ca, P	④ Al , Fe , Ca , P

18. 알루미늄 합금 재료가 가공된 후 시간의 경과에 따라 합금이 경화하는 현상은?

① 재결정	② 시효경화

③ 가공경화	④ 인공시효

19. 경금속(Light Metal) 중에서 가장 가벼운 금속은?

① 리튬(Li)	② 베릴륨(Be)

③ 마그네슘(Mg)	④ 티타늄(Ti)

20. 정련된 용강을 노 내에서 Fe-Mn, Fe-Si, Al 등으로 완전 탈산시킨 강은?

① 킬드강	② 세미킬드강

③ 캡드강	④ 림드강

21. 합금 공구강을 나타내는 한국산업표준(KS)의 기호는?

① SKH 2	② SCr 2

③ STS 11	④ SNCM

22. 스테인리스강의 금속 조직학상 분류에 해당하지 않는 것은?

① 마텐자이트계	② 페라이트계

③ 시멘타이트계	④ 오스테나이트계

23. 구리에 40~50% Ni을 첨가한 합금으로서 전기저항이 크고 온도계수가 일정하므로 통신기자재, 저항선, 전열선 등에 사용하는 니켈합금은?

① 인바	② 엘린바

③ 모넬메탈	④ 콘스탄탄

24. 강의 표면에 질소를 침투시켜 경화시키는 표면 경화법은?

① 침탄법	② 질화법

③ 세라다이징	④ 고주파 담금질

25. 합금강의 분류에서 특수 용도용으로 게이지, 시계추 등에 사용되는 것은?

① 불변강	② 쾌삭강

③ 규소강	④ 스프링강

26. 인장강도가 98~196MPa정도이며, 기계 가공성이 좋아 공작기계의 베드, 일반기계 부품, 수도관 등에 사용되는 주철은?

① 백주철	② 회주철

③ 반주철	④ 흑주철

27. 열처리된 탄소강의 현미경 조직에서 경도가 가장 높은 것은?

① 소르바이트	② 오스테나이트

③ 마텐자이트	④ 트루스타이트

28. 용접부품에서 일어나기 쉬운 잔류응력을 감소시키기 위한 열처리 방법은?

① 확산풀림(diffusion annealing)

② 연화풀림(softening annealing)

③ 완전풀림(full annealing)

④ 응력제거 풀림(stress relief annealing)

29. 초음파 탐상법의 특징 설명으로 틀린 것은?

① 초음파의 투과 능력이 작아 얇은 판의 검사에 적합하다.

② 감도가 높으므로 미세한 결함을 검출 할 수 있다.

③ 검사 시험체의 한 면에서도 검사가 가능하다.

④ 결함의 위치와 크기를 비교적 정확히 알 수 있다.

30. 다음 중 용제와 와이어가 분리되어 공급되고 아크가 용제 속에서 일어나며 잠호용접이라 불리는 용접은?

① MIG 용접

② 시임용접

③ 서브머지드 아크 용접

④ 일렉트로 슬래그 용접

31. 용접 후 변형을 교정하는 방법이 아닌 것은?

① 박판에 대한 점 수축법

② 형재(形材)에 대한 직선 수축법

③ 가스 가우징법

④ 롤러에 거는 방법

32. 용접전압이 25V, 용접전류가 350A, 용접속도가 40㎝/min인 경우 용접 입열량은 몇 J/㎝ 인가?

① 10500 J/㎝	② 11500 J/㎝

③ 12125 J/㎝	④ 13125 J/㎝

33. 용접 이음 준비 중 홈 가공에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 피복 아크 용접에서는 54~70% 정도의 홈 각도가 적합하다.

② 홈 모양은 용접방법과 조건에 따라 다르다.

③ 용접 균열은 루트 간격이 넓을수록 적게 발생한다.

④ 홈 가공의 정밀 또는 용접 능률과 이음의 성능에 큰 영향을 준다.

34. 그림과 같이 용접선의 방향과 하중의 방향이 직교한 필릿 용접은?

① 측면 필릿 용접	② 경사 필릿 용접

③ 전면 필릿 용접	④ T형 필릿 용접

35. 아크 플라즈마는 고전류가 되면 방전전류에 의하여 생기는 자장과 전류의 작용으로 아크의 단면이 수축된다. 그 결과 아크 단면이 수축하여 가늘게 되고 전류밀도가 증가한다. 이와 같은 성질을 무엇이라고 하는가?

① 열적 핀치효과	② 자기적 핀치효과

③ 플라스마 핀치효과	④ 동적 핀치효과

【2과목】 용접재료 (15문제)

36. 안전 보호구의 구비요건 중 틀린 것은?

① 구조와 끝마무리가 양호할 것

② 재료의 품질이 양호할 것

③ 착용이 간편할 것

④ 위험, 유해요소에 대한 방호성능이 나쁠 것

37. 피복 아크 용접기를 설치해도 되는 장소는?

① 수증기 또는 습도가 높은 곳

② 먼지가 매우 많고 옥외의 비바람이 치는 곳

③ 폭발성 가스가 존재하지 않는 곳

④ 진동이나 충격을 받는 곳

38. CO₂ 가스 아크 용접에서 복합 와이어의 구조에 해당하지 않는 것은?

① C관상 와이어	② S관상 와이어

③ 아코스 와이어	④ NCG 와이어

39. 다음 중 비파괴 시험이 아닌 것은?

① 초음파 시험	② 피로 시험

③ 침투 시험	④ 누설 시험

40. 다음 중 화재 및 폭발의 방지조치가 아닌 것은?

① 가연성 가스는 대기 중에 방출시킨다.

② 배관 또는 기기에서 가연성 가스의 누출여부를 철저히 점검한다.

③ 가스용접 시에는 가연성 가스가 누설되지 않도록 한다.

④ 용접작업 부근에 점화원을 두지 않도록 한다.

41. 불활성 가스 금속 아크(MIG) 용접의 특징 설명으로 옳은 것은?

① TIG 용접에 비해 전류밀도가 낮아 용접속도가 느리다.

② TIG 용접에 비해 전류밀도가 높아 용융속도가 빠르고 후판용접에 적합하다.

③ 각종 금속용접이 불가능하다.

④ 바람의 영향을 받지 않아 방풍대책이 필요 없다.

42. 가스 절단 작업 시 주의 사항이 아닌 것은?

① 가스 누설의 점검은 수시로 해야 하며 간단히 라이터로 할 수 있다.

② 절단 진행 중에 시선은 절단면을 떠나서는 안 된다.

③ 가스 호스가 용융 금속이나 산화물의 비산으로 인해 손상되지 않도록 한다.

④ 가스 호스가 꼬여 있거나 막혀 있는지를 확인한다.

43. 본 용접의 용착법 중 각 층마다 전체 길이를 용접하면서 쌓아올리는 방법으로 용접하는 것은?

① 전진 블록법	② 케스케이드법

③ 빌드업법	④ 스킵법

44. TIG 용접 시 텅스텐 전극의 수명을 연장시키기 위하여 아크를 끊은 후 전극의 온도가 얼마일 때까지 불활성 가스를 흐르게 하는가?

① 100℃	② 300℃

③ 500℃	④ 700℃

45. 연납과 경납을 구분하는 용융점은 몇 ℃인가?

① 200℃	② 300℃

③ 450℃	④ 500℃

46. 용접부에 은점을 일으키는 주요 원소는?

① 수소	② 인

③ 산소	④ 탄소

47. 교류아크 용접기의 종류가 아닌 것은?

① 가동 철심형	② 가동 코일형

③ 가포화 리액터형	④ 정류기형

48. TIG 용접에서 전극봉의 마모가 심하지 않으면서 청정작용이 있고 알루미늄이나 마그네슘 용접에 가장 적합한 전원 형태는?

① 직류 역극성(DCRP)	② 직류 정극성(DCSP)

③ 고주파 교류(ACHF)	④ 일반 교류(AC)

49. 일렉트로 슬래그 아크 용접에 대한 설명 중 맞지 않는 것은?

① 일렉트로 슬래그 용접의 홈 형상은 I형 그대로 사용한다.

② 일렉트로 슬래그 용접은 단층 수직 상진 용접을 하는 방법이다.

③ 일렉트로 슬래그 용접은 아크를 발생시키지 않고 와이어와 용융 슬래그 그리고 모재 내에 흐르는 전기 저항열에 의하여 용접한다.

④ 일렉트로 슬래그 용접 전원으로는 정전류형의 직류가 적합하고, 용융금속의 용착량은 90% 정도이다.

50. 용접 결함 종류가 아닌 것은?

① 기공	② 언더컷

③ 균열	④ 용착금속

【3과목】 기계제도(비절삭부분) (10문제)

51. 재료기호가 “SM400C”로 표시되어 있을 때 이는 무슨 재료인가?

① 탄소 공구강 강재	② 용접 구조용 압연 강재

③ 스프링 강재	④ 일반 구조용 압연 강재

52. 회전도시 단면도에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 절단선의 연장선 위에 그린다.

② 절단면은 90° 회전하여 표시한다.

③ 도형 내의 절단한 곳에 겹쳐서 도시할 경우 굵은 실선을 사용하여 그린다.

④ 절단할 곳의 전·후를 끊어서 그 사이에 그린다.

53. 도면에 그려진 길이가 실제 대상물의 길이보다 큰 경우 사용한 척도의 종류인 것은?

① 현척	② 실척

③ 배척	④ 축척

54. 대상물의 보이는 부분의 모양을 표시하는데 사용하는 선은?

① 치수선	② 외형선

③ 숨은선	④ 기준선

55. 기계제도의 치수 보조 기호 중에서 SØ는 무엇을 나타내는 기호인가?

① 구의 지름	② 원통의 지름

③ 판의 두께	④ 원호의 길이

56. 다음 그림과 같은 양면 용접부 조합기호의 명칭으로 옳은 것은?

① 넓은 루트면이 있는 K형 맞대기 용접

② 넓은 루트면이 있는 양면 V 형 용접

③ 양면 V 형 맞대기 용접

④ 양면 U 형 맞대기 용접

57. 그림과 같은 관 표시 기호의 종류는?

① 크로스	② 리듀서

③ 디스트리뷰터	④ 휨 관 조인트

58. 다음 그림은 경유 서비스 탱크 지지철물의 정면도와 측면도이다. 모두 동일한 ㄱ 형강일 경우 중량은 약 몇 kgf인가? (단, ㄱ형강(L-50×50×6)의 단위 m당 중량은 4.43kgf/m이고, 정면도와 측면도에서 좌우 대칭이다.)

① 44.3	② 53.1

③ 55.4	④ 76.1

59. 아래 그림은 원뿔을 경사지게 자른 경우이다. 잘린 원뿔의 전개 형태로 가장 올바른 것은?

①	②

③	④

60. 3각법으로 정투상한 아래 도면에서 정면도와 우측면도에 가장 적합한 평면도는?

①	②

③	④