건시스템(gunsys.com)	특수용접기능사 필기 기출문제(2015.4.4) 재구성 모의고사

특수용접기능사 필기 기출문제 (2015년 4월 4일 시행) 재구성 모의고사 답안
【1과목】 용접일반 (35문제)						【2과목】 용접재료 (15문제)						【3과목】 기계제도(비절삭부분) (10문제)
1	2	3	4	5		36	37	38	39	40		51	52	53	54	55
2	1	3	2	3		4	1	3	3	1		4	2	4	3	3
6	7	8	9	10		41	42	43	44	45		56	57	58	59	60
1	4	3	3	모두답		4	2	1	2	1		4	2	1	1	1
11	12	13	14	15		46	47	48	49	50
2	3	1	2	1		4	3	3	2	4
16	17	18	19	20
2	2	3	4	1
21	22	23	24	25
4	4	3	1	1
26	27	28	29	30
3	3	1	4	3
31	32	33	34	35
1	2	4	4	1
합격 점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
10번은 자격검정 시행기관에서 시험 당일 가답안으로 답항 4를 발표하였지만, 문제 의견 수렴기간을 거친 후 결정한 확정답안에서 오류를 인정하여 전항 답안으로 결정한 문제입니다.
■ 기출문제 재구성 개요 실제 출제된 시험 문제를 학습에 유용하도록 일부 문제 순서와 지문을 출제의도로 볼 수 있는 키워드 및 사전적 정의를 유지하여 적절히 수정하였고, 일부 답항 순서와 지문을 답안에 해당하는 지문・용어・이미지를 유지하여 적절히 수정하였으며, 일부 문제는 재생산하였습니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 용접일반 (35문제)

1. 피복아크 용접 후 실시하는 비파괴 검사방법이 아닌 것은?

① 자분 탐상법

② 피로 시험법

③ 침투 탐상법

④ 방사선 투과 검사법

2. 다음 중 용접이음에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 필릿 용접에서는 형상이 일정하고, 미용착부가 없어 응력분포상태가 단순하다.

② 맞대기 용접이음에서 시점과 크레이터 부분에서는 비드가 급랭하여 결함을 일으키기 쉽다.

③ 전면 필릿 용접이란 용접선의 방향이 하중의 방향과 거의 직각인 필릿 용접을 말한다.

④ 겹치기 필릿 용접에서는 루트부에 응력이 집중되기 때문에 보통 맞대기 이음에 비하여 피로강도가 낮다.

3. 변형과 잔류응력을 최소로 해야 할 경우 사용되는 용착법으로 가장 적합한 것은?

① 후진법	② 전진법

③ 스킵법	④ 덧살 올림법

4. 이산화탄소 용접에 사용되는 복합 와이어(flux cored wire)의 구조에 따른 종류가 아닌 것은?

① 아코스 와이어	② T관상 와이어

③ Y관상 와이어	④ S관상 와이어

5. 불활성 가스 아크용접에 주로 사용되는 가스는?

① CO₂	② CH₄

③ Ar	④ C₂H₂

6. 다음 중 용접 결함에서 구조상 결함에 속하는 것은?

① 기공	② 인장강도의 부족

③ 변형	④ 화학적 성질 부족

7. 다음 TIG 용접에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 박판 용접에 적합한 용접법이다.

② 교류나 직류가 사용된다.

③ 비소모식 불활성 가스 아크 용접법이다.

④ 전극봉은 연강봉이다.

8. 아르곤(Ar)가스는 1기압 하에서 6500(L) 용기에 몇 기압으로 충전하는가?

① 100 기압	② 120 기압

③ 140 기압	④ 160 기압

9. 불활성 가스 텅스텐(TIG) 아크 용접에서 용착금속의 용락을 방지하고 용착부 뒷면의 용착금속을 보호하는 것은?

① 포지셔너(psitioner)	② 지그(zig)

③ 뒷받침(backing)	④ 앤드탭(end tap)

10. 구리 합금 용접 시험편을 현미경 시험할 경우 시험용 부식재로 주로 사용되는 것은?

① 왕수	② 피크린산

③ 수산화나트륨	④ 연화철액

11. 용접 결함 중 치수상의 결함에 대한 방지대책과 가장 거리가 먼 것은?

① 역변형법 적용이나 지그를 사용한다.

② 습기, 이물질 제거 등 용접부를 깨끗이 한다.

③ 용접 전이나 시공 중에 올바른 시공법을 적용한다.

④ 용접조건과 자세, 운봉법을 적정하게 한다.

12. TIG용접에 사용되는 전극봉의 조건으로 틀린 것은?

① 고융용점의 금속

② 전자방출이 잘되는 금속

③ 전기 저항률이 많은 금속

④ 열 전도성이 좋은 금속

13. 철도 레일 이음 용접에 적합한 용접법은?

① 태르밋 용접	② 서브머지드 용접

③ 스터드 용접	④ 그래비티 및 오토콘 용접

14. 통행과 운반관련 안전조치로 가장 거리가 먼 것은?

① 뛰지 말 것이며 한 눈을 팔거나 주머니에 손을 넣고 걷지 말 것

② 기계와 다른 시설물과의 사이의 통행로 폭은 30cm 이상으로 할 것

③ 운반차는 규정 속도를 지키고 운반 시 시야를 가리지 않게 할 것

④ 통행로와 운반차, 기타 시설물에는 안전 표지색을 이용한 안전표지를 할 것

15. 플라즈마 아크의 종류 중 모재가 전도성 물질이어야 하며, 열효율이 높은 아크는?

① 이행형 아크	② 비이행형 아크

③ 중간형 아크	④ 피복 아크

16. TIG 용접에서 전극봉은 세라믹 노즐의 끝에서부터 몇 ㎜ 정도 돌출시키는 것이 가장 적당한가?

① 1~2㎜	② 3~6㎜

③ 7~9㎜	④ 10~12㎜

17. 다음 파괴시험 방법 중 충격시험 방법은?

① 전단시험	② 샤르피시험

③ 크리프시험	④ 응력부식 균열시험

18. 초음파 탐상 검사 방법이 아닌 것은?

① 공진법	② 투과법

③ 극간법	④ 펄스반사법

19. 레이저 빔 용접에 사용되는 레이저의 종류가 아닌 것은?

① 고체 레이저	② 액체 레이저

③ 극간법	④ 펄스반사법

20. 다음 중 저탄소강의 용접에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 용접균열의 발생 위험이 크기 때문에 용접이 비교적 어렵고, 용접법의 적용에 제한이 있다.

② 피복 아크 용접의 경우 피복아크 용접봉은 모재와 강도 수준이 비슷한 것을 선정하는 것이 바람직하다.

③ 판의 두께가 두껍고 구속이 큰 경우에는 저수소계 계통의 용접봉이 사용된다.

④ 두께가 두꺼운 강재일 경우 적절한 예열을 할 필요가 있다.

21. 15℃, 1kgf/㎠ 하에서 사용 전 용해 아세틸렌병의 무게가 50kgf이고, 사용 후 무게가 47kgf일 때 사용한 아세틸렌의 양은 몇 리터(L)인가?

① 2915	② 2815

③ 3815	④ 2715

22. 다음 용착법 중 다층 쌓기 방법인 것은?

① 전진법	② 대칭법

③ 스킵법	④ 케스케이드법

23. 다음 중 두께 20㎜인 강판을 가스 절단하였을 때 드래그(drag)의 길이가 5㎜이었다면 드래그 양은 몇 %인가?

① 5	② 20

③ 25	④ 100

24. 가스용접에 사용되는 용접용 가스 중 불꽃 온도가 가장 높은 가연성 가스는?

① 아세틸렌	② 메탄

③ 부탄	④ 천연가스

25. 가스용접에서 전진법과 후진법을 비교하여 설명한 것으로 옳은 것은?

① 용착금속의 냉각도는 후진법이 서냉된다.

② 용접변형은 후진법이 크다.

③ 산화의 정도가 심한 것은 후진법이다.

④ 용접속도는 후진법보다 전진법이 더 빠르다.

26. 가스 절단 시 절단면에 일정한 간격의 곡선이 진행방향으로 나타나는데 이것을 무엇이라 하는가?

① 슬래그(slag)	② 태핑(tapping)

③ 드래그(drag)	④ 가우징(gouging)

27. 피복금속 아크 용접봉의 피복제가 연소한 후 생성된 물질이 용접부를 보호하는 방식이 아닌 것은?

① 가스 발생식	② 슬래그 생성식

③ 스프레이 발생식	④ 반가스 발생식

28. 용해 아세틸렌 용기 취급 시 주의사항으로 틀린 것은?

① 아세틸렌 충전구가 동결 시는 50℃ 이상의 온수로 녹여야 한다.

② 저장 장소는 통풍이 잘 되어야 한다.

③ 용기는 반드시 캡을 씌워 보관한다.

④ 용기는 진동이나 충격을 가하지 말고 신중히 취급해야 한다.

29. AW300, 정격사용률이 40%인 교류아크 용접기를 사용하여 실제 150A의 전류 용접을 한다면 허용 사용률은?

① 80%	② 120%

③ 140%	④ 160%

30. 용접 용어와 그 설명이 잘못 연결된 것은?

① 모재 : 용접 또는 절단되는 금속

② 용융풀 : 아크열에 의해 용융된 쇳물 부분

③ 슬래그 : 용접봉이 용융지에 녹아 들어가는 것

④ 용입 : 모재가 녹은 깊이

31. 직류아크 용접에서 용접봉을 용접기의 음(-)극에, 모재를 양(＋)극에 연결한 경우의 극성은?

① 직류 정극성	② 직류 역극성

③ 용극성	④ 비용극성

32. 강제 표면의 흠이나 개제물, 탈탄층 등을 제거하기 위하여 얇고 타원형 모양으로 표면을 깎아내는 가공법은?

① 산소창 절단	② 스카핑

③ 탄소아크 절단	④ 가우징

33. 가동 철심형 용접기를 설명한 것으로 틀린 것은?

① 교류아크 용접기의 종류에 해당한다.

② 미세한 전류 조정이 가능하다.

③ 용접작업 중 가동 철심의 진동으로 소음이 발생할 수 있다.

④ 코일의 감긴 수에 따라 전류를 조정한다.

34. 용접 중 전류를 측정할 때 전류계(클램프 미터)의 측정위치로 적합한 것은?

① 1차측 접지선	② 피복 아크 용접봉

③ 1차측 케이블	④ 2차측 케이블

35. 저수소계 용접봉은 용접시점에서 기공이 생기기 쉬운데 해결방법으로 가장 적당한 것은?

① 후진법 사용

② 용접봉 끝에 페인트 도색

③ 아크 길이를 길게 사용

④ 접지점을 용접부에 가깝게 물림

【2과목】 용접재료 (15문제)

36. 다음 중 가스용접의 특징으로 틀린 것은?

① 전기가 필요 없다.

② 응용범위가 넓다.

③ 박판용접에 적당하다.

④ 폭발의 위험이 없다.

37. 다음 중 피복 아크 용접에 있어 용접봉에서 모재로 용융 금속이 옮겨가는 상태를 분류한 것이 아닌 것은?

① 폭발형	② 스프레이형

③ 글로뷸러형	④ 단락형

38. 주철의 용접 시 예열 및 후열 온도는 얼마 정도가 가장 적당한가?

① 100~200℃	② 300~400℃

③ 500~600℃	④ 700~800℃

39. 융점이 높은 코발트(Co) 분말과 1~5□m정도의 세라믹, 탄화 텅스텐 등의 입자들을 배합하여 확산과 소결 공정을 거쳐서 분말 야금법으로 입자강화 금속 복합재료를 제조한 것은?

① FRP	② FRS

③ 서멧(cermet)	④ 진공청정구리(OFHC)

40. 황동에 납(Pb)을 첨가하여 절삭성을 좋게 한 황동으로 스크류, 시계용 기어 등의 정밀가공에 사용되는 합금은?

① 리드 브라스(lead brass)

② 문츠메탈(munts metal)

③ 틴 브라스(tin brass)

④ 실루민(silumin)

41. 탄소강에 함유된 원소 중에서 고온 메짐(hot shortness)의 원인이 되는 것은?

① Si	② Mn

③ P	④ S

42. 알루미늄의 표면 방식법이 아닌 것은?

① 수산법	② 염산법

③ 황산법	④ 크롬산법

43. 재료 표면상에 일정한 높이로부터 낙하시킨 추가 반발하여 튀어 오르는 높이로부터 경도값을 구하는 경도기는?

① 쇼어 경도기	② 로크웰 경도기

③ 비커즈 경도기	④ 브리넬 경도기

44. Fe-C 평형 상태도에서 나타날 수 없는 반응은?

① 포정 반응	② 편정 반응

③ 공석 반응	④ 공정 반응

45. 강의 담금질 깊이를 깊게 하고 크리프 저항과 내식성을 증가시키며 뜨임 메짐을 방지하는데 효과가 있는 합금 원소는?

① Mo	② Ni

③ Cr	④ Si

46. 2~10%Sn, 0.6%P 이하의 합금이 사용되며 탄성률이 높아 스프링 재로로 가장 적합한 청동은?

① 알루미늄 청동	② 망간 청동

③ 니켈 청동	④ 인청동

47. 알루미늄 합금 중 대표적인 단련용 Al합금으로 주요성분이 Al-Cu-Mg-Mn인 것은?

① 알민	② 알드레리

③ 두랄루민	④ 하이드로날륨

48. 인장시험에서 표점거리가 50㎜의 시험편을 시험 후 절단된 표점거리를 측정하였더니 65㎜가 되었다. 이 시험편의 연신율은 얼마인가?

① 20%	② 23%

③ 30%	④ 33%

49. 면심입방격자 구조를 갖는 금속은?

① Cr	② Cu

③ Fe	④ Mo

50. 노멀라이징(normalizing) 열처리의 목적으로 옳은 것은?

① 연화를 목적으로 한다.

② 경도 향상을 목적으로 한다.

③ 인성부여를 목적으로 한다.

④ 재료의 표준화를 목적으로 한다.

【3과목】 기계제도(비절삭부분) (10문제)

51. 물체를 수직단면으로 절단하여 그림과 같이 조합하여 그릴 수 있는데, 이러한 단면도를 무슨 단면도라고 하는가?

① 은 단면도	② 한쪽 단면도

③ 부분 단면도	④ 회전도시 단면도

52. 일면 개선형 맞대기 용접의 기호로 맞는 것은?

①	②

③	④

53. 다음 배관 도면에 없는 배관 요소는?

① 티	② 엘보

③ 플랜지 이음	④ 나비 밸브

54. 치수선상에서 인출선을 표시하는 방법으로 옳은 것은?

①	②

③	④

55. KS 재료기호 “SM10C”에서 10C는 무엇을 뜻하는가?

① 일련번호	② 항복점

③ 탄소함유량	④ 최저인장강도

56. 그림과 같이 정투상도의 제3각법으로 나타낸 정면도와 우측면도를 보고 평면도를 올바르게 도시한 것은?

①	②

③	④

57. 도면을 축소 또는 확대했을 경우, 그 정도를 알기 위해서 설정하는 것은?

① 중심 마크	② 비교 눈금

③ 도면의 구역	④ 재단 마크

58. 다음 중 선의 종류와 용도에 의한 명칭 연결이 틀린 것은?

① 가는 1점 쇄선 : 무게 중심선

② 굵은 1점 쇄선 : 특수지정선

③ 가는 실선 : 중심선

④ 아주 굵은 실선 : 특수한 용도의 선

59. 다음 중 원기둥의 전개에 가장 적합한 전개도법은?

① 평행선 전개도법	② 방사선 전개도법

③ 삼각형 전개도법	④ 타출 전개도법

60. 나사의 단면도에서 수나사와 암나사의 골밑(골지름)을 도시하는데 적합한 선은?

① 가는 실선	② 굵은 실선

③ 가는 파선	④ 가는 1점 쇄선