PC정비사 자격은 ‘한국정보통신자격협회(icqa.or.kr)’에서 주관 및 시행하는 국가공인자격으로 자격검정 기출문제 저작권은 ‘한국정보통신자격협회’에 있으며, 건시스템에서는 2011년 10월 6일 기출문제 사용 승인을 받은 후 원본 문제 그대로를 편집하여 ‘도타비 문제은행’에 추가하였음을 밝힙니다.

건시스템 http://www.gunsys.com	PC정비사 1급 필기 기출문제 (2001.9.23)

1. 다음 중 시스템에 연결된 하드웨어와 하드웨어 제어기 정보 및 소프트웨어에 대한 정보가 저장되어 있는 곳은?

가. HKEY_CLASEES_ROOT

나. HKEY_CURRENT_USER

다. HKEY_LOCAL_MACHINE

라. HKEY_CURRENT_CONFIG

2. 다음 중에서 NFS(Network File System)를 지원하지 않는 운영체제를 선택하시오.

가. Solaris	나. Free BSD

다. Windows98	라. Linux

3. Windows98에서 사용하는 단축키 기능에 대한 설명이 잘못된 것은?

가. Ctrl ＋ X : 잘라내기

나. Alt ＋ F4 : 프로그램 종료

다. Ctrl ＋ A : 시작메뉴 호출

라. Alt ＋ Enter : 등록정보 보기

4. 운영체제에서 다음 기능을 수행하는 것은?

프로세서가 시간 자원을 여러 개의 Ready 상태에 있는 프로세스들이 사용할 수 있도록 배분해준다.

가. 메모리 할당 (Memory Assignment)

나. 교착 상태 (Deadlock)

다. 트래픽 제어기 (Traffic Controller)

라. 스케쥴러 (Scheduler)

5. 다음 (  )에 적당한 용어는?

워드프로세서로 문서를 작성하면서 챠트가 필요할 경우 엑셀에서 챠트를 만든 다음 워드프로세서로 불러오는 것으로, 다른 프로그램에서 작업 중인 자료를 공유하는 것이 (   )이다.

가. OLE	나. DLL

다. INI	라. PCX

6. DOS와 Windows98 그리고 LINUX 운영체제를 하나의 컴퓨터에서 사용하려고 할때 인스톨 순서는?

가. DOS - LINUX - Windows98

나. 함께 사용할 수 없다.

다. DOS - Windows98 - LINUX

라. LINUX -Windows98 - DOS

7. Windows98에서 특정파일에 해당하는 연결프로그램을 바꾸려고 할 때 잘못된 것은?

가. 폴더의 보기메뉴에서 폴더옵션 - 파일형식을 선택한다.

나. 파일을 Ctrl 키를 누른 상태에서 오른쪽마우스버튼을 클릭한다.

다. 해당 프로그램을 다시 인스톨한다.

라. 파일을 shift키를 누른 상태에서 오른쪽마우스버튼을 클릭하여 연결프로그램을 수정한다.

8. Windows98 운영체제는 별도의 옵션을 추가하지 않아도 메모리 관리자에 의해 자동으로 메모리 관리가 가능하다. 다음 중 config.sys 구성없이 사용 가능한 메모리 관리자는?

가. himem.sys	나. emm386.exe

다. smartdrv.exe	라. msdos.sys

9. Windows98의 레지스트리에 대한 설명으로 잘못된 것은?

가. 텍스트 기반이며, 크기가 64KB를 넘지 못한다.

나. 정렬된 계층구조를 가진다.

다. HKey-User키로 사용자별 정보를 지원한다.

라. 원격지에서 관리와 시스템 정책을 할 수 있다.

10. 스케쥴링 기법을 이용하여 일정한 시간을 할당받아 CPU를 사용케 하는 시스템은?

가. 일괄 처리 시스템	나. 다중 프로그램 시스템

다. 시분할 처리 시스템	라. 병렬 처리 시스템

11. 디지털 카메라를 구성하는 요소 중 CCD(Charge Coupled Device)의 설명이 옳은 것은?

가. 어두운 곳에서 촬영할 때 빛을 발광하여 사진을 찍을 수 있게 하는 장치

나. 셔터속도와 연속촬영을 제어하는 장치

다. 프리뷰(Preview)나 리뷰(Review) 용도로 사용하는 액정화면

라. 빛의 신호를 전기적 신호로 변환시키는 기능을 가진 장치

12. 비디오 카드는 모니터에 나타낼 신호를 출력해주는 장치이다. 비디오카드의 선택시 유의 사항과 거리가 먼 것은?

가. 지원 드라이브의 호환성을 충분히 고려한다.

나. 해상도와 색상수를 알아보고 알맞은 것을 선택한다.

다. 처리속도가 빠른 것을 선택한다.

라. 프레임 버퍼(메모리)는 작은 것을 선택한다.

13. 다음은 마우스와 관련된 고장이다. 고장 원인에 따른 수리방법으로 가장 적절한 것은?

가. 마우스 포인터가 수평이동이 되지 않는 경우 - 키보드를 제거한 후 다시 장착한다.

나. 마우스와 내장형 모뎀이 충돌할 경우 - 사운드 카드를 제거한 후 Windows98 프로그램을 다시 설치한다.

다. 마우스 포인터가 화면에 나타나지 않는 경우 - 제어판에 있는 디스플레이를 변경한다.

라. '마우스를 찾을 수 없다'는 메시지가 나타나는 경우 - 연결포트를 다시 점검한다.

14. 모니터에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 모니터 성능의 중요 요소인 리프레시 레이트는 화면 갱신율을 나타내는 것으로서, 눈의 피로도를 줄이기 위해 VESA는 이 리프레시 레이트를 60Hz 이상으로 규정하고 있다.

나. 일반적으로 모니터 크기와 해상도의 관계는 14인치가 640x480, 15인치가 800x600, 17인치가 1024x768을 권장사항으로 하고 있다.

다. 모니터의 크기가 클수록 화면 가시영역이 넓어져 다중작업을 수행하는데 효과적이다.

라. 일반적으로 모니터의 크기가 커지면 소모되는 소비 전력도 동반 상승한다.

15. 다음 중 주변장치와 컴퓨터 시스템에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?

가. 램은 CPU가 필요로 하는 명령과 데이터 체계를 보관해주는 역할을 한다.

나. 비디오 카드에 장착되는 램은 VRAM 보다 EDO RAM이 더 좋다.

다. 마우스는 키보드로 입력하기 힘든 그래픽 데이터를 입력할 때 효과적으로 쓰인다.

라. MMX CPU는 멀티미디어 데이터를 효과적으로 처리하기 위해 개발되었다.

16. 다음 중 CPU의 개입 없이 외부장치와 기억장치 사이에 자료 전달을 직접 할 목적을 지닌 것은?

가. I/O Port	나. PIO

다. 폴링	라. DMA

17. 디지털 카메라로 찍은 사진을 컴퓨터로 가져오기 위해 필요한 드라이버는?

가. IDE	나. GUI

다. CUI	라. TWAIN

18. CD-ROM의 전송속도가 느린 직접적인 이유는?

가. 데이터의 기록방법이 등선속도방식이므로

나. CD-ROM의 회전속도가 느리므로

다. ATAPI 인터페이스를 사용하므로

라. 반사되는 빛을 분석하여 데이터를 인식하므로

19. 다음 중 HP사가 레이저프린터와 PC간의 통신을 제어하기 위하여 개발한 특수 언어는?

가. ECL	나. PCL

다. CCD	라. ECP

20. 다음 중 CPU의 설명으로 잘못된 것은?

가. 펜티엄ll와 파워칩의 명령어 처리는 RISC방식이다.

나. 80486과 MMX의 명령어 처리는 CISC 방식이다.

다. 펜티엄의 처리 속도는 66,100,200,233MHz 등이 있다.

라. 파워칩의 처리속도는 250, 375, 400MHz 등이 있다.

21. 모니터와 본체를 연결하는 커넥터는 15핀을 사용한다. 다음 중 핀의 번호와 사용 용도가 잘못된 것은?

가. 1,2,3 - R, G, B 선	나. 6, 7, 8 - 접지

다. 4, 5, 9 - 핀 없음	라. 13, 14- 수평, 수직동기

22. ISO에 의하여 제정된 CD-ROM의 국제 형식규격으로 High Sierra 규격에 기초를 둔 규격은?

가. ISO9000	나. ISO9002

다. ISO9096	라. ISO9660

23. DVD-ROM에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 비디오, 오디오, 컴퓨터 데이터를 포괄하는 새로운 저장매체

나. 16 : 9 와이드 화면을 수용하며, 음향은 5.1 채널이 지원

다. MPEG 4에 따라 부호화하여 저장

라. 보통 4.7GB에서 최대 17GB까지 저장 가능

24. 다음 중 메인보드의 구성 요소와 거리가 먼 것은?

가. FDD 커넥터	나. VRAM

다. 바이오스	라. 배터리

25. 다음 중 RAM이 사용되는 곳의 설명으로 틀린 것은?

가. RAM은 데이터와 명령어를 임시로 저장하는 장치이다.

나. 메인보드에 사용되는 캐시는 대개 SRAM을 사용한다.

다. 프린터에 사용되는 메모리는 대개 DRAM을 사용한다.

라. 고성능 SCSI어댑터의 입출력 버퍼용으로 대개 FLASH RAM을 사용한다.

26. 모뎀에 대한 설명 중 올바른 것은?

가. 56Kbps는 모뎀의 전송 속도를 나타내는 것으로서 초당 56000 비트를 전송할 수 있음을 나타내는 것이다, 따라서 56Kbps급 모뎀은 항상 56000 비트 이상을 전송할 수 있음을 보장한다.

나. 14.4k 이상의 속도를 내는 외장형 모뎀의 경우 시스템에 내장되어 있는 UART의 기능을 고려하지 않아도 된다.

다. ISDN은 제어와 데이터 전송을 위해 3개의 채널을 사용하여 128Kbps의 속도를 제공하는 전화망에 비해 고속의 통신 수단으로서 전화와 데이터 통신을 동시에 할 수 있게 한다.

라. 팩스 모뎀에서 팩스 송수신을 위한 속도는 96000bps의 속도로 전송된다.

27. '셀러론 300' 이후 L2(128KB) 캐시장착 제품을 '셀러론 300A'라 불렀듯이 인텔의 펜티엄-III 프로세서에도 'B'와 'E' 등과 같은 확장자가 붙여지게 된다. 다음 중 올바른 것은?

가. PllI-600EB MHz → Intel Pentium III 600MHz (133MHz FSB, on-chip 256KB L2 캐시)

나. PIII-600B MHz → Intel Pentium III 600MHz (100MHz FSB, on-chip 256KB L2 캐시)

다. PIII-600E MHz → Intel Pentium III 600MHz (100MHz FSB, off-chip 512KB L2 캐시)

라. PIII-600EB MHz → Intel Pentium III 600MHz (133MHz FSB, off-chip 512KB L2 캐시)

28. 다음 중 음성 압축 포맷에 대한 설명으로 올바르지 못한 것은?

가. RA,RAM,RM은 MP3나 VQF와 같은 압축 포맷에 비하여 상대적으로 음질이 떨어진다.

나. MP3기법을 사용하면 44.1Khz CD음질을 지닌 오디오 사운드 데이터를 최대 1/12까지 압축할 수 있다.

다. MP4 포맷은 동일한 데이터를 압축할 때 MP3보다 압축률은 떨어지지만, 음질이 훨씬 뛰어나기 때문에 차세대 압축형식으로 각광받고 있다.

라. VQF란 NTT에서 개발한 오디오 압축기술로 MP3수준의 음질을 들을 수 있다.

29. CD롬 타이틀을 제작하는 과정에서 'Tracking Error' 메시지가 자주 출력된다. 이 원인과 관련된 가장 적절한 설명은?

가. 터미네이션, 즉 인터페이스에 문제가 있다.

나. CD-R 미디어 자체 이상이다.

다. 원래 DATA에 문제가 있다.

라. CD-R기기가 지원하지 않는 형식의 CD롬 타이틀을 만들려고 했다.

30. 다음 중 하드디스크의 저장 방식이 아닌 것은?

가. NRZ (Non Return to Zero)

나. FM (Frequency Modulation)

다. RLL (Run Length Limited)

라. CRLL (Call Run Length Limited)

31. 다음 그림과 같은 회로는 무엇인가?

가. 인코더	나. 8 x 1 멀티플렉서

다. 4 x 1 멀티플렉서	라. 디코더

32. 논리회로에서 기본적 특성을 비교할 때 고려하지 않는 항은?

가. 팬아우트	나. 전력소모량

다. 발진주파수	라. 잡음여유도

33. 정수의 표현범위가 8비트인 경우 1의 보수 표현범위는?

가. -128 ~ 127	나. -127 ~ 127

다. -256 ~ 257	라. -257 ~ 257

34. 다음 중 사용자가 프로그램할 수 없는 ROM은?

가. EPROM	나. PROM

다. EEPROM	라. Mask ROM

35. 다음 중 7Bit로 구성된 코드는?

가. EBCDIC 코드	나. 3증 코드

다. ASCII 코드	라. BCD 코드

36. 하드웨어 디바이스나 드라이버를 확장할 때 사용자의 편의를 돕기 위해 사용자가 설정할 필요 없이 운영체제가 자동으로 설정해주는 기능은?

가. 멀티태스킹	나. 스풀링

다. 플러그 앤 플레이	라. 일괄처리

37. 다음은 모뎀 설치가 제대로 이루어지지 않는 문제점을 해결하기 위한 방법을 나열한 것이다. 틀리게 설명한 것은?

가. [제어판-시스템-장치관리자]로 이동하여 다른 장치와 충돌여부를 확인하고 수정한다.

나. 모뎀에 맞는 드라이버를 설정하였는지 확인한다.

다. 설치된 모뎀을 제거하고 [제어판-새 하드웨어 추가]를 이용하고 다시 설치한다.

라. 프린터와의 충돌이 빈번히 생기므로 프린터 포트를 뽑고 재시작하여 모뎀을 잡는다.

38. 다음 중 파일 할당 테이블(FAT)에 대하여 틀리게 설명한 것은?

가. FDISK.EXE 파일은 FAT32를 지원한다.

나. FAT32는 클러스터 사이의 갭 낭비를 최소화할 수 있다.

다. FAT32는 2GB이상의 드라이브를 단일 파티션으로 인식하게 할 수 있다.

라. 6GB 하드디스크를 FAT32로 파티션을 설정하면 2GB드라이브 3개로 설정해야 한다.

39. 시스템이 C드라이브를 액세스 할수 있으나 C드라이브로 부팅은 되지 않는다. 그 원인 해결방법과 관계가 없는 것은?

가. 신형 BIOS의 경우 Boot 기기 순서를 정하는 항목에서 HDD0이 있는지 확인하고 없으면 HDD0으로 설정한다.

나. FDISK에서 Active설정을 확인한다.

다. 시스템 파일을 C드라이브로 전송한다.

라. HDD의 파티션을 C, D드라이브 2개로 분할한다.

40. 바이오스 업그레이드를 하려고 할 때 유의사항이 아닌 것은?

가. 바이오스를 업그레이드 할 때는 정상으로 부팅하여 진행시킨다.

나. 업그레이드 도중에 컴퓨터의 전원을 꺼서는 안된다.

다. 메인보드의 종류에 따라 업그레이드 방법이 다르므로 미리 확인해야 한다.

라. 바이오스를 업그레이드 할 때는 반드시 안전모드로 부팅하여 진행시킨다.

41. 프로그램을 안전하게 제거하는 방법으로 올바르지 않은 것은?

가. 제어판의 프로그램 추가/제거 기능을 이용한다.

나. 프로그램에서 제공하는 언인스톨 기능을 이용한다.

다. 탐색기에서 프로그램 폴더를 찾아 삭제한다.

라. 클린스윕과 같은 설치/제거 관리 프로그램을 이용한다.

42. 컴퓨터에 이상이 발생했을 때 조치사항으로 올바른 것은?

가. 컴퓨터에 바이러스가 감염된 경우에는 컴퓨터를 끄지 않은 상태에서 즉시 바이러스 치료 프로그램을 작동 시켜야 한다.

나. 시스템이 갑자기 다운되면 웜부팅보다 콜드부팅을 먼저 시도해 보는 것이 좋다.

다. 윈도우에 문제가 생기면 재설치하기 전에 우선 손상된 파일복구 기능을 이용해서 복구를 시도해 본다.

라. 레지스트리에 문제가 발생하게 되면 윈도우를 재설치 하는 방법으로만 복구가 가능하다.

43. 인쇄 속도가 느려지거나 프린터가 제대로 작동하지 않는 경우의 해결 방법으로 옳지 않은 것은?

가. CMOS Setup에서 패러럴 포트의 설정을 바꿔본다.

나. 프린터 장치 드라이버를 새로운 것으로 바꿔본다.

다. 하드디스크 공간이 부족한지 확인한다.

라. 인쇄 작업을 취소한 후, 다시 인쇄 작업을 시작한다.

44. 윈도우를 사용하는 도중 속도가 점점 느려지는 현상이 발생하였다. 문제의 원인으로 볼 수 없는 것은?

가. 레지스트리가 점점 커지고 불필요한 내용이 쌓이기 때문이다.

나. 윈도우에서 사용하는 DLL과 드라이버 파일이 많아지기 때문이다.

다. 하드디스크의 단편화가 심해지기 때문이다.

라. 디스크 캐시와 가상 메모리의 성능이 저하되기 때문 이다.

45. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

가. CMOS Setup으로 들어가기 위해서는 컴퓨터를 켠 후, Delete 키, 또는 ESC 키나 F2 키등 지정 된 키를 눌러야 한다.

나. 일반적으로 PCI방식이 ISA방식보다 데이터 전송속도가 빠르다.

다. Award BIOS에서 Virus Warning 항목이 Enable되어 있는 경우, FDISK 명령어가 제대로 작동하지 않을 수 있다.

라. 속도가 서로 다른 램이 하나의 시스템 안에 함께 장착되어 있는 경우, 전체 메모리 작동 속도는 가장 빠른 램의 속도에 맞추어 진다.

46. 다음 중 소프트웨어의 유지 보수 방법으로 가장 부적당한 것은?

가. 장애 이력 사항의 유지

나. 장애 이력 사항의 분석

다. 파일업데이트를 이용하여 최신 자료로 회복

라. 부정기적인 예방 점검의 실시

47. 키보드의 지연시간이 가장 빠르게 표시된 것은?

가. MODE COM RATE = 30 DELAY = 1

나. MODE COM RATE = 30 DELAY = 10

다. MODE COM RATE = 30 DELAY = 20

라. MODE COM RATE = 30 DELAY = 30

48. 디스크 오류에 대한 다음 설명 중 적절하지 못한 것은?

가. 하드디스크가 갑자기 인식이 되지 않을 때 BIOS Setup에서 하드디스크가 제대로 등록되어 있는지 확인해 보고 등록되어 있지 않다면 이를 수정해 준다.

나. BIOS에서 디스크가 제대로 등록되어 있는 상태에서 부팅이 되지 않을 경우 디스켓으로 부팅 한 후 하드디스크에 접속해 본다.

다. 만일 나 항에서 접근하려는 드라이브 문자를 인식 할 수 없다는 메시지를 출력하면서 접근할 수 없는 상태라면 디스크에 대한 파일 시스템이 손상된 상태이므로 Format을 수행하여 디스크의 파일 시스템을 복구한다.

라. 디스크의 포맷은 디스크 내의 모든 데이터를 삭제하는 것이므로 백업 등 데이터 복구를 위한 모든 조치를 취한 후 신중히 수행해야 한다.

49. 다음은 CMOS에서 제어할 수 있는 옵션 명령어이다.  하드디스크가 부트되지 않을 때 반드시 점검해 보아야 할 옵션 명령어만으로 구성된 것을 선택하시오.

a. HDD AutoDetection	b. POST Test

c. OnBoard IDE	d. IRQ

e. Primary IDE O PIO	f. External Cache

가. a, b, c, d	나. b, d, f

다. a, b, c, e, f	라. a, c, e

50. Windows 95/98 운영체제와 Linux 운영체제를 멀티부트 환경에서 사용하였다. 그러나 멀티부트 환경을 완전히 제거하고 Windows 95/98 운영체제만으로 사용할 경우 정상부트되지 않는 것을 볼 수 있다. 이때 가장 적절한 조치사항은?

가. fdisk - 실행영역을 지정(부트 활성화)한다.

나. CMOS - Boot Disk 지정(C Only)한다.

다. 'format c: /s' 명령으로 다시 포맷한다.

라. 'fdisk / mbr' 명령을 수행한다.

51. 다음 중 기본접속 ISDN내에 존재하는 채널의 숫자가 올바른 것은?

가. B Channel : 1개, D Channel : 1개

나. B Channel : 2개, D Channel : 1개

다. B Channel : 2개, D Channel : 2개

라. B Channel : 3개, D Channel : 1개

52. 다음 중 NetBIOS Protocol의 기능이 아닌 것은?

가. 이름지원 : 네트웍상에 자신의 컴퓨터와 그 컴퓨터가 속한 그룹명을 나타낸다.

나. Session지원 : 다른 컴퓨터에 접속하거나 접속을 해제한다.

다. Datagram지원 : 네트워킹의 기반이 되는 Datagram을 전송하고 받는 기능을 제공한다.

라. Internet지원 : 인터넷을 사용할 수 있는 프로토콜로 Internet에 컴퓨터를 연결한다.

53. 프로토콜의 기능 중 상위계층으로부터 받은 데이터에 자신의 제어정보를 추가하는 기능은?

가. 캡슐화(Encapsulation)

나. 조립(Assembly)

다. 동기화(Synchronization)

라. 다중화(Multiplexing)

54. 다음 중 프록시의 기능을 설명한 것은?

가. 자주 접속하는 사이트의 데이터를 서버에 저장해 둠으로서 인터넷 속도를 개선하는 기능이다.

나. 접속했던 사이트의 기록을 제거하는 기능이다.

다. 인터넷 접속을 위한 통신 프로토콜 기능이다.

라. 인터넷의 웹 접속 기록을 저장하는 기능이다.

55. 인터넷에서 전자우편을 사용하기 위해 반드시 설정해야 하는 서버의 종류는?

가. IMAP, SNMP	나. SMTP, NNTP

다. POP, SMTP	라. POP, IMAP

56. 다음 중 도메인 이름을 IP 주소로 바꾸어 주는 것은?

가. 허브	나. 라우터

다. 프록시서버	라. DNS 서버

57. 다음 인터넷 프로토콜 중 데이터의 흐름을 관리하고 데이터가 정확한지 검사하는 것은?

가. IPX	나. SPX

다. TCP	라. IP

58. 다음 전송매체 중 10BASE-T에서 사용되며 10MBPS의 속도로 전송할 수 있는 전송매체는?

가. 동축케이블	나. 광섬유

다. UTP	라. STP

59. 인터넷에서 외부로부터 불법 침입을 막고 접근 통제를 주된 목적으로 설치되는 장비는?

가. Firewall	나. Proxy Server

다. File Server	라. Gateway

60. 통신망과 통신망을 연결하는데 있어서 단순히 전송 신호만을 증폭해서 다시 전송해주는 역할을 수행하는 것은?

가. Bridge	나. Router

다. Repeater	라. Gateway

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
다	다	다	라	가	다	나	가	가	다
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
라	라	라	가	나	라	라	가	나	가
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
다	라	다	나	라	다	가	다	나	라
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
다	다	나	라	다	다	라	라	라	가
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
다	다	라	라	라	라	가	다	라	라
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
나	라	가	가	다	가	다	다	가	다

[오답 및 오타 문의] ⇒ 건시스템(gunsys.com)