PC정비사 자격은 ‘한국정보통신자격협회(icqa.or.kr)’에서 주관 및 시행하는 국가공인자격으로 자격검정 기출문제 저작권은 ‘한국정보통신자격협회’에 있으며, 건시스템에서는 2011년 10월 6일 기출문제 사용 승인을 받은 후 원본 문제 그대로를 편집하여 ‘도타비 문제은행’에 추가하였음을 밝힙니다.

건시스템 http://www.gunsys.com	PC정비사 1급 필기 기출문제 (2003.8.10)

1. Windows98은 각종 하드웨어, 소프트웨어, 사용자의 정보 등을 레지스트리에 저장하여 사용하며, 이 레지스트리는 백업한 후 복구할 수 있는데, 다음 중 이 레지스트리의 복구 방법으로 올바른 것은?

가. Windows98 실행 후 명령 프롬프트에서 SCANREGW를 실행한다.

나. Windows98 실행 후 명령 프롬프트에서 SCANREG/RESTORE를 실행한다.

다. Windows98 시작시 F8키를 클릭하여 'Command Prompt Only' 모드로 부팅 후 SCANREG/RESTORE를 실행한다.

라. Windows98 시작시 F8키를 클릭하여 'Command Prompt Only' 모드로 부팅 후 SCANREGW를 실행한다.

2. 다음 항목에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 디프래그(Defrag): 디스크의 이물질 제거 작업

나. 시스템최적화: 시스템의 활용 상태나 작업 효율을 최대화하기 위해 행해지는 일련의 작업과정

다. 하드웨어 충돌: 두 개 이상의 장치가 동일한 자원을 사용 할 때를 일컫는다.

라. 디스크 오류검사: 디스크에 저장된 파일이나 폴더의 오류나 구조 검사 및 복구를 한다.

3. Windows98이 사용하는 파일과 그 용도가 잘못 연결된 것은?

가. *.tmp - Windows 폴더에 생성되는 임시 파일들이다.

나. WIN386.SWP - Windows가 사용하는 가상 메모리 파일로 일종의 스왑파일이다.

다. USER.DAT, SYSTEM.DAT - Windows의 시스템 설정, 사용자 등록 정보 등을 담은 레지스트리 파일이다.

라. BOOTLOG.TXT - Windows의 시작 로그 파일로 Windows가 정상적으로 부팅되지 않는 경우 자동으로 만들어진다.

4. DOS에서 관리할 수 있는 주 메모리 용량은?

가. 1MB	나. 32MB

다. 64MB	라. 128MB

5. Windows XP의 파티션 작업에 대한 설명 중 틀린 것은?

가. 하나의 하드디스크에 1개의 확장 파티션을 만들 수 있다.

나. 파티션 작업을 하는데 DOS부팅 디스켓이 필요 없다.

다. 파티션이 끝나고 반드시 재부팅한 후에 포맷을 해야 한다.

라. 논리드라이브는 디스크의 ‘볼륨’이라고 하며 무제한으로 만들 수 있다.

6. 부트 섹터에 기생하여 컴퓨터의 부팅을 방해하는 바이러스가 아닌 것은?

가. 미켈란젤로 바이러스	나. 예루살렘 바이러스

다. 브레인 바이러스	라. LBC 바이러스

7. 컴퓨터 처리 시스템의 성능을 향상시키고 데이터 처리의 생산성 향상을 위해 고려되어야 할 사항으로 옳지 못한 것은?

가. 컴퓨터 프로그램의 처리와 제어 시스템의 동작 상태를 항시 감시해야 한다.

나. 데이터 처리를 위한 각종 컴퓨터 구성 H/W 요소의 활용이 효율적으로 이루어져야 한다.

다. 데이터를 처리하기 위한 정보는 항상 완벽한 상태로 준비가 되어야 한다.

라. 컴퓨터를 합리적이고 능률적으로 이용하기 위해서 인적자원과 업무수행의 환경과 조건이 구비되어야 한다.

8. 범용적인 컴퓨터를 사용시 바이러스 예방을 위한 방법으로 옳지 못한 것은?

가. 하드디스크에 최신 바이러스 검사 프로그램을 저장한다.

나. 중요한 실행 파일은 읽기 전용으로 바꾸어 둔다.

다. 컴퓨터 부팅시 AUTOEXEC.BAT 파일에 바이러스 예방 프로그램을 실행해 둔다.

라. 외부에서 사용하던 디스켓은 반드시 바이러스 검사를 실행한다.

9. 다음 중 프로세스 스케쥴링의 종류가 아닌 것은?

가. FIFO ( First In First Out ) 스케쥴링

나. Round Robin 스케쥴링

다. Shortest Job First 스케쥴링

라. Semaphore 스케쥴링

10. 인터넷상의 원격지 서버와 직접 접속한 후 마치 자신의 컴퓨터처럼 파일을 관리할 수 있는 프로그램은?

가. Telnet	나. Hyperterminal

다. Archie	라. Gopher

11. Windows XP에서 보안 설정 정책이 아닌 것은?

가. 계정 정책	나. 로컬 정책

다. 공개 키 정책	라. 사용자 구성 정책

12. Windows XP의 네트워크 환경에서 NetBIOS 이름을 IP 주소로 매핑 시켜주는 역할을 하는 것은?

가. HOSTS File	나. LMHOSTS File

다. DNS	라. WINS

13. LINUX 설치 내용으로 잘못된 것은?

가. 부트 관리자인 LILO를 가지고 있다.

나. 설치 과정 중 파티션 작업은 FDISK나 DISK DRUID로 선택하여 할 수 있다.

다. 부트용 디스크를 만들 수 있다.

라. 모든 리눅스의 설치는 CUI방식으로만 가능하다.

14. Windows XP Professional에서는 무인 자동화 설치 방법이 제공된다. 응답 파일을 이용하여 모든 컴퓨터에서 동일한 구성에 대해서는 자동화할 수 있다. 그러나, 만약 구성이 모두 다른, 이를테면 컴퓨터 이름이나 TCP/IP에 관련된 항목은 컴퓨터 마다 다를 수밖에 없다. 이런 경우에 응답 파일과 이것을 같이 사용함으로써 구성이 다른 여러 대의 컴퓨터에서의 Windows XP Professional을 완전 자동화 설치를 할 수 있다. 이것은 무엇인가?

가. Volume License Key를 이용한 자동설치

나. 이미지를 이용한 자동설치

다. RIS(Remote Installation Service)를 이용한 자동설치

라. Uniqueness Database File을 이용한 자동설치

15. Windows XP의 빠른 사용자 전환에 대해 바르게 설명한 것은?

가. 이전 사용자의 세션을 모두 자동으로 종료하고 새로운 사용자의 로그인을 시작하게 된다.

나. 실질적으로 Windows 98에서 지원하던 사용자 Log off와 똑같이 동작한다.

다. 이전 사용자의 세션을 모두 백그라운드로 돌리고 새로운 작업을 할 수 있게 한다.

라. 이전 사용자가 작업하던 모든 내용은 종료해야 한다.

16. 펜티엄 4는 설계방식으로 넷버스트(Netburst) 마이크로 아키텍처를 사용한다. 넷버스트 마이크로 아키텍처에 대한 설명 중 틀린 것은?

가. 클럭 주파수를 늘리기 위해 20단계에 이르는 하이퍼 파이프라인 구조를 사용 하였다.

나. 클럭 당 처리 가능한 명령어의 수를 늘리기 위해 실행 추적형 캐시를 장착 하였다.

다. 명령어 당 처리할 수 있는 데이터를 늘리기 위해 MMX를 추가하였다.

라. CPU와 램 간의 데이터 전송 속도를 향상시키기 위하여 FSB를 400, 533, 800MHz로 향상 시켰다.

17. SB32, SB64, SB128 이라는 사운드 블라스터 시리즈로 유명한 사운드 카드의 16, 32, 64, 128이 의미하는 것은?

가. SB32, SB64, SB128의 32, 64, 128은 사운드 카드가 데이터를 처리하는 비트수를 말한다. 32면 32비트로 데이터를 처리하고 128은 128비트로 따라서 숫자가 높을수록 사운드 데이터의 처리속도가 빠르다.

나. SB32, SB64, SB128의 32, 64, 128은 미디 음원을 가진 사운드 카드에서 동시에 낼 수 있는 악기의 개수를 뜻한다. 64는 64의 악기를, 128은 128개의 악기를 동시에 연주할 수 있다는 의미이다.

다. SB32, SB64, SB128의 32, 64, 128은 사운드 카드의 작동 속도를 말한다. 32는 32Mhz, 128은 128Mhz로 작동 클럭이 높을수록 속도가 빠르다.

라. SB32, SB64, SB128의 32, 64, 128은 사운드 카드 제조업체에서 붙이는 제품 코드이다.

18. 다음 메인보드 칩셋 중 AGP 4X 포트를 지원하지 않는 것은?

가. 845E	나. 845GV

다. 845G	라. 845GE

19. CISC 컴퓨터와 RISC 컴퓨터에 대한 설명이다. 틀린 것은?

가. CISC : 16~32개의 레지스터 사용

나. RISC : Reduced Instruction Set Computer

다. CISC : 다양한 길이와 형식의 명령어

라. RISC : 고정길이의 명령어 제공

20. 다음 중 Wide DRAM은?

가. DRAM의 외형 크기를 크게한 것

나. 칩당 비트폭을 늘린 것

다. DRAM의 외형 크기를 적게한 것

라. 칩당 비트폭을 줄인 것

21. 다음은 펜티엄 CPU의 특징을 설명한 것이다. 무엇에 대한 설명인가?

여러 개의 파이프라인에서 명령들이 병렬처리 되도록 해주는 기법

가. 분기예측	나. 병렬처리

다. 슈퍼 스컬러	라. 파이프 라인

22. DVD는 사용 규격에 따라 용량이 달라진다. 다음 중 잘못 연결된 것은?

가. Single Side Dual Layer - 7.95 GB

나. Double Side Mixed Layer - 12.33 GB

다. Double Side Single Layer - 13.32 GB

라. Double Side Dual Layer - 15.90 GB

23. 다음은 어떤 RAM에 대한 설명 인가?

* Pentium 4의 성능에 최적으로 동작하는 램으로 FSB 400Mhz를 지원한다

* RIMM 모듈 방식을 지원하고 있다.

가. DRAM	나. RDRAM

다. EDO RAM	라. DIMM

24. INTEL의 모바일용 CPU에 채택된 기술로서 배터리의 사용시간을 연장하는 기술은?

가. 스피드 스텝	나. 3D나우

다. 넷버스트 아키텍쳐	라. 파워나우

25. RF방식의 마우스에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 적외선을 이용한다.

나. 장애물에 많은 영향을 받기때문에 설치장소를 잘 고려해야 한다.

다. 무선주파수 방식이다.

라. IR방식이라고도 한다.

26. 각 회사의 CPU의 코드명이다. 0.13미크론 공정에서 생산되는 CPU가 아닌 것은?

가. 스핏파이어	나. 투알라틴

다. 노스우드	라. 에즈라

27. 레이드를 구성하고 있는 하드디스크 중 하나에 문제가 생겼을 때 복구를 할 수 있는 시스템이 아닌 것은?

가. 레이드 0	나. 레이드 1

다. 레이드 0＋1	라. 레이드 5

28. 케이블모뎀 및 서비스에 관한 사항이다. 틀린 것은?

가. 서비스를 이용하기 위해서는 케이블 모뎀만으로도 가능하다.

나. 케이블모뎀은 케이블 TV망을 이용하여 주고 받는 데이터를 디지털신호로 변환시켜 주는 기능을 한다.

다. 케이블모뎀은 케이블 TV망의 여유대역폭을 데이터통신에 이용하게 해주는 장치이다.

라. 사용자 수에 비례해 서비스 속도가 떨어진다는 단점이 있지만 기존의 모뎀에 비해서는 월등한 속도이다.

29. 문자, 음성 및 음향, 그림, 동영상 등의 정보 전달 매개체를 수요자의 요구에 따라 임의적으로 온라인상에서 볼 수 있는 방식은?

가. 하이퍼미디어	나. 맵핑

다. 그래픽 선택 모드	라. 온라인 캡쳐

30. EIDE에서 주소 폭을 28BIT로 사용하면 인식할 수 있는 하드디스크 최대 용량은?

가. 80GB	나. 100GB

다. 120GB	라. 128GB

31. 16진수 "12DF"를 10진수로 진법변환을 하였을 때 맞는 것은?

가. 4831	나. 3830

다. 2831	라. 1028

32. 멀티플렉서를 사용하여 구성한 다음 회로의 논리함수는?

가. F(A,B,C)=∑(1,3,4,5)	나. F(A,B,C)=∑ (0,3,5,6)

다. F(A,B,C)=∑(3,5,6,7)	라. F(A,B,C)=∑(1,2,4,7)

33. TTL오픈 콜렉터회로로 구성된 다음 회로의 논리식은?

가. [eqn: rm Y=(AB)' + (CD)']	나. [eqn: rm Y=AB ⊕ CD]

다. [eqn: rm Y=(AB ⊕ CD)']	라. [eqn: rm Y=(AB)' (CD)']

34. (124)X = (67)10를 만족하는 X값은? (단, X는 기수(radix))

가. 5	나. 6

다. 7	라. 8

35. 비동기카운터(asynchronous counter)의 특징이 아닌 것은?

가. 직렬 또는 리플(ripple)카운터라고도 하며, 내부에 플립플롭이 종속 연결되어 있다.

나. 각단 플립플롭의 전파지연이 누적된다.

다. 동기카운터에 비해 회로구성이 간단하다.

라. 한번의 클럭펄스 변화가 동시에 각단을 트리거 시키므로 고속처리가 가능하다.

36. 컴퓨터의 전원공급장치를 교체한 후 플로피디스크 드라이브에 계속 불이 들어오는 경우 고장수리 방법으로 가장 적절한 것은?

가. CMOS 설정을 다시 한다.

나. 스캐너를 제거한 후 다시 부팅 시킨다.

다. 하드디스크 입출력 케이블을 새것으로 교환한다.

라. 과부하로 인한 것이므로 전원공급 장치를 용량에 맞는 것으로 다시 교체한다.

37. 스캐너 인식은 되었으나 각종 그래픽 프로그램에서 "스캐너가 준비되어 있지 않습니다."라는 메시지가 나올 때 가장 적절한 수리 방법은?

가. 스카시 아이디와 인터페이스 설정을 올바르게 한다.

나. 마우스 프로그램을 제거한 후 재 설치한다.

다. 사운드 카드를 제거한 후 보드에 재 설치한다.

라. CD-ROM 드라이버를 제거한 후 프로그램을 재 설치한다.

38. 시스템 관리 마법사에서 실행할 수 없는 기능은?

가. 자주 사용하는 프로그램의 속도 향상

나. 하드디스크를 압축해서 공간 늘림

다. 하드디스크 오류 검사

라. 불필요한 파일 제거

39. 바이러스 침투를 막기위해 부트섹터와 파티션 테이블에 기록이 되지 않도록 하는 Anti Virus Protection은 Award Bios의 어떤 Setup에 속하는가?

가. STANDARD CMOS SETUP

나. BIOS FEATURES SETUP

다. CHIPSET FEATURES SETUP

라. POWER MANAGEMENT SETUP

40. 하드디스크(HDD)를 새로 구입하여 파티션을 지정한 후 포맷해도 No Rombios System Halted 라는 메시지가 나오면서 부팅 되지 않을 때 가장 적절한 조치 방법은?

가. FDISK를 실행시켜 파티션을 나누어야 한다.

나. 하드디스크의 전원을 확인해 본다.

다. 패리티 비트가 포함되어 있는가를 확인한다.

라. 데이터 버스 케이블을 제거한 후 다시 연결해 본다.

41. 컴퓨터 사용 도중 시스템이 갑작스럽게 다운될 원인으로 볼 수 없는 것은?

가. CPU 냉각팬 고장으로 CPU가 과열되었다.

나. 하드웨어 충돌이 발생하였다.

다. 하드디스크에 물리적인 손상이 발생한 상태이다.

라. 하드디스크 여유 공간이 아주 부족한 상태이다.

42. POST 과정의 순서가 바르게 나열된 것은?

가. 시스템버스 테스트-그래픽 카드 테스트-메모리 테스트-키보드 테스트-디스크 테스트-P&P기능 동작-CMOS 내용확인-DMI기능 동작

나. DMI기능 동작-그래픽 카드 테스트-메모리 테스트-키보드 테스트-디스크 테스트-P&P기능 동작-CMOS 내용확인-시스템버스 테스트

다. 시스템버스 테스트-P&P기능 동작-메모리 테스트-키보드 테스트-디스크 테스트-그래픽 카드 테스트-CMOS 내용확인-DMI기능 동작

라. 시스템버스 테스트-CMOS 내용확인-그래픽 카드 테스트-메모리 테스트-키보드 테스트-디스크 테스트-P&P기능 동작--DMI기능 동작

43. "MMSYSTEM266 장치가 로드될 수 없습니다"와 같이 MMSYSTEM장치 관련 에러가 발생하는 원인으로 볼 수 없는 것은?

가. 그래픽 관련 드라이버 파일이 손상되었다.

나. 사운드 관련 드라이버 파일이 손상되었다.

다. 모뎀 관련 드라이버 파일이 손상되었다.

라. 윈도우의 DLL파일이 손상되었다.

44. 제어판의 시스템 등록정보에서 장치관리자에 표시되는 '!'표시의 원인이라고 볼 수 없는 것은?

가. 장치가 제대로 연결되지 않았거나 드라이버가 제대로 설치되지 않았다.

나. 장치구동드라이버 파일이 손상되어 제대로 작동하지 않는다.

다. 다른 장치와 충돌이 발생하였다.

라. 플러그 앤 플레이 기능이 지원되지 않는 장치이다.

45. 익스플로러에 나타나는 에러메시지들 중 원인을 잘못 설명한 것은?

가. 서버를 찾을 수 없거나 DNS 오류입니다. - 네트워크 설정에 문제가 있거나 인터넷 연결 설정이 잘못된 경우

나. 404 NOT FOUND - 익스플로러가 호스트 PC는 찾았지만 특정 문서는 찾지 못한 경우

다. 503 Service Unavailable - 서버가 웹 서비스를 완전히 중단한 경우

라. Failed DNS Lookup - DNS서버에 과부하가 걸린 경우

46. 일반적으로 Windows 운영체제를 사용하는 시스템에서 다음 BIOS항목 중에서 Enable로 설정하는 것이 타당한 것만 모은 것은?

가. CPU internal cache, External cache,

나. Boot up Floppy seek, Boot sequence, External cache

다. OS/2 onboard Memory>64M, Floppy Disk Access control, PC2/VGA palette snoop

라. CPU internal cache, Quick power on self test, onboard FDC Controller

47. RAID란 데이터를 중복 사용함으로서 만약에 발생되는 데이터의 손실을 최소하하기 위한 오류제어 시스템이다. 두 개의 HDD를 사용하여 Mirroring을 하는 RAID는?

가. RAID 1	나. RAID 2

다. RAID 3	라. RAID 4

48. 시스템 부팅과정 중 화면에 나오는 ‘Verifying DMI Pool Data'라는 메시지의 의미는?

가. DMI 공동 데이터를 확인한다는 메시지

나. CMOS 셋업에 설정된 대로 메인보드에 연결된 각 장치들이 사용하는 자원을 확인 한 후 내보내는 메시지

다. CMOS에 DATA가 없다는 메시지

라. POST 과정을 다 끝냈다는 메시지

49. 다음 중 메모리를 확장하기 위하여 시중에서 메모리를 구입하였는데 시리얼 번호가 다음과 같았다. 이 시리얼 넘버 중 용량에 해당하는 것은?

KM M(1) 72(2) E(3) 32(4) 1 0 AT 1 - L6

가. (1)	나. (2)

다. (3)	라. (4)

50. 하나의 물리적 하드디스크를 두 개의 파티션으로 분할하여 포맷한 후 시스템 파일을 전송했지만 부팅이 되지 않는 주된 원인은?

가. 파티션 설정 후 실행영역 지정을 했는지 확인한다.

나. 하드디스크의 점퍼를 확인한다.

다. CMOS-SETUP에서 하드디스크 타입을 다시 지정한다.

라. 하드디스크의 파티션을 다시 설정한다.

51. IP주소를 효과적으로 사용, 관리하기 위하여 32Bit로 이루어진 인터넷 주소를 8Bit씩 쪼개어서 각각을 A, B, C, D Class 등으로 관리하고 있다. 다음 중 각 Class에 대한 범위를 틀리게 설명한 것은?

가. A Class : 0 ~ 126

나. B Class : 128 ~ 191

다. C Class : 192 ~ 223

라. D Class : 224 ~ 254

52. SNMP Protocol은 네트웍상에 있는 각 노드들의 정보를 수집하여 SNMP 관리자에게 알려주는 역할을 한다. 다음 중 SNMP의 기본 3작동이 아닌 것은?

가. GET : 관리자가 대리인에게 있는 객체의 값을 가져온다.

나. SET : 관리자가 대리인에 있는 객체의 값을 변경한다.

다. TRAP : 특정 상황 발생을 관리자에게 알린다.

라. MIB : 관리자가 지정한 대리인의 동작을 멈추게 한다.

53. Windows2000에서 네트워크를 진단하는 명령의 설명 중 틀린 것은?

가. IP를 파악하기 위한 명령은 IPCONFIG이다.

나. 네트워크 카드가 정상인지 확인하는 명령은 [PING 자기 컴퓨터 IP주소]이다.

다. 상대방 컴퓨터까지 네트워크 경로를 볼 수 있는 명령은 TRACERT이다.

라. NSLOOKUP명령은 상대방 컴퓨터의 IP 주소를 알아내는 명령이다.

54. 통신망의 구성 중에서 버스(Bus)형의 특징이 아닌 것은?

가. 구조가 간단하고 단말기의 추가 및 제거가 용이하다.

나. 데이터 양이 적은 근거리 통신망에 적합하다.

다. 모든 단말기를 통신회선으로 직접 연결시킨 형태이다.

라. 하나의 통신회선에 여러 대의 단말기를 접속하는 형태이다.

55. Windows2000에서 하나의 NIC에 여러가지 프로토콜을 사용할 수 있게 하는 것을 무엇이라 하는가?

가. 라우팅 서비스	나. 공유 액세스

다. 바인딩	라. 멀티 프로토콜

56. 표준 네트워크 구조를 위한 개방형 시스템간의 상호접속규정을 지칭하는 용어는?

가. IPX/SPX	나. TCP/IP

다. OSI 7 계층	라. EIA

57. 인터넷 프로토콜(IP : Ver 4)의 특성과 거리가 먼 것은?

가. 긴급 데이터 기능

나. 네트워크 계층에서의 비 연결 프로토콜

다. 필요한 경우 패킷의 단편화

라. 32bit IP 주소를 통한 어드레싱

58. TCP에 대한 설명이 아닌 것은?

가. 관련된 프로토콜은 FTP, HTTP, Telnet등이 있다.

나. OSI 7 계층 중 네트워크 계층에 해당한다.

다. 데이터를 여러 개의 세그멘트로 나누어 순서번호, 수신측 주소, 에러 검출코드를 추가한다.

라. 응용계층과는 독립적으로 데이터를 신뢰성 있게 전달한다.

59. OSI 참조모델 중 종단 사용자가 전송한 패킷이 망내에서 전송될 때 전송 경로를 결정하며 사용자가 전송하고자 하는 데이터가 큰 경우 이를 여러개의 패킷으로 분리하는 계층은?

가. 물리계층	나. 네트워크계층

다. 전송계층	라. 세션계층

60. 고속 정보 통신 네트워크에서 안전성의 최종 목표로서 부적합한 것은?

가. 무결성 보장	나. 신뢰성 보장

다. 초고속 보장	라. 비밀성 보장

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
다	가	가	가	다	나	가	가	라	가
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
라	나	라	라	다	다	나	나	가	나
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
다	다	나	가	다	가	가	가	가	라
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
가	라	라	다	라	라	가	나	나	가
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
나	가	다	라	다	라	가	나	라	가
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
라	라	라	다	다	다	가	나	나	다

[오답 및 오타 문의] ⇒ 건시스템(gunsys.com)