PC정비사 자격은 ‘한국정보통신자격협회(icqa.or.kr)’에서 주관 및 시행하는 국가공인자격으로 자격검정 기출문제 저작권은 ‘한국정보통신자격협회’에 있으며, 건시스템에서는 2011년 10월 6일 기출문제 사용 승인을 받은 후 원본 문제 그대로를 편집하여 ‘도타비 문제은행’에 추가하였음을 밝힙니다.

건시스템 http://www.gunsys.com	PC정비사 1급 필기 기출문제 (2011.4.24)

1. 운영체제의 발달과정 순서로 올바른 것은?

① 일괄처리 시스템	② 분산처리 시스템

③ 다중모드(mode) 시스템	④ 시분할 시스템

가. ①→④→③→②	나. ①→②→③→④

다. ①→③→④→②	라. ④→③→②→①

2. 컴퓨터 처리 시스템의 성능을 향상시키고 데이터 처리의 생산성 향상을 위해 고려되어야 할 사항으로 잘못된 것은?

가. 컴퓨터 프로그램의 처리와 제어 시스템의 동작 상태를 항시 감시해야 한다.

나. 데이터 처리를 위한 각종 컴퓨터 구성 H/W 요소의 활용이 효율적으로 이루어져야 한다.

다. 데이터를 처리하기 위한 정보는 완벽한 상태로 준비 되어야 한다.

라. 컴퓨터를 합리적이고 능률적으로 이용하기 위해서 인적자원과 업무수행의 환경과 조건이 구비되어야 한다.

3. 여러 개의 매크로를 호출할 때 사용되는 자료 구조 중 가장 효율적인 것은?

가. QUEUE	나. TREE

다. STACK	라. LINKED LIST

4. 운영체제의 운영방식 중 멀티프로그래밍에 해당하는 것은?

가. 하나의 시스템을 여러 명의 사용자가 동시에 공유하여 동시에 대화식으로 작업을 수행할 수 있도록 하는 것이다.

나. 하나의 컴퓨터에 두 개 이상의 프로그램을 적재하여 처리하는 방법이다.

다. 시스템의 처리능력을 향상시키기 위하여 한 대의 컴퓨터에 두 개 이상의 CPU를 설치하여 병행 처리하는 것이다.

라. 여러 작업들을 지리적으로 또는 기능적으로 분산시켜 해당하는 곳에서 데이터를 처리하고 생성하는 방법이다.

5. Windows XP 기본 화면 구성 중에서 바탕화면 보기, 인터넷 익스플로러, 아웃룩 익스프레스, 미디어 플레이어 등 4가지가 기본적으로 나타나 있는 것은?

가. 시작	나. 작업표시줄

다. 도구모음줄	라. 빠른실행

6. 도스모드에서 CD-ROM 드라이브를 사용하려면 config.sys, autoexec.bat 파일에 CD-ROM 드라이브를 구동시킬 명령어가 있어야 한다. 다음 중 CD-ROM 드라이브를 Z드라이브로 구동시킬 명령어로 올바른 것은? (단, sscdrom.sys 는 CD-ROM을 구동시킬 디바이스 드라이버이다.)

가. config.sys - device=c:\sscdrom.sys /d:mscd001 /l:z autoexec.bat - mscdex.exe /d:mscd0001

나. config.sys - device=c:\sscdrom.sys /d:mscd0001 lastdrive = z autoexec.bat - mscdex.exe /d:mscd001

다. config.sys - device=c:\sscdrom.sys /d:mscd0001/l:z lastdrive = z autoexec.bat - mscdex.exe /d:mscd0001

라. config.sys - device=c:\sscdrom.sys /d:mscd0001 autoexec.bat - mscdex.exe /d:mscd0001 /l:z

7. Windows XP 는 암호를 이용하여 컴퓨터의 사용유무를 제공한다. 암호를 잊어버릴 경우를 대비하여 '암호재설정디스크'를 만들어 두는 것이 안전한데, 이는 제어판의 어떤 메뉴에서 만들 수 있는가?

가. 프로그램 추가/제거	나. 시스템

다. 사용자 계정	라. 컴퓨터 관리

8. Windows XP에서 가상 메모리 설정 시 제공되는 정보가 아닌 것은?

가. 드라이브[볼륨 레이블]

나. 페이징 크기

다. 선택된 드라이브의 페이징 파일 크기

라. 선택된 드라이브의 세그먼트의 크기

9. Windows XP의 MMC는 관리 도구를 모아 둔 것이다. MMC 관리에 속하지 않는 것은?

가. 장치 관리자	나. 로컬 사용자 및 그룹

다. 디스크 관리	라. 메모리 관리

10. Windows XP로 설치되어 있는 컴퓨터의 그룹정책을 설정 하려고 한다. 이에 해당하는 실행 파일은?

가. dfrag.msc	나. devmgmt.msc

다. gpedit.msc	라. diskmgmt.msc

11. 10m 내외의 단거리에서 사용하는 개인 무선 네트워킹 솔루션으로 가급적 케이블을 이용하지 않고 무선으로 각 가정의 기기들을 연결할 수 있는 단거리 무선 네트워크는?

가. LAN	나. MAN

다. VAN	라. PAN

12. 인터넷 옵션에 관한 설명 중 잘못된 것은?

가. 보안 : 보안수준을 ’낮음’으로 설정하면 쿠키를 허용하지 않기 때문에 웹사이트가 제대로 나타나지 않는다.

나. 임시 인터넷 파일 : 열어본 페이지를 다음에 빨리 볼 수 있도록 저장되어 있다.

다. 열어본 페이지 목록 : 사용자가 방문한 웹 페이지 주소를 설정된 보관일 수 동안 보관한다.

라. 홈페이지 : 익스플로러가 실행되면서 처음으로 표시될 웹 페이지 주소로 변경할 수 있다.

13. 다음 파일 중에서 Windows XP 에서 사용되고 있는 가상 메모리 파일은?

가. pagefile.sys	나. virtual.ram

다. win386.swp	라. ramdrive.sys

14. 현재 사용되고 있는 컴퓨터에 있는 폴더나 자원이 공유되어 있는지 확인할 수 있는 명령어는?

가. net share	나. net start

다. net user	라. net group

15. Windows XP의 인터넷 정보 서비스(IIS)에 기본적으로 설정되는 HTTP 오류 코드와 의미가 잘못 연결되어 있는 것은?

가. 400 : Bad request, 클라이언트의 잘못된 요청으로 처리할 수 없음

나. 401 : Unauthorized, 클라이언트의 인증 실패

다. 403 : Forbidden, 접근이 거부된 문서를 요청함

라. 404 : Request-URI too long, URL이 너무 김

16. 처리속도의 빠르기를 빠른 것에서 느린 순으로 올바르게 나타낸 것으로 올바른 것은?

① SRAM  ② HDD  ③ DRAM  ④ FDD

가. ①-②-③-④	나. ①-③-②-④

다. ④-①-③-②	라. ④-②-①-③

17. 하드디스크의 용량을 구하는 방법은?

가. 헤드 수 X 실린더 수 X 섹터 수 X 512 byte

나. 헤드 수 X 실린더 수 X 512 byte

다. 헤드 수 X 클러스터 수 X 섹터 수 X 512 byte

라. 실린더 수 X 섹터 수 X 512 byte

18. 자장의 척력(밀어내는 힘)을 이용하여 근접한 트랙을 동시에 읽어 내는 기술로 올바른 것은?

가. MR	나. RLL

다. FM	라. LBA

19. ISO에 의하여 제정된 CD-ROM의 국제 형식 규격이며, 하이 시에라(High Sierra) 규격에 기초를 둔 것은?

가. ISO9000	나. ISO9002

다. ISO9096	라. ISO9660

20. DVD 지역코드는 전 세계를 6개 지역으로 분할한다. 한국이 포함되어 있는 지역은?

가. 1지역	나. 2지역

다. 3지역	라. 5지역

21. 모니터의 커넥터 중 화질 저하 없이 깨끗한 화면을 보기위해 사용되는 방식은?

가. D-sub	나. USB

다. IEEE 1394	라. BNC

22. 다음 VGA 칩셋 중 기본적으로 3D 가속기능이 없는 것은?

가. HD4650	나. X1550

다. GTX460	라. ET4000

23. Intel의 모바일용 CPU에 채택된 기술로서 배터리의 사용시간을 연장하는 기술은?

가. 스피드 스텝	나. EM64T

다. Cool Sense	라. Cool n Quite

24. CPU와 주변기기 사이에서 데이터의 입, 출력시 발생되는 속도의 차이를 줄여주는 기억장치는?

가. MOUSE	나. BUS MASTER

다. CACHE	라. VROM

25. Ultra DMA Mode에 대한 설명으로 올바른 것은?

가. 모든 데이터가 CPU를 통과해야 처리되는 Mode이다.

나. Ultra DMA mode 5는 100.0 MB/sec의 전송 속도를 지원한다.

다. 최초 Microsoft사에 의해서 제안이 되었다.

라. 외장형 저장 장치를 연결하는데 사용되는 규격이며, 1~10까지 10가지 Mode가 지원된다.

26. 주변장치에서 직접 데이터 입․출력을 수행해서 CPU의 부담을 줄여 속도를 향상시키는 기법으로 올바른 것은?

가. ISA	나. Buffer

다. DMA	라. E-IDE

27. 디지털 카메라를 구성하는 요소 중 CCD(Charge Coupled Device)의 설명으로 올바른 것은?

가. 어두운 곳에서 촬영할 때 빛을 발광하여 사진을 찍을 수 있게 하는 장치

나. 셔터속도와 연속촬영을 제어하는 장치

다. Preview나 Review용도로 사용하는 액정화면

라. 빛의 신호를 전기적 신호로 변환시키는 기능을 가진 장치

28. 디지털 카메라에 대한 설명 중 잘못된 것은?

가. 아날로그 방식에 비해 색의 변화(Gradation)가 부드럽다.

나. 각 컷마다 ISO와 화이트 밸런스를 조절 할 수 있다

다. CCD를 통해서 외부 영상이 카메라로 저장될 수 있다.

라. 액정화면, 렌즈, 플레시 등으로 구성된다.

29. 파워서플라이의 출력 DC 전압의 종류로 잘못된 것은?

가. ＋3.3V	나. ＋5V

다. ＋10V	라. ＋12V

30. 동영상 압축방식 용어에 대한 설명 중 잘못된 것은?

가. MPEG 1: CD-ROM과 같은 디지털 저장매체에 VHS 테이프 수준의 동영상과 음향을 최대 1.5Mbps로 압축·저장할 수 있다.

나. MPEG 2:  디지털 TV, 대화형 TV, DVD 등은 높은 화질과 음질을 필요로 하는 분야로 높은 전송속도 처리가 필요한데, 영상 및 음향을 압축하기 위해 MPEG1을 개선한 것이다. 현재 DVD와 같은 컴퓨터 멀티미디어 서비스 등에 사용되고 있다.

다. MPEG 4: 낮은 전송률로 동화상을 보내고자 개발된 데이터 압축과 복원기술에 대한 새로운 표준을 말한다. 매초 64Kbps, 19.2Kbps의 저속 전송으로 동화상을 구현할 수 있다.

라. MPEG 7: MPEG1과 MPEG2, MPEG4 등 MPEG 관련 기술을 통합하여 디지털 콘텐츠의 제작 및 유통, 보안 등의 모든 과정을 관리할 수 있게 하는 기술이다.

31. CPU 내에서 자료가 일시적으로 기억되는 임시 기억장치는?

가. 레지스터	나. 버스

다. 칩셋	라. 연산 프로세서

32. 16진수 A8을 10진수로 표현한 값 중 올바른 것은?

가. 167	나. 168

다. 174	라. 175

33. 하나의 입력을 갖고 그것을 몇 개의 출력으로 분산하는 논리회로는?

가. 디멀티플렉서	나. A/D 변환기

다. 카운터	라. 기억장치

34. R-S FlipFlop에서 R의 입력을 A, S의 입력을 B라고 할 때 다음 중 입력에 동시에 인가해서는 안 되는 입력의 조합은?

가. A=0, B=0	나. A=0, B=1

다. A=1, B=0	라. A=1, B=1

35. CMOS에 대한 TTL의 용어가 서로 대응되지 않는 것은?

가. 게이트 → 베이스	나. 소스 → 에미터

다. NPN → N-MOSFET	라. 드레인 → 콜렉터

36. 컴퓨터 조립 작업에 대한 설명으로 잘못된 것은?

가. 모든 부품은 충격을 주거나 무리한 힘을 가하지 않는다.

나. 쿨링팬의 방열판과 CPU는 완전히 밀착시키지 않고 적당히 간격을 띄운다.

다. 시스템 내부의 부품 등은 자성에 약하므로 자성이 있는 물건을 가까이하지 않는다.

라. 110[V]/220[V]조정 스위치가 있는 전원 공급기는 사용전압에 맞도록 조정한다.

37. BIOS에서 지원하고 있는 기본적인 장치관리의 범주에 포함되지 않는 것은?

가. 키보드, 마우스, 시스템 메모리, 플로피디스크 및 디스플레이 장치에 대한 기본적인 정보 유지

나. 시스템 내 캐쉬의 활성, 비활성 설정 및 캐쉬 운영 알고리즘 설정

다. Plug and Play 운영을 위한 여러 가지 설정 관리

라. 네트워크 어댑터의 예약공간에 대한 관리

38. BIOS에서 제어할 수 없는 것은?

가. 부트 디스크 설정

나. 물리적 메모리 용량 설정

다. 하드디스크 타입(Type) 설정

라. IRQ 및 DMA 설정

39. BIOS 설정에서 HDD를 인식할 때 HDD의 용량과 관련된 항목은?

가. UDMA Mode	나. Block Mode

다. PIO Mode	라. LBA Mode

40. PC의 하드웨어에 대한 설정 사항을 기억해두고 있는 장소는?

가. Boot	나. CMOS

다. Flipflop	라. DMA

41. Award BIOS의 STANDARD CMOS SETUP 내용 중 Halt on에 대한 설명 중 잘못된 것은?

가. No error : 어떤 에러가 발생해도 POST(power on self test)를 계속 진행한다.

나. All error : 바이오스가 치명적인 에러 검출 시 POST를 중지하고 알려준다.

다. All but Keyboard : 키보드와 디스크 오류에 대해서만 POST를 중지한다.

라. All but Diskette : 디스크 오류에 대해서만 POST를 중지한다.

42. 컴퓨터 부팅 시 ’8042 Gate-A20 Error’ 라는 메시지가 나왔다. 그 원인으로 올바른 것은?

가. 키보드 연결 불량	나. 키보드 컨트롤러 고장

다. 마우스 연결 불량	라. 마우스 포트 고장

43. BIOS Setup이 필요한 경우를 나열한 것 중 잘못된 것은?

가. HDD Auto Detection 기능이 활성화 되어있지 않은 상태에서 하드디스크를 추가로 장착한 경우

나. 메인 메모리를 추가하거나 제거해 메인 메모리 용량을 조정하기 위한 경우

다. 운영체제 로딩 전 비밀번호를 물어보도록 하기 위한 경우

라. 부팅 장치의 순서를 조정할 필요가 있는 경우

44. Windows가 정상적으로 종료되지 않는 이유로 잘못된 것은?

가. Windows에서 실행중인 프로그램을 비정상적으로 종료했기 때문이다.

나. 시작 프로그램과 Windows가 충돌하기 때문이다.

다. 램 상주 프로그램과 Windows가 충돌하기 때문이다.

라. 바이오스를 최신버전으로 업데이트했기 때문이다.

45. Windows 사용 중 치명적인 오류가 불규칙적으로 발생한다. 이러한 현상은 특정 프로그램을 실행될때 광범위하게 발생한다. 이에 대한 일반적인 원인으로 잘못된 것은?

가. 파티션 설정이 잘못되었다.

나. 중요한 H/W 또는 S/W와 Windows의 호환성 문제이다.

다. Windows의 시스템 정보 파일에 오류가 발생하였다.

라. 중요 드라이버 파일에 오류가 발생하였다.

46. 모니터 화면이 갑자기 심하게 떨리는 현상이 발생했다. 단 안전모드에서는 화면 떨림 현상이 발생되지 않는다. 이때 수리 방법으로 올바른 것은?

가. VGA의 8핀 보조전원 커넥터가 연결되어 있지 않으므로 연결해 준다.

나. Windows에서 VGA 드라이버를 재설정해 준다.

다. AGP Aperture Size 를 VGA의 메모리 용량과 일치하게 설정한다.

라. I/O 카드를 교체한다.

47. 컴퓨터 조립 후 전원을 켜고 테스트를 할 때 모니터에 아무런 화면도 나타나지 않는 문제의 원인으로 잘못된 것은?

가. 전원 공급 장치의 불량

나. 하드디스크의 불량

다. 램이 제대로 장착되어 있지 않은 경우

라. 그래픽 카드가 제대로 연결되어 있지 않은 경우

48. CPU와 메모리의 대역폭을 맞추기 위해 듀얼 채널 메모리 구성을 통해 업그레이드 하고자 한다. 올바르지 않은 것은?

가. DDR2-5300 , DDR2-6400 메모리를 혼용해 채널을 구성가능하나 이 경우 속도가 높은 메모리 속도로 동작한다.

나. 집적도가 다른 두 개의 모듈 램이라도 클럭 스피드가 같으면 사용이 가능하다.

다. DRAM 버스 대역폭이 같아야 한다.

라. 같은 채널을 구성하는 모듈 램의 램타이밍이 다른 경우 안정적인 동작을 보장할 수 없다.

49. Windows XP에서 두 개 이상의 하드디스크에 있는 할당되지 않은 공간영역을 하나의 논리 볼륨으로 결합하여 효율적으로 사용할 수 있는 것으로 올바른 것은?
(이때 사용되는 할당되지 않은 공간 영역의 크기는 각기 다를 수 있다)

가. 단순볼륨	나. 스팬볼륨

다. 동적볼륨	라. 미러볼륨

50. 메인보드에 대한 설명 중 잘못된 것은?

가. 칩셋은 메인보드 상에 납땜으로 고정된 부품으로서 메인보드에서 사용 가능한 CPU 및 메모리 종류 등을 결정하는 중요한 요소이다.

나. 전해 캐패시터(Electrolytic Liquid Capacitor)가 사용된 메인보드는 같은 전압과 용량의 고체 캐패시터(Conductive Polymer Aluminum Solid  Capacitor)가 사용된 메인보드에 비해 긴 MTBF(Mean time Between Failure)를 나타낸다.

다. 새로운 부품을 추가하고자 할 때 그 부품이 메인보드에서 지원 가능한 형태인지를 확인해야 한다.

라. 만약 장착한 CPU의 성능에 비해 실제 동작 속도가 현저히 낮게 동작한다고 판단될 경우 BIOS의 캐쉬 설정 부분이 활성 상태로 되어 있는지 확인하고 비활성으로 되어 있으면 활성으로 설정을 바꾼다.

51. OSI 7계층 구조상의 전송계층에 속하며, 사용자에게 안정된 데이터 전송을 지원하는 프로토콜은?

가. IP	나. RARP

다. UDP	라. TCP

52. 인터넷 연결을 위한 용어들의 설명 중 잘못된 것은?

가. 게이트웨이는 이종간의 네트워크와 네트워크를 연결해 주는 역할을 담당하는 네트워크 장비이다.

나. 도메인 네임(이름)은 숫자로 구성된 IP 주소를 기억하기 쉽도록 문자로서 표현한 주소이다.

다. 도메인은 호스트 이름, 기관의 분류 및 국가 등을 표현하고 있으며, 하나의 호스트는 하나의 도메인만을 가질 수 있다.

라. 도메인 네임은 DNS 서버에 의해 대응하는 IP 주소로 변환되어 전송 목적지의 주소를 식별한다.

53. 우리나라의 전용선 속도규격은 북미규격과 유럽규격 두가지가 동시에 사용된다. 다음 중 속도규격을 나타내는 용어와 속도가 잘못된 것은?

가. T1 - 2.544MB	나. T2 - 6.312MB

다. T3 - 44.736MB	라. E1 - 2.048MB

54. OSI 계층모델에 대한 설명 중 잘못된 것은?

가. 전송계층(Transport Layer) - 신뢰적인 데이터 전송을 담당한다. TCP 프로토콜은 전송계층의 좋은 예이다.

나. 네트워크 계층(Network Layer) - 데이터의 주소를 기반으로 데이터의 경로 설정과 전송을 책임진다. IP 프로토콜은 네트워크 계층의 좋은 예이다.

다. 물리계층(Physical Layer) - 물리적 매체에 대한 제어를 담당하는 부분으로서 비트 수의 전기적 또는 광학적 통신을 다룬다. FDDI는 물리계층에 대한 좋은 사례이다.

라. 데이터 링크 계층(Data Link Layer) - 물리적 네트워크에서의 신뢰성 있는 데이터 전송을 책임진다.

55. 라우팅 테이블에 의한 최소 홉 수를 계산하는 방식으로, 네트워크에 노드가 추가되거나 제거될 때마다 변화된 인접 네트워크의 라우팅 정보들을 네트워크에 있는 모든 라우터에 전송하는 라우팅 프로토콜은?

가. PING	나. ICMP

다. LSA	라. RIP

56. EIA/TIA-568 표준에서 규정한 연결 방식으로 카데고리 1~5 까지 5등급으로 케이블의 질을 구분하는 전송매체는?

가. 동축케이블	나. 광섬유

다. UTP	라. STP

57. 회사를 인수 합병한 관계로 양쪽의 네트워크를 통합 운영하고 있다. 그런데 서로 다른 E-Mail 애플리케이션을 사용하는 관계로 메일을 정상적으로 주고받으려면 Convert시켜야 한다. 이에 적당한 장치는?

가. Multiplexer	나. Router

다. Gateway	라. Brouter

58. IPv4 데이터그램 포맷을 구성하는 필드 이름이 아닌 것은?

가. 16 비트 식별자(identifier)

나. 소스 포트 번호(source port number)

다. 서비스 타입(type of service)

라. 데이터그램 길이

59. Windows를 사용하는 컴퓨터에서 노벨 넷웨어에 접속하고자 할 경우에 설치해야 하는 프로토콜은?

가. TCI/IP	나. IPX/SPX 호환 프로토콜

다. NetBEUI	라. NetBios

60. 인터넷을 이용한 전자 상거래에서 멀티미디어 콘텐츠의 지적 소유권 보호를 위해 콘텐츠에 사용자 정보를 숨겨 저작권 및 소유권을 보호하는 방법으로 올바른 것은?

가. Watermarking

나. Encryption

다. PGP(Pretty Good Privacy)

라. SHTTP(Secure-HTTP)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
다	가	다	나	라	다	다	라	라	다
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
라	가	가	가	라	나	가	가	라	다
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
라	라	가	다	나	다	라	가	다	라
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
가	나	가	라	다	나	라	나	라	나
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
다	나	나	라	가	나	나	가	나	나
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
라	다	가	다	라	다	다	나	나	가

[오답 및 오타 문의] ⇒ 건시스템(gunsys.com)