건시스템 http://www.gunsys.com	PC정비사 1급 필기 기출문제 (2021.10.14. 2회)

2021년 2회 PC정비사 1급 필기시험 기출문제 답안
[1과목]	PC 운영체제 1번~15번 (15문제)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2	3	4	4	3	3	3	3	2	1
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
[2과목]	PC 주변기기 16번~30번 (15문제)
		2	3	4	2	1	1	3	1	3	1
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
[3과목]	PC 유지보수 36번~45번 (15문제)
		2	2	3	2	1	3	4	4	2	1
		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
		1	2	1	1	4	2	2	4	2	1
[4과목]	PC 네트워크 46번~55번 (10문제)
		41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		3	3	2	1	1	3	1	4	1	1
[5과목]	디지털 논리회로 56번~60번 (5문제)
		51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
		2	1	1	3	1	3	4	4	3	4
합격점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상 득점, 시험시간은 60분입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
PC정비사 자격은 ‘한국정보통신자격협회(icqa.or.kr)’에서 시행하는 국가공인자격으로 자격검정 기출문제 저작권은 ‘한국정보통신자격협회’에 있으며, 건시스템에서는 2011년 10월 6일 기출문제 사용 승인을 받은 후 원본 문제 그대로를 편집하여 ‘도타비 문제은행’에 추가하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

1. Windows 10 Pro의 로컬 컴퓨터에 대한 계정 보안정책을 설정하려고 한다. 이때 최대 암호 사용기간 기본값은?

① 32일	② 42일

③ 52일	④ 60일

2. Linux에서 모든 파일의 목록과 자세한 사항을 내림차순으로 정렬하기 위한 명령은?

① ls –alc	② ls -alk

③ ls –alr	④ ls -alu

3. 다음 중 프로세스 스케줄링의 종류가 아닌 것은?

① FIFO(First In First Out)

② Round Robin

③ Shortest Job First

④ Semaphore

4. Windows 10 Pro에 기본적으로 포함되어 있으며 스파이웨어 및 그 밖의 원치 않는 소프트웨어로부터 컴퓨터를 보호할 수 있게 해주는 소프트웨어의 이름은?

① AVAST

② BITDEFENDER

③ ICF(Internet Connection Firewall)

④ Windows Defender

5. 리눅스 명령을 이용하여 ICQA 디렉터리와 그 하위 디렉터리까지 모든 파일을 메시지 없이 강제로 삭제하기 위한 명령은?

① rm –i ICQA	② rm -ir ICQA

③ rm –rf ICQA	④ rm -ra ICQA

6. 매크로 내에서 여러 개의 매크로를 호출할 때 사용되는 자료 구조 중 가장 효율적인 것은?

① QUEUE	② TREE

③ STACK	④ LINKED LIST

7. 레지스트리에서 시스템에 연결된 하드웨어와 하드웨어 제어기 정보 및 소프트웨어에 대한 정보가 저장되어 있는 곳은?

① HKEY_CLASSES_ROOT

② HKEY_CURRENT_USER

③ HKEY_LOCAL_MACHINE

④ HKEY_CURRENT_CONFIG

8. 일정기간이나 특정 기능을 제한하여 사용하다가, 정식으로 사용하려면 그에 해당하는 비용을 지불해야 하는 소프트웨어는?

① 그래픽 소프트웨어

② 유틸리티

③ 셰어웨어

④ 백신

9. 하드디스크의 일부 공간을 주기억장치(Main Memory)로 사용하는 것을 뜻하는 용어는?

① 리소스(Resource)

② 가상 메모리(Virtual Memory)

③ 가상 채널(Virtual Channel)

④ 스택(Stack)

10. Windows에서 구성 가능한 디스크 어레이 구축 방식 중 데이터 손실의 위험을 감수하더라도 고성능을 추구하기 위해 디스크를 병렬로 배치하는 방식은?

① Raid-0	② Raid-1

③ Raid-4	④ Raid-5

11. Windows 10 Pro 환경에서 어느 응용 프로그램을 사용하지 않아서 이를 삭제하려고 할 때 사용하는 것은?

① [시작] - [제어판] - [장치 및 프린터 보기]

② [시작] - [제어판] - [프로그램 및 기능]

③ [시작] - [모든 프로그램] - [보조프로그램] - [캡쳐 도구]

④ [시작] - [제어판] - [사용자 계정]

12. Windows 10 Pro 의 휴지통에 대한 설명으로 잘못된 것은?

① 휴지통을 비우면 사용 가능한 하드디스크의 용량이 늘어난다.

② 휴지통의 최대크기는 사용자가 설정할 수 있다.

③ 휴지통의 최소크기는 사용자가 설정할 수 있다.

④ USB메모리에 저장된 파일을 삭제할 때는 휴지통에 저장되지 않는다.

13. 운영체제(OS)는 제어 프로그램과 처리 프로그램으로 구분이 된다. 처리 프로그램으로 올바른 것은?

① 작업 관리 프로그램

② 자원 관리 프로그램

③ 데이터 관리 프로그램

④ 언어 번역 프로그램

14. 실시간 체제(Real-Time System)란 처리를 요구하는 자료가 발생할 때마다 즉시 처리하여 그 결과를 출력하거나 요구에 대한 응답을 즉시 실행하는 방식이다. 이에 대한 장점이 아닌 것은?

① 자료가 발생한 지점에서 단말기를 통한 입출력이 가능하므로 사용자의 노력이 절감된다.

② 다량의 자료가 무작위로 도착하는 경우에도 특별히 입출력자료의 저장이나 대기가 필요하지 않다.

③ 처리시간이 단축된다.

④ 비용이 절감된다.

15. 시스템을 이전상태로 복원하는 명령어로 알맞은 것은?

① rstrui.exe

② msra.exe

③ regedt32.exe

④ control.exe /name Microsoft.Troubleshooting

16. 캐시 메모리는 PC의 내부에서 어디에 위치하는가?

① CPU와 메인 메모리 사이

② CPU와 주변 장치 사이

③ 메인 메모리와 보조 메모리 사이

④ CPU와 보조 메모리 사이

17. RF 방식의 마우스에 대한 설명으로 올바른 것은?

① 방해물이 있으면 전혀 통과하지 못하고 10M 이내의 수신거리에서만 사용가능하다.

② 무선 입출력 장치는 항상 같은 방향으로 마주 보고 있어야 한다.

③ 무선주파수 방식이다.

④ IR 방식이라고도 한다.

18. CISC 프로세서와 RISC 프로세서에 대한 설명 중 잘못된 것은?

① CISC : RISC 보다 레지스터의 수가 많다.

② RISC : CISC 보다 처리 속도가 빠르다.

③ CISC : RISC 보다 비싸며 전력 소모가 많다.

④ RISC : 고정된 길이의 명령어를 사용한다.

19. 갑작스런 정전에도 컴퓨터에 전원을 계속 공급해 줄 수 있는 장치는?

① Power Saver

② IPS

③ UPS

④ Power Supply

20. 두 개의 비트맵 장면이 있을 때, 앞에 있는 장면이 투명하게 보이면서 뒤에 있는 장면과 함께 섞여 보이도록 하는 그래픽 기능을 뜻하는 것은?

① 알파 블렌딩(Alpha-Blending)

② 안개 효과(Fogging)

③ 안티 에일리어싱(Anti-Aliasing)

④ 바이-리니어 필터링(Bi-linear Filtering)

21. 주기억장치의 일반적인 특성이 아닌 것은?

① 반도체 소자를 주로 사용한다.

② 비휘발성이다.

③ 보조기억장치에 비해 속도가 빠르다.

④ SDRAM, DDR-SDRAM, RDRAM등이 사용된다.

22. 주기억 장치로부터 수행할 명령을 가져와 레지스트리에 쓰기까지의 시간은?

① Search Time

② Instruction Time

③ Seek Time

④ Access Time

23. RS-232를 표준으로 인정한 단체는?

① VESA	② IEEE

③ EIA	④ ISA

24. CPU 클럭을 계산하는 방법으로 올바른 것은?

① 시스템 클럭＋배율

② 시스템 클럭＊배율

③ 시스템 클럭／배율

④ 시스템 클럭＝배율

25. 특정 해상도나 작업 도중에 모니터 화면에 얼룩이 지고 물결 모양의 나선이 나타나는 현상은?

① 모아레	② 핀쿠션

③ 버닝	④ 방자

26. 사무실 등에서 네트워크를 통해 복수의 PC가 공유해서 사용할 수 있는 프린터로 올바른 것은?

① 단독 프린터

② 공동 프린터

③ 네트워크 프린터

④ 사무용 프린터

27. 컴퓨터의 보조기억장치로 사용하는 SSD에 대한 설명으로 올바르지 않은 것은?

① 반도체를 이용하여 데이터를 저장하는 장치이다.

② HDD에 비해 소비 전력이 적고, 소음이 없고, 발열도 낮다.

③ 규격은 M.2, SATA, PCI 익스프레스(NVME 방식)를 사용한다.

④ 비휘발성 낸드 플래시 메모리 사용으로 수명이 영구적이다.

28. 컴퓨터의 출력장치인 모니터의 종류로 올바르지 않은 것은?

① CRT	② LCD

③ PDP	④ FND

29. 라인 프린터의 인쇄방식으로 올바르지 않은 것은?

① 드럼식	② 매트릭스식

③ 체인식	④ 플로트식

30. 컴퓨터에 사용되는 CPU 내의 기억장치 요소로 올바르지 않은 것은?

① ALU(Arithmetic Logic Unit)

② MAR(Memory Address register)

③ MBR(Memory Buffer Register)

④ PC(Program counter)

31. POST 과정의 순서가 바르게 나열된 것은?

① 시스템 버스 테스트 - 그래픽 카드 테스트 – 메모리 테스트 - 키보드 테스트 - 디스크 테스트 – P&P 기능 동작 - CMOS 내용 확인 - DMI 기능 동작

② DMI 기능 동작 - 그래픽 카드 테스트 – 메모리 테스트 - 키보드 테스트 - 디스크 테스트 – P&P 기능 동작 - CMOS 내용 확인 - 시스템 버스 테스트

③ 시스템 버스 테스트 - P&P 기능 동작 – 메모리 테스트 - 키보드 테스트 - 디스크 테스트 – 그래픽 카드 테스트 - CMOS 내용 확인 - DMI 기능 동작

④ 시스템 버스 테스트 - CMOS 내용 확인 – 그래픽 카드 테스트 - 메모리 테스트 - 키보드 테스트 - P&P 기능 동작 - 디스크 테스트 - DMI 기능 동작

32. 컴퓨터 부팅 시 'Press ＜F1＞ to continue'라는 메시지가 나오는 원인은?

① 캐쉬 메모리 불량

② 키보드와 마우스 연결 불량

③ CMOS의 그래픽 카드 설정오류

④ ROM BIOS 고장

33. Windows에서 보호된 시스템 파일을 검색하는 명령어로 올바른 것은?

① sfc /scannow	② scanreg /restore

③ sys A:C:	④ convert C:/FS:NTFS/X

34. BIOS Setup의 기능으로 잘못된 것은?

① 입출력 데이터의 처리 및 연산기능 수행

② 메인보드의 성능과 기능을 제어

③ 컴퓨터의 부팅과 하드웨어를 제어

④ 컴퓨터에 장착된 장치를 인식하고 관리

35. BIOS 설정에서 HDD를 인식할 때 다음 중 HDD의 용량과 관련된 항목은?

① UDMA Mode	② Block Mode

③ PIO Mode	④ LBA Mode

36. UEFI방식의 바이오스 설정에서 메인보드의 첫 부팅 시 일부 장치 검사를 생략하고 아주 빠른 속도로 운영체제 부팅단계까지 진입할 수 있게 해주는 옵션으로 옳은 것은?

① Vcore	② Fast boot

③ M-Flash	④ Supports

37. 두 개 이상의 하드디스크에 있는 할당되지 않은 공간영역을 하나의 논리 볼륨으로 결합하여 사용하고 하나의 디스크 용량이 가득 차면 다음 디스크로 이어서 기록하여 낭비하는 부분이 없이 효율적으로 사용할 수 있는 것으로 올바른 것은?

① 단순볼륨	② 스팬볼륨

③ 스트라이프볼륨	④ 미러볼륨

38. 부팅 중에 나타날 수 있는 에러 메시지의 종류가 아닌 것은?

① CMOS Checksum Error

② Keyboard Error

③ HDD Controller Error

④ System Software Abnormal

39. 컴퓨터 조립 작업에 대한 설명으로 잘못된 것은?

① 모든 부품은 충격을 주거나 무리한 힘을 가하지 않는다.

② 쿨링팬의 방열판과 CPU는 완전히 밀착시키지 않고 적당한 간격을 띄운다.

③ 시스템 내부의 부품 등은 자성에 약하므로 자성이 있는 물건을 가까이하지 않는다.

④ 110[V]/220[V]조정 스위치가 있는 전원 공급기는 사용전압에 맞도록 조정한다.

40. PC의 메인 보드에 사운드 카드를 설치하는 곳으로 올바른 곳은?

① PCI 슬롯	② COM1 포트

③ PCI-Express 슬롯	④ BANK2 슬롯

41. 컴퓨터가 안 켜질 때 조치사항으로 적당하지 않은 것은?

① 파워서플라이의 전원 코드를 확인한다.

② 메모리 접촉 불량을 확인한다.

③ 랜케이블의 접속 여부를 확인한다.

④ 바이오스를 초기화 해본다.

42. 컴퓨터가 갑자기 블루 스크린이 뜨더니 재부팅 후 화면에 다음과 같은 메시지가 출력 된다. 해결 방안으로 잘못 된 것은?

① Windows 설치 DVD나 USB로 부팅하여 복구모드로 진입하여 시스템 복구를 진행해본다.

② 하드디스크 베드섹터 검사를 진행해본다.

③ 하드디스크 케이블 접촉불량을 점검해본다.

④ 바이오스에 부팅 순서를 변경해본다.

43. Windows 설치 시 파일 백업 및 파티션 설정 등을 하기 위해 명령 프롬프트를 활성화하는 단축키를 찾으시오.

① CTRL ＋ F10

② SHFIT ＋ F10

③ ATL ＋ F10

④ ALT ＋ F4

44. 다음 그림은 메인보드 전면패널(F-Panel) 단자 그림이다. 맞는 장착 커넥터를 찾으시오. (표준규격에 따름)

① 1, 3 : HDD LED

② 2, 4 : POWER S/W

③ 5, 7 : POWER LED

④ 6, 8 : RESET S/W

45. Windows로 부팅한 이후 갑자기 다운이 되는 증상이 발생하는 이유로 잘못된 것은?

① CPU의 오버 클럭킹은 CPU 속도와 관련된 것으로 밀접한 관련이 없다.

② 드라이버의 버그이거나 오류가 발생하면 나타날 수 있다.

③ 파워 서플라이의 전력이 부족하여도 나타난다.

④ Windows의 레지스트리에 기록된 정보에 오류가 발생하면 나타난다.

46. 클래스 C에 해당되는 IP 주소는?

① 107.140.23.4	② 178.140.232.5

③ 217.232.147.3	④ 247.231.142.3

47. 인터넷 IP 주소에서 숫자로 표현하는 주소를 사람이 알기 쉽게 문자로 표현하는 것은?

① Domain Name

② IP Address

③ Java

④ Web Browser

48. 정보 보안의 3대 요소라고 볼 수 없는 것은?

① 기밀성	② 무결성

③ 가용성	④ 호환성

49. LAN과 LAN을 논리적으로 묶는 역할을 하며 광대역 네트워크를 구축하는데 없어서는 안될 필수 장비는?

① 스위치(Switch)	② 허브(Hub)

③ 라우터(Router)	④ 브릿지(Bridge)

50. 다음은 SNMP에 대한 설명이다. 올바른 것은?

① 모든 SNMP 데이터는 인코딩 되어서 전송된다.

② 162, 163 두 개의 포트를 통해 메시지를 주고받는다.

③ SNMP 메시지를 전송하는 전송계층 프로토콜은 TCP를 사용한다.

④ SNMP는 접속종류에 관계없이 동일한 커뮤니티 값을 가진다.

51. 메일 서비스와 가장 관계가 없는 것은?

① SMTP	② FTP

③ POP3	④ MIME

52. 프로토콜의 기능 중 상위 계층으로부터 받은 데이터에 자신의 제어정보를 추가하는 기능으로 올바른 것은?

① 캡슐화(Encapsulation)

② 조립(Assembly)

③ 동기화(Synchronization)

④ 다중화(Multiplexing)

53. 네트워크상에서 두 케이블 사이에 설치하여 한쪽의 신호를 증폭하여 다른 쪽으로 보내주는 역할을 하는 장비는?

① 라우터(Router)

② 리피터(Repeater)

③ 브릿지(Bridge)

④ 트랜시버(Transceiver)

54. TCP/IP를 사용하는 웹서버의 경우, 일반적으로 사용하는 포트 번호는?

① 21	② 22

③ 80	④ 100

55. 다음 Windows 10 home에 기본으로 설치 되지 않은 msc는?

① gpedit.msc

② lusrmgr.msc

③ wf.msc

④ services.msc

56. 레지스터(Register)에 대한 설명으로 올바르지 않은 것은?

① 플립플롭을 여러 개 접속시켜 구성한다.

② 중앙처리장치의 산술논리 연산에 사용된다.

③ 8비트 레지스터는 7개의 플립플롭이 필요하다.

④ 시프트레지스터를 이용하여 곱셈과 나눗셈을 수행할 수 있다.

57. 오류검출 부호가 아닌 것은?

① 해밍 부호	② 패리티 부호

③ 2-5진 부호	④ 3초과 부호

58. 10진수 10을 2진수로 표현하기 위하여 필요한 Bit 수는?

① 1 Bit	② 2 Bit

③ 3 Bit	④ 4 Bit

59. 다음 중 2진수 011010의 2의 보수는?

① 011001	② 100101

③ 100110	④ 010110

60. 다음 기억소자 중 전원 공급이 중단되면 기억 내용이 지워지는 것은?

① EPROM	② EEPROM

③ Flash Memory	④ Cache RAM