건시스템 http://www.gunsys.com	PC정비사 1급 필기 기출문제 (2022.10.30. 2회)

2022년 2회 PC정비사 1급 필기시험 기출문제 답안
[1과목]	PC 운영체제 1번~15번 (15문제)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4	1	1	3	1	3	2	1	1	1
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
[2과목]	PC 주변기기 16번~30번 (15문제)
		3	1	2	4	3	4	3	1	2	3
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
[3과목]	PC 유지보수 36번~45번 (15문제)
		3	2	3	2	1	4	3	4	3	4
		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
		4	3	1	4	2	2	1	1	2	1
[4과목]	PC 네트워크 46번~55번 (10문제)
		41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		4	2	3	1	4	3	1	1	2	3
[5과목]	디지털 논리회로 56번~60번 (5문제)
		51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
		1	3	2	3	1	1	3	3	2	3
합격점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상 득점, 시험시간은 60분입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
PC정비사 자격은 ‘한국정보통신자격협회(icqa.or.kr)’에서 시행하는 국가공인자격으로 자격검정 기출문제 저작권은 ‘한국정보통신자격협회’에 있으며, 건시스템에서는 2011년 10월 6일 기출문제 사용 승인을 받은 후 원본 문제 그대로를 편집하여 ‘도타비 문제은행’에 추가하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

1. Windows 10 Pro 64비트에 대한 설명으로 올바른 것은?

① 32비트 전용 CPU에도 64비트 운영체제를 설치할 수 있다.

② 64비트 시스템을 꾸미기 위해서 메인보드, 그래픽 카드, 하드디스크 등 모든 하드웨어가 64비트용 이어야 한다.

③ 기존의 32비트 장치 드라이버 파일을 그대로 사용할 수 있다.

④ 4GB 이상의 물리적 램을 100% 사용하려면 64비트의 설치가 필수적이다.

2. 시스템을 이전상태로 복원하는 명령어로 알맞은 것은?

① rstrui.exe

② msra.exe

③ regedt32.exe

④ control.exe /name Microsoft.Troubleshooting

3. 다음 중 D 드라이브에 있는 데이터를 임의의 데이터로 덮어쓰도록 하여 파일 복구가 불가능하도록 만드는 명령 프롬프트 명령어는?

① cipher /W:D	② cipher /Y:D

③ defrag D:	④ dhkdsk D:

4. 리눅스 명령을 이용하여 ICQA 디렉터리와 그 하위 디렉터리까지 모든 파일을 메시지 없이 강제로 삭제하기 위한 명령은?

① rm -i ICQA	② rm -ir ICQA

③ rm -rf ICQA	④ rm -ra ICQA

5. Windows 10 Pro의 레지스트리 구조에 속하지 않은 것은?

① HKEY_LOCAL_CONFIG

② HKEY_CURRENT_CONFIG

③ HKEY_CLASSES_ROOT

④ HKEY_USERS

6. Linux에서 모든 파일의 목록과 자세한 사항을 내림차순으로 정렬하기 위한 명령은?

① ls -alc	② ls -alk

③ ls -alr	④ ls -alu

7. 실시간 체제(Real-Time System)란 처리를 요구하는 자료가 발생할 때마다 즉시 처리하여 그 결과를 출력하거나 요구에 대한 응답을 즉시 실행하는 방식이다. 이에 대한 장점이 아닌 것은?

① 자료가 발생한 지점에서 단말기를 통한 입출력이 가능하므로 사용자의 노력이 절감된다.

② 다량의 자료가 무작위로 도착하는 경우에도 특별히 입출력자료의 저장이나 대기가 필요하지 않다.

③ 처리시간이 단축된다.

④ 비용이 절감된다.

8. Windows 10 Pro의 관리 도구에 대한 설명으로 잘못된 것은?

① 데이터 원본(ODBC) - COM(구성 요소 개체 모델) 구성 요소를 구성하고 관리한다.

② Windows 메모리 진단 - 컴퓨터의 메모리가 제대로 작동하는지 확인한다.

③ 컴퓨터 관리 - 통합된 단일 데스크톱 도구를 사용하여 로컬 또는 원격 컴퓨터를 관리한다. 컴퓨터 관리를 사용하면 시스템 이벤트 모니터링, 하드 디스크 구성, 시스템 성능 관리 등의 많은 작업을 수행할 수 있다.

④ 이벤트 뷰어 - 이벤트 로그에 기록되어 있는 프로그램 시작 또는 중지, 보안 오류 등 중요한 이벤트에 대한 정보를 본다.

9. Windows에서 구성 가능한 디스크 어레이 구축 방식 중 데이터 손실의 위험을 감수하더라도 고성능을 추구하기 위해 디스크를 병렬로 배치하는 방식은?

① Raid-0	② Raid-1

③ Raid-4	④ Raid-5

10. 컴퓨터 처리 시스템의 성능을 향상시키고 데이터 처리의 생산성 향상을 위해 고려되어야 할 사항으로 잘못된 것은?

① 컴퓨터 프로그램의 처리와 제어 시스템의 동작상태를 항상 감시해야 한다.

② 데이터 처리를 위한 각종 컴퓨터 구성 H/W 요소의 활용이 효율적으로 이루어져야 한다.

③ 데이터를 처리하기 위한 정보는 완벽한 상태로 준비가 되어야 한다.

④ 컴퓨터를 합리적이고 능률적으로 이용하기 위해서 인적자원과 업무수행의 환경과 조건이 구비되어야 한다.

11. 일정기간이나 특정 기능을 제한하여 사용하다가, 정식으로 사용하려면 그에 해당하는 비용을 지불해야 하는 소프트웨어는?

① 그래픽 소프트웨어	② 유틸리티

③ 셰어웨어	④ 백신

12. 다음 중 명령 프롬프트에서 PC를 10분 후 자동 종료되도록 명령어는?

① shutdown -s -t 600

② shutdown -s -t 10

③ shutdown -f -s

④ shutdown -a

13. Windows 10의 UAC 설정 변경을 위한 명령어로 알맞은 것은?

① WINVER.EXE

② USERACCOUNTCONTROLSETTINGS.EXE

③ MSPAINT.EXE

④ control.exe /name Microsoft.Troubleshooting

14. Windows 10 Pro에서 가상 메모리 설정 시 제공되는 정보가 아닌 것은?

① 드라이브[볼륨 레이블]

② 모든 드라이브의 총 페이징 파일 크기

③ 선택된 드라이브의 페이징 파일 크기

④ 선택된 드라이브의 세그먼트의 크기

15. 입력되는 자료들을 일정 기간 동안 또는 일정량의 자료를 모아 한번에 처리하는 운영체제 방식은?

① 온라인처리방식(On-Line Processing System)

② 다중프로그래밍체제(Multiprogramming System)

③ 일괄처리체제(Batch Processing System)

④ 시분할체제(Time Sharing System)

16. 컴퓨터의 주기억 장치에 대한 설명으로 올바르지 않은 것은?

① 반도체 기억소자를 주로 사용한다.

② 고속으로 자료를 액세스할 수 있어야 한다.

③ 중앙처리장치와 직접 자료를 교환할 수 있다.

④ 보조기억장치에 비해 용량이 상대적으로 크다.

17. 주기억 장치와 CPU의 속도 차가 크므로, 인스트럭션의 수행 속도를 CPU 속도에 맞추기 위한 완충 장치로써 사용하는 메모리는?

① RAM	② ROM

③ Cache	④ RPROM

18. 컴퓨터에 사용되는 CPU 내의 기억장치 요소로 올바르지 않은 것은?

① ALU(Arithmetic Logic Unit)

② MAR(Memory Address register)

③ MBR(Memory Buffer Register)

④ PC(Program counter)

19. 주기억 장치로부터 수행할 명령을 가져와 레지스트리에 쓰기까지의 시간은?

① Search Time	② Instruction Time

③ Seek Time	④ Access Time

20. 프린터의 전송 모드에 대한 규약이 아닌 것은?

① EPP	② ECP

③ LPT	④ SPP

21. 비스프링 방식으로 구동하는 컴퓨터 키보드의 종류로 올바르지 않은 것은?

① 멤브레인	② 플런저

③ 기계식	④ 팬터그래프

22. 인터레이스 모드 모니터에서 주사율과 수직 주파수 간의 관계는?

① 주사율＝수직 주파수

② 주사율＝수직 주파수／2

③ 주사율＝수직 주파수×2

④ 주사율＝수직 주파수／3

23. 사무실 등에서 네트워크를 통해 복수의 PC가 공유해서 사용할 수 있는 프린터로 올바른 것은?

① 단독 프린터

② 공동 프린터

③ 네트워크 프린터

④ 사무용 프린터

24. CPU 클럭을 계산하는 방법으로 올바른 것은?

① 시스템 클럭＋배율

② 시스템 클럭×배율

③ 시스템 클럭／배율

④ 시스템 클럭＝배율

25. CISC 프로세서와 RISC 프로세서에 대한 설명 중 잘못된 것은?

① CISC : RISC 보다 레지스터의 수가 많다.

② RISC : CISC 보다 처리 속도가 빠르다.

③ CISC : RISC 보다 비싸며 전력 소모가 많다.

④ RISC : 고정된 길이의 명령어를 사용한다.

26. 적외선을 이용하는 무선 통신 인터페이스에 사용되는 기술은?

① IEEE 1394	② SCSI

③ USB	④ IrDA

27. 다음 중 RS232C 포트에 해당 하는 것은?

① PS/2 커넥터	② USB 커넥터

③ COM 커넥터	④ LPT 커넥터

28. 컴퓨터의 출력장치인 모니터의 종류로 올바르지 않은 것은?

① CRT	② LCD

③ PDP	④ FND

29. 갑작스런 정전에도 컴퓨터에 전원을 계속 공급해 줄 수 있는 장치는?

① Power Saver	② IPS

③ UPS	④ Power Supply

30. 하드디스크의 데이터 주소지정 방법 중 LBA(24bit) 방식의 최대 지원 용량은?

① 160GB	② 125GB

③ 150GB	④ 137GB

31. JIN 사원은 여러 대의 컴퓨터를 Windows 10으로 업그레이드하려고 한다. 이때 네트워크 상에 있는 저장소 및 장치를 이용해서 부팅하는 방법은?

① 네트워크 설치

② 클린 설치

③ 인플레이스 업그레이드

④ 이미지 배포

32. 사용자 시스템에 Windows 10 OS를 설치하고 있다. 사용자는 설치하는 동안 모든 설정과 파일이 그대로 유지되기를 원한다. 다음 중 사용해야 하는 업그레이드 방법은?

① SSD	② Optical Drive

③ Flash Drive	④ PXE

33. BIOS Setup의 기능으로 잘못된 것은?

① 입출력 데이터의 처리 및 연산기능 수행

② 메인보드의 성능과 기능을 제어

③ 컴퓨터의 부팅과 하드웨어를 제어

④ 컴퓨터에 장착된 장치를 인식하고 관리

34. 메모리에 대한 설명 중 잘못된 것은?

① RDRAM은 짝수개로 장착을 하여야 한다.

② DDR 메모리 PC2100과 PC2700 메모리를 혼용 시, 메모리 속도가 낮은 PC2100으로 작동한다.

③ SDRAM은 슬롯 규격이 맞는다면, 빈 메모리 슬롯 아무 곳에나 장착이 가능하다.

④ DDR-SDRAM은 슬롯 규격이 맞아도, 메모리 슬롯 중 지정된 위치에 장착을 하여야 한다.

35. 부팅 에러 메시지와 원인에 대한 설명 중 잘못된 것은?

① System Halted : 시스템의 어느 한 부분 쇼트, CPU 냉각팬 회전 감지 오류

② Gate A20 Error : 마우스의 컨트롤러 문제

③ Missing operation system, Non-System disk or disk Error : 부팅 디스크에 운영체제가 없거나 시스템 파일이 손상된 경우 발생

④ CMOS Checksum Error : CMOS 배터리 문제, 정전기 문제

36. 다음 문제의 원인일 가능성이 가장 높은 것은?

PC에 구형 그래픽카드를 새로운 고급형 그래픽카드로 교체하였는데, 부팅 시 여러 번의 경고음을 내며 부팅이 되지 않으며, 오류 메시지는 표시되지 않음

① 오래된 BIOS 문제

② 파워서플라이 정격 출력 부족

③ RAM 불일치 문제

④ 오래된 펌웨어 문제

37. 다음은 CPU 전원부 그림이다. 알맞은 커넥터를 찾으시오.

①	②

③	④

38. 부팅 시 “BOOTMGR is missing”메시지가 출력되어 BIOS 를 확인하였는데 운영체제가 설치된 HDD가 인식이 되며, 우선 부팅으로 설정되어 있다. 다음 중 문제의 원인으로 가장 적절한 것은?

① 윈도우 시스템 파일 손상

② BIOS 초기화 문제

③ BIOS가 삭제된 문제

④ RAM에 연결되지 않음

39. 리눅스 환경에서 정기적으로 또는 일정 시간이 되면 특정 작업이 실행이 되도록 시스템 작업을 예약할 수 있는 데몬은?

① at	② cron

③ apt-get	④ yum

40. 다음 그림은 메인보드 전면패널(F-Panel) 단자 그림이다. 규격에 맞는 커넥터를 찾으시오. (표준규격에 따름)

① 1, 3 : HDD LED

② 2, 4 : POWER S/W

③ 5, 7 : POWER LED

④ 6, 8 : RESET S/W

41. 다음 파워서플라이의 커넥터 일부분이다. 장착할 수 없는 장치를 찾으시오.

① 케이스 팬(Fan)	② HDD

③ ODD	④ VGA

42. 다음 그림을 참조하여 셋팅 과정을 잘못 분석한 것을 찾으시오.

① 컴퓨터 BIOS에서 CHIPSET SATA Mode 부분을 RAID로 설정하였다.

② 현재 SATA 포트에 2개의 HDD가 장착 되어 있다.

③ Devices 메뉴에 Add-In config 메뉴에 IRST 기능에 환경설정에 들어가 RAID 설정을 진행한다.

④ SSD 2개를 스트라이프 모드로 셋팅하고 있다.

43. 컴퓨터가 갑자기 블루 스크린이 뜨더니 재부팅 후 화면에 다음과 같은 메시지가 출력된다. 해결 방안으로 잘못된 것은?

① Windows 설치 DVD나 USB로 부팅하여 복구모드로 진입하여 시스템 복구를 진행해 본다.

② 하드디스크 베드섹터 검사를 진행해 본다.

③ 하드디스크 케이블 접촉불량을 점검해 본다.

④ 바이오스에 부팅 순서를 변경해 본다.

44. Windows로 부팅한 이후 갑자기 다운이 되는 증상이 발생 하는 이유로 잘못된 것은?

① CPU의 오버클럭킹은 CPU 속도와 관련된 것으로 밀접한 관련이 없다.

② 드라이버의 버그이거나 오류가 발생하면 나타날 수 있다.

③ 파워 서플라이의 전력이 부족하여도 나타난다.

④ Windows의 레지스트리에 기록된 정보에 오류가 발생하면 나타난다.

45. Windows를 사용하는 도중 속도가 점점 느려지는 현상이 발생하였다. 문제의 원인으로 잘못된 것은?

① 레지스트리가 점점 커지고 불필요한 내용이 쌓이기 때문이다.

② Windows에서 사용하는 DLL과 드라이버 파일이 많아지기 때문이다.

③ 하드디스크의 단편화가 심해지기 때문이다.

④ 주기억 장치(RAM)의 단편화가 심해지기 때문이다.

46. 클래스 C에 해당되는 IP 주소는?

① 107.140.23.4	② 178.140.232.5

③ 217.232.147.3	④ 247.231.142.3

47. 스니퍼링(Sniffering)을 원천적으로 막을 수 있는 방법은?

① 스위치 허브의 사용	② 라우터의 사용

③ DNS의 사용	④ 스태커블 허브의 사용

48. 다른 컴퓨터에서 ‘이 컴퓨터에 대한 사용자 계정과 암호가 있는 사용자만 공유 파일이 컴퓨터에 연결된 프린터 및 공용 폴더에 액세스할 수 있습니다.’에 해당하는 메뉴를 선택 하시오.

① 암호 보호 공유 켜기

② 암호 보호 공유 끄기

③ 암호 보호 공유 재설정

④ 암호 보호 공유 차단

49. 네트워크에서 지정된 호스트에 도달할 때까지 통과하는 경로의 정보와 각 경로에서의 지연 시간을 추적하는 명령어는?

① ping	② tracert

③ ipconfig	④ icmp

50. [제어판]→[WINDOWS] 보안에 대한 설명이 잘못된 것은?

① 바이러스 및 위협 방지를 활용하여 내장형 WINDOWS DEFENDER 및 설치형 백신의 설정을 할 수 있다.

② 계정 보호를 활용하여 MICROSOFT에 로그인을 하여 계정보안 강화를 할 수 있다.

③ 장치 보안을 활용하여 USB의 접속 차단을 할 수 있다.

④ 장치 성능 및 상태를 확인하여 저장소 용량／앱 및 소프트웨어／WINDOWS 시간 서비스의 상태보고서를 확인할 수 있다.

51. 다음은 SNMP에 대한 설명이다. 올바른 것은?

① 모든 SNMP 데이터는 인코딩 되어서 전송된다.

② 162, 163 두 개의 포트를 통해 메시지를 주고받는다.

③ SNMP 메시지를 전송하는 전송계층 프로토콜은 TCP를 사용한다.

④ SNMP는 접속종류에 관계없이 동일한 커뮤니티 값을 가진다.

52. 어떤 컴퓨터든 통신 세션을 시작할 수 있는 통신 모델을 지칭하며 네트워크에 연결되어 있는 모든 컴퓨터들이 서로 대등한 입장에서 데이터나 주변장치 등을 공유할 수 있다는 의미를 담고 있는 모델은?

① Client/Server	② Master/Slave

③ Peer to Peer	④ Network to Network

53. 메일 서비스와 가장 관계가 없는 것은?

① SMTP	② FTP

③ POP3	④ MIME

54. 외부의 불법 침입으로부터 내부 자료를 보호하고 외부로부터 유해 정보 유입을 차단하기 위한 정책과 이를 지원하는 하드웨어 또는 소프트웨어를 뜻하는 것은?

① bridge	② gateway

③ firewall	④ transceiver

55. 다음 Windows 10 home 에 기본으로 설치되지 않은 msc는?

① gpedit.msc	② lusrmgr.msc

③ wf.msc	④ services.msc

56. 전가산기(full adder)의 설명으로 옳은 것은?

① 입력비트 3개의 합과 출력올림수를 구하는 조합논리회로

② 입력비트 2개의 합과 출력올림수를 구하는 조합논리회로

③ 2개의 반가산기와 1개의 AND게이트로 구성

④ 2개의 반가산기와 1개의 NOT게이트로 구성

57. 다음 중 2진 코드 설명과 거리가 먼 것은?

① BCD 코드 - 네 자리의 2진수 표시로서 한 개의 10진수를 표현해 주는 코드

② 3초과 코드 - BCD 코드에 (3) 을 더한 코드

③ 그레이 코드 - 계속되는 수의 변화가 2 bit 씩 변화되는 코드

④ 알파뉴메릭 코드 - 알파벳과 숫자, 기호를 표시하는 2진 코드

58. 레지스터(Register)에 대한 설명으로 올바르지 않은 것은?

① 플립플롭을 여러 개 접속시켜 구성한다.

② 중앙처리장치의 산술논리 연산에 사용된다.

③ 8비트 레지스터는 7개의 플립플롭이 필요하다.

④ 시프트레지스터를 이용하여 곱셈과 나눗셈을 수행할 수 있다.

59. 십진수 145를 BCD 코드로 올바르게 표시한 것은?

① 0010 0000 0001	② 0001 0100 0101

③ 0000 1100 1001	④ 0001 0010 1001

60. 다음 중 2진수 011010의 2의 보수는?

① 011001	② 100101

③ 100110	④ 010110