건시스템 http://www.gunsys.com	PC정비사 1급 필기 기출문제 (2023.4.9. 1회)

2023년 1회 PC정비사 1급 필기시험 기출문제 답안
[1과목]	PC 운영체제 1번~15번 (15문제)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2	2	2	3	4	1	3	3	4	3
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
[2과목]	PC와 주변기기 16번~30번 (15문제)
		1	3	1	1	1	3	2	4	1	1
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
[3과목]	PC 유지보수 36번~45번 (15문제)
		1	3	3	4	4	4	4	4	3	3
		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
		2	2	3	2	2	3	1	1	4	1
[4과목]	PC 네트워크 46번~55번 (10문제)
		41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		2	1	3	4	2	2	2	4	1	2
[5과목]	디지털 논리회로 56번~60번 (5문제)
		51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
		4	4	1	4	3	1	4	2	1	4
합격점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상 득점, 시험시간은 60분입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
PC정비사 자격은 ‘한국정보통신자격협회(icqa.or.kr)’에서 시행하는 국가공인자격으로 자격검정 기출문제 저작권은 ‘한국정보통신자격협회’에 있으며, 건시스템에서는 2011년 10월 6일 기출문제 사용 승인을 받은 후 원본 문제 그대로를 편집하여 ‘도타비 문제은행’에 추가하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

1. 실행된 프로그램이 없지만 속도가 느려지며 버벅이는 문제가 발생하여 확인한 결과 CPU 사용률이 100%이다. 다음 중 CPU 사용률이 100%가 되는 원인으로 옳지 않은 것은?

① 컴퓨터 바이러스 감염

② CPU 서멀구리스의 경화

③ 윈도우 스플러의 오작동

④ 드라이버의 문제

2. Unix 종류 중 폭넓은 이식성이 특징이며 오픈 소스 운영체 제로 올바른 것은?

① AIX	② NetBSD

③ HP-UX	④ Solaris

3. 컴퓨터 시스템의 성능 극대화 측면에서 운영체제의 목적이 아닌 것은?

① 처리능력의 증대	② 편의성의 극대화

③ 신뢰도 향상	④ 사용 가용도의 증대

4. 다음 프로그램 및 Windows 구성요소를 시작하거나, 추가하거나 제거하는 명령어로 알맞은 것은?

① control.exe system	② inetcpl.cpl

③ appwiz.cpl	④ taskmgr.exe

5. 다음 중 프로세스 스케줄링의 종류가 아닌 것은?

① FIFO(First In First Out)

② Round Robin

③ Shortest Job First

④ Semaphore

6. Windows 10 Pro의 실행 명령 창에서 사용할 수 없는 명령 어는?

① REGEDIT32	② MSINFO32

③ EXPLORER	④ MSTSC

7. Windows 10 Pro 의 휴지통에 대한 설명으로 잘못된 것은?

① 휴지통을 비우면 사용 가능한 하드디스크의 용량이 늘어난다.

② 휴지통의 최대크기는 사용자가 설정할 수 있다.

③ 휴지통의 최소크기는 사용자가 설정할 수 있다.

④ USB메모리에 저장된 파일을 삭제할 때는 휴지통에 저장되지 않는다.

8. 다음 중 Windows 10 에서 원격 데스크톱을 설정하려면 Windows 설정 항목 중 어느 것을 선택해야 하는가?

① 장치

② 네트워크 및 인터넷

③ 시스템

④ 접근성

9. 운영체제(OS)는 제어 프로그램과 처리 프로그램으로 구분이 된다. 처리 프로그램으로 올바른 것은?

① 작업 관리 프로그램

② 자원 관리 프로그램

③ 데이터 관리 프로그램

④ 언어 번역 프로그램

10. 운영체제를 분산 시스템으로 구축하는 이유로 올바르지 않은 것은?

① 자원 공유	② 연산 속도 향상

③ 일괄 처리	④ 신뢰성 향상

11. 다음 Windows 10에서 시스템 도구∕저장소∕서비스 및 응용프로그램을 관리하는 명령어로 알맞은 것은?

① compmgmt.msc	② wscui.cpl

③ eventvwr.exe	④ control.exe system

12. 매크로 내에서 여러 개의 매크로를 호출할 때 사용되는 자료 구조 중 가장 효율적인 것은?

① QUEUE	② TREE

③ STACK	④ LINKED LIST

13. 네트워크 주소 설정을 보고 구성하는 명령어로 알맞은 것은?

① ipconfig.exe	② netstat.exe

③ perfmon.exe	④ resmon.exe

14. 다음 ( )에 적당한 용어는?

워드프로세서로 문자를 작성하면서 차트가 필요할 경우 엑셀에서 차트를 만든 다음 워드프로세서로 불러오는 것으로, 다른 프로그램에서 작업 중인 자료를 공유하는 것이 (   )이다.

① OLE	② DLL

③ INI	④ PCX

15. 문자, 음성 및 음향, 그림, 동영상 등의 정보 전달 매개체를 수요자의 요구에 따라 임의적으로 온라인상에서 볼 수 있는 방식은?

① 하이퍼미디어	② 맵핑

③ 그래픽 선택 모드	④ 온라인 캡처

16. 컴퓨터 모니터의 인터페이스에 대한 설명으로 올바르지 않은 것은?

① VGA : CRT 디스플레이를 위해 1980년대 말에 채택된 아날로그 기반 표준이다.

② DVI : LCD, 와이드 고선명 텔레비전 디스플레이, 플라스마 화면을 위한 디지털 기반 표준 단자이다.

③ HDMI : 2003년에 출시된 고급 디지털 비디오 인터커넥트로서 고해상도의 디스플레이에 일반적으로 쓰인다.

④ DP : 2007년에 출시된 오디오∕비디오 인터커넥트로서, 라이선스나 로열티 비용이 없다.

17. 라인 프린터의 인쇄방식으로 올바르지 않은 것은?

① 드럼식	② 매트릭스식

③ 체인식	④ 플로트식

18. 무선 LAN의 표준과 최고 전송 속도의 연결이 잘못된 것은?

① 802.11－2Mbps

② 802.11b－11Mbps

③ 802.11a－54Mbps

④ 802.11g－15Mbps

19. 연관기억장치(Associative Memory)에 대한 설명으로 올바르지 않은 것은?

① 주소개념을 사용하는 특수한 형태의 기억장치에 해당한다.

② 캐시메모리나 가상메모리 관리 기법의 매핑 테이블에 사용된다.

③ 회로 구성이 복잡한 반면에 고속 검색이 필요한 경우에 사용된다.

④ 병렬 판독 논리회로를 갖고 있기 때문에 하드웨어 비용이 증가한다.

20. 모니터와 그래픽 카드 사이의 채널을 의미하는 것으로, 최적의 해상도와 색상을 사용자 조작 없이 자동으로 조절하기 위해 사용하는 것은?

① DDC	② BNC

③ 마이컴	④ OSD

21. 두 개의 비트맵 장면이 있을 때, 앞에 있는 장면이 투명하게 보이면서 뒤에 있는 장면과 함께 섞여 보이도록 하는 그래픽 기능을 뜻하는 것은?

① 알파 블렌딩(Alpha-Blending)

② 안개 효과(Fogging)

③ 안티 에일리어싱(Anti-Aliasing)

④ 바이-리니어 필터링(Bi-linear Filtering)

22. 다음은 무엇에 대한 설명인가?

CPU가 데이터를 처리하기 위해 필요로 하는 기본적인 프로그램을 주기억장치에 임시로 보관을 한다. 그리고 필요에 따라 복사해서 사용한다. 이때 CPU는 매우 빠르게 동작하지만 주기억장치의 데이터가 이동하는 통로는 속도가 너무 느려 지체되는 시간이 발생한다. 이 시간 차이를 보충하기 위해 중간에 빠른 속도로 동작하는 메모리를 두어 많이 사용되는 것들은 여기에 저장하여 시간 차이를 보충한다.

① 롬(ROM)

② 플래시 롬(Flash ROM)

③ 캐시 메모리(Cache Memory)

④ 마스크 롬(Mask ROM)

23. 다음 중 성격이 다른 디바이스는?

① USB 3.0	② SCSI

③ PCI	④ IEEE 1394

24. 컴퓨터 메인보드의 BIOS와 관련한 UEFI 모드에 대한 설명으로 올바르지 않은 것은?

① 운영체제와 플랫폼 펌웨어 사이의 소프트웨어 인터페이스를 의미한다.

② IBM PC 호환 기종에서 사용되는 바이오스 인터페이스를 대체할 목적으로 개발되었다.

③ 32비트 윈도우 플랫폼에서 UEFI의 미지원으로 GPT 파티션을 지원하지 않는다.

④ GUID 파티션 테이블을 지원하며 디스크 및 파티션 크기를 최대 18EB까지 허용한다.

25. 프린터에 대한 설명으로 올바르지 않는 것은?

① 프린터는 충격식, 비충격식, COM으로 나눌 수 있다.

② 충격식 프린터는 활자식과 도트 매트릭스로 등으로 구분된다.

③ 비충격식 프린터는 레이저, 잉크젯, 열전사, 이온 장착 프린터 등으로 구분된다.

④ COM은 컴퓨터 출력물의 원본 크기와 동일하게 마이크로필름에 출력하는 장치이다.

26. CPU(중앙처리장치)의 구성요소가 아닌 것은?

① 레지스터(Register)

② 제어 유닛(Control Unit)

③ ALU(Arithmatic and Logic Unit)

④ 버스(Bus)

27. 컴퓨터와 주변기기와의 통신 방식 중 시리얼(Serial) 방식이 아닌 것은?

① USB	② IEEE1394

③ RS232C	④ PCI BUS

28. ISO에 의하여 제정된 CD-ROM의 국제 형식 규격이며, 하이 시에라(High Sierra) 규격에 기초를 둔 것은?

① ISO9000	② ISO9002

③ ISO9096	④ ISO9660

29. 데스크톱 PC에서 가장 빠른 주기억장치로 사용하는 DRAM의 종류로 올바른 것은?

① FPM DRAM	② EDO DRAM

③ DDR SDRAM	④ SDR SDRAM

30. 컴퓨터의 메인보드 폼 팩터 규격으로 올바르지 않은 것은?

① ATX	② BTX

③ CTX	④ DTX

31. 새 PC를 만들고 RAM을 설치하려고 한다. 메인보드에는 두 쌍으로 그룹화된 4개의 슬롯이 있는 경우 가장 적절한 RAM 설치 유형은?

① 단일 채널	② 듀얼 채널

③ 트리플 채널	④ 쿼드 채널

32. 다음 문제를 해결하기 위해 가장 적절한 방법은?

PC의 성능이 시간이 지남에 따라 저하되고, PC에서 강한 냄새가 나며 15분 사용 후 꺼졌다. PC를 육안으로 확인했을 때 팽창된 캐패시터를 확인할 수 있다.

① HDD 교체	② 메인보드 교체

③ CPU 교체	④ 메모리 교체

33. BIOS SETUP 프로그램 중 "BIOS FEATURE SETUP"에서 설정하는 내용이 옳지 않은 것은?

① 바이러스 경고 여부

② CPU 내부 캐쉬 사용 여부

③ 사용자 암호 설정

④ 초당 키보드의 입력속도 설정

34. 다음과 같은 메세지가 부팅 후 나타났다. 무엇에 대한 에러 메시지인가?

Press F1 to continue

① RAM 관련 에러

② 키보드와 마우스 연결 에러

③ HDD 관련 에러

④ CPU 관련 에러

35. PnP 장치가 관리하지 않는 것은?

① DMA 채널	② TCP∕IP

③ IRQ	④ 입출력 Address

36. 아래 에러 메시지는 컴퓨터 부팅 시 나타나는 것들이다. 이들 중 성격이 다른 하나는?

① Parity Error

② Base 64KB Memory Failure

③ 8042-Gate A20 Failure

④ Refresh Failure

37. Windows에서 보호된 시스템 파일을 검색하는 명령어로 올바른 것은?

① sfc∕scannow	② scanreg∕restore

③ sys A:C:	④ convert C:∕FS:NTFS∕X

38. 컴퓨터 부팅 중에 ‘BIOS Check Sum Error' 메시지가 출력 되었을 때 이를 해결하는 방법으로 올바른 것은?

① 메인보드의 배터리를 교체한다.

② 키보드 커넥터를 확인한다.

③ 메인 메모리를 교체한다.

④ CPU를 교체한다.

39. Windows를 사용하는 도중 속도가 점점 느려지는 현상이 발생하였다. 문제의 원인으로 잘못된 것은?

① 레지스트리가 점점 커지고 불필요한 내용이 쌓이기 때문이다.

② Windows에서 사용하는 DLL과 드라이버 파일이 많아지기 때문이다.

③ 하드디스크의 단편화가 심해지기 때문이다.

④ 주기억 장치(RAM)의 단편화가 심해지기 때문이다.

40. POST 과정의 순서가 바르게 나열된 것은?

① 시스템 버스 테스트 - 그래픽 카드 테스트 - 메모리 테스트 - 키보드 테스트 - 디스크 테스트 - P&P 기능 동작 - CMOS 내용 확인 - DMI 기능 동작

② DMI 기능 동작 - 그래픽 카드 테스트 - 메모리 테스트 - 키보드 테스트 - 디스크 테스트 - P&P 기능 동작 - CMOS 내용 확인 - 시스템 버스 테스트

③ 시스템 버스 테스트 - P&P 기능 동작 - 메모리 테스트 - 키보드 테스트 - 디스크 테스트 - 그래픽 카드 테스트 - CMOS 내용 확인 - DMI 기능 동작

④ 시스템 버스 테스트 - CMOS 내용 확인 - 그래픽 카드 테스트 - 메모리 테스트 - 키보드 테스트 - P&P 기능 동작 - 디스크 테스트 - DMI 기능 동작

41. BIOS에서 제어할 수 없는 것은?

① 부트 디스크 설정

② 물리적 메모리 용량 설정

③ 하드디스크 타입(Type) 설정

④ IRQ 및 DMA 설정

42. 다음 중 노트북에서 HDD를 교체할 때 기존 HDD와 반드시 동일해야 하는 것은?

① 인터페이스 유형

② 드라이브 속도

③ 데이터 용량

④ 캐시 크기

43. 데스크톱의 파워 서플라이를 설치하려고 한다. PC에서 필요한 전력이 420W일 때 요구사항을 충족하기 위한 최소 파워 서플라이의 크기는?

① 220W	② 400W

③ 500W	④ 800W

44. Windows가 정상적으로 종료되지 않는 이유로 잘못된 것은?

① Windows에서 실행 중인 프로그램을 비정상적으로 종료했기 때문이다.

② 시작 프로그램과 Windows가 충돌하기 때문이다.

③ 램 상주 프로그램과 Windows가 충돌하기 때문이다.

④ 바이오스를 최신 버전으로 업데이트를 했기 때문이다.

45. 컴퓨터 조립에 대한 설명 중 잘못된 것은?

① 메모리 설치 시 듀얼 채널을 구성하려면 2개의 메모리를 사용하여야 한다.

② 전면패널 커넥터 HDD LED, POWER LED, 리셋 SW, 전원 SW는 극성이 없으므로 전극에 상관없이 연결한다.

③ CPU 쿨러를 고정한 뒤에는 CPU 소켓 근처에서 쿨러 단자를 찾아 CPU 쿨러 커넥터를 꽂아준다.

④ SATA 방식의 하드디스크는 마스터와 슬레이브를 구분하는 점퍼를 설정할 필요가 없다.

46. WWW(world wide web)에서 어떤 자료를 가지고 있으면서 다른 문서로의 링크를 가지고 있는 문서를 무엇이라 하는가?

① 하이퍼링크

② 하이퍼텍스트

③ HTML

④ 브라우저

47. 스위칭 방법 중 컷스루(Cut-Through) 방법에 대한 설명 중 올바른 것은?

① 가상 헤더에 목적지의 IP 주소와 송신측의 IP 주소, IP 헤더로 사용되는 TCP 프로토콜 유형번호, 헤더 및 사용자 데이터의 길이를 더한 값을 넣는 것이다.

② 헤더의 목적지 주소만을 검색해서 프레임을 목적지 포트로 전송하는 방법이다.

③ 프레임의 시작인 프리앰블(Preamble)부터 FCS(Frame Check Sequence)까지의 모든 데이터를 확인한 후 목적지 포트로 전송하는 방법이다.

④ 전체 프레임을 수신한 후 CRC 코드만을 삽입하여 목적지로 전송한다.

48. ATM 스위치를 설명한 것으로 잘못된 것은?

① 대량의 데이터를 전송하는데 적합하다.

② 53Byte 셀을 전송한다.

③ ATM 셀은 가상 회선을 통해 셀이 전송된다.

④ 패킷 단위로 데이터를 전송한다.

49. 인터넷을 이용한 전자 상거래에서 멀티미디어 콘텐츠의 지적 소유권 보호를 위해 콘텐츠에 사용자 정보를 숨겨 저작권 및 소유권을 보호하는 방법으로 올바른 것은?

① Watermarking

② Encryption

③ PGP(Pretty Good Privacy)

④ SHTTP(Secure-HTTP)

50. 다음 중 네트워크 관리 및 네트워크 장치와 동작을 감시, 총괄하는 프로토콜은?

① AMIP	② SNMP

③ SMTP	④ POP

51. 정보 보안의 3대 요소라고 볼 수 없는 것은?

① 기밀성	② 무결성

③ 가용성	④ 호환성

52. IP 주소에 대한 다음 설명 중 잘못된 것은?

① 서브넷 마스크는 네트워크 내의 IP 주소들을 효율적으로 분할하기 위해 사용된다.

② IP 주소는 네트워크의 규모에 따라 A, B, C 3개의 클래스로 지정할 수 있다.

③ 서브넷 마스크를 이용하면 C클래스의 IP 주소도 여러 개의 분할된 네트워크로 분할 할 수 있다.

④ IP 주소의 각 클래스는 최상위 88비트를 이용해 결정한다.

53. 목표 서버와 공격 시간대를 정해서 집중적으로 공격함으로써 결국 웹서비스를 제공하지 못할 정도로 시스템이 느려지거나 다운되도록 공격하는 방법은?

① DoS	② IDS

③ LAN	④ VPN

54. 네트워크를 통해 보안서비스를 제공하는 기술과 가장 거리가 먼 것은?

① SSL	② TLS

③ IPSec	④ SD Card

55. Router에 대한 설명과 거리가 먼 것은?

① 동일한 전송 프로토콜을 사용하는 분리된 네트워크를 연결해 준다.

② 알고리즘에 따라 자동으로 경로가 결정된다.

③ 메시지 형식 변화, 문자코드 변환, 주소 변환 등의 기능을 한다.

④ 여러 경로 중 가장 효율적인 경로를 선택하여 패킷을 보낸다.

56. 십진수 137을 1바이트의 이진수로 표시한 것으로 올바른 것은?

① 10001001	② 10001010

③ 10001011	④ 10001100

57. 순차논리회로에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

① 플립플롭과 게이트들로 구성이 된다.

② 플립플롭이 1비트 기억소자의 역할을 한다.

③ 게이트들의 회로는 조합논리회로라고 한다.

④ 회로의 입력값과 출력값에 따라 출력이 결정된다.

58. 코드화된 데이터로부터 정보를 찾아내는 조합논리회로로 올바른 것은?

① 인코더(Encoder)

② 디코더(Decoder)

③ 멀티플렉서(Multiplexer)

④ 디멀티플렉서(Demultiplexer)

59. 그레이 코드 0101을 2진 코드로 변환한 것은?

① 0110	② 1010

③ 1011	④ 0100

60. 오류검출 부호가 아닌 것은?

① 해밍 부호	② 패리티 부호

③ 2-5진 부호	④ 3초과 부호