PC정비사 자격은 ‘한국정보통신자격협회(icqa.or.kr)’에서 주관 및 시행하는 국가공인자격으로 자격검정 기출문제 저작권은 ‘한국정보통신자격협회’에 있으며, 건시스템에서는 2011년 10월 6일 기출문제 사용 승인을 받은 후 원본 문제 그대로를 편집하여 ‘도타비 문제은행’에 추가하였음을 밝힙니다.

건시스템 http://www.gunsys.com	PC정비사 2급 필기 기출문제 (2013.4.28)

1. 운영체제의 역할로 잘못된 것은?

가. 폴더 생성 및 체계적 관리를 할 수 있도록 도와준다.

나. 파일관리와 하드디스크 관리를 도와준다.

다. 각종 하드웨어를 진단하고 관리할 수 있도록 해준다.

라. 각종 응용 프로그램의 개발 환경과 그 소스코드를 제공한다.

2. 두 개의 CPU를 장착하여 사용할 수 있는 PC를 듀얼 시스템이라 부른다. 다음 항목에 제시된 운영체제 가운데 듀얼 시스템을 지원하지 않는 운영체제는?

가. Windows 7	나. Windows 98

다. UNIX	라. Linux

3. Windows XP에서 복사하거나 잘라내기 한 내용이 임시 저장되는 영역으로 올바른 것은?

가. 워드패드	나. 클립보드

다. 메모장	라. 그림판

4. Windows XP에서 특정한 IP 주소에 대하여 IP 충돌이 일어날 경우, 어떤 컴퓨터와 문제가 있는지 알아볼 때 사용하는 명령어는?

가. ping	나. nbtstat

다. tracert	라. netstat

5. Windows XP에서 DirectX에 대한 설명 중 잘못된 것은?

가. DirectX를 통해 디스플레이와 오디오 카드의 기능에 액세스함으로써 현실감 넘치는 3차원 그래픽과 풍부한 음악 및 오디오 효과를 내는 프로그램을 사용할 수 있다.

나. DirectX는 Windows 프로그램에 고성능 하드웨어 가속 멀티미디어 지원을 제공하는 낮은 수준의 응용 프로그래밍 인터페이스(APl) 집합이다.

다. DirectX의 다이렉트 input은 조이스틱, 마우스등 게임에 필요한 보조장치를 제어하고, 다이렉트 플레이는 멀티 플레이, 모뎀 플레이등을 통일된 규격 상태로 즐길 수 있게 해준다.

라. DirectX에는 2차원 도형을 지원하는 API는 포함되지 않는다.

6. 운영체제에서 하드웨어를 인식하기 위해 필요로 하는 프로그램은?

가. 레지스트리	나. 압축프로그램

다. 드라이버	라. 유틸리티

7. Windows XP를 다시 설치하려고 한다. 설치 전 이전 시스템을 백업하는 방법에 대한 설명으로 잘못된 것은?

가. 아웃룩 익스프레스로 전자메일을 관리 중이라면 아웃룩 익스프레스의 메일과 주소록, 메일 계정 등을 백업한다.

나. 인터넷 익스플로러의 즐겨찾기를 사용 중 이었다면, 즐겨찾기 폴더를 백업한다.

다. Windows 전체적인 설정 및 특정 폴더를 백업하려면 "파일 및 설정 전송 마법사"를 이용한다.

라. Windows의"Program Files" 폴더 전체를 백업하면 설치된 프로그램을 한 번에 복원할 수 있다.

8. 음성을 위한 압축 포맷에 해당하지 않는 것은?

가. OGG	나. AVI

다. VQF	라. MP3

9. Windows XP의 제어판 메뉴에서 사용 가능한 기능에 대한 설명 중 잘못된 것은?

가. [Windows 보안 센터] - 시스템의 암호 설정 가능

나. [디스플레이] - 화면의 해상도 변경 가능

다. [사용자 계정] - 사용자의 암호 설정 가능

라. [프로그램 추가/제거] - 프로그램의 추가/삭제 가능

10. Windows XP에서 공유 폴더 설정에 대한 설명 중 잘못된 것은?

가. 최대 100명 까지 접근을 허용할 수 있다.

나. 공유된 폴더에 접근 할 수 있는 그룹 및 사용자를 지정 할 수 있다.

다. 명령 프롬프트에서 'net share'명령으로 컴퓨터의 공유된 전체 폴더를 확인할 수 있다.

라. 관리 목적으로 공유된 경우 사용 권한을 설정할 수 없다.

11. 레지스트리에 대한 설명으로 잘못된 것은?

가. Windows는 구성 정보를 레지스트리라고 하는 데이터베이스에 저장한다.

나. 아스키(ASCII) 구조의 파일이다.

다. Windows에 탑재된 레지스트리 편집기는 Regedit.exe이다.

라. 레지스트리 편집기를 사용하여 레지스트리를 검사하고 수정할 수 있다.

12. Windows XP에서 가상 메모리 설정 시 제공되는 정보가 아닌 것은?

가. 드라이브[볼륨 레이블]

나. 페이징 크기

다. 선택된 드라이브의 페이징 파일 크기

라. 선택된 드라이브의 세그먼트의 크기

13. 백신 프로그램에 대한 설명 중 잘못된 것은?

가. 진화하는 바이러스와 악성코드로부터 PC의 보호를 위해서는 주기적인 업데이트 관리가 필수적이다.

나. 백신, 설치만으로 악성코드로부터 해방될 수 있다.

다. 백신은 정상적인 파일을 악성코드로 오진할 수 있다.

라. 백신도 바이러스에 감염될 수 있다.

14. Windows Update 사이트에 대한 설명으로 잘못된 것은?

가. 모든 하드웨어 업체의 최신 드라이버 파일을 다운로드하여 설치할 수 있다.

나. 인터넷 익스플로러 보안 업데이트 패치를 다운로드하여 설치할 수 있다.

다. Internet Explorer, DirectX, Windows Media Player 등을 다운로드하여 설치할 수 있다.

라. Windows XP에서 기본적으로 지원한다.

15. CD-ROM 드라이브에 CD를 넣으면 자동으로 실행이 된다. 자동실행이 되지 않게 하려면?

가. CTRL Key를 누른다.	나. SHIFT Key를 누른다.

다. ALT Key를 누른다.	라. Windows Key를 누른다.

16. Random Access 방식으로 데이터를 읽을 수 없는 기억장치로 잘못된 것은?

가. DVD-ROM	나. Hard Disk

다. Digital Audio Tape	라. Flash Memory

17. Flash ROM에 대한 설명 중 올바른 것은?

가. 데이터를 한 번만 기록할 수 있는 ROM이다.

나. 자외선을 이용하여 자료를 삭제 한다.

다. 자료의 삭제/기록이 제품장착 상태에서도 가능하다.

라. 자료의 삭제/기록은 ROM Writer로만 가능하다.

18. HDD의 분당 회전수를 나타내는 단위는?

가. RPM	나. PPM

다. BPS	라. CPS

19. 다음 용량의 단위 중 잘못된 것은?

가. 1Kbyte=10000Byte	나. 1Khz=1000hz

다. 1Byte=8Bit	라. 1Mbyte=1024KByte

20. 광디스크에 사용되는 라이트스크라이브 (LightScribe) 기술에 대한 설명으로 잘못된 것은?

가. 레이저를 이용해 사용자가 원하는 문자나 도안을 CD 또는 DVD 미디어 표면에 인쇄하는 기능이다.

나. 광학저장장치가 라이트스크라이브를 지원해야만 사용할 수 있다.

다. 라이트스크라이브가 지원되는 특수 코팅된 전용 공 CD 또는 DVD에만 사용할 수 있다.

라. 한번 기록된 문자나 도안을 다시 지우고 입력할 수 있다.

21. Windows XP에서 사용 가능한 한글 자판의 종류가 아닌 것은?

가. 2벌식 자판	나. 드보락 자판

다. 3벌식 최종자판	라. 3벌식 390 자판

22. 입력장치 중 Mouse가 지원하는 인터페이스가 아닌 것은?

가. Serial	나. IDE

다. USB	라. PS/2

23. 해상도에 대한 설명으로 올바른 것은?

가. 해상도가 높을수록 이미지의 저장 용량이 작아진다.

나. 해상도가 낮을수록 더 깨끗하고 정밀하다.

다. 일반적으로 'DPI'라는 단위가 사용된다.

라. 해상도가 높을수록 스캐닝 하는 시간이 짧아진다.

24. 전원관리용 규격으로 운영체제가 직접 제어하도록 하는 기능은?

가. ATAPI	나. UPS

다. ATX	라. ACPI

25. 비디오카드를 구성하는 여러 가지 요소와 관계없는 것은?

가. 칩셋	나. 램

다. 바이오스	라. CRT 편향코일

26. CPU 기능 중 하나인 제어장치의 구성요소로 잘못된 것은?

가. 프로그램 계수기	나. 명령 레지스터

다. 명령 해독기	라. 보수기

27. CPU의 성능을 판단하는 기준으로 적절치 않은 것은?

가. 시스템 버스 클록과 L2 캐시 용량

나. L2 캐시와 CPU간 처리 속도

다. 시스템 복구 여부

라. 제조 공정

28. 메인보드의 구성 요소 중 배터리의 역할은?

가. CMOS에 전원을 공급한다.

나. 칩셋에 전원을 공급한다.

다. CPU에 전원을 공급한다.

라. 슬롯에 전원을 공급한다.

29. 5.1채널 스피커의 기본적인 구성요소가 아닌 것은?

가. 서브 우퍼(Sub-woofer)

나. 프런트 스피커(Front Speaker)

다. 리어 스피커(Rear Speaker)

라. 트위터(Tweeter)

30. 종료(Termination) 설정이 필요 없는 장치는?

가. 스카시 호스트 어댑터

나. 동축 케이블을 이용한 네트워크 구성

다. 스카시를 이용한 스캐너

라. UTP 케이블을 이용한 네트워크 구성

31. PC 내부의 발열과 전원에 대한 설명 중 잘못된 것은?

가. 일반적으로 Geforce 계열의 3D를 지원하는 비디오 카드는 예전 2D만 지원하는 비디오 카드보다 발열량이 매우 적다.

나. 컴퓨터 케이스에 전류가 흐르는 경우는 파워 또는 케이스의 절연 장치가 불량한 경우이다.

다. PC 본체에 연결된 휀(FAN)이 동작할 때 환기가 잘되도록 배기구에 장애물을 제거한다.

라. CPU위에 장착된 쿨러에 이상이 있을 경우 PC의 동작에 문제가 생길 수 있다.

32. BIOS 설정을 할 때 설정 가능한 항목이 아닌 것은?

가. Power LED와 HDD LED의 사용 여부

나. 부팅 시 암호 사용 여부

다. 시스템의 날짜 및 시간 설정

라. Boot Device 순서 변경

33. PnP(Plug & Play)를 완벽하게 지원하기 위해 필요한 요소로 잘못된 것은?

가. 장치 스스로에 대한 정보 제공 기능

나. Processor의 실행코드에 대한 계층적 권한 부여

다. 주변기기와 시스템간의 호환성

라. 운영체제의 Plug & Play 기능 지원

34. 다음 괄호 속에 적당한 용어는?

(   )란 컴퓨터 사용으로 인한 눈의 피로나 육체적 통증을 총칭한다.

가. 카그라스 증후군	나. ADD 증후군

다. VDT  증후군	라. 리셋 증후군

35. 다음 오류에 대한 해결방법으로 잘못된 것은?

'No fixed disks present'

가. CMOS 설정의 하드디스크 설정 부분을 살펴본다.

나. 하드디스크 케이블 연결상태를 확인한다.

다. 하드디스크의 LED가 제대로 연결되었는지 확인한다.

라. Windows XP의 서비스팩을 3 이상으로 업데이트 한다.

36. Windows XP가 실행된 상태에서 [디스크관리] 기능을 이용하여 HDD의 분할 영역을 삭제 또는 분할 하려고 한다. 이때 분할영역을 변경할 수 없는 볼륨은?

가. 쓰기 방지 탭이 붙어 있는 하드디스크 볼륨

나. UDMA 기능을 지원하는 하드디스크 볼륨

다. Windows가 설치된 하드디스크 볼륨

라. 1TB 이하의 하드디스크 볼륨

37. [Ctrl]＋[Alt]＋[Del] 키를 누르면 작업관리자가 실행된다. 작업관리자에서 확인할 수 없는 것은?

가. CPU 사용률

나. 실행중인 응용프로그램의 상태

다. 실행중인 프로세스 이름

라. 하드디스크 용량

38. 하드디스크에 파일을 복사하는 도중 복사가 중단되면서 복사할 영역이 부족하다는 메시지가 출력될 경우 타당한 해결책으로 잘못된 것은?

가. 휴지통 비우기를 실행한다.

나. "바탕화면"에 있는 사용하지 않는 파일들을 "내 문서"폴더로 이동 시킨다.

다. C:\Windows\Temp 디렉터리 밑의 임시 파일들 중 사용되지 않는 임시파일을 모두 지운다.

라. Netscape 또는Internet Explore등의 웹 검색기들에 의해 유지되는 캐시 파일들을 모두 지운다.

39. Windows에서 동영상을 재생할 때 소리가 나지 않는 원인으로 부적절한 것은?

가. 동영상 파일이 손상되었다.

나. 자막 파일이 손상되었다.

다. 코덱(CODEC)이 맞지 않다.

라. 코덱(CODEC)이 설치되지 않았다.

40. 시스템을 관리하는 요령으로 옳지 않은 것은?

가. 먼지와 습기의 염려가 적고 통풍이 잘되는 곳에 설치한다.

나. 번개가 치는 날에는 인터넷 모뎀에 연결된 LAN선을 빼두는 것이 좋다.

다. 모니터 화면 부분은 깨끗한 물걸레로 잘 닦아 주어야 한다.

라. 정기적으로 하드디스크의 오류를 검사해 준다.

41. 엔비디아(NVIDIA)의 SLI(Scan Line Interacing)를 구성하려고 한다. 구성 시 주의할 사항으로 잘못된 것은?

가. SLI 모드를 구성하는 그래픽 카드는 코어, 램댁, 클럭이 같은 동일 칩셋을 사용하는 모델이어야 한다.

나. 보급형 메인보드에서는 SLI 모드로 동작할 때는 PCI 익스프레스 16배속이 아닌 8배속 × 2개로 동작한다.

다. SLI 모드로 사용하지 않고 한 개의 그래픽 카드만 사용할 경우 반드시 2번 슬롯에 그래픽 카드를 설치해야 한다.

라. SLI 구성 메인보드는 반드시 24핀 전원 커넥터 규격의 ATX 2.0 파워서플라이를 사용해야 한다.

42. 주변기기에서 메모리로 데이터를 직접 전송하는 방식은?

가. DMA	나. PCI

다. PIO	라. SMART

43. Windows 최적화에 대한 설명으로 잘못된 것은?

가. 불필요한 시작프로그램을 정리하면 부팅시간이 빨라진다.

나. 가상 메모리를 최적의 설정 값으로 설정하면 성능이 향상된다.

다. 하드디스크의 캐시를 증가시키면 시스템의 속도를 향상시킬 수 있다.

라. 시스템 가동 시 플로피 디스크 드라이브 검색을 생략하면 부팅속도가 느려진다.

44. 모니터 화면에 붉은색과 녹색이 구분되지 않는 경우 점검해야할 사항으로 잘못된 것은?

가. 모니터를 다른 모니터와 교체해 본다.

나. 화면 해상도를 낮춘다.

다. 그래픽 카드를 교체해 본다.

라. 시그널 케이블을 교체해 본다.

45. BIOS 설정을 위한 암호를 잊어버렸을 경우, 암호를 초기화하거나 찾기 위한 적합한 해결 방법은?

가. Windows Registry의 BIOS 항목을 수정한 후 컴퓨터를 다시 부팅한다..

나. 메인보드의 전원을 차단한 후 다시 부팅한다.

다. CMOS의 전원에 높은 전압을 가하여 BIOS 정보를 초기화 한다.

라. CMOS 정보 삭제 점퍼를 찾아 점퍼를 꽂아 BIOS 정보를 초기화 한다.

46. 패킷 스위칭 방식의 설명으로 잘못된 것은?

가. 패킷 단위로 데이터 전송이 일어난다.

나. 메시지를 일정 크기로 자른 것을 패킷이라 한다.

다. Store-and-Forward 방식을 이용한다.

라. 많은 양의 정보를 연속으로 보낼 때 유효한 방식이다.

47. 플랫폼이 다른 네트워크 사이에서도 자료를 공유할 수 있도록 하기 위해, ISO에서 제안한 네트워크 구축 참조 모델로 올바른 것은?

가. Network 7 Layer	나. OSI 7 Layer

다. Network Layer	라. OS 7 Layer

48. 다음 중 알맞게 연결한 것은?

가. 더미 허브 - 사용자의 수에 따라 전송 속도가 증가한다.

나. 스위칭 허브 - 사용자가 많아도 각각의 포트가 네트워크 속도를 유지할 수 있다.

다. 패스트 이더넷용 허브 - 전송 속도는 1Gbps이다.

라. 이더넷용 허브 - 전송 속도는 100Mbps이다.

49. 인터넷에서 외부로부터 불법 침입을 막고 접근 통제를 주된 목적으로 설치되는 장비는?

가. Firewall	나. Proxy Server

다. File Server	라. Gateway

50. IPv6가 IPv4보다 개선된 점으로 잘못된 것은?

가. 확장된 IP 주소 공간(Expanded Addressing)

나. 규모 조정이 가능한 라우팅(Scalable Routing)

다. 네트워크에서의 감사기능과 보안기법 제공

라. 멀티캐스트 대신 브로드캐스트 사용

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
라	나	나	나	라	다	라	나	가	가
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
라	라	나	가	나	다	다	가	가	라
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
나	나	다	라	라	라	다	가	라	라
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
가	가	나	다	라	다	라	나	나	다
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
다	가	라	나	라	라	나	나	가	라

[오답 및 오타 문의] ⇒ 건시스템(gunsys.com)