건시스템(gunsys.com)	PC정비사 2급 필기 기출문제 (2020.5.17. 2회)

2020년 2회 PC정비사 2급 필기 정기시험 기출문제 답안
[1과목]	PC운영체제 1번~15번 (15문제)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2	3	3	2	4	2	4	2	1	1
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
[2과목]	PC주변기기 16번~30번 (15문제)
		3	1	3	2	1	4	1	3	4	2
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
[3과목]	PC유지보수 31번~45번 (15문제)	2	2	1	1	4	4	3	3	4	4
		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
		1	3	2	1	2	3	4	1	3	3
[4과목]	PC네트워크 46번~50번 (5문제)
		41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		2	1	4	2	1	4	3	2	3	3
합격점수는 100점 만점에 60점(50문제 중 30문제) 이상 득점, 시험시간은 50분입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
PC정비사 자격은 ‘한국정보통신자격협회(icqa.or.kr)’에서 시행하는 국가공인자격으로 자격검정 기출문제 저작권은 ‘한국정보통신자격협회’에 있으며, 건시스템에서는 2011년 10월 6일 기출문제 사용 승인을 받은 후 원본 문제 그대로를 편집하여 ‘도타비 문제은행’에 추가하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

1. 명령 프롬프트에서 일반 사용자 그룹으로 로그온한 후 시스템 관리자 권한으로 프로그램을 실행하는 명령어는?

① defrag	② runas

③ guest	④ administrator

2. 인터넷에 연결된 호스트 컴퓨터에 클라이언트 컴퓨터를 인터넷 공유할 때 허브를 사용하지 않고 인터넷을 공유하기 위해 필요한 준비물로 잘못된 것은?

① 크로스오버 케이블선

② 클라이언트 컴퓨터에 있어야 할 랜카드 1개

③ 호스트 컴퓨터에 있어야 할 랜카드 1개

④ 클라이언트 컴퓨터에 있어야 할 하드디스크 드라이브

3. 프로세스 스케줄링의 종류가 아닌 것은?

① Round Robin

② FIFO(First In First Out)

③ Semaphore

④ Shortest Job First

4. Windows에서 다음과 같은 특징을 갖는 환경은?

- 자원(Resource)의 위치가 각각의 컴퓨터에 있다.

- 각각의 컴퓨터들은 SAM(Security Accounts Manager) DB를 가지고 있다.

① Domain 환경	② Workgroup 환경

③ Professional 환경	④ Server 환경

5. Windows에서 처음 시작할 때 자동 실행되는 프로그램을 수정할 수 있는 곳이 아닌 것은?

① 레지스트리

② msconfig.exe

③ 시작 프로그램 폴더

④ system.ini

6. 여러 개의 작업을 하나로 묶어 자동적으로 한 작업에서 다른 작업으로 연속될 수 있도록 한 처리방식은?

① 개별처리방식

② 일괄처리방식

③ Job By Job방식

④ 시분할 시스템

7. 가상 기억 장치의 페이징 기법에서 사용되는 주소 변환의 종류가 아닌 것은?

① Direct Mapping

② Associative Mapping

③ Associative/Direct Mapping

④ High Speed Mapping

8. 다음 중 사용하지 않는 응용프로그램을 제어판에서 삭제하는 방법으로 알맞은 것은?

① [시작] - [제어판] - [장치 및 프린터 보기]

② [시작] - [제어판] - [프로그램 제거]

③ [시작] - [제어판] - [테마 변경]

④ [시작] - [제어판] - [사용자 계정 추가 또는 제거]

9. Windows 7 Professional의 관리 도구에 대한 설명으로 잘못된 것은?

① iSCSI 초기자 - 통합된 단일 데스크톱 도구를 사용하여 로컬 또는 원격 컴퓨터를 관리한다.

② 구성 요소 서비스 - COM(구성 요소 개체 모델) 구성 요소를 구성하고 관리한다.

③ 성능 모니터 - CPU(중앙 처리 장치), 메모리, 하드 디스크 및 네트워크 성능에 대한 고급 시스템 정보를 본다.

④ 작업 스케줄러 - 프로그램 또는 다른 작업이 자동으로 실행되도록 예약한다.

10. Windows에서 발생되는 인터럽트(Interrupt)의 종류가 아닌 것은?

① 상태 전이 인터럽트	② 슈퍼바이저 콜 인터럽트

③ 재시작 인터럽트	④ 입출력 인터럽트

11. 리눅스에서 사용자의 패스워드와 가장 관련 있는 파일은?

① /etc/inittab	② /etc/fstab

③ /etc/passwd	④ /etc/httpd

12. 펌웨어(Firmware)에 대한 설명으로 잘못된 것은?

① 하드웨어의 기능 추가 및 변경이 불가능

② 하드웨어와 소프트웨어의 중간 성격

③ BIOS는 PC의 기본적 입출력을 기능을 제어하는 펌웨어(Firmware)의 일종

④ ROM에 저장되는 마이크로컴퓨터 프로그램이 해당

13. 다음 보기는 Windows 7의 '컴퓨터 관리'에 대한 설명이다. 올바르지 않은 것은?

① '컴퓨터 관리'는 [시작]＞[실행]에서 compmgmt.msc를 입력하면 실행할 수 있다.

② '컴퓨터 관리'는 [시작]＞[제어판]＞[시스템 및 보안]＞[관리 도구]에서 실행 할 수 있다.

③ 저장된 데이터의 손실 없이 파티션 영역을 변경하거나 드라이브를 포맷하기 위해서는 '컴퓨터 관리'의 [디스크 관리] 기능을 이용하면 된다.

④ 특정 프로그램이 시스템 파일과 충돌하여 '컴퓨터 관리' 기능이 작동하지 않는 경우 레지스트리 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes \CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} \shell\Manage\command] 부분을 편집하여 이를 해결할 수 있다.

14. 다음 중 Window 제어판 도구 중 ‘네트워크 연결’을 실행할 때 사용하는 명령으로 알맞은 것은?

① control firewall.cpl	② control ncpa.cpl

③ control desk.cpl	④ control appwiz.cpl

15. 다음 설명 중 ( )안에 들어갈 제어판 도구로 알맞은 것은?

(   ) 드라이브 암호화를 사용하면 드라이브에 저장되어 있는 모든 파일에 대한 무단 액세스를 방지할 수 있고 사용자는 컴퓨터를 정상 적으로 사용할 수 있지만 권한이 없는 사용자는 파일을 읽거나 사용할 수 없다.

① BitLocker	② Dorker

③ CryptoMix	④ CryptLocker

16. CPU와 버스 사이에 브릿지 회로를 넣어 CPU 의존을 줄이도록 설계된 고속 버스 방식은?

① ISA(Industry Standard Architecture) 버스

② EISA(Extended Industry Standard Architecture) 버스

③ VESA(Very Electronics Standard Association) 로컬 버스

④ PCI (Peripheral Component Interconnect) 버스

17. 컴퓨터에 일정한 전압을 유지시켜주기 위해 설치하는 장비는?

① AVR(Automatic Voltage Regulator)

② SRM(Storage Resource Management)

③ ASP(Application Service Provider)

④ AUI(Attachment Unit Interface)

18. PC의 Parallel Port의 작동모드가 아닌 것은?

① EPP	② ECP

③ EDP	④ SPP

19. 프린터에서 사용되는 전송모드에 대한 규약이 아닌 것은?

① EPP	② ECP

③ SPP	④ MPP

20. 음향신호 합성을 위한 방법은 PCM(Pulse Code Modulation)과 FM(Frequency Modulation) 방식이 있다. 이에 대한 설명으로 잘못된 것은?

① PCM : 아날로그-디지털 변환기와 디지털-아날로그 변환기를 이용하여 소리를 녹음, 재생하는 방법이다.

② PCM : 샘플링 주파수가 높을수록 디스크의 저장 공간이 줄어드는 장점이 있다.

③ FM : 물체의 진동에 의한 파형을 미리 기억시켜 놓은 후, 이 파형을 직접 조작해 새로운 소리를 만들어 내는 방식이다.

④ FM : 주파수 변조 방식의 합성 회로를 이용하여 악보의 음표에 해당하는 악기음을 재생한다.

21. L2 캐시에 대한 설명으로 잘못된 것은?

① CPU와 주기억 장치간의 데이터 병목 현상을 줄이기 위해 사용된다.

② 일반적으로 L2 캐시의 용량이 적을수록 컴퓨터의 수행 속도는 빨라진다.

③ 컴퓨터 내 캐시메모리의 계층들이다.

④ L1 캐시보다 약간 크고, CPU에 사용되는 두 번째 레벨이다.

22. ROM BIOS를 RAM 영역에 복사해 두고 필요할 때마다 RAM에서 읽어와 사용함으로써 처리 속도를 향상시키는 역할을 담당하는 장치는?

① 램 캐쉬(RAM Cache)

② 쉐도우 메모리(Shadow Memory)

③ 디스크 캐쉬(Disk Cache)

④ 연상메모리(CAM)

23. MIDI에 관한 설명 중 올바른 것은?

① 전자악기와 컴퓨터간의 데이터 전송을 위한 인터페이스이다.

② 기본적으로 4채널을 사용하여 각 악기의 상태나 컨트롤 등을 전송한다.

③ 별도의 인터페이스가 필요 없다.

④ General MIDI란 미디에서 사용하기 위한 소리를 담는 데이터를 말한다.

24. HDD의 분당 회전수를 나타내는 단위는?

① RPM	② PPM

③ BPS	④ CPS

25. 주기억장치에 대한 설명으로 잘못된 것은?

① 휘발성이다.

② 일반적으로 보조기억 장치에 비해 용량이 적다.

③ 램이 주로 사용된다.

④ 보조기억장치보다 속도가 느린 편이다.

26. 사용자가 프로그램 할 수 없는 ROM은?

① EPROM	② PROM

③ EEPROM	④ Mask ROM

27. ECC SDRAM은 몇 Bit의 대역을 가지는가?

① 32 Bit	② 64 Bit

③ 72 Bit	④ 128 Bit

28. 높은 프레임으로 출력되는 게임을 고주사율을 지원하는 게이밍 모니터로 즐기기 위해 많이 사용하고 있으며, HDMI 인터페이스처럼 영상과 음성 입출력을 동시에 지원하는 인터페이스를 무엇이라고 하는가?

① DVI	② D-SUB

③ DP	④ S/pdif

29. SSD의 연결 인터페이스 중 잘못된 것은?

① SATA	② mSATA

③ M.2	④ DVI

30. CPU에 마크되어 있는 클록보다 높게 설정하여 사용하는 것을 의미하는 것은?

① 가상메모리	② 파이프라인

③ 슈퍼스칼라	④ 오버클러킹

31. Plug and Play 기능에 대한 설명으로 잘못된 것은?

① PnP를 지원하지 않는 장치의 리소스는 Windows의 장치관리자에서 확인할 수 있으나, PnP를 지원하는 장치의 리소스는 확인할 수가 없다.

② PnP 기능을 사용하기 위해서는 하드웨어와 소프트웨어가 모두 PnP 기능을 지원해야 한다.

③ 주변기기를 연결할 때 사용자가 직접 환경 설정을 하지 않아도 된다.

④ '장치관리자'에서 '알 수 없는 장치'로 나타나는 것은 PnP에 의해 인식된 장치가 올바른 드라이버를 사용할 수 없는 경우이다.

32. 하드디스크를 RAID로 구성하고자 할 때 확인해야 하는 것은?

① 모니터	② 주기억장치 타입

③ 메인보드 지원유무	④ IRQ 설정

33. 부팅할 때 "Bad or missing Command Interpreter"라는 메시지가 나올 경우, 예상되는 에러 및 조치는?

① 드라이브에 부팅 가능한 디스크가 없는 경우로 부팅 가능한 디스크로 재부팅한다.

② command.com 파일이 깨졌거나 없어진 경우로 파일을 복사해 준다.

③ 롬 칩이 고장 난 경우로 CMOS 설정을 확인하고 재설정한다.

④ 하드디스크의 부트 영역이 손상된 것으로 다시 포맷한다.

34. BIOS 설정을 할 때 설정 가능한 항목이 아닌 것은?

① Power LED와 HDD LED의 사용 여부

② 부팅 시 암호 사용 여부

③ 시스템의 날짜 및 시간 설정

④ 하드디스크의 타입 설정

35. 컴퓨터를 장시간 사용함으로 인해서 생기는 질환을 의미하는 것은?

① TCO	② VDT

③ VLF	④ EMI

36. Windows의 파티션 관리 프로그램 FDISK로 할 수 없는 작업은?

① 분할 영역 생성 및 삭제

② 분할 영역에 관한 정보 열람

③ 클러스터 크기 변경

④ 분할 영역 활성화

37. 모니터의 영상이 가끔씩 흔들리는 현상이 발생하는 경우, 문제의 해결 방법으로 옳지 않은 것은?

① 모니터의 모아레 현상 제거 기능을 작동시켜 본다.

② 모니터의 주파수와 해상도를 변경해 본다.

③ 모니터의 위치를 바꿔본다.

④ 모니터의 밝기나 눈부심 정도를 조절해 본다.

38. BIOS Setup의 기능으로 잘못된 것은?

① 입출력 데이터의 처리 및 연산기능 수행

② 메인보드의 성능과 기능을 제어

③ 컴퓨터의 부팅과 하드웨어를 제어

④ 컴퓨터에 장착된 장치를 인식하고 관리

39. Windows의 시작 프로그램에 문제가 있는지 점검하기 위해 시스템 구성 유틸리티를 실행하는 명령어는?

① autoexec.bat	② config.sys

③ msconfig.exe	④ ipconfig.exe

40. CPU가 CAS/RAS 에 신호를 보내어 메모리의 정보가 도착할 때까지의 시간을 나타내는 용어는?

① Lead	② Delay

③ Latency	④ Integrity

41. 하드디스크에 파일을 복사하는 도중 복사가 중단되면서 복사할 영역이 부족하다는 메시지가 출력될 경우 타당한 해결책이 아닌 것은?

① 휴지통 비우기를 실행한다.

② ‘바탕화면’의 사용하지 않는 파일들을 '내 문서'폴더로 이동 시킨다.

③ 'C : WindowsTemp' 디렉터리 밑의 임시 파일들 중 사용되지 않는 임시파일을 모두 지운다.

④ Netscape 또는 Internet Explore등의 웹 검색기들에 의해 유지되는 캐시 파일들을 모두 지운다.

42. 로우레벨 포맷에 대한 설명으로 잘못된 것은?

① 물리적인 상태는 그대로 둔 채 논리적인 포맷만을 하므로 시간이 짧게 걸린다.

② 백신 프로그램이나 포맷으로도 바이러스가 잡히지 않을 경우 진행한다.

③ BIOS 설정에 로우레벨 포맷 기능이 있는 경우, 그것으로 수행하거나 별도의 프로그램을 이용한다.

④ 로우레벨 포맷을 통해 디스크의 배드 섹터와 같은 물리적 결함은 복구되지 않을 수도 있다.

43. PC에 메인 메모리를 설치할 때 주의하여야 할 사항으로 잘못된 것은?

① 듀얼채널모드를 구성하기 위해서는 동일한 클럭, 동일 용량, 동일 제조사 메모리로 구성해야 한다.

② SDRAM은 한 개만 꽂아도 동작한다.

③ 메인보드 칩셋이 지원하는 메모리 최대속도가 다르므로 DDR 메모리 속도가 메인보드 지원 메모리 최대속도보다 높은 경우에는 메인보드 지원 메모리 속도로 동작한다.

④ 메모리 설치 후 BIOS를 설정해야 한다.

44. 컴퓨터 조립 작업에 대한 설명으로 잘못된 것은?

① 모든 부품은 충격을 주거나 무리한 힘을 가하지 않는다.

② 쿨링팬의 방열판과 CPU는 완전히 밀착시키지 않고 적당히 간격을 띄운다.

③ 시스템 내부의 부품 등은 자성에 약하므로 자성이 있는 물건을 가까이하지 않는다.

④ 110[V]/220[V]조정 스위치가 있는 전원 공급기는 사용전압에 맞도록 조정한다.

45. BIOS의 설정 값이 자주 초기화된다. 원인으로 올바른 것은?

① 메인보드 배터리 전력 부족

② 메인보드 캐쉬 메모리 오류

③ CMOS 설정 오류

④ 메인보드와 CMOS간의 호환성 문제

46. 다음 UTP 케이블의 종류 및 규격에 대한 설명 중 틀린 것은?

① Category 5 : 속도 100Mbps, 대역폭 100MHz

② Category 5E : 속도 1Gbps, 대역폭 100MHz

③ Category 6 : 속도 1Gbps, 대역폭 250MHz

④ Category 7 : 속도 1Gbps, 대역폭 600MHz

47. 인터넷에서 물리적 망들을 상호 연결하고 데이터의 전달 경로를 결정할 수 있도록 하는 장비는?

① Host	② Repeater

③ Router	④ Bridge

48. 컴퓨터들 간에 통신을 하기 위해 필요한 사항을 미리 정해 놓은 통신규약은?

① Telnet	② Protocol

③ IP	④ PHP

49. 도메인 이름에 대한 설명 중 잘못 것은?

① com : 상업적인 회사

② edu : 학교 등 교육기관

③ mil : 국제단체

④ org : 비영리단체

50. World Wide Web(WWW)를 사용하기 위한 프로토콜은?

① Apple Talk	② MAC

③ HTTP	④ RIP