건시스템(gunsys.com)	PC정비사 2급 필기 기출문제 (2022.2.27. 1회)

2022년 1회 PC정비사 2급 필기 정기시험 기출문제 답안
[1과목]	PC운영체제 1번~15번 (15문제)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2	4	2	1	1	2	1	2	3	2
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
[2과목]	PC주변기기 16번~30번 (15문제)
		1	1	3	2	4	4	1	1	1	2
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
[3과목]	PC유지보수 31번~45번 (15문제)	2	4	3	2	2	3	1	1	3	4
		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
		4	4	3	3	2	3	1	4	1	1
[4과목]	PC네트워크 46번~50번 (5문제)
		41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		3	2	1	2	4	1	2	1	2	3
합격점수는 100점 만점에 60점(50문제 중 30문제) 이상 득점, 시험시간은 50분입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
PC정비사 자격은 ‘한국정보통신자격협회(icqa.or.kr)’에서 시행하는 국가공인자격으로 자격검정 기출문제 저작권은 ‘한국정보통신자격협회’에 있으며, 건시스템에서는 2011년 10월 6일 기출문제 사용 승인을 받은 후 원본 문제 그대로를 편집하여 ‘도타비 문제은행’에 추가하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

1. 에러를 자신이 찾아 수정할 수 있는 코드는?

① 패리티 코드(Parity Code)

② 해밍 코드(Hamming Code)

③ 그레이 코드(Gray Code)

④ BCD 코드(Binary Coded Decimal)

2. Linux 명령어 중에서 의미가 다른 하나는?

① reboot	② init 6

③ shutdown -r now	④ shutdown -h now

3. 다음 중 Window 제어판 도구 중 ‘네트워크 연결’을 실행할 때 사용하는 명령으로 알맞은 것은?

① control firewall.cpl	② control ncpa.cpl

③ control desk.cpl	④ control appwiz.cpl

4. Windows 10 Pro의 [시스템 구성] - [도구] 의 하위 기능으로 잘못된 것은?

① 동기화 센터	② 이벤트 뷰어

③ 시스템 정보	④ 성능 모니터

5. 시스템 처리 방식에 대한 설명 중 올바른 것은?

① 실시간 처리 시스템(Real Time Processing System) : 데이터가 발생하는 즉시 컴퓨터에서 처리가 이루어지는 시스템으로 은행의 온라인이나 각종 예약업무에 대표적으로 사용된다.

② 일괄 처리 방식(Batch Processing System) : CPU가 한 사용자로부터 다른 사용자로 빠르게 교환시켜 주는 시스템으로 많은 사용자가 동시에 사용할 때도 실제는 한 개의 컴퓨터를 사용하고 있지만 각 사용자는 독립된 컴퓨터로 작업하는 느낌을 가질 수 있다.

③ 시분할 시스템(Time Sharing System) : 여러 개의 작업을 하나로 묶어 자동적으로 한 작업에서 다른 작업으로 연속될 수 있도록 한 처리 방식이다.

④ 시분할 시스템(Time Sharing System)은 주로 항공표, 기차표 예매 등에 사용된다.

6. 영문자 한 글자를 나타낼 수 있는 최소 단위는?

① 1bit	② 1byte

③ 1Kbyte	④ 1Mbyte

7. 운영체제에서 기억장치를 관리하기 위한 전략 중 배치(Placement) 전략에 해당되지 않는 기법은?

① 요구 반입(Demand Fetch) 기법

② 최초 적합(First Fit) 기법

③ 최적 적합(Best Fit) 기법

④ 최악 적합(Worst Fit) 기법

8. 운영체제의 범주에 속하지 않는 것은?

① MS-DOS	② JINI

③ UNIX	④ ios

9. 물리적인 하나의 하드디스크를 용량에 따라 여러 개의 논리적 하드디스크 드라이브로 분할하는 것을 뜻하는 용어 는?

① 스핀들(Spindle)

② 로우레벨 포맷(Low-level Format)

③ 파티션(Partition)

④ 하드디스크 인터리브(Hard Disk Interleave)

10. Windows 10 Pro에서 PNG 형식의 파일을 수정하고자 할 때 적당한 프로그램은?

① 워드패드	② 그림판

③ 메모장	④ 클립보드

11. A씨는 사용 중인 PC의 그래픽 카드를 업그레이드 하기 위해 PC의 장착된 메인보드의 모델명을 확인해 보려고 한다. 명령 프롬프트에서 입력할 명령어는?

① wmic baseboard get product

② Quick board Search

③ Deeper board Search

④ filesystems baseboard product

12. 다음 중 Windows 10 사용자가 듀얼모니터 또는 빔프로젝터와 연결하고 복제, 확장 등의 기능을 빠르게 사용하기 위한 단축키는 무엇인가?

① 윈도우 로고 키＋P	② 윈도우 로고 키＋S

③ 윈도우 로고 키＋E	④ 윈도우 로고 키＋R

13. 다음 중 Windows 10 에서 사용자 계정의 암호를 변경하려면 계정 항목 중 어느 것을 선택해야 하는가?

① 사용자 정보	② 메일 및 계정

③ 로그인 옵션	④ 회사 또는 학교 액세스

14. 컴퓨터 전원을 켜면 디스크에 저장되어 있는 운영체제를 메모리에 로드한다. 이러한 과정을 부팅이라고 하는데, 부팅 정보를 가지고 있는 디스크 영역을 부트 섹터라고 한다. 다음 설명하는 바이러스 종류는 무엇인가?

- 부트 섹터에 영향을 주는 컴퓨터 바이러스이다.

- 이 바이러스에 걸리면 컴퓨터가 부팅이 되지 않거나 부팅 시간이 오래 걸리게 된다.

- 대표적으로 브레인 바이러스, 미켈란젤로 바이러스가 있다.

① 암호화 바이러스	② 부트 바이러스

③ 파일 바이러스	④ 매크로 바이러스

15. A씨는 PC 사용 중 메모리가 부족하여 이것을 설정하여 하드디스크 일부 공간을 메모리로 사용하였다. 이것은 무엇인가?

① 메모리 업그레이드	② 시작 및 복구

③ 하이퍼 메모리	④ 가상 메모리

16. 다음은 메모리를 외형상 분류한 것이다. 성격이 다른 하나는?

① DIP	② SIMM

③ DIMM	④ SRAM

17. 컴퓨터에 일정한 전압을 유지시켜 주기 위해 설치하는 장비는?

① AVR(Automatic Voltage Regulator)

② SRM(Storage Resource Management)

③ ASP(Application Service Provider)

④ AUI(Attachment Unit Interface)

18. HDD의 분당 회전수를 나타내는 단위는?

① RPM	② PPM

③ BPS	④ CPS

19. 하드디스크의 용량을 구하는 방법은?

① 헤드 수 × 실린더 수 × 섹터 수 × 섹터당 바이트 수

② 헤드 수 × 실린더 수 × 섹터당 바이트 수

③ 헤드 수 × 클러스터 수 × 섹터 수 × 섹터당 바이트 수

④ 실린더 수 × 섹터 수 × 섹터당 바이트 수

20. PC 케이스가 AT 형과 MAX 형으로 구분할 수 있는 것과 마찬가지로 ATX, MATX 유형으로 구분이 되는 것은?

① 중앙처리장치(CPU)의 속도

② 메인보드(Main Board)의 규격

③ 그래픽 카드(Graphic Card)의 규격

④ 램(RAM)의 속도

21. 계산속도 단위가 빠른 것에서 느린 것 순으로 차례대로 나열되어 있는 것은?

① ps＞μs＞ns＞ms	② ps＞ns＞μs＞ms

③ ms＞μs＞ns＞ps	④ ms＞ns＞μs＞ps

22. SSD의 연결 인터페이스 중 잘못된 것은?

① SATA	② mSATA

③ M.2	④ DVI

23. 'IEEE 1284'는 무엇에 대한 규격인가?

① 직렬포트	② USB

③ 병렬포트	④ LAN

24. 컴퓨터에서 소리를 합성할 때 사용하는 방식 중에서 소리의 주파수를 변조해 소리를 만드는 음파 합성 방식은?

① PCM(Pulse Coded Modulation) 방식

② FM(Frequency Modulation) 음원 방식

③ 웨이브 테이블(Wave Table) 방식

④ 풀 듀플렉스(Full Duplex) 방식

25. 스마트폰을 일종의 무선 모뎀으로 활용하여 외부기기가 무선인터넷을 사용할 수 있게 해주는 기술은 무엇인가?

① NIC	② 테더링

③ DLNA	④ 리피터

26. 다음 중 모니터의 주사율 단위는?

① ms	② cd

③ Hz	④ cm

27. 다음의 내용이 설명하고 있는 메모리는 무엇인가?

- 인텔과 마이크론의 합작으로 탄생한 메모리

- RAM의 일종이지만, 비휘발성 메모리

- NAND 형태의 SSD보다 레이턴시가 1000배 빠르고, 1000만 번 쓰기 가능한 내구성

① 옵테인 메모리	② 플래시 메모리

③ SD 메모리	④ DDR4 메모리

28. 컴퓨터시스템을 동작시켰을 경우에 고장에서 고장까지 걸리는 평균시간을 나타내며, 높을수록 신뢰성이 높을 것을 나타내는 용어는 무엇인가?

① MTBF	② ISO

③ RoHS	④ RPM

29. DDR 메모리 라벨의 표시된 내용이다. 그림에 대한 설명 으로 올바르지 않은 것은?

① 16GB는 메모리의 총 용량을 말한다.

② 2R은 양면 메모리이며, 1R은 단면 메모리를 말한다.

③ 2666V는 대역폭이며, 2,666MByte/s이다.

④ UB1은 UnBuffered 메모리를 말한다.

30. 다음 중 디스크 미러링(disk mirroring) 방식을 사용하는 RAID-1의 특징이 아닌 것은 무엇인가?

① 비용이 많이 든다.

② 신뢰도가 높다.

③ 병렬 읽기가 가능하다.

④ 쓰기 속도가 2배이다.

31. BIOS의 기능에 대한 설명으로 잘못된 것은?

① 컴퓨터의 전원이 켜지면 하드웨어가 제대로 작동하는지를 자가 진단한다.

② 컴퓨터의 각 장치들이 작업을 할 수 있도록 초기화 한다.

③ 부팅 디스크로부터 부팅 정보를 읽어 들인다.

④ Windows 부팅이 시작된 후에 시작프로그램을 실행시킨다.

32. CPU가 64비트로 업그레이드 되었다는 것은 무엇을 의미 하는가?

① 외부버스 : 64비트, 내부버스 : 32비트

② 외부버스 : 32비트, 내부버스 : 64비트

③ 외부버스 : 32비트, 내부버스 : 32비트

④ 외부버스 : 64비트, 내부버스 : 64비트

33. CPU가 CAS/RAS 에 신호를 보내어 메모리의 정보가 도착할 때까지의 시간을 나타내는 용어는?

① Lead	② Delay

③ Latency	④ Integrity

34. UEFI 바이오스가 지원하는 이것은 파티션 테이블 크기를 확장하여 디스크 하나에 주 파티션을 128개 만들 수 있으며, 주소 체계를 64비트로 확장해 이론적으로 최대 8ZB까지 지원할 수 있는 이것은 무엇인가?

① MBR	② WHQL

③ GPT	④ TDP

35. Windows 10 사용 중 보기와 같은 블루스크린 오류 메시지가 나타났을 시 해결 방법은 무엇인가?

THREAD STUCK IN DEVICE DRIVER

① ODD 드라이버 업데이트

② 그래픽 카드 드라이버 업데이트

③ 사운드 카드 드라이버 업데이트

④ 하드디스크 드라이버 업데이트

36. 네트워크를 이용하여 원격으로 컴퓨터 전원을 켜고자 할 때 바이오스에서 어떤 메뉴를 활성화 해야 하는가?

① power to lan	② netstart

③ wake up on lan	④ network start

37. POST 과정의 순서가 바르게 나열된 것은?

① 시스템 버스 테스트 - 그래픽 카드 테스트 - 메모리 테스트 - 키보드 테스트 - 디스크 테스트 - P&P 기능 동작 - CMOS 내용 확인 - DMI 기능 동작

② DMI 기능 동작 - 그래픽 카드 테스트 - 메모리 테스트 - 키보드 테스트 - 디스크 테스트 - P&P 기능 동작 - CMOS 내용 확인 - 시스템 버스 테스트

③ 시스템 버스 테스트 - P&P 기능 동작 - 메모리 테스트 - 키보드 테스트 - 디스크 테스트 - 그래픽 카드 테스트 - CMOS 내용 확인 - DMI 기능 동작

④ 시스템 버스 테스트 - CMOS 내용 확인 - 그래픽 카드 테스트 - 메모리 테스트 - 키보드 테스트 - P&P 기능 동작 - 디스크 테스트 - DMI 기능 동작

38. BIOS 암호에 대한 내용으로 잘못된 것은?

① 셋업으로 설정되는 모든 내용은 CMOS에 저장된다.

② 메인보드의 CMOS CLEAR 점퍼를 이용해 암호를 제거할 수 있다.

③ 암호는 옵션값을 조정하여 셋업에 들어갈 경우만 물을 수 있도록 할 수 있다.

④ CMOS 정보를 지운 후, 컴퓨터를 다시 켜면 다시 셋업으로 들어갈 필요는 없다.

39. BIOS의 설정 값이 자주 초기화된다. 원인으로 올바른 것 은?

① 메인보드 배터리 전력 부족

② 메인보드 캐쉬 메모리 오류

③ CMOS 설정 오류

④ 메인보드와 CMOS 간의 호환성 문제

40. SCSI에 대한 설명으로 잘못된 것은?

① 기본적으로 하나의 인터페이스 카드에 257개의 주변장치를 연결할 수 있다.

② 여러 작업을 동시에 하는 멀티태스킹에 유리하다.

③ SCSI는 주로 별도의 컨트롤러를 장착한 후, SCSI 장치를 컨트롤러 카드 포트에 꽂아서 사용한다.

④ 주변장치의 가격이 E-IDE 방식에 비해 고가이다.

41. 드라이버 롤백 기능에 대한 설명 중 잘못된 것은?

① 컴퓨터시스템 장치의 드라이버를 업그레이드 한 후 리소스 충돌 등의 문제가 발생한 경우, 업그레이드 설치 이전의 상태로 되돌리기 위해 사용할 수 있다.

② 업데이트 바로 이전의 상태로만 되돌리는 것이 가능하며, 두 번 이상 변경된 드라이버를 건너 뛰어 되돌리는 것은 불가능하다.

③ 프린터 드라이버도 되돌릴 수 있다.

④ 드라이버 롤백으로 드라이버를 교체할 수는 있지만 제거할 수는 없다.

42. Windows에서 시스템 파일의 오류 정보를 기록하는 파일로 올바른 것은?

① sys_err.Log	② CBS.Log

③ DEL.Log	④ Boot.Log

43. 바이오스 설정 메뉴 중 현재 시간이나 하드디스크의 연결 상태, 그리고 탑재된 메모리의 용량 등을 확인하고 이를 수정할 수 있는 메뉴로 옳은 것은?

① Standard CMOS Features

② Advanced BIOS Features

③ Integrated Peripherals

④ Power Management Setup

44. PC 조립 중 커넥터 연결에 대한 설명으로 옳지 않은 것 은?

① 파워 서플라이에서 나온 24핀 커넥터는 메인보드 24핀 커넥터에 끼운다.

② HDD LED와 전원 LED는 극성을 구분하여 연결 하지 않으면 장치가 고장나서 파워 서플라이를 새로 구입해야 한다.

③ 커넥터에 돌기가 있거나 모서리가 있어 잘못 끼우려고 해도 끼울 수가 없다.

④ 파워 서플라이에서 나온 CPU 4핀(혹은 8핀)은 메인보드 보조 전원 커넥터에 끼운다.

45. PC 조립 중 CPU를 올바르게 장착하는 방법으로 옳지 않은 것은?

① CPU는 정전기에 민감하므로 모서리를 잡고 장착하여야 한다

② 메인보드를 장착하고 CPU를 장착하면 불편하므로 우선 메인보드를 케이스에 장착하기 전에 CPU를 장착하는 것이 좋다.

③ CPU 핀은 소켓에 끼우는 것이 아니고 얹혀 놓는 것으로 무리한 힘을 가하지 않는다.

④ CPU 소켓보다 CPU 크기가 크면 칼로 큰 만큼 자르고 장착한다.

46. 네트워크 장비 중 분배의 기능을 가지고 있으며, 여러 대의 PC를 서로 연결 해주는 장비는?

① 허브	② LAN카드

③ 모뎀	④ 케이블

47. 컴퓨터들 간에 통신을 하기 위해 필요한 사항을 미리 정해 놓은 통신규약은?

① Telnet	② Protocol

③ IP	④ PHP

48. RSS(RDF Site Summary)에 대한 설명으로 올바른 것 은?

① 온라인 정보제공자들이 웹 사용자들에게 뉴스 등의 웹 콘텐츠를 배급 또는 배포할 수 있도록 서술하는 방법 중 하나이다.

② 사용자의 컴퓨터를 원격으로 조정할 수 있는 프로토콜이다.

③ 웹(WWW) 상에서 사용되는 사용자의 개인 정보와 RSS에서 제공하는 정보로 회원가입이나 물건 등을 구매할 수 있다.

④ 개인 보안 정보로서, 개인용 컴퓨터에 접속하기 위한 정보를 제공한다. 스마트카드 등에 정보를 저장한 후 로그인 시 사용한다.

49. 동일한 인증을 받은 제품끼리 유/무선 네트워크로 미디어 콘텐츠(사진/음악/동영상)를 공유하고 재생할 수 있는 기술은 무엇인가?

① 스트리밍	② DLNA

③ 와이파이	④ 클라우드

50. 다음 중 원격 데스크탑 서비스의 기본 포트 번호로 알맞은 것은?

① 2638	② 2439

③ 3389	④ 1524