건시스템(gunsys.com)	PC정비사 2급 필기 기출문제 (2022.5.22. 2회)

2022년 2회 PC정비사 2급 필기 정기시험 기출문제 답안
[1과목]	PC운영체제 1번~15번 (15문제)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1	2	1	1	3	4	4	2	4	4
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
[2과목]	PC주변기기 16번~30번 (15문제)
		4	2	4	1	3	2	1	4	4	2
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
[3과목]	PC유지보수 31번~45번 (15문제)	4	4	1	3	4	1	1	2	3	3
		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
		1	3	2	1	1	4	4	4	1	1
[4과목]	PC네트워크 46번~50번 (5문제)
		41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		1	2	3	2	1	2	3	4	2	4
합격점수는 100점 만점에 60점(50문제 중 30문제) 이상 득점, 시험시간은 50분입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
PC정비사 자격은 ‘한국정보통신자격협회(icqa.or.kr)’에서 시행하는 국가공인자격으로 자격검정 기출문제 저작권은 ‘한국정보통신자격협회’에 있으며, 건시스템에서는 2011년 10월 6일 기출문제 사용 승인을 받은 후 원본 문제 그대로를 편집하여 ‘도타비 문제은행’에 추가하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

1. windows 10 pro에서 기본적으로 제공하는 완전한 디스크 암호화 기능으로 볼륨 전체에 암호화를 제공함으로써 자료를 보호할 수 있도록 하는 기능은?

① 비트락커(Bitlocker)

② 비트맵(Bitmap)

③ 하이퍼 링크(Hyper Link)

④ 벡터 그래픽(Vector Graphic)

2. 다음 중 Windows 10 실행창에서 수행되지 않는 명령어는 무엇인가?

① msconfig.exe	② iexplorer.exe

③ regedit.exe	④ timedate.cpl

3. Windows에서 시작프로그램 폴더를 설정하기 위한 실행 명령어는?

① shell:startup	② startup:shell

③ startup:	④ :startup

4. Windows 10에서 기본적으로 지원하지 않는 파일 시스템은?

① EXT2	② FAT32

③ NTFS	④ CDFS

5. 프로세스 스케줄링의 종류가 아닌 것은?

① Round Robin

② FIFO(First In First Out)

③ Semaphore

④ Shortest Job First

6. 운영체제에서 발생하는 Interrupt에 대한 설명 중 잘못된 것은?

① 어떤 프로세스에게 주어진 시간 할당량이 종료했을 경우

② 어떤 하드웨어에 오류가 발생한 경우

③ 어떤 프로세스가 입출력을 위한 시스템 호출을 한 경우

④ 어떤 프로세스가 시스템 내부의 다른 프로세스로부터 메시지를 받는 경우

7. 태블릿PC에서 사용되는 OS의 종류가 아닌 것은?

① WebOS

② Windows 10

③ iOS 14.5.1

④ Solaris

8. 리눅스에서 'test'라고 하는 파일 내에 'ICQA'라는 단어를 찾기 위한 명령은?

① grep test ICQA

② grep ICQA test

③ find -name ICQA test

④ find -name test ICQA

9. Windows 10 Pro 64비트에 대한 설명으로 올바른 것은?

① 32비트 전용 CPU에도 64비트 운영체제를 설치할 수 있다.

② 64비트 시스템을 꾸미기 위해서 메인보드, 그래픽 카드, 하드디스크 등 모든 하드웨어가 64비트용 이어야 한다.

③ 기존의 32비트 장치 드라이버 파일을 그대로 사용할 수 있다.

④ 4GB 이상의 물리적 램을 100% 사용하려면 64비트의 설치가 필수적이다.

10. 언어 번역 과정 중 원시 프로그램(Source Program)을 컴파일하고 기계어로 번역한 뒤 링킹 과정을 거쳐 로더(Loader)에 의해 로드 모듈 프로그램을 주기억 장치로 옮겨서 실행하도록 한다. 다음 중 로더의 기능이 아닌 것은 무엇인가?

① 할당 (Allocation)	② 연결 (Linking)

③ 재배치 (Relocation)	④ 번역 (Translator)

11. 별도의 패리티 연산 전용 프로세서와 메모리를 요구하며 멤버 디스크에 돌아가면서 순환적으로 데이터를 저장해 입출력 병목현상을 해결해 읽기 작업 시 분산된 리소스를 불러들여 큰 속도 향상을 보이는 방식의 RAID는?

① RAID 0	② RAID 1

③ RAID 3	④ RAID 5

12. 다음 중 Windows 10의 명령 프롬프트에서 제어판을 실행하기 위한 명령어로 알맞은 것은?

① control.msc	② control.exe

③ setup.msc	④ setup.exe

13. 다음 중 Windows 10 에서 언어 설정을 변경하려면 설정 항목 중 어느 것을 선택해야 하는가?

① 앱	② 접근성

③ 개인 설정	④ 시간 및 언어

14. 다음 중 Windows 10 사용자가 듀얼모니터 또는 빔프로젝터와 연결하고 복제, 확장 등의 기능을 빠르게 사용하기 위한 단축키는 무엇인가?

① 윈도우 로고 키 ＋ P

② 윈도우 로고 키 ＋ S

③ 윈도우 로고 키 ＋ E

④ 윈도우 로고 키 ＋ R

15. 리눅스 명령을 이용하여 ICQA 디렉터리와 그 하위 디렉터리까지 모든 파일을 메시지 없이 강제로 삭제하기 위한 명령은?

① rm -i ICQA	② rm -ir ICQA

③ rm -rf ICQA	④ rm -ra ICQA

16. 데이터를 전송할 때 오류 발생을 막아 시스템의 안정성을 높이기 위해 사용하는 메모리는 무엇인가?

① 언버퍼드 메모리	② ECC 메모리

③ 레지스터드 메모리	④ RAD 메모리

17. 애플과 인텔이 만든 새로운 고속 인터페이스로 USB 3.0 규격보다 두 배 이상 빠른 데이터 전송 속도(10Gbps/s)를 가지고 모니터도 연결 지원되는 새로운 포트는 무엇인가?

① 썬더볼트	② 디스플레이 포트

③ HDMI	④ DVI

18. 컴퓨터 모니터에 연결 가능한 인터페이스 중 영상과 음성을 모두 전송할 수 없는 것은?

① HDMI	② DisplayPort

③ Thunderbolt	④ D-Sub

19. 다음 중 규격에 따른 메인보드의 종류가 아닌 것은?

① Mini-iTX	② ATX

③ BTX	④ PCI

20. 전기적으로 정보를 기록할 수 있을 뿐 아니라, 자외선을 비춰서 정보를 지울 수도 있는 ROM은?

① PROM	② EPROM

③ Mask ROM	④ EEPROM

21. 주기억장치인 RAM에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 전원 공급이 끊기면 기억된 내용을 잃어버리는 휘발성 메모리이다

② 각종 프로그램이나 운영체제 및 사용자가 작성한 문서 등을 불러와 작업할 수 있게 하는 공간이다

③ 동적 램은 기억한 내용을 유지하기 위해 주기적으로 재충전이 필요하다

④ 정적 램은 대용량을 기억하기에 적합하다

22. 그래픽카드의 GPU(Graphic Processing Unit)가 병렬처리 프로세서로 널리 보급되는 주요 계기가 된 것은 다음 중 무엇인가?

① 마이크로 프로그래밍

② 그래픽 API

③ JAVA 프로그래밍 언어

④ CUDA 프로그래밍 모델

23. 다음은 무엇을 설명한 것인가?

- 인텔이 개발한 메모리 오버클럭 기술

- 이것 이전에는 메모리의 동작클럭을 향상시키기 위해 복잡하고 오랜 시간이 소모 되었다.

- (   )는 메인보드 BIOS를 통해 쉽고 간편하게 메모리와 시스템을 최적화 할 수 있는 오버클럭 기술이다.

① XMP	② CCX

③ MTBF	④ TBW

24. 자기(Magnetism)를 사용하여 저장하는 방식이 아닌 장치는?

① FDD	② Zip Drive

③ Blu-ray	④ HDD

25. USB에 관한 설명 중 올바른 것은?

① USB로 연결된 모든 기기는 전원을 별도로 공급해야 한다.

② USB는 한 개의 콘트롤러에 최대 16개의 디바이스 장착이 가능하다.

③ USB 3.0의 경우 최대속도가 FIR(Fast InfraRed)와 동일한 400MB이다.

④ USB 3.0의 외장 하드디스크를 컴퓨터 USB 2.0 포트에 연결하여 사용 가능하며 이 경우 낮은 2.0 버전의 성능으로 동기화 된다.

26. 모니터 관련 용어에 대한 설명으로 잘못된 것은?

① Dot Pitch - 우리말로는 망점이라 부르며, 수치가 클수록 선명한 영상을 구현한다.

② VESA 홀 - 모니터를 벽이나 스탠드에 걸 수 있는 뒷면 나사구멍 사이의 국제규격이다.

③ 픽셀(Pixel) - 픽셀은 이미지의 해상도를 나타낼 때 사용되는 단위이다.

④ 화면 크기 - 물리적인 화면크기는 인치(Inch) 또는 센티미터(cm)로 표시한다.

27. 전기적인 힘을 가하여 발생하는 기포를 작은 노즐을 이용하여 종이 위에 뿌려 문자나 그림을 출력하는 프린터는?

① 잉크젯 프린터	② 도트 프린터

③ 레이저 프린터	④ 펜 플로터

28. 물체에 비추어 반사된 빛을 전기 신호로 바꾸어 컴퓨터가 인식할 수 있는 디지털 신호로 바꾸는 장치는?

① 프린터	② 스캐너

③ 모니터	④ VGA

29. Memory에 기억된 Data의 유지를 위해 주기적으로 재충전하는 신호는?

① Timer	② Reset

③ Refresh	④ Strobe

30. 데이터와 전력의 전송을 허용하는 24핀 단자이며, 상하 대칭 형태로 어느 방향으로도 연결할 수 있는 USB 단자는 무엇인가?

① USB Type-A	② USB Type-B

③ USB Type-C	④ USB Type-D

31. 같은 공간에 있는 여러 사용자의 PC들 중 하나의 PC에서 랜섬웨어가 탐지되는 경우 가장 먼저 조치해야 되는 사항은?

① 랜섬웨어가 탐지된 PC를 네트워크에서 분리

② 랜섬웨어가 탐지된 PC에서 바이러스 백신 검사 수행

③ 랜섬웨어가 탐지된 PC를 백업 및 복원을 수행

④ 랜섬웨어가 탐지된 PC의 최종 사용자 교육

32. UEFI 바이오스가 지원하는 이것은 파티션 테이블 크기를 확장하여 디스크 하나에 주 파티션을 128개 만들 수 있으며, 주소 체계를 64비트로 확장해 이론적으로 최대 8ZB까지 지원할 수 있는 이것은 무엇인가?

① MBR	② WHQL

③ GPT	④ TDP

33. Windows 10 사용 중 보기와 같은 블루스크린 오류 메시지가 나타났을 시 해결 방법은 무엇인가?

THREAD STUCK IN DEVICE DRIVER

① ODD 드라이버 업데이트

② 그래픽 카드 드라이버 업데이트

③ 사운드 카드 드라이버 업데이트

④ 하드디스크 드라이버 업데이트

34. 컴퓨터 부팅 중에 [BIOS Check Sum Error] 메시지가 출력되었을 때 이를 해결하는 방법은?

① 메인보드의 배터리를 교체한다.

② 키보드 커넥터를 확인한다.

③ 메인 메모리를 교체한다.

④ CPU를 교체한다.

35. 컴퓨터를 부팅하자마자 'Press [F1] to continue'라는 메시지가 모니터에 나타난다. 그 원인으로 올바른 것은?

① 키보드 혹은 마우스 연결 불량

② CMOS의 그래픽 카드 설정 오류

③ ROM BIOS 고장

④ 캐시 메모리 불량

36. 리눅스 파티션의 종류가 아닌 것은?

① Primary 파티션	② Extended 파티션

③ Logical 파티션	④ Physical 파티션

37. 전자파에 관련된 인증 마크가 아닌 것은?

① EMC	② FCC

③ CE	④ KGMP

38. 오버클럭킹에 대한 일반적인 설명 중 잘못된 것은?

① CPU의 클럭 설정은 점퍼 비율 딥스위치를 조정하거나 BIOS SETUP에서 설정할 수 있다.

② 오버클럭킹을 사용하게 되면 CPU의 온도가 오버클럭킹 을 하기 전보다 높아지므로 주의한다.

③ 오버클럭킹에는 외부 클럭을 올리는 방법과 클럭 배수를 올리는 방법이 있다.

④ 메인보드에서 지원하는 클럭 수보다 높게 오버클럭킹이 가능하다.

39. 컴퓨터 부팅 시에 보안을 위해 비밀번호를 사용하기 위한 바이오스 설정 메뉴와 값으로 옳은 것은?

① Password on Boot "Enabled"

② Password on Windows "Enabled"

③ Password on Boot "Disabled"

④ Password on Windows "Disabled"

40. 플러그 앤 플레이(Plug &Play)의 기능이 아닌 것은?

① 하드디스크 자동 포맷

② 하드웨어 인터럽트 자동 설정

③ I/O 어드레스 자동 설정

④ 새로운 하드웨어 자동 설치

41. 메인보드에는 케이스에 장착되어 있는 여러 종류의 스위치와 램프의 커넥터들이 연결된다. 이 중에서 극성을 무시하고 커넥터를 연결해도 정상적으로 동작하는 것들은?

① 리셋스위치, 전원스위치

② 리셋스위치, 전원표시 LED

③ 스피커, 전원표시 LED

④ 스피커, 하드디스크 LED

42. 컴퓨터를 장시간 사용함으로 인해서 생기는 질환을 의미하는 것은?

① TCO	② VDTs

③ VLF	④ EMI

43. 텍스트 위주의 기존 바이오스는 초보자가 설정하기 어려웠지만 그래픽과 아이콘 등 시각 효과 위주로 구성해 다루기가 쉬운 바이오스를 뜻하는 용어는?

① GOOD 바이오스	② CUI 바이오스

③ UEFI 바이오스	④ HEY 바이오스

44. PC 조립 중 메모리 장착하는 방법으로 옳지 않은 것은?

① 메모리 슬롯과 메모리를 홀에 맞추어 끼우고, 메모리 슬롯 양쪽 고정 레버를 위로 젖혀 올려 준다.

② 메인보드의 메모리 슬롯의 빈 자리가 없도록 메모리를 장착해야 컴퓨터 부팅이 가능하다.

③ 메모리가 메모리 슬롯에 정확하게 장착되면 딸각 소리가 나고 메모리 옆면의 홈에 레버가 맞물리게 된다.

④ 방향이 맞지 않으면 레버에 맞물리지 않게 되므로 확인하고 다시 장착한다.

45. 컴퓨터를 조립 및 분해하는 과정에서 주의할 사항이 아닌 것은?

① 컴퓨터의 모든 커넥터는 반대로 연결 할 경우 들어가지 않으므로 방향을 확인 할 필요가 없다.

② 정전기의 발생을 조심하여야 한다.

③ 잘 모르는 것이 있으면 반드시 매뉴얼을 참고하여야 한다.

④ 조립과 분해를 할 경우 주위를 정리하면서 하는 것이 도움이 된다.

46. 동일한 인증을 받은 제품끼리 유/무선 네트워크로 미디어 콘텐츠(사진/음악/동영상)를 공유하고 재생할 수 있는 기술은 무엇인가?

① 스트리밍	② DLNA

③ 와이파이	④ 클라우드

47. TCP/IP의 네 가지 요소의 설명으로 바르지 않은 것은?

① IP Address : 자원을 식별하기 위한 고유 주소

② Subnet Mask : 네트워크 단위를 식별하기 위한 주소

③ Gateway : 외부 네트워크에서 들어오기 위한 장비 주소

④ DNS : 도메인 네임을 IP Address로 풀이해 주는 서버 주소

48. 유선 이더넷 환경에서 동시에 데이터를 전송할 경우 충돌이 일어나게 된다. 다음 중 이렇게 발생한 충돌을 감지하여 이후에 비어 있는 채널을 재사용하게 하는 방식은 무엇인가?

① FDDI	② Token-bus

③ CSMA/CA	④ CSMA/CD

49. 다음 설명으로 알맞은 것은? (OSI 7 계층 기준)

- 논리적인 독립된 네트워크 간의 통신을 유지하는 역할 수행

- 라우트 발견과 라우트 선택

- 접속 서비스, 네트워크 계층 플로우 컨트롤, 네트워크 계층의 에러제어, 패킷 순서 관리

① 전송 계층	② 네트워크 계층

③ 세션 계층	④ 데이터 링크 계층

50. 다음 UTP 케이블의 종류 및 규격에 대한 설명 중 틀린 것은?

① Category 5 : 속도 100Mbps, 대역폭 100MHz

② Category 5E : 속도 1Gbps, 대역폭 100MHz

③ Category 6 : 속도 1Gbps, 대역폭 250MHz

④ Category 7 : 속도 1Gbps, 대역폭 600MHz