1. 부동액에 대한 설명으로 옳은 것은?

건시스템 http://www.gunsys.com	기중기운전기능사 필기 기출문제 (2014.10.11)

① 에틸렌 글리콜과 글리셀린은 단맛이 있다.

② 부동액 100%인 원액 사용을 원칙으로 한다.

③ 온도가 낮아지면 화학적 변화를 일으킨다.

④ 부동액은 냉각 계통에 부식을 일으키는 특징이 있다.

2. 프라이밍 펌프를 이용하여 디젤기관 연료장치 내에 있는 공기를 배출하기 어려운 곳은?

① 공급 펌프	② 연료 필터

③ 분사 펌프	④ 분사 노즐

3. 예열플러그의 고장이 발생하는 경우로 거리가 먼 것은?

① 엔진이 과열되었을 때

② 발전기의 발전 전압이 낮을 때

③ 예열시간이 길었을 때

④ 정격이 아닌 예열플러그를 사용했을 때

4. 기관의 연소실에서 발생하는 스퀴시(Squish)의 설명으로 옳은 것은?

① 연소 가스가 크랭크 케이스로 누출되는 현상

② 흡입밸브에 의한 와류현상

③ 압축행정 말기에 발생한 와류 현상

④ 압축공기가 피스톤 링 사이로 누출되는 현상

5. 압력식 라디에이터 캡을 사용함으로써 얻어지는 이점은?

① 냉각수의 비등점을 올릴 수 있다.

② 냉각 팬의 크기를 작게 할 수 있다.

③ 물 펌프의 성능을 향상시킬 수 있다.

④ 라디에이터의 구조를 간단하게 할 수 있다.

6. 디젤기관의 시동을 용이하게 하기 위한 사항으로 틀린 것은?

① 압축비를 높인다.

② 시동 시 회전속도를 낮춘다.

③ 흡기온도를 상승시킨다.

④ 예열장치를 사용한다.

7. 착화순서가 1-5-3-6-2-4인 기관에서 1번 실린더가 동력 행정을 할 때 6번 실린더의 행정은?

① 흡입 행정	② 압축 행정

③ 동력 행정	④ 배기 행정

8. 기관에서 공기청정기의 설치 목적으로 옳은 것은?

① 연료의 여과와 가압작용

② 공기의 가압작용

③ 공기의 여과와 소음방지

④ 연료의 여과와 소음방지

9. 디젤 기관 인젝션 펌프에서 딜리버리 밸브의 기능으로 틀린 것은?

① 역류 방지	② 후적 방지

③ 잔압 유지	④ 유량 조정

10. 배기행정 초기에 배기밸브가 여려 실린더 내의 연소가스가 스스로 배출되는 현상은?

① 피스톤 슬랩	② 블로우 바이

③ 블로우 다운	④ 피스톤 행정

11. 엔진오일의 점도지수가 작은 경우 온도 변화에 따른 점도 변화는?

① 온도에 따른 점도변화가 작다.

② 온도에 따른 점도변화가 크다.

③ 점도가 수시로 변화한다.

④ 온도와 점도는 무관하다.

12. 과급기를 부착하였을 때의 이점으로 틀린 것은?

① 고지대에서도 출력의 감소가 적다.

② 회전력이 증가한다.

③ 기관 출력이 향상된다.

④ 압축온도의 상승으로 착화지연 시간이 길어진다.

13. 겨울철에 디젤기관 기동전동기의 크랭킹 회전수가 저하되는 원인으로 틀린 것은?

① 엔진오일의 점도 상승

② 온도에 의한 축전지의 용량 감소

③ 점화코일의 저항 증가

④ 기온저하로 기동부하 증가

14. 전조등 회로의 구성품으로 틀린 것은?

① 전조등 릴레이	② 전조등 스위치

③ 디머 스위치	④ 플래셔 유닛

15. 축전지의 케이스와 커버를 청소할 때 사용하는 용액으로 가장 옳은 것은?

① 비누와 물	② 소금과 물

③ 소다와 물	④ 오일과 가솔린

16. 충전장치에서 IC 전압조정기의 장점으로 틀린 것은?

① 조정 전압 정밀도 향상이 크다.

② 내열성이 크며 출력을 증대시킬 수 있다.

③ 진동에 의한 전압변동이 크고 내구성이 우수하다.

④ 초소형화가 가능하므로 발전기 내에 설치할 수 있다.

17. 납산 축전지가 불량 했을 때에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 크랭킹 시 발열하면서 심하면 터질 수 있다.

② 방향지시등이 켜졌다가 꺼짐을 반복한다.

③ 제동등이 상시 점등된다.

④ 가감속이 어렵고 공회전 상태가 심하게 흔들린다.

18. 퓨즈의 접촉이 나쁠 때 나타나는 현상으로 옳은 것은?

① 연결부의 저항이 떨어진다.

② 전류의 흐름이 높아진다.

③ 연결부가 끊어진다.

④ 연결부가 튼튼해진다.

19. 수동변속기가 장착된 건설기계에서 기어의 이중 물림을 방지하는 장치는?

① 인젝션 장치	② 인터쿨러 장치

③ 인터록 장치	④ 인터널 기어 장치

20. 무한궤도식 건설기계에서 트랙 장력이 너무 팽팽하게 조정 되었을 때 보기와 같은 부분에서 마모가 촉진되는 부분(기호)을 모두 나열한 항은?

(보기)

a. 트랙 핀의 마모	b. 부싱의 마모

c. 스프로킷 마모	d. 블레이드 마모

① a, c	② a, b, d

③ a, b, c	④ a, b, c, d

21. 굴삭기 붐의 작동이 느린 이유가 아닌 것은?

① 기름에 이물질 혼입	② 기름의 압력 저하

③ 기름의 압력 과다	④ 기름의 압력 부족

22. 타이어에서 고무로 피복된 코드를 여러 겹으로 겹친 층에 해당되며 타이어 골격을 이루는 부분은?

① 카커스(carcass)부	② 트레드(tread)부

③ 숄더(shoulder)부	④ 비드(bead)부

23. 지게차의 운전을 종료했을 취해야 할 안전사항이 아닌 것은?

① 각종 레버는 중립에 둔다.

② 연료를 빼낸다.

③ 주차브레이크를 작동시킨다.

④ 전원 스위치를 차단시킨다.

24. 로더장비에서 자동 변속기가 동력전달을 하지 못한다면 그 원인으로 가장 적합한 것은?

① 연속하여 덤프트럭에 토사 상차작업을 하였다.

② 다판 클러치가 마모 되었다.

③ 오일의 압력이 과대하다.

④ 오일이 규정량이 이상이다.

25. 기관의 플라이휠과 항상 같이 회전하는 부품은?

① 압력판	② 릴리스 베어링

③ 클러치 축	④ 디스크

26. 트랙 슈의 종류로 틀린 것은?

① 단일 돌기 슈	② 습지용 슈

③ 이중 돌기 슈	④ 변하중 돌기 슈

27. 건설기계조종사의 적성검사 기준으로 가장 거리가 먼 것은?

① 두 눈을 동시에 뜨고 잰 시력이 0.7 이상이고, 두 눈의 시력이 각각 0.3 이상일 것

② 시각은 150° 이상일 것

③ 언어분별력 80% 이상일 것

④ 교정시력의 경우는 시력이 2.0 이상일 것

28. 야간에 화물자동차를 도로에서 운행하는 경우 등의 등화로 옳은 것은?

① 주차등	② 방향지시등 또는 비상등

③ 안개등과 미등	④ 전조동, 차폭등, 미등, 번호등

29. 야간에 차가 서로 마주보고 진행하는 경우의 등화조작 방법 중 맞는 것은?

① 전조등, 보호등, 실내조명등을 조작한다.

② 전조등을 켜고 보조등을 끈다.

③ 전조등 불빛을 하향으로 한다.

④ 전조등 불빛을 상향으로 한다.

30. 검사대행자 지정을 받고자 할 때 신청서에 첨부할 사항이 아닌 것은?

① 검사 업무 규정안	② 시설 소유 증명서

③ 기술자 보유 증명서	④ 장비 보유 증명서

31. 건설기계관리법령상 자동차손해배상보장법에 따른 자동차보험에 반드시 가입하여야 하는 건설기계가 아닌 것은?

① 타이어식 지게차	② 타이어식 굴삭기

③ 타이어식 기중기	④ 덤프트럭

32. 건섫기계관리법령상 건설기계조종사 면허취소 또는 효력정지를 시킬 수 있는 자는?

① 대통령	② 경찰서장

③ 시․군․구청장	④ 국토교통부장관

33. 철길 건널목 통과 방법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 철길 건널목에서는 앞지르기를 하여서는 안 된다.

② 철길 건널목 부근에서는 주․정차를 하여서는 안 된다.

③ 철길 건널목에 일시 정지표지가 없을 때에는 서행하면서 통과한다.

④ 철길 건널목에서는 반드시 일시 정지 후 안전함을 확인한 후에 통과한다.

34. 대형 건설기계 특별 표지판 부착을 하지 않아도 되는 건설기계는?

① 너비 3미터인 건설기계

② 길이 16미터인 건설기계

③ 최소 회전반경이 13미터인 건설기계

④ 총중량 50톤인 건설기계

35. 타이어식 굴삭기의 정기검사 유효기간으로 옳은 것은?

① 1년	② 2년

③ 3년	④ 4년

36. 차로가 설치된 도로에서 통행방법 위반으로 옳은 것은?

① 택시가 건설기계를 앞지르기하였다.

② 차로를 따라 통행하였다.

③ 경찰관의 지시에 따라 중앙 좌측으로 진행하였다.

④ 두 개의 차로에 걸쳐 운행하였다.

37. 유압펌프 중 토출량을 변화시킬 수 있는 것은?

① 가변 토출량형	② 고정 토출량형

③ 회전 토출량형	④ 수평 토출량형

38. 유압펌프의 소음발생 원인으로 틀린 것은?

① 펌프 흡입관부에서 공기가 혼입된다.

② 흡입오일 속에 기포가 있다.

③ 펌프의 회전이 너무 빠르다.

④ 펌프축의 센터와 원동기축의 센터가 일치한다.

39. 유압 실린더의 움직임이 느리거나 불규칙할 때의 원인이 아닌 것은?

① 피스톤 링이 마모 되었다.

② 유압유의 점도가 너무 높다.

③ 회로 내에 공기가 혼입되어 있다.

④ 체크 밸브의 방향이 반대로 설치되어 있다.

40. 유압탱크에 대한 구비조건으로 가장 거리가 먼 것은?

① 적당한 크기의 주유구 및 스트레이너를 설치한다.

② 드레인(배출밸브) 및 유면계를 설치한다.

③ 오일에 이물질이 혼입되지 않도록 밀폐되어야 한다.

④ 오일 냉각을 위한 쿨러를 설치한다.

41. 유압장치에서 사용되는 오일의 점도가 너무 낮을 경우 나타날 수 있는 현상이 아닌 것은?

① 펌프 효율 저하	② 오일 누설

③ 계통 내의 압력 저하	④ 시동 시 저항 증가

42. 유압모터에 대한 설명 중 맞는 것은?

① 유압발생장치에 속한다.

② 압력, 유량, 방향을 제어한다.

③ 직선운동을 하는 작동기(Actuator)이다.

④ 유압 에너지를 기계적 일로 변환한다.

43. 다음 중 압력제어 밸브가 아닌 것은?

① 릴리프 밸브	② 체크 밸브

③ 언로드 밸브	④ 카운터 밸런스밸브

44. 지게차의 리프트 실린더(Lift cylinder) 작동회로에서 플로우 프로텍터(벨로시티 퓨즈)를 사용하는 주된 목적은?

① 컨트롤 밸브와 리프트 실린더 사이에서 배관 파손 시 적재물 급강하를 방지한다.

② 포크의 정상 하강 시 천천히 내려 올 수 있게 한다.

③ 짐을 하강할 때 신속하게 내려 올 수 있도록 작용한다.

④ 리프트 실린더 회로에서 포크 상승 중 중간 정지 시 내부 누유를 방지한다.

45. 유압장치 중에서 회전운동을 하는 것은?

① 급속배기 밸브	② 유압 모터

③ 하이드로릭 실린더	④ 복동 실린더

46. 그림의 유압기호가 나타내는 것은?

① 유압 밸브	② 차단 밸브

③ 오일 탱크	④ 유압 실린더

47. 운반 작업 시 지켜야 할 사항으로 옳은 것은?

① 운반 작업은 장비를 사용하기보다 가능한 많은 인력을 동원하여 하는 것이 좋다.

② 인력으로 운반 시 무리한 자세로 장시간 취급하지 않도록 한다.

③ 인력으로 운반 시 보조구를 사용하되 몸에서 멀리 떨어지게 하고, 가슴 위치에서 하중이 걸리게 한다.

④ 통로 및 인도에 가까운 곳에서는 빠른 속도록 벗어나는 것이 좋다.

48. 스패너 및 렌치 사용 시 유의 사항이 아닌 것은?

① 스패너의 입이 너트 폭과 잘 맞는 것을 사용한다.

② 스패너를 너트에 단단히 끼워서 앞으로 당겨 사용한다.

③ 멍키렌치는 웜과 랙의 마모 상태를 확인한다.

④ 멍키렌치는 윗 턱 방향으로 돌려서 사용한다.

49. 작업장의 안전수칙 중 틀린 것은?

① 공구는 오래 사용하기 위하여 기름을 묻혀서 사용한다.

② 작업복과 안전장구는 반드시 착용한다.

③ 각종기계를 불필요하게 공회전 시키지 않는다.

④ 기계의 청소나 손질은 운전을 정지 시킨 후 실시한다.

50. 하인리히의 사고예방원리 5단계를 순서대로 나열한 것은?

① 조직, 사실의 발견, 평가분석, 시정책의 선정, 시정책의 적용

② 시정책의 적용, 조직, 사실의 발견, 평가분석, 시정책의 선정

③ 사실의 발견, 평가분석, 시정책의 선정, 시정책의 적용, 조직

④ 시정책의 선정, 시정책의 적용, 조직, 사실의 발견, 평가분석

51. 자연발화가 일어나기 쉬운 조건으로 틀린 것은?

① 발열량이 클 때	② 주위온도가 높을 때

③ 착화점이 낮을 때	④ 표면적이 작을 때

52. 2줄 걸이로 하물을 인양 시 인양각도가 커지면 로프에 걸리는 장력은?

① 감소한다.	② 증가한다.

③ 변화가 없다.	④ 장소에 따라 다르다.

53. 화재발생으로 부득이 화염이 있는 곳을 통과할 때의 요령으로 틀린 것은?

① 몸을 낮게 엎드려서 통과한다.

② 물수건으로 입을 막고 통과한다.

③ 머리카락, 얼굴, 발, 손 등을 불과 닿지 않게 한다.

④ 뜨거운 김은 입으로 마시면서 통과한다.

54. 작업장에서 수공구 재해예방 대책으로 잘못된 사항은?

① 결함이 없는 안전한 공구 사용

② 공구의 올바른 사용과 취급

③ 공구는 항상 오일을 바른 후 보관

④ 작업에 알맞은 공구 사용

55. 다음 그림과 같은 안전 표지판이 나타내는 것은?

① 비상구	② 출입금지

③ 인화성 물질 경고	④ 보안경 착용

56. 산업재해 방지 대책을 수립하기 위하여 위험요인을 발견하는 방법으로 가장 적합한 것은?

① 안전 점검

② 재해 사후 조치

③ 경영층 참여와 안전조직 진단

④ 안전 대책 회의

57. 전력케이블이 매설돼 있음을 표시하기 위한 표지시트는 차도에서 지표면 아래 몇 ㎝ 깊이에 설치되어 있는가?

① 10	② 30

③ 50	④ 100

58. 도로 굴착 시 적색의 도시가스 보호포가 나왔다. 매설된 도시가스 배관의 압력은?

① 중압 또는 저압

② 고압 또는 중압

③ 저압 또는 고압

④ 배관압력에 관계없이 보호포 색상은 적색이다.

59. 굴착공사 시 도시가스배관의 안전조치와 관련된 사항 중 다음 ( )에 적합한 것은?

도시가스사업자는 굴착예정 지역의 매설배관 위치를 굴착공사자에게 알려주어야 하며, 굴착공사자는 매설배관 위치를 매설배관 ( ㉠ )의 지면에 ( ㉡ )페인트로 표시할 것

① ㉠ 직상부 ㉡ 황색	② ㉠ 우측부 ㉡ 황색

③ ㉠ 좌측부 ㉡ 적색	④ ㉠ 직하부 ㉡ 황색

60. 그림과 같이 시가지에 있는 배전선로 A에는 보통 몇 V의 전압이 인가되고 있는가?

① 110V	② 220V

③ 440V	④ 22900V

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4	2	3	1	2	1	3	4	3
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	4	3	4	3	3	1	3	3	3
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3	1	2	2	1	4	4	4	3	4
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1	3	3	2	1	4	1	4	4	4
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
4	4	2	1	2	3	2	4	1	1
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
4	2	4	3	2	1	2	2	1	4

[오답 및 오타 문의] ⇒ 건시스템(gunsys.com)