1. 기관에서 피스톤의 행정이란?

건시스템 http://www.gunsys.com	기중기운전기능사 필기 기출문제 (2015.4.4)

① 피스톤의 길이

② 실린더 벽의 상하 길이

③ 상사점과 하사점과의 총면적

④ 상사점과 하사점과의 거리

2. 입력식 라디에이터 캡에 있는 밸브는?

① 입력 밸브와 진공 밸브	② 압력 밸브와 진공 밸브

③ 입구 밸브와 출구 밸브	④ 압력 밸브와 메인 밸브

3. 오일펌프에서 펌프량이 적거나 유압이 낮은 원인이 아닌 것은?

① 오일탱크에 오일이 너무 많을 때

② 펌프 흡입라인(여과망) 막힘이 있을 때

③ 기어와 펌프 내벽 사이 간격이 클 때

④ 기어 옆 부분과 펌프 내벽 사이 간격이 클 때

4. 라디에이터 캡의 스프링이 파손되는 경우 발생하는 현상은?

① 냉각수 비등점이 높아진다.

② 냉각수 순환이 불량해진다.

③ 냉각수 순환이 빨라진다.

④ 냉각수 비등점이 낮아진다.

5. 엔진오일의 작용에 해당되지 않는 것은?

① 오일제거작용	② 냉각작용

③ 응력분산작용	④ 방청작용

6. 기관에서 작동중인 엔진오일에 가장 많이 포함되는 이물질은?

① 유입먼지	② 금속분말

③ 산화물	④ 카본(carbon)

7. 실린더의 내경이 행정보다 작은 기관을 무엇이라고 하는가?

① 스퀘어 기관	② 단행정 기관

③ 장행정 기관	④ 정방행정 기관

8. 유압식 밸브 리프터의 장점이 아닌 것은?

① 밸브 간극은 자동으로 조절된다.

② 밸브 개폐시기가 정확하다.

③ 밸브 구조가 간단하다.

④ 밸브 기구의 내구성이 좋다.

9. 디젤기관의 노크 방지 방법으로 틀린 것은?

① 세탄가가 높은 연료를 사용한다.

② 압축비를 높게 한다.

③ 흡기압력을 높게 한다.

④ 실린더의 벽의 온도를 낮춘다.

10. 다음 중 내연기관의 구비 조건으로 틀린 것은?

① 단위 중량 당 출력이 적을 것

② 열효율이 높을 것

③ 저속에서 회전력이 작을 것

④ 점검 및 정비가 쉬울 것

11. 디젤기관 연료장치의 구성품이 아닌 것은?

① 예열플러그	② 분사노즐

③ 연료공급펌프	④ 연료여과기

12. 피스톤과 실린더 사이의 간극이 너무 클 때 일어나는 현상은?

① 실린더의 소결	② 압축 압력 증가

③ 기관 출력 향상	④ 윤활유 소비량 증대

13. 기동전동기의 전기자 코일을 시험하는데 사용되는 시험기는?

① 전류계 시험기	② 전압계 시험기

③ 그로울러 시험기	④ 저항 시험기

14. 축전지의 용량을 결정짓는 인자가 아닌 것은?

① 셀 당 극판수	② 극판의 크기

③ 단자의 크기	④ 전해액의 양

15. 종합경보장치인 에탁스(ETACS)의 기능으로 가장 거리가 먼 것은?

① 간헐 와이퍼 제어기능	② 뒤 유리 열선 제어기능

③ 감광 룸 램프 제어기능	④ 메모리 파워시트 제어기능

16. 디젤기관의 전기장치에 없는 것은?

① 스파크 플러그	② 글로우 플러그

③ 축전지	④ 솔레노이드 스위치

17. AC 발전기에서 전류가 발생되는 곳은?

① 여자 코일	② 레귤레이터

③ 스테이터 코일	④ 계자 코일

18. 건설기계 기관에 사용되는 축전지의 가장 중요한 역할은?

① 주행 중 점화장치에 전류를 공급한다.

② 주행 중 등화장치에 전류를 공급한다.

③ 주행 중 발생하는 전기부하를 담당한다.

④ 기동장치의 전기적 부하를 담당한다.

19. 지게차로 화물을 싣고 경사지에서 주행할 때 안전상 올바른 운전방법은?

① 포크를 높이 들고 주행한다.

② 내려갈 때에는 저속 후진한다.

③ 내려갈 때에는 변속 레버를 중립에 놓고 주행한다.

④ 내려갈 때에는 시동을 끄고 타력으로 주행한다.

20. 타이어식 건설기계의 휠얼라이먼트에서 토인의 필요성이 아닌 것은?

① 조향바퀴의 방향성을 준다.

② 타이어의 이상마멸을 방지한다.

③ 조향바퀴를 평행하게 회전시킨다.

④ 바퀴가 옆방향으로 미끄러지는 것을 방지한다.

21. 기중기에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 붐의 각과 기중 능력은 반비례한다.

② 붐의 길이와 운전 반경은 반비례한다.

③ 상부 회전체의 치대 회전각은 270°이다.

④ 마스트 클러치가 연결되면 케이블 드럼에 축이 제일 먼저 회전한다.

22. 클러치의 필요성으로 틀린 것은?

① 전·후진을 위해

② 관성운동을 하기 위해

③ 기어 변속 시 기관의 동력을 차단하기 위해

④ 기관 시동 시 기관을 무부하 상태로 하기 위해

23. 타이어식 건설기계에서 전·후 주행이 되지 않을 때 점검하여야 할 곳으로 틀린 것은?

① 타이로드 엔드를 점검한다.

② 변속 장치를 점검한다.

③ 유니버셜 조인트를 점검한다.

④ 주차 브레이크 잠김 여부를 점검한다.

24. 무한궤도식 로더로 진흙탕이나 수중 작업을 할 때 관련된 사항으로 틀린 것은?

① 작업 전에 기어실과 클러치실 등의 드레인 플러그의 조임 상태를 확인한다.

② 습지용 슈를 사용했으면 주행장치의 베어링에 주유하지 않는다.

③ 작업 후에는 세차를 하고 각 베어링에 주유를 해야 된다.

④ 작업 후 기어실과 클러치실의 드레인 플러그를 열어 물의 침입을 확인한다.

25. 타이어식 건설기계에서 조향 바퀴의 토인을 조정하는 것은?

① 핸들	② 타이로드

③ 워엄기어	④ 드래그링크

26. 굴삭기 동력전달 계통에서 최종적으로 구동력을 증가시키는 것은?

① 트랙 모터	② 종감속 기어

③ 스프로킷	④ 변속기

27. 도로교통법령상 교통안전표지의 종류를 올바르게 나열한 것은?

① 교통안전표지는 주의, 규제, 지시, 안내, 교통표지로 되어 있다.

② 교통안전표지는 주의, 규제, 지시, 보조, 노면표지로 되어 있다.

③ 교통안전표지는 주의, 규제, 지시, 안내, 보조표지로 되어 있다.

④ 교통안전표지는 주의, 규제, 안내, 보조, 통행표지로 되어 있다.

28. 건설기계 안전기준에 관한 규칙상 건설기계 높이의 정의로 옳은 것은?

① 앞 차축의 중심에서 건설기계의 가장 윗부분까지의 최단거리

② 작업장치를 부착한 자체중량 상태의 건설기계의 가장 위쪽 끝이 만드는 수평면으로부터 지면까지의 최단 거리

③ 뒷바퀴의 윗부분에서 건설기계의 가장 윗부분까지의 수직 최단거리

④ 지면에서부터 적재할 수 있는 최고의 최단거리

29. 다음 중 도로교통법을 위반한 경우는?

① 밤에 교통이 빈번한 도로에서 전조등을 계속 하향했다.

② 낮에 어두운 터널 속을 통과할 때 전조등을 켰다.

③ 소방용 방화 물통으로부터 10m 지점에 주차하였다.

④ 노면이 얼어붙든 곳에서 최고 속도의 10/100을 줄인 속도로 운행했다.

30. 건설기계관리법령상 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 등록번호표를 부착 및 봉인하지 않은 건설기계를 운행하여서는 아니 된다. 이를 1차 위반했을 경우의 과태료는? (단, 임시번호표를 부착한 경우는 제외한다.)

① 5만원	② 10만원

③ 50만원	④ 100만원

31. 제1종 운전면허를 받을 수 없는 사람은?

① 두 눈의 시력이 각각 0.5인 이상인 사람

② 대형면허를 취득하려는 경우 보청기를 착용하지 않고 55데시벨의 소리를 들을 수 있는 사람

③ 두 눈을 동시에 뜨고 잰 시력이 0.1인 사람

④ 붉은색, 녹색 및 노란색을 구별할 수 있는 사람

32. 건설기계에서 등록의 갱정은 어느 때 하는가?

① 등록을 행한 후에 그 등록에 관하여 착오 또는 누락이 있음을 발견한 때

② 등록을 행한 후에 소유권이 이전되었을 때

③ 등록을 행한 후에 등록지가 이전되었을 때

④ 등록을 행한 후에 소재지가 변동되었을 때

33. 건설기계소유자 또는 점유자가 건설기계를 도로에 계속하여 버려두거나 정당한 사유 없이 타인의 토지에 버려둔 경우의 처벌은?

① 1년 이하의 징역 또는 500만 원 이하의 벌금

② 1년 이하의 징역 또는 400만 원 이하의 벌금

③ 1년 이하의 징역 또는 1000만 원 이하의 벌금

④ 1년 이하의 징역 또는 200만 원 이하의 벌금

34. 편도 4차로 일반도로에서 4차로가 버스 전용차로일 때, 건설기계는 어느 차로로 통행하여야 하는가?

① 2차로	② 3차로

③ 4차로	④ 한가한 차로

35. 건설기계관리법령에서 건설기계의 주요구조 변경 및 개조의 범위에 해당하지 않는 것은?

① 기종변경	② 원동기의 형식변경

③ 유압장치의 형식변경	④ 동력전달장치의 형식변경

36. 시·도지사로부터 등록번호표제작통지 등에 관한 통지서를 받은 건설기계소유자는 받은 날부터 며칠 이내에 등록번호표 제작자에게 제작 신청을 하여야 하는가?

① 3일	② 10일

③ 20일	④ 30일

37. 유압모터의 특징을 설명한 것으로 틀린 것은?

① 관성력이 크다.	② 구조가 간단하다.

③ 무단변속이 가능하다.	④ 자동 원격조작이 가능하다.

38. 체크 밸브를 나타낸 것은?

①	②

③	④

39. 유압회로 내의 밸브를 갑자기 닫았을 때, 오일의 속도에너지가 압력에너지로 변하면서 일시적으로 큰 압력증가가 생기는 현상을 무엇이라 하는가?

① 캐비테이션(cavitation) 현상

② 서지(surge) 현상

③ 채터링(chattering) 현상

④ 에어레이션(aeration) 현상

40. 유압으로 작동되는 작업 장치에서 작업 중 힘이 떨어질 때의 원인과 가장 밀접한 밸브는?

① 메인 릴리프 밸브	② 체크(Check) 밸브

③ 방향 전환 밸브	④ 메이크업 밸브

41. 유압회로에서 유량제어를 통하여 작업속도를 조절하는 방식에 속하지 않는 것은?

① 미터 인(meter-in) 방식

② 미터 아웃(meter-out) 방식

③ 블리드 오프(bleed-off) 방식

④ 블리드 온(bleed-on) 방식

42. 유압유의 점도가 지나치게 높았을 때 나타나는 현상이 아닌 것은?

① 오일 누설이 증가한다.

② 유동저항이 커져 압력손실이 증가한다.

③ 동력손실이 증가하여 기계효율이 감소한다.

④ 내부마찰이 증가하고 압력이 상승한다.

43. 유압장치에 사용되는 펌프가 아닌 것은?

① 기어 펌프	② 원심 펌프

③ 베인 펌프	④ 플런저 펌프

44. 유압펌프 내의 내부 누설은 무엇에 반비례하여 증가하는가?

① 작동유의 오염	② 작동유의 점도

③ 작동유의 압력	④ 작동유의 온도

45. 유압장치에서 금속가루 또는 불순물을 제거하기 위해 사용되는 부품으로 짝지어진 것은?

① 여과기와 어큐뮬레이터	② 스크레이퍼와 필터

③ 필터와 스트레이너	④ 어큐뮬레이터와 스트레이너

46. 유압펌프에서 발생한 유압을 저장하고 맥동을 제거시키는 것은?

① 어큐뮬레이터	② 언로딩 밸브

③ 릴리프 밸브	④ 스트레이너

47. 중량물 운반 시 안전사항으로 틀린 것은?

① 크레인은 규정용량을 초과하지 않는다.

② 화물을 운반할 경우에는 운전반경 내를 확인한다.

③ 무거운 물건을 상승시킨 채 오랫동안 방치하지 않는다.

④ 흔들리는 화물은 사람이 승차하여 붙잡도록 한다.

48. 수공구 사용 시 유의사항으로 맞지 않는 것은?

① 무리한 공구 취급을 금한다.

② 토크렌치는 볼트를 풀 때 사용한다.

③ 수공구는 사용법을 숙지하여 사용한다.

④ 공구를 사용하고 나면 일정한 장소에 관리 보관한다.

49. 작업장의 사다리식 통로를 설치하는 관렵법상 틀린 것은?

① 견고한 구조로 할 것

② 발판의 간격은 일정하게 할 것

③ 사다리가 넘어지거나 미끄러지는 것을 방지하기 위한 조치를 할 것

④ 사다리식 통로의 길이가 10m 이상인 때에는 접이식으로 설치할 것

50. 작업을 위한 공구관리의 요건으로 가장 거리가 먼 것은?

① 공구별로 장소를 지정하여 보관 할 것

② 공구는 항상 최소 보유량 이하로 유지할 것

③ 공구 사용 점검 후 파손된 공구는 교환할 것

④ 사용한 공구는 항상 깨끗이 한 후 보관할 것

51. 가스 용접 시 사용되는 산소용 호스는 어떤 색인가?

① 적색	② 황색

③ 녹색	④ 청색

52. 벨트에 대한 안전사항으로 틀린 것은?

① 벨트의 이음쇠는 돌기가 없는 구조로 한다.

② 벨트를 걸 때나 벗길 때에는 기계를 정지한 상태에서 실시한다.

③ 벨트가 폴리에 감겨 돌아가는 부분은 커버나 덮개를 설치한다.

④ 바닥면으로부터 2m 이내에 있는 벨트는 덮개를 제거한다.

53. 공장 내 작업 안전수칙으로 옳은 것은?

① 기름걸레나 인화물질은 철재 상자에 보관한다.

② 공구나 부속품을 닦을 때에는 휘발유를 사용한다.

③ 차가 잭에 의해 올려져 있을 때는 직원 외에는 차내 출입을 삼가 한다.

④ 높은 곳에서 작업 시 훅을 놓치지 않게 잘 잡고, 체인 블록을 이용한다.

54. 산업안전보건법령상 안전·보건표지에서 색채와 용도가 틀리게 짝지어진 것은?

① 파란색 : 지시	② 녹색 : 안내

③ 노란색 : 위험	④ 빨간색 : 금지, 경구

55. 소화방식의 종류 중 주된 작용이 질식소화에 해당하는 것은?

① 강화액	② 호스방수

③ 에어-폼	④ 스프링클러

56. 소화설비 선택 시 고려하여야 할 사항이 아닌 것은?

① 작업의 성질	② 작업자의 성격

③ 화재의 성질	④ 작업장의 환경

57. 다음 그림에서 A는 배전선로에서 전압을 변환하는 기기이다. A의 명칭으로 옳은 것은?

① 현수애자	② 컷아웃스위치(COS)

③ 아킹혼(Arcing horn)	④ 주상변압기(P.Tr)

58. 도시가스가 공급되는 지역에서 굴착공사 중에 [그림]과 같은 것이 발견되었다. 이것은 무엇인가?

① 보호포	② 보호판

③ 라인마크	④ 가스누출검지공

59. 노출된 가스배관의 길이가 몇 m 이상인 경우에 기준에 따라 점검통로 및 조명시설을 설치하여야 하는가?

① 10	② 15

③ 20	④ 30

60. 6600V 고압전선로 주변에서 굴착 시 안전작업 조치사항으로 가장 올바른 것은?

① 버켓과 붐의 길이는 무시해도 된다.

② 전선에 버켓이 근접하는 것은 괜찮다.

③ 고압전선에 붐이 근접하지 않도록 한다.

④ 고압전선에 장비가 직접 접촉하지 않으면 작업을 할 수 있다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	2	1	4	1	4	3	3	4	1
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	4	3	3	4	1	3	4	2	1
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	1	1	2	2	2	2	2	4	4
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
3	1	3	2	1	1	1	1	2	1
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
4	1	2	2	3	1	4	2	4	2
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
3	4	1	3	3	2	4	2	2	3

[오답 및 오타 문의] ⇒ 건시스템(gunsys.com)