1. 4행정 사이클 기관에서 흡기 밸브와 배기 밸브 모두 닫혀 있는 행정은?

건시스템 http://www.gunsys.com	롤러운전기능사 필기 기출문제 (2014.10.11)

① 흡입 행정, 압축 행정	② 압축 행정, 동력 행정

③ 폭발 행정, 배기 행정	④ 배기 행정, 흡입 행정

2. 엔진 오일 구비조건 중 높으면 좋은 것은?

① 응고점과 비등점	② 발화점과 응고점

③ 인화점과 발화점	④ 유동점과 인화점

3. 엔진의 윤활유 소비량이 과다해지는 가장 큰 원인은?

① 기관의 과냉	② 피스톤 링 마멸

③ 오일 여과기 필터 불량	④ 냉각펌프 손상

4. 실린더 헤드 개스킷이 손상되었을 때 일어나는 현상으로 가장 옳은 것은?

① 엔진오일의 압력이 높아진다.

② 피스톤 링의 작동이 느려진다.

③ 압축압력과 폭발압력이 낮아진다.

④ 피스톤이 가벼워진다.

5. 기관의 연료분사펌프에 연료를 보내거나 공기빼기 작업을 할 때 필요한 장치는?

① 체크 밸브(check valve)

② 프라이밍 펌프(priming pump)

③ 오버플로 펌프(overflow pump)

④ 드레인 펌프(drain pump)

6. 디젤기관을 시동할 때 주의사항으로 틀린 것은?

① 기온이 낮을 때는 예열 경고등이 소등되면 시동한다.

② 기관시동은 각종 조작레버가 중립위치에 있는가를 확인 후 행한다.

③ 시동과 동시에 급가속하지 않는다.

④ 시동 후 적어도 1분 정도는 시동 스위치의 스타트(ST) 위치에서 손을 떼지 않아야 한다.

7. 디젤기관에서 노크방지 방법으로 틀린 것은?

① 착화성이 좋은 연료를 사용한다.

② 연소실 벽 온도를 높게 유지한다.

③ 압축비를 낮춘다.

④ 착화기간 중의 분사량을 적게 한다.

8. 연료의 세탄가와 가장 밀접한 관련이 있는 것은?

① 열효율	② 폭발압력

③ 착화성	④ 인화성

9. 디젤기관 시동보조 장치에 사용되는 디콤프(de-comp)의 기능에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 기관의 출력을 증대하는 장치이다.

② 한랭 시 시동할 때 원활한 회전으로 시동이 잘 될 수 있도록 하는 역할을 하는 장치이다.

③ 기관의 시동을 정지할 때 사용될 수 있다.

④ 기동전동기에 무리가 가는 것을 예방하는 효과가 있다.

10. 방열기에 물이 가득 차 있는데도 기관이 과열될 때 원인으로 옳은 것은?

① 팬벨트의 장력이 세기 때문

② 사계절용 부동액을 사용했기 때문

③ 정온기가 열린 상태로 고장 났기 때문

④ 라디에이터의 팬이 고장 났기 때문

11. 기관에서 수온 조절기의 설치 위치로 옳은 것은?

① 실린더 헤드 물 재킷 출구 부분

② 실린더 블록 물 재킷 출구 부분

③ 라디에이터 위 탱크 입구 부분

④ 라디에이터 아래 탱크 출구 부분

12. 터보식 과급기의 작동상태에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 디퓨저에서는 공기의 압력 에너지가 속도 에너지로 바뀌게 된다.

② 배기가스가 임펠러를 회전시키면 공기가 흡입되어 디퓨저에 들어간다.

③ 디퓨저에서는 공기의 속도 에너지가 압력 에너지로 바뀌게 된다.

④ 압축공기가 각 실린더의 밸브가 열릴 때마다 들어가 충전 효율이 증대된다.

13. 축전지의 용량(전류)에 영향을 주는 요소로 틀린 것은?

① 극판의 수	② 극판의 크기

③ 전해액의 양	④ 냉각율

14. 반도체 소자 중 사이리스터(SCR)으 단자 명칭으로 옳은 것은?

① 컬렉터	② 게이트

③ 이미터	④ 베이스

15. 한쪽 방향지시등만 점멸 속도가 빠른 원인으로 옳은 것은?

① 전조등 배선 접촉 불량	② 플래셔 유닛 고장

③ 한쪽 램프의 단선	④ 비상등 스위치 고장

16. 건설기계용 납산 축전지에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 화학에너지를 전기에너지로 변환하는 것이다.

② 완전 방전 시에만 재충전한다.

③ 전압은 셀의 수에 의해 결정된다.

④ 전해액 면이 낮아지면 증류수를 보충하여야 한다.

17. 그림과 같이 충전회로에서 발전 전류 측정위치는?

① A	② B

③ C	④ D

18. 기동전동기의 피니언과 기관의 플라이휠 링기어가 치합되는 방식 중 피니언의 관성과 직류 직권전동기가 무부하에서 고속 회전하는 특성을 이용한 방식은?

① 피니언 섭동식	② 벤딕스식

③ 전기자 섭동식	④ 전자식

19. 탠덤, 머캐덤 롤러의 살수 탱크는 어떤 역할을 하는가?

① 엔진에 공급하는 연료를 저장한다.

② 각부장치에 주유하는 오일을 저장한다.

③ 롤러에 물을 적셔주어 작업 시 점착성을 향상시킨다.

④ 롤러에 물을 적셔주어 작업 시 점착성 물질이 롤에 묻는 것을 방지한다.

20. 아스팔트 피니셔에서 공급받은 혼합재를 균일하게 공급 살포하는 장치는?

① 호퍼	② 스프레팅 스크류

③ 스크리드	④ 댐퍼

21. 롤러의 운전 중 점검 사항이 아닌 것은?

① 냉각수 온도	② 유압 오일 온도

③ 엔진 회전수	④ 배터리 전해액

22. 건설기계의 안전수칙에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 운전석을 떠날 때 기관을 정지시켜야 한다.

② 버킷이나 하중을 달아 올린 채로 브레이크를 걸어 두어서는 안 된다.

③ 장비를 다른 곳으로 이동할 때에는 반드시 선회 브레이크를 풀어 놓고 장비로부터 내려와야 한다.

④ 무거운 하중은 5~10m 들어 올려 브레이크나 기계의 안전을 확인한 후 작업에 임하도록 한다.

23. 타이어식 건설기계 현가장치에 사용되는 공기스프링의 특징이 아닌 것은?

① 차체의 높이가 항상 일정하게 유지된다.

② 스프링 정수를 자동적으로 조정한다.

③ 금속스프링보다 구조가 간단하고 값이 싸다.

④ 고유 진동수를 거의 일정하게 유지한다.

24. 건설기계 운전 중 점검사항이 아닌 것은?

① 경고등 점멸 여부

② 라디에이터 냉각수량 점검

③ 작동 중 기계 이상음 점검

④ 작동상태 이상 유무 점검

25. 유성기어 장치의 구성요소가 바르게 된 것은?

① 평기어, 유성기어, 후진기어, 링기어

② 선기어, 유성기어, 랙크기어, 링기어

③ 링기어, 스퍼기어, 유성기어 캐리어, 선기어

④ 선기어, 유성기어, 유성기어 캐리어, 링기어

26. 무한궤도식 주행 장치에서 스프로킷의 이상 마모를 방지하기 위해서 조정해야 하는 것은?

① 슈의 간격	② 트랙의 장력

③ 클러치 커버	④ 아이들러의 위치

27. 플라이휠과 압력판 사이에 설치되고 클러치 축을 통하여 변속기로 전달하는 것은?

① 클러치 판	② 클러치 스프링

③ 클러치 커버	④ 릴리스 베어링

28. 아스팔트피니셔의 변속 조작이 불가능한 원인에 대해서 가장 알맞게 설명한 것은?

① 클러치가 분리되지 않았을 때

② 변속기 인터록 스프링 장력이 약할 때

③ 클러치에 주유가 부족할 때

④ 변속 기어오일 누유가 있을 때

29. 무한궤도식 건설기계에서 트랙의 구성품으로 맞는 것은?

① 슈, 죠인트, 스프로킷, 핀, 슈볼트

② 스프로킷, 트랙롤러, 상부롤러, 아이들러

③ 슈, 스포로킷, 하부롤러, 상부롤러, 감속기

④ 슈, 슈볼트, 링크, 부싱, 핀

30. 건설기계에서 스티어링 클러치에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 조향, 환향 클러치라고도 한다.

② 주행 중 진행 방향을 바꾸기 위한 장치이다.

③ 전달된 회전력을 좌우 별도로 단속할 수 있다.

④ 트랙이 설치된 장비는 동력을 끊은 반대쪽으로 돌게 된다.

31. 건설기계의 조종 중 과실로 사망 1명의 인명피해를 입힌 때 조종사면허 처분기준은?

① 면허취소	② 면허효력 정지 60일

③ 면허효력 정지 45일	④ 면허효력 정지 30일

32. 건설기계관리법에 따라 최고주행속도 15km/h 미만의 타이어식 건설기계가 필히 갖추어야 할 조명장치가 아닌 것은?

① 전조등	② 후부반사기

③ 비상점멸 표시등	④ 재동등

33. 건설기계 조종사가 신상에 변동이 있을 때 그 사실이 발생할 날로부터 며칠 이내에 신고하여야 하는가?

① 10일	② 14일

③ 21일	④ 30일

34. 정기검사 신청을 받은 검사대행자는 며칠 이내에 검사일시 및 장소를 신청인에게 통지하여야 하는가?

① 20일	② 15일

③ 5일	④ 3일

35. 소형건설기계 조종교육의 내용으로 틀린 것은?

① 건설기계관리법규 및 자동차관리법

② 건설기계 기관, 전기 및 작업장치

③ 유압 일반

④ 조종 실습

36. 건설기계관리법상 건설기계에 해당되지 않는 것은?

① 자체 중량 2톤 이상의 로더

② 노상안정기

③ 천장크레인

④ 콘크리트 살포기

37. 건설기계 대여업을 하고자 하는 자는 누구에게 등록을 하여야 하는가?

① 고용노동부장관	② 안전행정부장관

③ 국토교통부장관	④ 시․도지사

38. 건설기계 조종사의 면허취소 사유가 아닌 것은?

① 거짓 또는 부정한 방법으로 건설기계의 면허를 받을 때

② 면허정지처분을 받은 자가 그 정지기간 중 건설기계를 조종한 때

③ 건설기계의 조종 중 고의로 중대한 사고를 일으킨 때

④ 정기검사를 받지 않은 건설기계를 조종한 때

39. 자가용 건설기계 등록번호표의 색상은?

① 주황색 판에 흰색 문자

② 적색 판에 흰색 문자

③ 백색 판에 검정색 문자

④ 녹색 판에 흰색 문자

40. 다음 중 등록자를 관할하는 검사대행자가 시행할 수 없는 것은?

① 정기검사	② 신규등록검사

③ 수시검사	④ 정비명령

41. 유압 작동부에서 오일이 누유 되고 있을 때 가장 먼저 점검하여야 할 곳은?

① 실(seal)	② 피스톤

③ 기어	④ 펌프

42. 유압계통 내의 최대압력을 제어하는 밸브는?

① 체크 밸브	② 쵸크 밸브

③ 오리피스 밸브	④ 릴리프 밸브

43. 유압에너지를 공급받아 회전운동을 하는 유압기기는?

① 유압실린더	② 유압모터

③ 유압밸브	④ 롤러 리미트

44. “밀폐된 용기 속의 유체 일부에 가해진 압력은 각부의 모든 부분에 같은 세기로 전달된다.”는 원리는?

① 베르누이의 원리	② 렌츠의 원리

③ 파스칼의 원리	④ 보일 샤를의 원리

45. 유압장치에서 가장 많이 사용되는 유압회로도는?

① 조합 회로도	② 그림 회로도

③ 단면 회로도	④ 기호 회로도

46. 유압유의 압력이 상승하지 않을 때의 원인을 점검하는 것으로 가장 거리가 먼 것은?

① 펌프의 토출량 점검

② 유압회로의 누유상태 점검

③ 필리프 밸브의 작동상태 점검

④ 펌프 설치 고정 볼트의 강도 점검

47. 유압회로 내에서 서지압(surge pressure)이란?

① 과도적으로 발생하는 이상 압력의 최대값

② 정상적으로 발생하는 압력의 최대값

③ 정상적으로 발생하는 압력의 최소값

④ 과도적으로 발생하는 이상 압력의 최소값

48. 유압회로 내에 기포가 발생할 때 일어날 수 있는 현상과 가장 거리가 먼 것은?

① 작동유의 누설저하

② 소음증가

③ 공동현상 발생

④ 액추에이터의 작동불량

49. 축압기의 용도로 적합하지 않는 것은?

① 유압 에너지의 저장

② 충격 흡수

③ 유량 분배 및 제어

④ 압력 보상

50. 2개 이상의 분기회로를 갖는 회로 내에서 작동순서를 회로의 압력 등에 의하여 제어하는 밸브는?

① 체크 밸브	② 시퀀스 밸브

③ 한계 밸브	④ 서보 밸브

51. 작업 개시 전에 실시하는 후크(Hook)의 점검 기준이 아닌 것은?

① 균열이 없는 것을 사용할 것

② 개구부가 원래 간격의 5%를 초과하지 않을 것

③ 단면 지름의 감소가 원래 지름의 5%를 초과하지 않을 것

④ 두부 및 만곡의 내측에 홈이 있는 것을 사용할 것

52. 가스 용접 시 사용하는 봄베의 안전수칙으로 틀린 것은?

① 봄베를 넘어뜨리지 않는다.

② 봄베를 던지지 않는다.

③ 산소 봄베는 40℃ 이하에서 보관한다.

④ 봄베 몸통에는 녹슬지 않도록 그리스를 바른다.

53. 작업 시 준수해야 할 안전사항으로 틀린 것은?

① 대형 물건의 기중 작업 시 신호 확인을 철저히 할 것

② 고장 중인 기기에는 표시를 해 둘 것

③ 정전 시에는 반드시 전원을 차단할 것

④ 자리를 비울 때 장비 작동은 자동으로 할 것

54. 사고의 원인 중 가장 많은 부분을 차지하는 것은?

① 불가항력	② 불안전한 환경

③ 불안전한 행동	④ 불안전한 지시

55. 6각 볼트․너트를 조이고 풀 때 가장 적합한 공구는?

① 바이스	② 플라이어

③ 드라이버	④ 복스 렌치

56. 근로자 1000명 당 1년간에 발생하는 재해자 수를 나타낸 것은?

① 도수율	② 강도율

③ 연천인율	④ 사고율

57. 다음 중 장갑을 끼고 작업할 때 가장 위험한 작업은?

① 건설기계운전 작업	② 타이어 교환 작업

③ 해머 작업	④ 오일 교환 작업

58. 크레인으로 중량물을 운반할 때의 주의사항으로 틀린 것은?

① 시선은 반드시 운반물만을 주시한다.

② 운반물이 추락하지 않도록 한다.

③ 규정 무게를 초과하여 들어 올리지 않는다.

④ 운반물이 흔들리지 않도록 한다.

59. 화재 시 연소의 주요 3요소로 틀린 것은?

① 고압	② 가연물

③ 점화원	④ 산소

60. 작업환경 개선 방법으로 가장 거리가 먼 것은?

① 채광을 좋게 한다.

② 조명을 밝게 한다.

③ 부품을 신품으로 모두 교환한다.

④ 소음을 줄인다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3	2	3	2	4	3	3	1	4
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	1	4	2	3	2	2	2	4	2
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	3	3	2	4	2	1	1	4	4
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
3	3	4	3	1	3	4	4	4	4
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	4	2	3	4	4	1	1	3	2
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
4	4	4	3	4	3	3	1	1	3

[오답 및 오타 문의] ⇒ 건시스템(gunsys.com)