1. 동절기 냉각수가 빙결되어 기관이 동파되는 원인은?

건시스템 http://www.gunsys.com	롤러운전기능사 필기 기출문제 (2015.10.10)

① 열을 빼앗아가기 때문

② 냉각수가 빙결되면 발전이 어렵기 때문

③ 엔진의 쇠붙이가 얼기 때문

④ 냉각수의 체적이 늘어나기 때문

2. 디젤기관의 피스톤 링이 마멸되었을 때 발생되는 현상은?

① 엔진 오일의 소모가 증대된다.

② 폭발 압력의 증가 원인이 된다.

③ 피스톤의 평균 속도가 상승한다.

④ 압축비가 높아진다.

3. 다음 중 일반적으로 기관에 많이 사용되는 윤활 방법은?

① 수 급유식	② 적하 급유식

③ 비산 압송 급유식	④ 분무·급유식

4. 디젤기관의 점화(착화) 방법으로 옳은 것은?

① 전기점화	② 자기착화

③ 마그넷점화	④ 전기착화

5. 엔진의 밸브 장치 중 밸브 가이드 내부를 상하 왕복운동 하며 밸브 헤드가 받는 열을 가이드를 통해 방출하고, 밸브의 개폐를 돕는 부품의 명칭은?

① 밸브 시트	② 밸브 스템

③ 밸브 페이스	④ 밸브 스템 엔드

6. 가솔린기관과 비교하여 디젤기관의 일반적인 특징으로 가장 거리가 먼 것은?

① 소음이 크다.	② 회전수가 높다.

③ 마력 당 무게가 무겁다.	④ 진동이 크다.

7. 압력식 라디에이터 캡의 사용에 주된 목적은?

① 엔진의 빙결을 방지한다.

② 냉각효과를 높인다.

③ 냉각수의 비점을 높인다.

④ 냉각수의 누수를 방지한다.

8. 디젤기관에서 냉각수의 온도에 따라 냉각수 통로를 개폐하는 수온 조절기가 설치되는 곳으로 적당한 곳은?

① 라디에이터 상부

② 라디에이터 하부

③ 실린더 블록 물 재킷 입구부

④ 실린더 헤드 물 재킷 출구부

9. 디젤엔진에 사용되는 과급기가 하는 역할로 가장 적합한 것은?

① 출력의 증대	② 윤활성의 증대

③ 냉각효율의 증대	④ 배기의 정화

10. 디젤 연료장치에서 공기를 텔 수 있는 부분이 아닌 것은?

① 노즐 상단의 피팅 부분

② 분사펌프의 에어브리드 스크루

③ 연료 여과기의 벤트 플러그

④ 연료 탱크의 드레인 플러그

11. 작업 중 엔진온도가 급상승 하였을 때 가장 먼저 점검하여야 할 것은?

① 윤활유 점도지	② 크랭크축 베어링 상태

③ 부동액 점도	④ 냉각수의 양

12. 기관에서 크랭크축의 역할은?

① 원활한 직선운동을 하는 장치이다.

② 기관의 진동을 줄이는 장치이다.

③ 직선운동을 회전운동으로 변환시키는 장치이다.

④ 상하운동을 좌우운동으로 변환시키는 장치이다.

13. 죽전지의 구조와 기능에 관련하여 중요하지 않은 것은?

① 축전지 제조회사	② 단자기둥의 ＋, - 구분

③ 축전지의 용량	④ 축전지 단자의 접촉상태

14. 기관 시동 시 전류의 흐름으로 옳은 것은?

① 축전지 → 전기자 코일 → 정류자 → 브러시 → 계자 코일

② 축전지 → 계자 코일 → 브러시 → 정류자 → 전기자 코일

③ 축전지 → 전기자 코일 → 브러시 → 정류자 → 계자 코일

④ 죽전지 → 계자 코일 → 정류자 → 브러시 → 전기자 코일

15. 충전장치에서 교류발전기는 무엇을 변화시켜 충전 출력을 조정하는가?

① 회전속도	② 로터코일 전류

③ 브러시 위치	④ 스테이터 전류

16. 교류 발전기의 구성품으로 교류를 직류로 변환하는 구성품은?

① 스테이터	② 로터

③ 정류기	④ 콘덴서

17. 예열 장치의 고장 원인이 아닌 것은?

① 가열시간이 너무 길면 자체 발열에 의해 단선된다.

② 접지가 불량하면 전류의 흐름이 적어 발열이 충분하지 못하다.

③ 규정 이상의 전류가 흐르면 단선되는 고장의 원인이 된다.

④ 예열 릴레이가 회로를 차단하면 예열플러그가 단선된다.

18. 차량에 사용되는 계기의 장점으로 틀린 것은?

① 구조가 복잡할 것	② 소형이고 경량일 것

③ 지침을 읽기가 쉬울 것	④ 가격이 쌀 것

19. 수동변속기에서 록킹 볼이 마멸되면 어떻게 되는가?

① 기어가 빠지기 쉽다.

② 변속할 때 소리가 난다.

③ 기어가 이중으로 물린다.

④ 변속 기어의 백래시 유격이 크게 된다.

20. 롤러의 운전조작으로 옳지 않는 것은?

① 주차할 때 반드시 주차브레이크를 작동시킨다.

② 다짐작업은 대각선 방향으로 한다.

③ 클러치 조작은 반클러치를 사용하지 않도록 한다.

④ 전, 후진시의 변속은 정지시킨 다음에 한다.

21. 상차 작업장에서 사고를 방지하기 위한 안전 대책으로 틀린 것은?

① 해당 운전자만 운전하도록 한다.

② 운전자와 신호수의 신호에 의해서만 작업을 진 행 한다.

③ 운전이나 정비 중에 관계자 외 접근을 금한다.

④ 작업장 시설에 대한 검토는 작업이 종료된 직후 실시한다.

22. 무한궤도식 건설기계에서 유압식 트랙의 장력 조정은 어느 것으로 하는가?

① 상부 롤러의 이동으로	② 하부 롤러의 이동으로

③ 스프로킷의 이동으로	④ 아이들러의 이동으로

23. 수동변속기에서 클러치의 구성품에 해당되지 않는 것은?

① 릴리스 레버	② 클러치 디스크

③ 로커 암	④ 릴리스 베어링

24. 건설기계를 사용하자 않고 장기간 격납시켜 둘 때 주의사항으로 틀린 것은?

① 배터리를 떼서 완전 충전시킨 후 별도 보관한다.

② 기관 크랭크실, 변속기 등의 윤활유를 완전히 빼 둔다.

③ 부동액이 아닌 경우 겨울철에는 냉각수를 빼 둔다.

④ 장비에 커버를 하여 두는 것이 좋다.

25. 콘크리트피니셔의 바이브레이터(vibrator) 장치에서 점검할 부분이 아닌 것은?

① 벨트	② 십자축

③ 기어박스	④ 스프레드 스크류

26. 터빈, 스테이터, 임펠러의 구조로 이루어진 장치는?

① 액슬축	② 인터쿨러

③ 토크컨버터	④ 파이널 드라이브

27. 트랙을 구성하는 부품이 아닌 것은?

① 핀	② 부싱

③ 로드	④ 링크

28. 아스팔트피니셔의 구성품 중 노면에 살포된 혼합재를 매끈하게 다듬질하는 판은?

① 리시빙 호퍼	② 스크리드

③ 스프레딩 스크루	④ 댐퍼

29. 건설기계 타이어 패턴 중 슈퍼 트랙션 패턴의 특징으로 틀린 것은?

① 패턴의 폭은 넓고 홈을 낮게 한 것이다.

② 진행 방향에 대한 방향성을 가진다.

③ 기어 형태로 연약한 흙을 잡으면서 주행한다.

④ 패턴 사이에 흙이 끼는 것을 방지한다.

30. 표면 지층에서 20cm가 넘는 연약한 지반에 사용되며 흙의 표면을 분쇄하여 다질 수 있고, 그물모양의 바퀴를 사용하는 롤러 형식은?

① 시프 풋식(sheep foot type)

② 턴 풋식(turn foot type)

③ 타이 어식(tire type)

④ 진동식(vibratory type)

31. 건설기계의 구조변경검사신청서에 첨부할 서류가 아닌 것은?

① 변경 전·후의 건설기계의 외관도(외관의 변경이 있는 경우에 한한다.)

② 변경 전·후의 주요제원 대비표

③ 변경한 부분의 도면

④ 변경한 부분의 사진

32. 건설기계소유자의 정비작업 범위를 위반하여 건설기계를 정비한 자에 대한 벌칙은?

① 200만원 이하의 벌금

② 100만원 이하의 벌금

③ 100만원 이하의 과태료

④ 50만원 이하의 과태료

33. 고의로 경상 2명의 인명피해를 입힌 건설기계를 조종한 자에 대한 면허의 취소·정지처분 내용으로 맞는 것은?

① 취소	② 면허효력 정지 60일

③ 면허효력 정지 30일	④ 면허효력 정지 20일

34. 시·도지사가 등록된 건설기계를 그 소유자의 신청이나 시·도지사의 직권으로 등록을 말소할 수 있는 경우가 아닌 것은?

① 건설기계를 도난당한 경우

② 건설기계를 수입하는 경우

③ 건설기계의 차대가 등록 시의 차대와 다른 경우

④ 건설기계가 천재지변 또는 이에 준하는 사고 등으로 사용할 수 없게 되거나 멸실된 경우

35. 등록건설기계의 기종별 기호표시 방법으로 옳은 것은?

① 02 : 굴삭기	② 03 : 덤프트럭

③ 01 : 지게차	④ 04 : 불도저

36. 정기검사" 유효기간이 만료된 건설기계는 유효기간이 끝난 날로부터 몇 월 이내에 건설기계 소유자에게 최고하여야 하는가?

① 1개월	② 2개월

③ 3개월	④ 4개월

37. 건설기계관리법상 구조변경 범위 대상으로 틀린 것은?

① 건설기계의 기종변경	② 원동기의 형식변경

③ 주행장치의 형식변경	④ 조종장치의 형식변경

38. 건설기계정비업의 등록구분이 아닌 것은?

① 부분건설기계정비업	② 특수건설기계정비업

③ 전문건설기계정비업	④ 종합건설기계정비업

39. 건설기계대여업의 등록을 하려는 자는 국토교통부령이 정하는 서류를 첨부하여 건설기계대여업등록신청서를 어디에 제출해야 하는가?

① 국토교통부장관

② 산업통상자원부장관

③ 시장·군수 또는 구청장

④ 도지사

40. 대형 건설기계에 적용해야 될 내용으로 맞지 않는 것은?

① 당해 건설기계의 식별이 쉽도록 전후 범퍼에 특별도색을 하여야 한다.

② 최고속도가 35km/h 이상인 경우에는 부착하지 않아도 된다.

③ 운전석 내부의 보기 쉬운 곳에 경고 표지판을 부착하여야 한다.

④ 총중량 30톤, 축중 10톤 미만인 건설기계는 특별표지판 부착대상이 아니다.

41. 유압 실린더 지지방식 중 트러니언형 지지 방식이 아닌 것은?

① 캡측 플랜지 지지형	② 헤드측 지지형

③ 캡측 지지형	④ 센터 지지형

42. 펌프에서 진동과 소음이 발생하고 양정과 효율 이 급격히 저하되며, 날개차 등에 부식을 일으키는 등 펌프의 수명을 단축시키는 것은?

① 펌프의 비속도	② 펌프의 공동 현상

③ 펌프의 채터링 현상	④ 펌프의 서징 현상

43. 유압장치에서 배압을 유지하는 밸브는?

① 릴리프 밸브·	② 카운터 밸런스 밸브

③ 유량제어 밸브	④ 방향제어 밸브

44. 유압 실린더에서 피스톤 행정이 끝날 때 발생하는 충격을 흡수하기 위해 설치하는 장치는?

① 쿠션 기구	② 압력보상 장치

③ 서보 밸브	④ 스로틀 밸브

45. 유압오일의 온도가 상승할 때 나타날 수 있는 결과가 아닌 것은?

① 오일 누설 발생	② 펌프 효율 저하

③ 점도 상승	④ 유압밸브의 기능 저하

46. 유압탱크의 주요 구성요소가 아닌 것은?

① 유면계	② 주유구

③ 유압계	④ 격판(배플)

47. 압력을 표현한 식으로 옳은 것은?

① 압력 = 힘 ÷ 면적	② 압력 = 면적 × 힘

③ 압력 = 면적 ÷ 힘	④ 압력 = 힘 - 면적

48. 유압 도면기호에서 여과기의 기호 표시는?

①	②

③	④

49. 유압장치의 수명연장을 위해 가장 중요한 요소는?

① 오일탱크의 세척	② 오일냉각기의 점검 및 세척

③ 오일펌프의 교환	④ 오일필터의 점검 및 교환

50. 유압장치에서 방향제어밸브의 설명 중 가장 적절한 것은?

① 오일의 흐름방향을 바꿔주는 밸브이다.

② 오일의 압력을 바꿔주는 밸브이다.

③ 오일의 유량을 바꿔주는 밸브이다.

④ 오일의 온도를 바꿔주는 밸브이다.

51. 다음 중 안전·보건표지의 구분에 해당하지 않는 것은?

① 금지표지	② 성능표지

③ 지시표지	④ 안내표지

52. 산업안전보건법상 산업재해의 정의로 옳은 것은?

① 고의로 물적 시설을 파손한 것을 말한다.

② 운전 중 본인의 부주의로 교통사고가 발생된 것을 말한다.

③ 일상 활동에서 발생하는 사고로서 인적 피해에 해당하는 부분을 말한다.

④ 근로자가 업무에 관계되는 건설물·설비·원재료·가스·증기·분진 등에 의하거나 작업 또는 그 밖의 업무로 안하여 사망 또는 부상하거나 질병에 걸리는 것을 말한다.

53. 무거운 물건을 들어 올릴 때의 주의사항에 관한 설명으로 가장 적합하지 않은 것은?

① 장갑에 기름을 묻히고 든다.

② 가능한 이동식 크레인을 이용한다.

③ 힘센 사람과 약한 사람과의 균형을 잡는다.

④ 약간씩 이동하는 것은 지렛대를 이용할 수도 있다.

54. 다음 중 전기설비 화재 시 가장 적합하지 않은 소화기는?

① 포말 소화기	② 이산화탄소 소화기

③ 무상강화액 소화기	④ 할로겐화합물 소화기

55. 다음 중 산소결핍의 우려가 있는 장소에서 착용하여야 하는 마스크의 종류는?

① 방독 마스크	② 방진 마스크

③ 송기 마스크	④ 가스 마스크

56. 다음 중 일반적으로 장갑을 끼고 작업할 경우 안전상 가장 적합하지 않은 작업은?

① 전기용접 작업	② 타이어교체 작업

③ 건설기계운전 작업	④ 선반 등의 절삭가공 작업

57. 산업 재해의 원인은 직접원인과 간접원인으로 구분되는데 다음 직접원인 중에서 불안전한 행동에 해당하지 않는 것은?

① 허가 없이 장치를 운전

② 불충분한 경보 시스템

③ 결함 있는 장치를 사용

④ 개인 보호구 미사용

58. 다음 중 사용구분에 따른 차광보안경의 종류에 해당하지 않는 것은?

① 자외선용	② 적외선용

③ 용접용	④ 비산방지용

59. 해머 사용 시 안전에 주의해야 될 사항으로 틀린 것은?

① 해머 사용 전 주위를 살펴본다.

② 담금질한 것은 무리하게 두들기지 않는다.

③ 해머를 사용하여 작업할 때에는 처음부터 강한 힘을 사용한다.

④ 대형해머를 사용할 때는 자기의 힘에 적합한 것으로 한다.

60. 크레인 인양작업 시 줄걸이 안전사항으로 적합하지 않은 것은?

① 신호자는 원칙적으로 1인이다.

② 신호자는 크레인운전자가 잘 볼 수 있는 안전한 위치에서 행한다.

③ 2인 이상의 고리 걸이 작업 시에는 상호 간에 소리를 내면서 행한다.

④ 권상 작업 시 지면에 있는 보조자는 와이어로프를 손으로 꼭 잡아 하물이 흔들리지 않게 하여야 한다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	1	3	2	2	2	3	4	1	4
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	3	1	2	2	3	4	1	1	2
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	4	3	2	4	3	3	2	1	2
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
4	4	1	2	1	3	1	2	3	2
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	2	2	1	3	3	1	1	4	1
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
2	4	1	1	3	4	2	4	3	4

[오답 및 오타 문의] ⇒ 건시스템(gunsys.com)