건시스템(gunsys.com)	컬러리스트기사 필기 기출문제 (2015.8.16. 3회)

2015년 3회 컬러리스트기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 색채심리∙마케팅	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	4	3	4	1	4	2	2	1	1
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	3	1	3	2	2	3	1	4	1
【2과목 : 20문제】 색채디자인	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	1	1	4	2	4	4	1	1	4	2
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	2	2	2	4	1	3	4	1	2	4
【3과목 : 20문제】 색채관리	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	2	4	1	3	2	1	3	2	4	2
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	4	4	4	4	1	3	1	2	3	4
【4과목 : 20문제】 색채지각론	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	1	2	2	1	3	3	3	1	1	1
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	4	2	1	3	3	4	4	3	1	2
【5과목 : 20문제】 색채체계론	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	1	2	1	1	1	2	3	4	4	2
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	2	4	1	4	1	2	3	1	4	2
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 색채심리∙마케팅 (20문제)

1. 마케팅 기법 중 시장을 상이한 제품을 필요로 하는 독특한 구매집단으로 분할하는 방법을 무엇이라 하는가?

① 시장 표적화	② 시장 세분화

③ 대량 마케팅	④ 마케팅 믹스

2. 사회٠문화 정보의 색으로서 색채정보의 활용사례가 잘못 연결된 것은?

① 동양 : 신성시 되는 종교색－노랑

② 중국 : 왕권을 대표하는 색－노랑

③ 북유럽 : 영환과 자연의 풍요로움－녹색

④ 서양 : 평화, 진실, 협동－하양

3. 마케팅 믹스에 대한 설명이 틀린 것은?

① 제품에 대한 수요에 영향을 주기 위해 기업이 시장에서 자극요소로 활용할 수 있는 모든 수단을 활용하는 것이다.

② 마케팅의 4P는 마케팅 믹스의 기본적 요소이다.

③ 마케팅의 4P는 제품(product), 가격(price), 구매(purchase), 유통구조(place)이다.

④ 감성적, 경험적 마케팅 등은 창의적인 마케팅 믹스를 개발하기 위한 방법이다.

4. 일반적으로 인지되는 민족 상징색의 연결이 틀린 것은?

① 영국－군청색	② 인도－빨강

③ 프랑스－파랑	④ 일본－노랑

5. 색채의 정서적 반응의 특징을 옳게 설명한 것은?

① 색채경험은 빛의 물리적 특성이 같다할지라도 경험이나 환경에 따라 다르게 느껴진다.

② 색채의 물리적 특성은 동일하므로 심리적인 변화와는 상관없이 늘 동일한 색으로 인지된다.

③ 색채는 항상 객관성을 유지하는 특성을 가졌기에 색채의 효과는 주관적 해석과는 상관이 없다.

④ 색채를 통한 마케팅은 전혀 고려하지 않아도 될 만큼 색채에 따른 경험과 마케팅의 상관관계는 없다.

6. 다음 유행색에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 패션이나 미용디자인에 사용되는 색 영역은 비교적 느리게 변한다.

② 당시의 특정한 정치٠경제적인 사건의 영향을 가장 많이 받는다.

③ 국제 유행색 협회에서 매년 그 해의 색채방향을 분석하고 유행색을 예측한다.

④ 어떤 계절이나 일정기간 동안 특별히 많은 사람들이 선호하여 착용한 색을 일컫기도 한다.

7. 소비자 생활유형 측정법의 하나로 심리도법이라고도 하며, 소비자를 일원적으로 파악하지 않고 생활 유형을 활동, 흥미, 의견으로 구분하여 측정하는 방법은?

① VALS 측정법	② AIO 법

③ 삼차원적 측정법	④ 4P 측정법

8. 기업색채에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 자사 브랜드의 이미지를 확실하게 인식시킬 수 있는 색채

② 기업의 독특한 이미지를 살리기 위한 고명도, 고채도의 색채

③ 여러 가지 소재로 응용할 수 있으며 관리하기 쉬운 색채

④ 눈에 띄기 쉽고 경쟁업체와의 차별성이 뛰어난 색채

9. 지역에 따른 자동차에 대한 선호색의 차이를 설명한 다음 내용 중 괄호 속에 들어갈 내용으로 가장 적절한 것은?

자동차에 대한 선호색은 각 지역의 (  ), 빛의 강약, 온도 및 습도, (  ) 등에 따라서 선호도에 차이가 생긴다.

① 자연환경, 생활패턴	② 자연기후, 소비형태

③ 도시형태, 선택연령	④ 개인기호, 기술수준

10. 색채마케팅 과정에서 색채기획단계에 해당하지 않는 것은?

① 소비자의 선호색 및 경향조사

② 타깃 설정

③ 색채컨셉 및 이미지

④ 색채포지셔닝 설정

11. 색채의 지각과 감정효과에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 낮은 천장에 밝고 차가운 색을 칠하면 천장이 높아 보인다.

② 자동차의 겉 부분에 난색계통을 칠하면 눈에 잘 띈다.

③ 좁은 방 벽에 난색계통을 칠하면 넓어 보이게 할 수 있다.

④ 욕실과 화장실은 청결하고 편안한 느낌의 한색계통을 적용하는 것이 일반적이다.

12. 색채는 모든 문화권에서 종교, 신화, 전통의식 등에 색채를 상징적으로 활용한다. 적합하지 않는 것은?

① 힌두교와 불교에서 노랑은 신성화된 색채이다.

② 기독교와 천주교에서 하느님과 성모마리아를 파랑으로 연상한다.

③ 서양문화에서 노랑은 봄과 새 생명의 탄생을 상징한다.

④ 동양에서의 하양은 전통적으로 죽음의 색으로서 장례식을 대표하는 색이다.

13. 패션에서의 색채이미지에 관한 설명 중 올바른 것은?

① 색채는 패션 제품의 시각적인 미적 효과를 상승시키는 것은 물론 제품의 구매촉진 및 이미지를 형성하는 중요한 요소이다.

② 색채이미지는 다양성과 보편성을 지니며 배색보다 단색 시에 더욱 뚜렷한 이미지를 전달한다.

③ 색채이미지는 색의 1차원적 속성에 의해서만 형성된다.

④ 색상과 명도, 채도의 복합 개념인 색조의 특성에 따라 미묘한 차이를 나타내 부정확한 이미지를 전달한다.

14. 현재는 특정욕구를 충족시켜주는 동일 카테고리의 타 제품을 사용하고 있지만 잘 관리하면 자가제품으로 전환이 가능한 구매자 그룹군은?

① 시장세분화 구매자	② 연령별 구매자

③ 잠재적 구매자	④ 고정 구매자

15. 색채와 연관된 인간의 반응을 연구하는 한 분야로 생리학, 예술, 디자인, 건축 등과 관계된 항목은?

① 색채 과학	② 색채 심리학

③ 색채 인문학	④ 색채 지리학

16. 마케팅 전략 수립 절차에서 다음에 해당하는 영역은?

시장의 수요측정, 기존 전략의 평가, 새로운 목표에 대한 평가

① 상황분석	② 목표설정

③ 전략수립	④ 실행계획

17. 모집단 추출 시 1차로 시٠읍٠면 등을 추출하고 다시 그 중에서 몇 세대를 추출하면서 접근하는 방법은?

① 계통추출법	② 무작위추출법

③ 다단추출법	④ 국화추출법

18. 빛의 분광을 통해 발견된 일곱 가지 색을 칠음계에 연계시키면서 색채와 소리의 관련성을 설명한 사람은?

① 뉴턴	② 요하네스 이텐

③ 먼셀	④ 램버트

19. 색채 설계 조사 과정에서 서로 어울리지 않는 것은?

① 제품 색채 컨셉의 개발－신제품 색채의 입안

② 색채 디자인－모형 작성

③ 마케팅 믹스－마케팅의 계획

④ 모형 작성－제품 색채의 세분화

20. 제품수명주기 중 단위당 이익은 안정되나 경쟁의 증가로 총이익은 하강하기 시작하는 시기는?

① 성숙기	② 성장기

③ 도입기	④ 쇠퇴기

【2과목】 색채디자인 (20문제)

21. '마찰하다'의 뜻으로 일명 탁본이라고 하며 요철이 있는 표면을 문질러 피사물의 질감효과를 나타내는 기법은?

① 프로타주	② 데칼코마니

③ 콜라주	④ 오브제

22. 자연계의 생물학적 원형들이 지니는 기본 생존 방식을 인공물의 디자인이나 인위적 환경 형성에 이용하는 디자인을 의미하는 것은?

① 바이오닉 디자인	② 산업 디자인

③ 하이테크 디자인	④ 토탈 디자인

23. 게슈탈트(Gestalt)의 원리 중 부분이 연결되지 않아도 완전하게 보려는 시각법칙은?

① 연속성 (contrifugation)의 요인

② 근접성 (proximity)의 요인

③ 유사성 (similarity)의 요인

④ 폐쇄성 (closure)의 요인

24. 형태와 기능은 분리가 아닌 포괄적 의미로서의 복합기능이라고 규정한 사람은?

① 루이스 설리반	② 빅터 파파넥

③ 윌리암 모리스	④ 모홀리 나기

25. 3차원 디자인에 속하는 것은?

① 심벌 디자인

② 텍스타일 디자인

③ 에디토리얼 디자인

④ 윈도우 디스플레이

26. 1：4：7：10：13：... 과 같이 이웃하는 두 항의 차이가 일정한 수열에 의한 비례는?

① 정수비	② 상가 수열비

③ 등비 수열비	④ 등차 수열비

27. 병원의 신생아실을 위한 색채 기획 중 밝고 조용하고 부드러운 느낌을 주는 배색으로 가장 적절한 것은?

① 주조색：5Y 9/2, 보조색：2.5YR 8/3, 강조색：5B 5/2

② 주조색：5R 5/12, 보조색：2.5RP 8/3, 강조색：5PB 5/6

③ 주조색：5G 3/4, 보조색：5G 9/2, 강조색：5Y 5/6

④ 주조색：5P 6/5, 보조색：5P 8/3, 강조색：2.5YR 8/2

28. 색채계획 과정에서 색채변별능력, 색채조사능력, 자료수집능력은 어느 단계에서 요구되는가?

① 색채환경분석 단계	② 색채심리분석 단계

③ 색채전달계획 단계	④ 디자인 적용 단계

29. 에코 디자인의 특성이 아닌 것은?

① 환경파괴를 최소화하는 디자인

② 지속가능한 디자인의 선택

③ 자연을 제일 우선으로 살리는 디자인

④ 생태적 측면이 중요하며 문화적 측면은 고려대상이 아님

30. 공공환경에서 대상에 따른 색채적용 시 고려해야 할 조건이 아닌 것은?

① 대상과 보는 사람과의 거리

② 선호도

③ 면적효과

④ 공공성의 정도

31. 디자인을 구성하는 형태의 기본요소로 짝지어진 것은?

① 형, 색, 재질감, 빛

② 점, 선, 면, 입체

③ 통일, 변화, 조화, 균형

④ 유사, 대비, 균일, 강화

32. 디자인의 조형 원리에 관한 설명 중 틀린 것은?

① 지나친 통일성은 지루해지기 쉬우며, 지나친 변화는 산만해지기 쉽다.

② 시각적 율동감은 강한 좌우 대칭의 구도에서 쉽게 찾아간다.

③ 부분과 부분 혹은 부분과 전체 사이에 안정적인 연관성이 보일 때 조화가 이루어진다.

④ 부분과 부분 혹은 부분과 전체 사이에 시각적인 안정감이 보일 때 균형이 이루어진다.

33. 기업체나 단체 또는 일정 규모 이상의 행사에서 일관성 있게 색채를 종합적으로 활용하고 유지하려는 통합적 방법을 무엇이라고 하는가?

① 색채 조절	② 색채 관리

③ 색채 전달	④ 색채 배합

34. 로맨틱 패션이미지 연출과 관련이 없는 것은?

① 소녀적인 감성을 지향하고 부드러운 소재가 어울린다.

② 파스텔 톤의 분홍, 보라, 파랑을 주로 사용한다.

③ 리본 장식이나 레이스를 이용하여 사랑스러운 분위기를 연출한다.

④ 전체적인 분위기가 화려하고 우아한 이미지이므로 곡선보다는 직선 위주로 연출한다.

35. 실내 색채계획으로 가장 거리가 먼 것은?

① 벽의 아랫부분은 윗벽과 다른 색상으로 약간 밝은 것이 좋다.

② 천장은 아주 연한색이나 흰색이 좋다.

③ 거실은 밝고 안정감 있는 고명도٠저채도의 중성색을 사용한다.

④ 벽은 온화하고 밝은 한색계가 눈을 편하게 한다.

36. 19세기 후반 영국에서 시작되어 수공예적 생산을 주장하고, 근대 디자인에 영향을 준 디자인 사조는?

① 모더니즘	② 아르누보

③ 미술공예운동	④ 독일공작연맹

37. 신문광고 디자인의 특징에 해당되지 않는 것은?

① 독자에게 직접 전달되므로 구독자의 수와 독자층이 안정되어 있다.

② 광고의 수명이 짧고 독자의 계층을 선택하기 어렵다.

③ 광고주의 계획에 따라 광고의 집행이 가능하다.

④ 상호 커뮤니케이션 형태로 정보를 전달한다.

38. 바우하우스에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 1917년 요하네스 잇텐이 설립한 독일의 조형학교이다.

② 독일공작연맹의 이념을 계승하여 예술적 창작과 공학기술의 통합을 목표로 하였다.

③ 합목적이며 간단한 기본주의를 추구하는 조형에 기초하여 장식을 배제하였다.

④ 완벽한 건축물이 모든 시각예술의 궁극적 목표라고 선언하였다.

39. 인쇄물에서 핀트가 잘 맞지 않았을 때 일어나는 눈의 아른거림 현상은?

① 실루엣 (silhouette)	② 무아레 (moire)

③ 패턴 (pattern)	④ 착시 (optical illusion)

40. 색채계획 및 디자인 프로세스 순서 중 색채계획٠설계 단계에서 실시되는 것은?

① 시장 조사, 소비자 조사

② 시제품 제작

③ 현장 적용색 검토 및 승인

④ 주조색, 보조색, 강조색의 결정

【3과목】 색채관리 (20문제)

41. 시각에 의한 색측정에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 광원, 관측자의 심리적 상태, 측정방식에 따라 달라질 수 있다.

② 비교 표준색은 10년 이내 것을 사용한다.

③ 색측정의 기준이 도는 광원으로 CIE 표준광원 C와 D65를 사용한다.

④ 시료의 배경은 일반적으로 무광택에 L*＝50인 중간 밝기의 무채색이 적합하다.

42. 컴퓨터 자동배색의 특징이 아닌 것은?

① 스펙트럼 데이터를 이용하여 아이소머리즘을 실현할 수 있다.

② 최소 컬러런트 구성과 조합을 찾아 효율성을 높일 수 있다.

③ 작업자의 감정이나 환경에 기인한 측색 오차의 영향을 최소화할 수 있다.

④ 자동배색에 혼입되는 각종요인에서도 색채가 변하지 않으므로 발색공정관리가 쉽다.

43. 육안검색의 조건이 아닌 것은?

① 높은 채도의 색 검사 후 낮은 채도의 색을 검사한다.

② 측정광원은 일반적으로 D65광원을 기준으로 한다.

③ 환경색의 영향을 받지 않는 조건을 만든다.

④ 시료면과 표준면은 서로 인접하게 배치하거나 사이를 두고 나열한다.

44. 안료의 일반적인 특성에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 물에 잘 녹으며 매질 내에 입자로 분포한다.

② 유기 안료가 대부분을 차지한다.

③ 대체로 불투명한 성질을 가지고 있다.

④ 물체와의 친화력이 있어 접착제가 따로 필요 없다.

45. 색채측정에 관한 조명 및 관측조건(geometry)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① CIE에서는 광택이 포함되지 않도록 하는 조명 및 관측조건을 추천하였다.

② 표면이 매끄러워서 광택이 있는 재질의 경우 조명 및 관측조건에 따라 측정결과가 달라진다.

③ CIE에서 추천한 조명 및 관측조건은 45/0, 0/45, 0/d, d/d, d/0의 5가지가 있다.

④ 조명 및 관측조건은 분광식 색체계에만 적용된다.

46. 가소성 물질이며 광택이 좋고 다양한 색채를 낼 수 있도록 착색이 가능하며, 투명도가 높고 굴절률이 유리보다 낮은 소재는?

① 플라스틱	② 금속

③ 천연섬유	④ 알루미늄

47. 컬러 프린터의 색재현을 설명한 것으로 틀린 것은?

① 검정(K)잉크는 보다 정확한 색 및 경제적인 목적으로 사용한다.

② 기본적으로 Cyan, Magenta, Yellow 잉크를 원색으로 사용한다.

③ 일반적으로 프린터 출력물의 색역은 디스플레이 화면의 색역과 일치한다.

④ 프린터의 해상도는 dpi 단위로 측정된다.

48. 염료에 대한 설명이 틀린 것은?

① 천연염료는 동물염료, 광물염료, 식물염료 등이 있다.

② 합성염료의 색상은 천연염료에 비해 제한적이다.

③ 식용염료는 식품, 의약품, 화장품 등의 착색에 사용한다.

④ 형광염료는 형광을 발하는 염료이다.

49. 디지털 컬러 시스템에 대한 설명 중 틀린 것은?

① RGB 형식은 컴퓨터 모니터와 스크린 같이 빛의 원리로 색채를 구현하는 장치에서 사용된다.

② 컴퓨터 그래픽스 작업이 프린트물로 나온다는 것은 CMYK 색조합에 의한 결과물이다.

③ HSB 시스템에서의 색상은 일반적 색체계에서 360° 단계로 표현된다.

④ Lab 시스템은 물감의 여러 색을 혼합하고 다시 여기에 흰색이나 검정을 섞어 색을 만드는 전통적 혼합방식과 유사하다.

50. 다음 중 색온도가 가장 낮은 것은?

① 주광색 형광등

② 3000K의 백열등

③ 맑은 날 정오의 태양

④ 흐린 날 정오의 하늘

51. 조색 방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 고명도 색채 조색 시 극히 소량으로도 색채에 많은 영향을 줄 수 있으므로 유의하여야 한다.

② 메탈릭이나 펄의 입자가 함유된 조색에는 금속입자나 펄입자에 따라 표면반사가 일정하지 못하다.

③ 형광성이 있는 색채 조색 시 분광분포가 유사한 Xe(크세논) 램프로 조명하여 측정한다.

④ 채도가 높은 색채를 관측하다가 새로운 색채를 관측하면 시감의 색상이 안정적이다.

52. 색료가 선택되면 그 색료를 배합하여 조색할 수 있는 색채의 범위가 정해진다. 색영역은 이론적인 것으로부터 현실적인 단계로 내려올수록 점점 축소되는데, 다음 중 색영역을 축소시키는 것과 관련이 없는 것은?

① 주어진 명도에서 가능한 색영역

② 표면반사에 의한 어두운 색의 한계

③ 경제성에 의한 한계

④ 시간경과에 따른 탈색현상

53. 육안조색 시 발생할 수 있는 메타메리즘으로 인한 이색을 방지하기 위해서 취해야 할 사항으로 옳은 것은?

① 믹서로 섞여진 도료를 완전히 섞어준 후 태양광하에서만 조색해야 한다.

② 결과의 검사는 반드시 3인 이하로 제한한다.

③ 육안조색이므로 도료를 믹서로 섞어서는 안 되며, 어플리케이터를 활용해 샘플색을 가능한 두껍게 칠한다.

④ 표준광원이 필요하며 기준 조색 광원을 명기한다.

54. 다음 전자장비 중 사용하는 색체계가 일반적으로 다른 것은?

① 디지털 카메라	② 스캐너

③ 컴퓨터 모니터	④ 컬러 프린터

55. 분광식 색채계에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 삼자극치를 측정한 후 연산하여 조명 및 광원의 색온도, 조도를 측정한다.

② 색채시료의 분광 반사율을 측정하여 색채를 관리한다.

③ 단파장 반사율을 측정한 뒤 결과값은 별도의 계산에 따라 삼자극치로 변환할 수 있다.

④ 분광소자는 일반적으로 회절격자나 프리즘을 사용한다.

56. 'R(λ)＝S(λ)×B(λ)×W(λ)'는 절대분광반사율의 계산식이다. 각각의 의미가 틀린 것은?

① R(λ)＝시료의 절대분광반사율

② S(λ)＝시료의 측정 시그널

③ B(λ)＝흑색표준의 절대분광반사율 값

④ W(λ)＝백색표준의 절대분광반사율 값

57. 다음 ( ) 안에 들어갈 적합한 것은?

육안 조색 시 색채관측을 위한 ( ㉠ ) 광원과 ( ㉡ )lx 조도의 환경에서 작업을 하면 좋다.

① ㉠：D65 ㉡：1000

② ㉠：D65 ㉡：200

③ ㉠：D35 ㉡：1500

④ ㉠：D15 ㉡：100

58. 상점에 진열되어 있는 물건을 구매하였으나 상점 밖에서 보니 물건의 색이 달라 보였다. 이 경우 광원의 어떤 특성 때문에 달라 보이는가?

① 광속	② 분광분포

③ 광도	④ 소비전력량

59. 도료를 구성하는 요소에 해당되지 않는 것은?

① 안료(Pigment)	② 수지(Resin)

③ 염료(Dye)	④ 용제(Solvent)

60. 모니터의 색온도에 대한 내용이 아닌 것은?

① 6500K와 9300K의 두 종류 중에서 사용자가 임의로 색온도를 설정할 수 있다.

② 색온도의 단위는 K(Kelvin)를 사용한다.

③ 자연에 가까운 색을 구현하기 위해서는 색온도를 6500K로 설정하는 것이 바람직하다.

④ 색온도가 9300K로 설정된 모니터의 화면에서는 적색조를 띠게 된다.

【4과목】 색채지각론 (20문제)

61. 감법혼색을 응용하는 것이 아닌 것은?

① 컬러 TV	② 컬러 슬라이드

③ 컬러 영화필름	④ 컬러 인화사진

62. 명도가 다른 두 회색 사이의 색차를 가장 잘 보이게 하는 배경색은?

① 두 색보다 어두운 유채색

② 두 색의 중간에 위치하는 무채색

③ 두 색보다 어두운 무채색

④ 두 색보다 밝은 유채색

63. 고층 아파트 건물의 외벽 색채를 선택하는데 있어서 유의해야 할 점에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 작은 샘플의 색채보다 실제로 칠해진 색채는 더욱 밝게 보인다.

② 실제로 칠해진 색채는 작은 샘플의 색채보다 훨씬 저채도로 느껴진다.

③ 면적대비의 원리가 적용된다.

④ 아파트 주변 환경에 따라 명도나 채도 모두 다르게 느껴질 수 있다.

64. 색의 온도감에 관한 설명 중 올바른 것은?

① 귤색은 난색에 속한다.

② 연두색은 한색에 속한다.

③ 바다색은 중성색에 속한다.

④ 자주색은 난색에 속한다.

65. 눈에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 외부에서 들어오는 빛의 양을 조절하는 구실을 하는 것은 홍채이다.

② 수정체는 빛을 굴절시킴으로써 망막에 선명한 상이 맺도록 한다.

③ 망막의 중심부에는 간상체만 있다.

④ 빛에 대한 감각은 광수용기 세포의 반응에서 시작된다.

66. 컬러 인쇄의 3색 분해를 할 때 컬러필름의 색들을 3색 필터를 이용하여 색 분해하는 것은 어떤 원리를 이용한 것인가?

① 가법혼색	② 감법혼색

③ 보색	④ 병치혼색

67. 지하철 안내 표지판 색채 디자인 시 중점적으로 생각해야 할 색채의 감정 효과와 거리가 먼 것은?

① 주목성	② 명시성

③ 온도감	④ 진출٠후퇴의 색

68. 19세기 인상파의 점묘 병치혼색에서 주로 사용한 방법으로 생생한 색채감을 느끼게 하는 대비는?

① 보색대비	② 면적대비

③ 명도대비	④ 채도대비

69. 색의 지각과 감정효과에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 멀리보이는 경치는 가까운 경치보다 푸르게 느껴진다.

② 크기와 형태가 같은 물체가 물체색에 따라 진출 또는 후퇴되어 보이는 것에는 채도의 영향이 가장 크다.

③ 주황색 원피스가 청록색 원피스보다 더 날씬해 보인다.

④ 색채의 세 가지 속성 중 감정효과는 주로 명도의 영향을 가장 많이 받는다.

70. 병치혼합에 관한 설명 중 틀린 것은?

① 감법혼색의 일종이다.

② 점묘법을 이용한 인상파 화가의 그림에서 볼 수 있는 색혼합 방법이다.

③ 비잔틴 미술에서 보여지는 모자이크 벽화에서 볼 수 있는 색혼합 방법이다.

④ 두 색의 중간적 색채를 보게 된다.

71. 순응에 대한 설명이 틀린 것은?

① 순응이란 조명조건이 변화함에 따라 수용기의 민감도가 변화하는 것은 말한다.

② 터널 내 조명설치 간격은 명암순응현상과 관련이 있다.

③ 조도가 낮아지면 시인도는 장파장인 노랑보다 단파장인 파랑이 높아진다.

④ 박명시는 추상체가 활동하고 있는 시각상태로 시각적인 정확성이 높다.

72. 인간이 볼 수 있는 가시광선의 파장 범위로 가장 근접한 것은?

① 390~860 nm	② 380~780 nm

③ 280~790 nm	④ 375~700 nm

73. 부드러운 느낌을 주고자 한다면 선택해야 할 의상 색채의 조건은?

① 채도는 낮으나 밝은 난색계열의 색

② 명도와 채도가 모두 낮은 난색계열의 색

③ 채도가 높은 한색계열의 색

④ 선명하나 어두운 한색계열의 색

74. 명소시와 암소시 각각의 최대 시감도는?

① 명소시 355nm, 암소시 307nm

② 명소시 455nm, 암소시 407nm

③ 명소시 555nm, 암소시 507nm

④ 명소시 655nm, 암소시 607nm

75. 명시도가 가장 높은 배색은?

① 검정과 빨강의 배색

② 검정과 흰색의 배색

③ 검정과 노랑의 배색

④ 검정과 주황의 배색

76. 잔상(after image)에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 잔상의 출현은 원래 자극의 세기, 관찰시간, 크기에' 의존한다.

② 원래의 자극과 색이나 밝기가 반대로 나타나는 것은' 음성잔상이다.

③ 보색잔상은 색이 선명하지 않고 질감도 달라 면색(面色)처럼 지각된다.

④ 잔상 현상 중 보색잔상에 의해 보게 되는 보색을 물리보색이라고 한다.

77. 회색에 순색을 혼합하면 무엇이 주로 변화되는가?

① 명도가 낮아진다.	② 채도가 높아진다.

③ 명도가 높아진다.	④ 채도가 낮아진다.

78. 한 가지 계통의 색에서 채도가 가장 높은 것은?

① 혼색	② 단색

③ 순색	④ 명색

79. 면적대비의 효과에 대한 ( ) 속에 들어갈 색의 속성을 순서대로 옳게 나열한 것은?

색 면적이 극도로 작은 경우는 (   )과(와)의 관계가 중요하고, 색 면적이 클 경우는 (   )과(와)의 관계가 중요하다.

① 명도, 색상	② 색상, 채도

③ 채도, 색상	④ 명도, 채도

80. 다음 중 공간색이란?

① 맑고 푸른 하늘과 같이 끝없이 들어갈 수 있게 보이는 색

② 유리나 물의 색 등 일정한 부피가 쌓였을 때 보이는 색

③ 전구나 불꽃처럼 발광을 통해 보이는 색

④ 반사물체의 표면에 보이는 색

【5과목】 색채체계론 (20문제)

81. NCS 표기법에서 S3060-Y10R의 설명 중 틀린 것은?

① S는 순수도를 표시한다.

② 30%의 검정색도를 가지고 있다.

③ 60%의 유채색도를 가지고 있다.

④ 10%의 빨간색도를 가진 노란색이다.

82. 색의 속성에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 색의 3속성을 3차원적인 공간에다 계통적으로 배열한 것이 색입체이다.

② 채도는 색의 밝기로 나눌 때의 요소가 되는 분광반사율에 의해서 느낀다.

③ 색의 3속성은 색상, 명도, 채도이다.

④ 색상은 색의 종류로 나눌 때의 요소가 되는 주파장에 의해서 느낀다.

83. ISCC-NBS의 색상분류에서 가장 선명한 색을 나타내는 톤은?

① vivid	② bright

③ light	④ strong

84. 먼셀 표색계의 설명으로 틀린 것은?

① 이상적인 완전한 검정과 흰색은 현실적으로 얻을 수 없으며, 명도 번호가 클수록 명도는 낮고 작을수록 명도는 높다.

② 실용상 현재 쓰이고 있는 먼셀 색상환은 기본 10색상을 2등분, 4등분한 20색상, 40색상의 색상환이다.

③ Value는 명도축으로 0에서 10까지의 단계를 사용하고 있다.

④ Chroma는 중심의 무채색 축을 0으로 하고 수평방향으로 차례로 번호가 커지게 된다.

85. 우리의 음양오행사상에 의한 색체계는 오방정색과 오방간색으로 분류하는데 다음 중 오방간색이 아닌 것은?

① 청색	② 홍색

③ 유황색	④ 자색

86. 비렌의 색채조화론 중 옳은 것은?

① 총 9개의 톤으로 이루어져 있다.

② 각 기준이 되는 톤을 직선으로 연결하면 조화롭다.

③ 색상의 변화에 대해서는 다루고 있지 않다.

④ 실질적인 업무보다는 이론과 설문조사를 위한 것이다.

87. 먼셀 색체계의 기본 10색상의 색명 중 틀린 것은?

① 주황－YR	② 연두－GY

③ 청록－PB	④ 자주－RP

88. 다음의 명도 표기 중 가장 밝은 색채는?

① N＝7	② L*＝65

③ Y＝9.5	④ D＝2

89. CIE LAB(L*a*b*) 색공간에 대한 설명으로 옳은 것은?

① L*a*b* 색공간에서 L*는 채도, a*와 b*는 색도좌표를 나타낸다.

②＋a*는 빨간색 방향,＋b*는 파란색 방향이다.

③ 중앙은 유색이며, 중앙에서 바깥으로 가게 되면 채도가 떨어진다.

④＋a*는 빨간색 방향, -a*는 녹색방향이다.

90. 오스트발트 색체계의 표기법 “23 na"에 대하여 다음 표를 보고 옳게 설명한 것은?

기호	a	n
백색량	89	5.6
흑색량	11	94.4

① 23번 색상, 흑색량 94.4, 백색량 89, 순색량 5.6

② 23번 색상, 백색량 5.6, 흑색량 11, 순색량 83.4

③ 순색량 23, 백색량 5.6, 흑색량 11

④ 순색량 23, 흑색량 94.4, 백색량 89

91. 우리나라 청자를 상징하는 색 이름을 바르게 나타낸 것은?

① 취색(翠色)	② 비색(翡色)

③ 자색(紫色)	④ 청색(靑色)

92. 오스트발트 색채체계의 특징이 아닌 것은?

① 24색상환을 사용한다.

② 각 순색으로부터 흰색, 검정색 방향으로 8개의 단계로 구성되어 있다.

③ 무채색은 흰색, 검정색을 포함하여 10개의 단계로 구성되어 있다.

④ 기본색은 2색을 기준으로 한다.

93. 5YR 4/8 에 가장 가까운 ISCC-NIST 색기호는?

① s-Br	② v-OY

③ v-Y	④ v-rO

94. PCCS 색상 기호 중 틀린 것은?

① bG, BG가 다른 색상으로 표기된다.

② 1~24 색상기호로도 표기된다.

③ 단일 알파벳인 V, O 등도 사용된다.

④ 규칙적으로 먼셀색상과 정확하게 대용된다.

95. 먼셀의 색채조화원리에 해당되지 않는 것은?

① 다양한 무채색의 평균명도가 N2가 될 때 조화로운 배색이 된다.

② 동일 색상의 색은 모두 조화된다.

③ 어두운 색이나 채도가 낮은 색은 밝은 색이나 높은 채도의 색보다 넓게 사용한다.

④ 항상 두 색의 조화로운 균형을 유지하며 배색해야 한다.

96. 먼셀의 색체계에 대한 설명 중 맞지 않은 것은?

① 모든 색을 채도, 명도, 색상의 세 가지 특징으로 나누어 분류한다.

② 전체 색상을 빨강(R), 파랑(B), 노랑(Y), 초록(G)의 네 가지 기본 원색으로 나누고 이를 다시 100개로 세분하여 분류한다.

③ 기계적 측정에 의한 것이 아니라 사람의 시각적 판단을 바탕으로 하였으므로 색표간의 시감적 간격이 거의 균등하다.

④ 먼셀의 'Munsell Book of Color'를 미국광학회가 측정, 검토, 수정하여 공식적으로 먼셀 표색계로 발표하였다.

97. Yxy 색체계에서 사람의 시감 차이와 실제 색표계의 차이가 가장 많이 나는 색상은?

① RED	② YELLOW

③ GREEN	④ BLUE

98. 다음의 관용색명 중 색명의 유래가 동물에서 따온 것은?

① 세피아(sepia)	② 밤색(maroon)

③ 팬지색(pansy)	④ 라벤더색(lavender)

99. 광원이나 빛의 색을 수치적으로 정량화하여 표시하는 색체계는?

① RAL	② NCS

③ DIN	④ CIE XYZ

100. 보기에서 설명하는 배색방법은?

같은 톤을 이용하여 색상을 다르게 하는 배색 기법을 말한다.

① 톤온톤(Tone on Tone) 배색

② 톤인톤(Tone in Tone) 배색

③ 카마이외(Camaieu) 배색

④ 트리콜로르(tricolore) 배색