건시스템(gunsys.com)	컬러리스트기사 필기 기출문제 (2016.3.6. 1회)

2016년 1회 컬러리스트기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 색채심리∙마케팅	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	1	3	1	1	2	2	1	1	2
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	1	4	1	3	3	4	2	4	3
【2과목 : 20문제】 색채디자인	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	2	3	2	2	4	4	1	4	3	1
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	3	1	3	2	4	4	2	2	4	4
【3과목 : 20문제】 색채관리	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	1	3	4	4	3	2	1	2	1	3
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	2	4	4	2	3	1	3	2	2	1
【4과목 : 20문제】 색채지각론	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	3	1	4	2	3	1	2	2	4	4
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	4	3	3	4	3	2	4	3	1	2
【5과목 : 20문제】 색채체계론	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	4	4	3	4	2	3	1	1	2	4
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	2	4	2	2	4	1	1	3	2	4
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 색채심리∙마케팅 (20문제)

1. 색채조사 분석방법의 예가 아닌 것은?

① CMS법	② 면접법

③ 연상법	④ SD법

2. 명시성이 가장 뛰어난 배색으로 위험을 알리는 안전색과 대비색은?

① 노랑＋검정	② 노랑＋빨강

③ 빨강＋검정	④ 빨강＋흰색

3. 시장세분화의 이점이 아닌 것은?

① 시장기회를 보다 쉽게 찾아 낼 수 있다.

② 마케팅 믹스를 보다 효과적으로 조합할 수 있다.

③ 동질적인 사징에서 생산량을 확대할 수 있는 마케팅 기법이다.

④ 시장수요의 변화에 보다 신속하게 대처할 수 있다.

4. 소비자들에 의해 그 제품의 속성이 어떻게 인지되는가를 의미하는 용어는?

① 제품의 위치(Positioning)

② 제품의 차별화(Product Differentiation)

③ 시장 세분화 (Market Segmentation)

④ 라이프스타일(Life Style)

5. 다음 중 색체사용이 가장 합리적인 것은?

① 안전색채를 고려하여 색채계획을 할 경우, 박명시 현상을 고려해야 한다.

② 도시환경 구성요소 중 하나인 자동차의 색채는 명시도가 낮은 저채도를 사용하여 눈을 자극하지 않아야 한다.

③ 파랑은 인간의 자율신경 중 교감신경과 관계있어 흥분하거나 에너지를 발산하게 한다.

④ 서양문화권의 제품색채를 주황색으로 계획하여 새 생명의 탄생을 연산시키고자 한다.

6. 색채와 문화에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 북구계 민족들은 연보라, 스카이블루 에메랄드그린 등 한색계열의 색을 선호한다.

② 흐린 날씨의 지역 사람들은 약한 난색계를 좋아한다.

③ 라틴계 민족은 난색계의 색을 선호한다,

④ 에스키모인은 녹색계열과 한색계월 색을 선호한다.

7. 심리학, 생리학, 조명학, 미학 등에 근거를 두고 과학적으로 색채를 선택하여 사용하는 것과 관련이 없는 것은?

① 실내 환경색은 천장, 벽, 바닥의 순으로 어둡게 하는 것이 안정감이 있다.

② 회사의 홍보 및 광고 효과를 겨냥한 색의 배색으로 한다.

③ 색채의 유지, 관리, 보수에 적합한 색채관리가 포함된다.

④ 홍역 환자의 병실에 빨간 헝겊을 드리워 보온을 꾀하는 기능적 색의 상용법이 있다.

8. 소비자 의사결정 과정의 첫 번째는 문제인식 단계이다. 문제인식을 야기하는 다음의 요인 중 나머지와 다른 요인은?

① 유행하는 원피스를 구입하였는데 그에 맞는 핸드백이 없어 새로운 것을 구입하려 한다.

② 운동 후 목이 너무 말라서 음료수를 구입하려 한다.

③ 타인보다 돋보이고 싶어 값비싼 명품 백을 들고 싶다.

④ 부장으로 승진 되었으니 직급에 어울리는 자가용을 구입하고 싶다.

9. 색채와 공감각에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 소리를 색채와 함께 공감각적으로 인식하면 낮은 음은 밝고 강한 채도의 색을 느끼게 한다.

② 좋은 냄새는 맑고 순수한 고명도색, 나쁜 냄새는 어둡고 흐린 난색계를 연상하게 한다.

③ 너무 밝은 명도의 색은 식욕을 일으키지 않는다.

④ 공감각 특성을 이용하면 보다 정확하고 강하게 메시지와 의미를 전할 수 있다.

10. 라이프 스타일의 분석방법인 사이코그래픽스(psychographics)에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

① 라이프스타일을 측정하기 위해 일반적으로 사용하는 방법으로 심리적 특성과 사회적 특성을 혼합한 것이다.

② 사이코그래픽스 조사는 활동, 관심, 의견의 세자기 변수에 의해 측정된다.

③ 조사대장자에 대해 동일한 조사항목과 그와 관련한 질문에 대한 답으로 평가한다.

④ 어떤 특정 제품이나 상표에 대한 소비자들의 태도나 행동과 같은 구체적인 라이프스타일

11. 어느 특정한 지역의 요소들과 자연스럽게 어울리고 선호되는 색채를 지역색이라고 부른다. 다음 중 지역색에 영향을 주는 요소와 거리가 먼 것은?

① 하늘	② 흙

③ 사람	④ 습도

12. SD법(Semantic Differential Method, 의미 분화법)에서 사용되는 형용사의 배열의 올바른 예는?

① 크다－작다	② 아름다운－시원한

③ 커다란－슬픈	④ 맑은－늙은

13. 동기유발과 관련되어 언급되는 MASLOW의 욕구 5단계 항목이 아닌 것은?

① 생리적 욕구	② 안전 욕구

③ 자아실현 욕구	④ 학습 욕구

14. 색의 선호에 대한 설명이 옳은 것은?

① 색의 선호는 성별, 연령별, 사회적 집단에 따라 다르며, 개인적 경험에 영향을 받는다.

② 일반적으로 소득이 높은 계층은 소득이 적은 계층에 비해 강하고 밝은 색을 선호한다.

③ 나이가 어릴수록 노란색보다 빨간색, 파란색에 대한 선호도가 높다.

④ 파랑, 빨강, 녹색, 보라, 주황, 노란색 선호도의 순서는 국제적으로 큰 차이가 있다.

15. 마케팅 전략의 접근법 중 직감적 전략에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 즉각적인 대응능력의 표현이다.

② 유능한 경영자에 의존하는 전략이다.

③ 체계적이고 최적화된 해결안을 도출한다.

④ 단기적이고 즉흥적인 해결에 효과적이다.

16. 시장 표적화 단계를 가장 적절하게 설명한 것은?

① 시장을 상이한 제품을 필요로 하는 구매 집단으로 나누는 것.

② 지리적, 인구통계적, 심리적 변수로 시장을 세분화하는 것.

③ 여러 세분화된 시장 중에서 하나 또는 그 이상을 세부 선정하는 것.

④ 경쟁 제품과의 위치와 상세한 마케팅 믹스를 개발하는 것

17. 기업의 내부환경을 분석하고 외부환경을 분석하여 마케팅전략을 수립하는 SWOT분석과 정에 해당되지 않는 것은?

① 기회	② 위협

③ 약점	④ 경쟁

18. 색채심리효과를 고려하여 색채계획을 진행하고자 할 때 옳은 것은?

① 면적이 작은 방의 한쪽 벽면을 한색으로 처리하여 진출감을 준다.

② 효과적인 배색과 실용적 배색으로 건물을 보호, 유지하는데 도움을 준다.

③ 아파트 외벽 색채계획 시, 4㎝×4㎝의 샘플집을 이용하여 계획하면 실제 계획한 색상을 얻을 수 있다.

④ 노인들을 위한 제품의 색채계획 시 흰색, 청색 등의 색상차가 많이 나는 배색을 실시하여 신체적 특징을 배려한다.

19. 색채 마케팅에서 이해하여야 하는 마케팅의 기초 이론 중 4P Mix에 포함되지 않는 것은?

① Product	② Place

③ Promotion	④ Pride

20. 제품 수명주기 중 성장기의 설명으로 틀린 것은?

① 색채 마케팅에 의한 브랜드 이미지 상승

② 시장 점유의 극대화에 노력해야 하는 시기

③ 새롭고 차별화된 마케팅 및 광고 전략 필요

④ 유사제품이 등장하면서 시장이 확대되는 시기

【2과목】 색채디자인 (20문제)

21. 굿 디자인(Good Design)을 구성하는 요소가 아닌 것은?

① 심미성	② 장식성

③ 기능성	④ 경제성

22. 다음의 디자인 요건 중 디자인 교육, 디자인 개발, 디자인 정책도 반드시 생태적 과정, 방법, 수단, 나아가 환경적 평가를 전제로 해야 하는 것은?

① 합목적성	② 경제성

③ 친자연성	④ 질서성

23. 내추럴(Natural)한 분위기를 표현하기에 가장 적합한 컬러계열은?

① w-R 계열 컬러	② sf-YR 계열 컬러

③ gy-PB 계열 컬러	④ dk-B 계열 컬러

24. 19세기 산업혁명을 발판으로 한 현대 디자인의 사상적 배경은?

① 전통주의	② 기능주의

③ 역사주의	④ 절충주의

25. 보기와 같은 개념을 지닌 디자인은?

- 접근 가능한 디자인

- 적용 가능한 디자인

- 세대를 초월한 디자인

- 배리어 프리(barrier free) 디자인

① 그린디자인	② 지속가능한 디자인

③ UX디자인	④ 유니버셜디자인

26. 피부색을 결정하는 색소가 아닌 것은?

① 헤모글로빈	② 멜라닌

③ 카로틴	④ 케라틴

27. 형과 바탕의 특징에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 형과 바탕이 동시에 공유하는 선을 윤곽선이라고 하며, 이윤관석은 마당의 속성을 나타낸다.

② 형의 색채는 바탕의 색채보다 확실하고 실질적으로 보인다.

③ 형은 가깝게 느껴지며 바탕은 멀게 느껴진다.

④ 두 개의 영역이 같은 외곽선을 가지고 있을 때 모양을 가진 것처럼 보이는 것이 형이다.

28. 미용 디자인과 색채에 대한 설명 중 가장 거리가 먼 것은?

① 미용디자인은 개인의 미적 요구를 만족시키고, 보건위생상 안전해야 하며 유행을 고려해야 한다.

② 미용디자인의 범위는 일반적으로 헤어스타일, 메이크업, 네일케어, 스킨케어 등이다.

③ 미용디자인에서는 동일한 색채도 개인별 색채유형에 따라 다르게 연출된다.

④ 미용디자인에서의 색채는 동일한 색채 표현을 위해 색재료를 제한하여야 한다.

29. 디자인에 있어 색채계획(color planning)의 정의로 가장 적합한 것은?

① 색현상을 과학적으로 연구하여 빛과 도료의 원리를 밝혀내는 것이다.

② 색채 적용에 디자이너 개인의 기호를 최대한 반영하기 위한 설득과정이다.

③ 디자인의 적용 상황을 연구하여 그것을 구체화하기 위한 색채를 선정하고 적용하는 과정을 말한다.

④ 건물이나 설비 등에서 색채를 통한 안정을 찾고 눈이나 정신의 피로를 회복시키고 일의 능률을 향상시키는 목적을 갖는 활동이다.

30. 다음 중 개인의 개성과 호감이 가장 중요시 되는 분야는?

① 화장품의 색채디자인

② 주거공간의 색채디자인

③ CIP의 색채디자인

④ 교통표지판의 색채디자인

31. 미용디자인에서 메이크업의 표현 요소에 대한 설명이 틀린 것은?

① 메이크업의 표현요소는 색, 형, 질감이다.

② 색은 피부를 돋보이게 하고, 얼굴의 형태를 수정보완해 주고, 입체감을 부여하며, 개성을 부각시킨다.

③ 사진촬영이나 영상매체에 출연할 경우 매트한 화장보다 그로시한 화장이 바람직하다.

④ 질감은 피부의 결을 고르게 하며, 피부의 상태와 여건을 고려하여 표현한다.

32. 다음 중 예술 사조와 주로 표현된 색채의 연결이 틀린 것은?

① 플럭서스－부드럽고 유연한 느낌의 따뜻한 색조

② 아르누보－파스텔 계통의 부드러운 색조

③ 데스틸－무채색과 빨강, 노랑, 파랑의 순수한 원색

④ 팝아트－어두운 톤 위에 혼란한 강조색 사용

33. 2차원에서 모든 방향으로 펼쳐진 무한히 넓은 영역을 의미하며 형태를 생성하는 요소로서의 기능을 가진 것은?

① 점	② 선

③ 면	④ 공간

34. 다음 중 바우하우스의 교육 이념이 아닌 것은?

① 인간이 기계에 의해서 노예화가 되는 것을 방지한다.

② 인간에 의한 규격화된 합리적인 양식을 추구한다.

③ 기계의 이점은 유지하면서 결점만 제거한다.

④ 일시적인 것이 아닌 우수한 표준을 창조한다.

35. 병원 색채계획 시 고려사항으로 거리가 먼 것은?

① 병실은 안방과 같은 온화한 분위기

② 수술실은 정밀한 작업을 위한 환경 조성

③ 일반 사무실은 업무 효율성과 조도 고려

④ 대기실은 화려한 색채적용과 동선체계 고려

36. 디자인의 심미성에 대한 내용으로 가장 옳은 것은?

① 디자이너의 주관적 판단에 의해 결정되어야 한다.

② 기능적인 디자인에는 심미성이 결여될 수밖에 없다.

③ 소비대중이 공감할 필요는 없다.

④ 사회, 문화적으로 평가가 달라질 수 있다.

37. 대칭에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 좌우대칭의 예는 자연의 동٠식물, 여러 가지 구조물, 사원이 건축, 전통적 가구 등이다.

② 방사대칭은 180도 회전하여 얻어지는 변화가 큰 대층으로 착시효과를 낸다.

③ 비대칭은 형태상으로 불균형이지만 보는 사람에게 안정감을 주는 변화가 있는 개성적 표현이다.

④ 대칭은 질서를 주기 좋고 통일감을 얻기 쉬우나, 엄격하고 딱딱한 느낌을 줄 수도 있다.

38. 명암대비가 있는 자극적인 색체를 선택하여 색 면의 대비나 선의 구성으로 발생하는 운동성이 우리 눈에 주는 착시현상을 최대한 극대화시키는 것이 특징인 디자인 사조는?

① 팝아트	② 옵아트

③ 미니멀아트	④ 다다이즘

39. 디자인 활동에 있어서 적절하지 않은 것은?

① 최소의 재료와 노력에 의해 최대의 효과를 얻도록 한다.

② 창조성을 생명으로 새로운 가치를 추구한다.

③ 함축적인 이미지나 아이디어를 창출하려 힘쓴다.

④ 기존의 고정관념을 깨뜨리지 않도록 한다.

40. 독일의 베르트하이머(Wertheimer)가 중심이 된 게슈탈트(Gestalt) 학파가 제창한 그루핑 법칙이 아닌 것은?

① 근접요인	② 폐쇄요인

③ 유사요인	④ 비대칭요인

【3과목】 색채관리 (20문제)

41. CCM의 기본원리에 대하여 옳게 설명한 것은?

① 색소의 단위 농도 당 반사율의 변화를 연결 짓는 과정에서 Kubelka-Munk 이론을 적용한다.

② 색소가 소재에 비하여 미미한 산란 특성을 갖는 경우 (예：섬유 나 종이)에는 두 개 상수 의 Kubelka-Munk 이론을 사용한다.

③ CCM을 위해서는 각 안료나 염료의 대표적 농도에 대하여 단 한 번의 분광반사율을 측정하는 것으로 충분하다.

④ Kubelka-Munk 이론을 금속과 진주 및 색료 또는 입사광의 편광도를 변화시키는 색소층에도 폭 넓게 적용이 가능하다.

42. 물체색의 분광반사율을 구하고, CIE 표준광원과 표준관측자를 사용하여 삼자극치 또는 색도좌표를 산출하는 방법으로 색을 측정하는 장비의 명칭은?

① 라이팅 부스(Lighting Booth)

② 적분구(integrating sphere)

③ 분광광도계(spectrophotometer)

④ 스펙트럼 팩터(spectral factor)

43. 디지털 색채변환방법 중 회색요소교체라고 하며, 회색부분 인쇄 시 CMY 잉크를 사용하지 않고 검정 잉크로 표현하여 잉크를 절약하는 방법은?

① 포토샵을 이용한 컬러변환

② CMYK 프로세스 색상분리

③ UCR

④ GCR

44. 연색성에 대한 설명이 틀린 것은?

① 광원에 따라 색이 달라 보이는 현상이다.

② 연색지수는 100에 가까울수록 물체색이 고루 자연스럽게 보인다.

③ 연색지수가 높다는 것은 자연광에서 보는 것처럼 물체색을 보이게 한다는 것이다.

④ 식료품 매장에는 형광등을 사용하여 제품을 선명하게 표현한다.

45. KSA0065(표면색의 시감비교방법) 중 색비교를 위한 시환경 부스의 내부 색에 대한 설명이 틀린 것은?

① 일반적으로 이용하는 부스의 내부는 명도 L*가 약 45~55의 무광택의 무채색으로 한다.

② 부스 내의 작업면은 비교하려는 시료면과 가까운 휘도율을 갖는 무채색으로 한다.

③ 밝은 색을 비교하는 경우는 휘도대비를 최소화하기 위해 명도 L*가 약50, 또는 그것보다 낮은 명도의 무채색으로 한다.

④ 어두운 색을 비교하는 경우는 명도 L*가 약 25의 광택 없는 검은색으로 한다.

46. 대상에 따라 구분해서 사용하는 경면 광택도 측정에 대한 설명이 틀린 것은?

① 85도 경면 광택도 : 종이, 섬유 등 광택이 거의 없는 대상에 적용

② 75도 경면 광택도 : 도장면, 타일, 법랑 등 일반적 대상물의 측정

③ 60도 경면 광택도 : 광택범위가 넓은 범위를 측정하는 경우에 적용

④ 20도 경면 광택도 : 비교적 광택도가 높은 도장면이나 금속면 끼리의 비교

47. 육안으로 색을 비교할 때의 주의사항으로 옳은 것은?

① 관찰자는 색에 영향을 주는 선명한 색의 옷을 입으면 안 된다.

② 선명한 색을 관찰한 직후에는 엷은 색을 비교한다.

③ 관찰자가 색각 정상자인지 아닌지는 상관없다.

④ 관찰자는 안경을 사용하지 않는다.

48. 광원과 관측자에 대한 메타메리즘 영향을 받지 않는 색채관리를 위하여 가장 적합한 측 색방법은?

① 필터식 색체계를 사용한 측색

② 분광식 색체계를 사용한 측색

③ gloss meter(광택계)를 사용한 측정

④ 변각식 분광광도계를 사용한 측정

49. 색영역과 색채구현에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 컴퓨터 모니터의 색채 구현과 프린터의 색채구현은 근본적으로 다른 원리이다.

② 유성페인트와 수성페인트는 주색을 이루는 색료와 색채가 동일하다.

③ LCD 모니터의 경우는 RGB의 픽셀로 감법혼색을 하는 원리를 가지고 있다.

④ 사진필름의 경우 양화필름과 음화필름의 명도범위는 거의 유사하다.

50. 육안 검색에 대한 조건이 아닌 것은?

① 시감 측색의 표기는 KS(한국산업표준)의 먼셀기호로 표기한다.

② 육안 검색의 측정 환경으로는 직사광선을 피해야 한다.

③ 먼셀 명도 3이하의 정밀한 검사를 위해서는 광원의 조도를 300lx 정도가 적당하다.

④ 비교하는 색은 인접해서 배열하고 동일평면으로 배열되도록 배치한다.

51. 보기의 ( )에 적합한 용어는?

색채관리는 색채에 대한 종합적인 계획이나 관리, 목적에 맞는 색채의 (   ), (   ), (   ) 등을 총괄하는 의미이다.

① 기능, 조명, 개발	② 개발, 측색, 조색

③ 조색, 안료, 염료	④ 측색, 착색, 검사

52. 전기분해의 원리를 이용하여 물체의 표면을 다른 금속의 얇은 막으로 덮어씌우는 방법은?

① 용융도금	② 무전해도금

③ 화학증착	④ 전기도금

53. 천연색소에 대한 설명이 옳은 것은?

① 헤모글로빈은 안토시아닌 분자의 중앙에 구리를 포함하고 있다.

② 헤모시아닌은 탈로시아닌과 포피린 중앙에 철을 포함하고 있다.

③ 플라보노이드는 검은색, 회색, 브라운색을 띈다.

④ 클로로필은 중앙에 마그네슘 원자를 포함하고 있다.

54. 일반적인 컬러 프린터 잉크로 사용하는 원색은?

① Red, Green, Blue

② Cyan, Magenta, Yellow

③ Red, Yellow, Blue

④ Cyan, Magenta, Red

55. 안료와 염료의 설명으로 옳은 것은?

① 안료는 투명하나 염료는 불투명하다.

② 안료는 유기물이나 염료는 무기물이다.

③ 안료는 별도의 접착제가 필요하다.

④ 염료는 착색하고자 하는 매질에 용해되지 않는다.

56. 가법혼색을 이용하여 색을 표현하는 출력영상장비는?

① LCD 모니터

② 레이저 프린터

③ 디지타이저

④ 스캐너

57. KSA0064(색에 관한 용어)에 의한 용어의 정의가 틀린 것은?

① 색의 현시 : 관측자의 색채적응 조건이나 조명이나 배경색의 영향에 따라 변화하는 색이 보이는 결과

② 색맹 : 정상 색각에 비하여 현저히 색의 식별에 이상이 있는 색각

③ 표면색 : 빛이 투과하는 투명한 물체의 표면에 속하는 것처럼 지각되는 색

④ 상관색온도 : 완전 복사체의 색도와 근사하는 시료 복사의 색도 표시로, 그 시료 복사에 색도가 가장 가까운 완전 복사체의 절대 온도로 표시한 것

58. CIEDE2000 색차색은 CIELAB 색차 ΔE*ab로 일정한 차이 이하의 정밀한 색차에 대하여 적용할 것을 권장하고 있다. 이 적용한계는?

① ΔE*ab ≤ 10.0	② ΔE*ab ≤ 5.0

③ ΔE*ab ≤ 2.5	④ ΔE*ab ≤ 2.0

59. 색채를 16진수로 표기할 때 바르게 연결된 것은?

① 녹색－FF0000	② 마젠타－FF00FF

③ 빨강－00FF00	④ 노랑－0000FF

60. 디지털 영상 출력장치의 성능을 표시하는 600dpi란?

① 1inch 당 600개의 화점이 표시되는 인쇄영상의 분해능을 나타내는 수치

② 1시간당 최대 인쇄매수로 나타낸 프린터의 출력 속도를 표시한 수치

③ 1cm 당 600개의 화소가 표시되는 모니터 영상의 분해능을 나타낸 수치

④ 1분당 표시되는 화면수를 나타낸 모니터의 응답 속도를 표시한 수치

【4과목】 색채지각론 (20문제)

61. 색상의 면적 대비를 고려하여 벽을 도색할 EO 견본만을 보고 색을 선택하는 알맞은 방법은?

① 견본의 색을 그대로 선택

② 견본보다 조금 밝은 색을 선택

③ 견본보다 어둡고 탁한 색을 선택

④ 견본보다 밝고 연한 색을 선택

62. ( ) 안에 알맞은 용어를 순서대로 나열한 것은?

추상체만 활동하는 시각의 상태를 (   )라고 하고, 간상체만 활동하는 시각의 상태를 (   )라 한다.

① 주간시, 야간시	② 주간시, 착시

③ 야간시, 주간시	④ 야간시, 착시

63. 평면색 (Film Color)에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 면색이라고도 하며, 순수색의 감각을 가능하게 한다.

② 거리감이나, 입체감 등은 거의 지각되지 않는다.

③ 작은 구멍을 통해서 볼 수 있는 색과 같은 것을 말한다.

④ 색의 구체적인 지각표면이 고려된 색이다.

64. 채도가 높은 노란색이 또렷이 보이게 하기 위한 가장 적절한 주변의 색은?

① 밝은 노란색	② 저채도의 파란색

③ 연한 빨간색	④ 선명한 초록색

65. 포화도에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 동일 조명 조건아래의 백색면의 밝기에 대한 상대량을 말한다.

② 흰색과 검정색은 포화도가 100%이다.

③ 해당 색 표면 자체의 밝기에 대한 상대적인 양으로 판단할 수 있다.

④ 색표면이 유채색을 얼마나 나타내는가에 대한 절대적 속성이다.

66. 연극무대에서 주인공을 향해 파랑과 녹색조명을 각각 다른 방향에서 비출 때 주인공에게 비춰지는 조명색은?

① Cyan	② Yellow

③ Magenta	④ Gray

67. 색의 온도감에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 온도감은 인간의 경험과 심리에 의존하는 경향이 짙다.

② 온도감은 색의 세 가지 속성 중에서 채도에 주로 영향을 받는다.

③ 중성색은 때로는 차갑게, 때로는 따뜻하게 느껴지는 색이다.

④ 따뜻한 색은 차가운 색에 비하여 진출되어 보인다.

68. 하나의 색만을 변화시키거나 더함으로써 이미지 전체의 색조를 변화시킬 수 있다는 효과는?

① 맥스웰 효과	② 베졸드 효과

③ 푸르킨예 효과	④ 헬름홀츠 효과

69. 빛의 특성과 작용에 대한 설명이 틀린 것은?

① 적색광인 장파장은 침투력이 강해서 인체에 닿았을 때 깊은 곳까지 열로서 전달되게 된다.

② 백열물질에서 방출되는 에너지의 양과 분포는 물체의 온도에 따라 달라진다.

③ 물체색은 빛의 반사량과 흡수량에 의해 결정되어 모두 흡수하면 검정, 모두 반사하면 흰색으로 보인다.

④ 하늘의 청색빛은 대기 중의 분자나 미립자에 의하여 태양광선이 간섭된 것이다.

70. 영٠헬름홀츠의 3원색설에서 노랑의 색각을 느끼는 원인은?

① red, blue, green을 느끼는 시세포가 동시에 흥분

② red, blue를 느끼는 시세포가 동시에 흥분

③ blue, green을 느끼는 시세포가 동시에 흥분

④ red, green을 느끼는 시세포가 동시에 흥분

71. 한 가지 색으로 보이는 직조 면을 확대해보면 여러 가지 색으로 짜여 있음을 알 수 있다. 이와 같은 혼색방법의 예가 아닌 것은?

① TV 화면	② 점묘법

③ 옵아트	④ 색팽이

72. 바탕색이 탁한 배경 무늬와 선명한 배경의 무늬는 선명도에서 변화가 있다. 이를 이용한 색채 심리효과는?

① 색상대비	② 명도대비

③ 채도대비	④ 면적대비

73. 색의 물체와 배경관계에서 배경이 낮은 명도일 때 밝은 물체는 어떻게 보이는가?

① 후퇴	② 수축

③ 진출	④ 동화

74. 가법혼합의 삼원색이 아닌 것은?

① Red	② Blue

③ Green	④ Yellow

75. 명시성에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 색의 식별력에 대한 시각의 성질을 명시성이라 한다.

② 배경과 도형의 관계에서 상대적 명도차에 영향을 받는다.

③ 주의를 기울이지 않더라도 사람의 시선을 끌어 눈에 띠는 속성을 말한다.

④ 조명상태가 명시성 효과에 영향을 줄 수 있다.

76. 색채의 경연감에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 밝고 채도가 낮은 난색은 부드러운 느낌을 준다.

② 색채의 경연감은 주로 명도와 관련이 있다.

③ 채도가 높은 한색은 딱딱한 느낌을 준다.

④ 어두운 한색은 딱딱한 느낌을 준다.

77. 주목성의 강약 관계로 틀린 것은?

① 저채도의 노란색＜고채도의 빨간색

② 어두운 회색＜선명한 초록색

③ 고채도의 파란색＜고채도의 빨간색

④ 따뜻한 느낌의 주황색＜시원한 느낌의 파란색

78. 색채의 지각적 특성이 다른 하나는?

① 빨간 망에 들어 있는 귤은 원래보다 빨갛게 보인다.

② 회색 블라우스에 검정 줄무늬가 있으면 블라우스 색이 어둡게 보인다.

③ 파란 원피스에 보라색 리본이 달려 있으면 리본은 원래보다 붉게 보인다.

④ 붉은벽돌을 쌓은 벽은 회색의 시멘트에 의해 탁하게 보인다.

79. 배경과 주위에 있는 색의 영향으로 색의 성질이 변화되어 보이는 현상은?

① 대비	② 조화

③ 동화	④ 순응

80. 다음 색 중 명소시에서 암소시 상태로 옮겨질 때 시감도가 낮아져서 가장 어둡게 보이는 것은?

① 파랑	② 노랑

③ 빨강	④ 주황

【5과목】 색채체계론 (20문제)

81. 단청의 색에서 활기찬 주황빛의 붉은색으로 생동감이 넘치는 색의 이름은?

① 석간주	② 뇌록

③ 육색	④ 장단

82. 먼셀의 색입체에 관한 설명 중 틀린 것은?

① 축 좌٠우의 색은 색상환에서 마주보고 있는 보색이다.

② 각 색상 중 가장 바깥의 색이 순색이다.

③ 색상, 명도, 채도의 변화를 한 눈에 볼 수 있다.

④ 색입체를 수직으로 잘라보면 같은 명도를 나타내므로 등명도면이라고 한다.

83. 관용색과 먼셀표기법의 연결이 옳은 것은?

① 주홍－7.5YR 3/4

② 올리브색－7.5Y 8.5/12

③ 비둘기색－5PB 6/2

④ 자주－5P 8/4

84. CIE L*a*b* 색체계에 대한 설명으로 틀린 것은?

① a*와 b*는 색 방향을 나타낸다.

② L*＝50은 중명도이다.

③ a*는 red－green 축에 관계된다.

④ b*는 밝기의 척도이다.

85. 비렌의 색삼각형에 의한 조화방법 중 가장 깨끗하고 신선한 이미지를 주는 조화법은?

① 순색－톤－회색에 의한 배색

② 순색－명색조－흰색에 의한 배색

③ 흰색－회색－검정에 의한 배색

④ 순색－암색조－검정에 의한 배색

86. NCS 색체계에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 색상체계는 W-S, W-C, S-C의 기본척도로 나누어진다.

② 파버 비렌과 같이 7개의 뉘앙스를 사용한다.

③ 기본척도 내의 한 지점은 속상간의 관계성에 의해 색상이 결정된다.

④ 하양색도, 검정색도, 유채색도를 표준 표기로 한다.

87. CIE 색도도에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 색도도 내의 두 점을 잇는 선 위에는 포화도에 의한 색 변화가 늘어서 있다.

② 색도도 바깥 둘레의 한 점과 중앙의 백색점을 잇는 선 위에는 포화도의 변화만으로 된 색 변화가 늘어서 있다.

③ 어떤 한 점의 색에 대한 보색은 중앙의 백색점을 연장한 색도도 바깥 둘레에 있다.

④ 색도도 내의 임의의 세 점을 잇는 3각형 속에는 세 점의 혼합에 의한 모든 색이 들어있다.

88. 다음 배색 중에서 유사색상이면서 톤 차이가 큰 것은?

① 2.5Y9/2－2.5YR3/3

② 2.5YR4/4－5G8/2

③ 5Y9/3－5Y8/2

④ 5B5/10－2.5PB4/8

89. 오스트발트 색체계에서 등흑계열에 따라 조화로운 색을 선택하는 방법은?

① 등색상 삼각형의 C, B와 평행선상에 있는 색

② 등색상 삼걱형의 C, W와 평생선상에 있는 색

③ 등색상 삼걱형의 W, B와 평행선상에 있는 색

④ 등색상 삼걱형의 W, B를 축으로 회전시켜 같은 위치에 있는 색 정답[②]

90. 제시된 색체계들의 발표된 순서를 가장 최근의 것부터 바르게 배열한 것은?

① 먼셀 → 오스트발트 → P.C.C.S → CIE L*a*b*

② CIE L*a*b* → 먼셀 → 오스트발트 → P.C.C.S

③ 오스트발트 → P.C.C.S → CIE L*a*b* → 먼셀

④ CIE L*a*b* → P.C.C.S → 오스트발트 → 먼셀

91. 오스트발트 CHM 색상환의 30색에 추가된 색이 아닌 것은?

① 1[eqn: rm 1 over 2]	② 2[eqn: rm 1 over 2]

③ 6[eqn: rm 1 over 2]	④ 7[eqn: rm 1 over 2]

92. 한국산업표준에서 사용하는 ' 색이름 수식형-기준색이름'의 연결이 옳은 것은?

① 빨강-자주, 주황, 보라

② 초록빛-연두, 갈색, 파랑

③ 파란-연두, 초록, 청록

④ 보랏빛-하양, 회색, 검정

93. magenta, lemon, ultramarine blue, emerald green 등은 어떤 색명인가?

① ISCC-NIST 일반 색명

② 관용색명

③ 표준색명

④ 계통색명

94. 먼셀 색체계 5PB 3/12에서 12의 의미와 다른 것은?

① saturation	② lightness

③ chroma	④ colorfulness

95. 전통색 이름과 설명이 옳은 것은?

① 지황색 : 종이의 백색

② 담자색 : 홍색과 주색의 중간색

③ 감색 : 아주 연한 붉은색

④ 치색 : 스님의 옷색

96. 먼셀 색입체에서 수직축이 나타내는 것은?

① 명도단계	② 색상

③ 채도단계	④ 색이름

97. 색채표준과 거리가 먼 설명은?

① 특수 안료를 사용하여 재현한다.

② 색을 정확하게 표시하기 위해 필요하다.

③ 색채간의 지각적 등보성을 갖춰야 한다.

④ 색채 속성배열이 과학적 근거가 뒷받침 되어야 한다.

98. 문٠스펜서의 조 화의 분류가 아닌 것은?

① 눈부심	② 오메가 공간

③ 분리효과	④ 면적효과

99. 독일공업규격으로 색상(T), 포화도(S), 암도(D)로 표시하는 색체계는?

① NCS	② DIN

③ RAL	④ JIS

100. DIN 색체계와 가장 유사한 색상 구조를 갖는 색체계는?

① Munesll 색체계

② NCS 색체계

③ Yxy 색체계

④ Ostwald 색체계