건시스템(gunsys.com)	컬러리스트기사 필기 기출문제 (2016.5.8. 2회)

2016년 2회 컬러리스트기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 색채심리∙마케팅	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	3	3	2	2	1	2	2	3	1
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	4	2	2	1	4	1	2	4	2
【2과목 : 20문제】 색채디자인	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	2	1	3	4	4	4	3	1	4	1
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	1	2	2	1	4	3	2	4	3	2
【3과목 : 20문제】 색채관리	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	4	2	4	1	3	3	3	1	3	4
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	2	4	4	2	1	2	4	2	3	2
【4과목 : 20문제】 색채지각론	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	1	1	1	2	4	2	4	1	4	2
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	2	3	2	4	2	3	2	2	3	2
【5과목 : 20문제】 색채체계론	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	4	4	3	3	1	1	1	2	2	3
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	1	2	3	1	3	3	1	2	1	4
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 색채심리∙마케팅 (20문제)

1. 색채 마케팅에 있어서 기업 C.I의 주조색을 선정하는 경우 고려해야 할 점은?

① 색에 의한 이미지 변화를 분석한 후 기업이 지향하는 비즈니스 방향과 목적에 부합되는지를 분석하여야 한다.

② 기업의 색은 제품의 이미지에 영향을 미치므로 서로 연상이 되지 않도록 차별화를 두어야 한다.

③ 기업의 차별화를 위해서 기존에 사용되었던 색은 고려하지 않으며 색채재현이 특별한 색을 선정한다.

④ 기업 이미지 색채는 다양할수록 이미지 만들기가 용이하므로 여러 가지 메인컬러를 선택해야 한다.

2. 다음 중 제품정보로서 색과 관련된 색채연상효과에 관한 설명으로 거리가 먼 것은?

① 가전제품의 경우 전원과 메뉴 선택 버튼을 시각적으로 쉽게 인지되고 사용이 편리하게 색채를 적용한다.

② 시원한 청량음료 용기에는 청색, 녹색과 흰색의 조합에 의한 배색을 주로 사용한다.

③ 소방기구에 적용되는 빨강은 구급장비, 상비약 등에도 사용된다.

④ 흰색은 어떤 색과 짝지어도 조화가 되는 기본색으로 안전표지애서 통행로, 정돈을 나타낸다.

3. 환경색채에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 지역의 자연환경과 인문환경에 영향을 준다.

② 인공환경에 가장 많은 영향을 받는다.

③ 자연기후나 자연지형에 영향을 많이 받는다.

④ 자연환경인 기후와 일광에 영향을 준다.

4. '다이나믹' 이미지의 제품개발에 가장 적합한 배색은?

① 핑크, 화이트, 스카이 블루의 배색

② 블루, 레드, 블랙의 배색

③ 그레이, 화이트, 베이지의 배색

④ 블랙, 그레이, 베이지의 배색

5. 색채 마케팅 전략에서 소비자의 활동·관심·의견 등을 인구통계학적 차원을 기초로 분석하여 유형별로 구분하는 방법은?

① 소비자 구매행동 분석

② 라이프 스타일 분석

③ 색채 이미지 분석

④ 소비자 선호도 조사

6. 색채 마케팅에서 중요하게 고려되어야 할 점을 포함하는 마케팅의 개념은?

① 마케팅은 고객의 요구를 이해하고 적절한 제품을 시장에 내보냄으로써 기업의 소득증대를 일으키기 위한 총체적인 기업 활동을 말한다.

② 마케팅은 제품을 생산한 후 소비자에게 판매하기에 필요한 유통정책을 원활히 수행하는 것이다.

③ 마케팅은 인간의 무한한 욕구를 충족시키기 위해 여러 가지 자원을 활용하여 경제활동을 하는 과정이다.

④ 마케팅은 고객의 필요와 요구에 따라 고객에게 봉사하기 위한 고객만족 서비스를 말한다.

7. 1981년 W.퀼러의 실험을 통해 일반인이 색채 자극이 없게 회색으로 필해진 방과 화려하고 다양하게 채색된 방을 체험하게 했을 때 나타난 현상 중 옳은 것은?

① 여성이 남성에 비해 회색방에서 더 지루함을 느낀다.

② 한색계열이 적용된 방에서 심장박동이 감소하고 차분해진다.

③ 단조로운 색채의 통일성은 심리적으로 과다한 자극을 준다.

④ 남성과 여성의 색에 대한 스트레스 반응은 동일한 수준이다.

8. 소비자의 신제품 수용과정이 올바르게 배열된 것은?

① 관심 → 인지 → 시용 → 평가 → 수용

② 인지 → 관심 → 평가 → 시용 → 수용

③ 관심 → 평가 → 시용 → 인지 → 수용

④ 인지 → 관심 → 수용 → 평가 → 시용

9. 기업이미지 구축을 위해 특정색을 활용하는 마케팅 전략과 관련이 높은 것은?

① 색채표준	② 선호색

③ 색채연상 · 상징	④ 색채대비

10. 색채 시장조사 기법 중 보기에서 설명하는 것은?

- 마케팅 조사 중 가장 널리 이용되는 방법이다.

- 질의응답을 통해 소비자의 제품구매 및 이용 상황에 대한 정보를 수집한다.

- 시장의 전반적인 상황 등 기업의 마케팅 전략수립을 위한 기본자료 수집을 목적으로 한다.

① 서베이 조사	② 패널 조사

③ 관찰 조사	④ 방법론 조사

11. 주로 진정 효과를 주며 폭력적인 범죄자나 정신적 안정을 필요로 하는 사람들의 방 내부에 이용되는 색은?

① 흰색	② 노랑

③ 갈색	④ 파랑

12. 색채 마케팅의 기초가 되는 인간의 욕구 중 자존심, 인식, 지위 등과 관련이 있는 매슬로우의 욕구단계는?

① 생리적 욕구

② 안전 욕구

③ 사회적 욕구

④ 존경 욕구

13. 색채 마케팅 전략을 수립하기 위한 마케팅 믹스의 기본요소에 속하지 않는 것은?

① 제품(product)

② 위치(position)

③ 판매촉진(promotion)

④ 가격(price)

14. SWOT 분석 중 시장의 위협을 회피하기 위해 강점을 사용하는 전략은?

① SO 전략	② ST 전략

③ WO 전략	④ WT 전략

15. 인간은 선행경험에 따라 다른 감각과 교류되는 색채감각을 경험하게 된다. 이에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 뉴턴은 분광실험을 통해 발견한 7개 영역의 색과 7음계를 연결시켰는데, 이 중 C음은 청색을 나타낸다.

② 색채와 모양의 추상적 관련성은 요하네스 이텐, 파버비렌, 칸딘스크, 베버와 페흐너에 의해 연구되었다.

③ '브로드웨이 부기우기'라는 작품은 시각과 청각의 공감각을 활용하여, 색채 언어의 가능성을 보여주었다.

④ 20대 여성을 겨냥한 핑크색 MP3의 시각적 촉감은 부드러움이 연상되며, 이와 같이 색채와 관련된 공감각을 활용하면 메시지와 의미를 보다 정확하게 전달할 수 있다.

16. 프랭크 H. 만케의 6단계 색경험 피라미드에서 각 단계에 해당하는 내용의 연결이 틀린 것은?

① 1 : 개인적 관계

② 2 : 시대사조, 패션, 스타일의 영향

③ 3 : 의식적 상징화-연상

④ 4 : 색자극에 대한 심리학적 반응

17. 색채정보를 수집하기 위한 충화 표본 추출에 대한 설명이 아닌 것은?

① 모집단을 모두 포괄하는 목록이 있어야 한다.

② 조사분석을 위한 하위집단을 분류한다.

③ 하위 집단별로 비례 표본을 선정한다.

④ 조사결과에 영향을 미치는 변수를 기준으로 하위 모집단을 구분한다.

18. 색채이미지를 조사하기 위해 사용하는 SD법(Semantic Differential Method)의 설명으로 옳은 것은?

① 측정하려는 개념의 관계있는 형용사 반대어 쌍들로 척도를 구성한다.

② 척도의 단계가 적으면 그 의미의 차이를 알기 어려우므로 8단계 이상의 세분화된 단계를 사용하는 것이 좋다.

③ 직관적 응답을 구해야하므로 깊이 생각하거나 앞서 기입한 것을 나중에 고쳐 쓰는 것은 바람직하지 않다.

④ 조사를 통해 얻어진 결과는 요인분석을 통해 그 대상의 의미공간을 효과적으로 해석할 수 있다.

19. 부드럽고 섬세하며, 여성적인 이미지와 어린이의 이미지를 표현하는 데 많이 사용되는 색채 계열은?

① 프라이머리 컬러	② 내추럴 컬러

③ 네온 컬러	④ 파스텔컬러

20. 색채마케팅에서 시장세분화 전략으로 이용되며 인구통계적 특성, 라이프 스타일, 특정 조건 등을 만족하는 집단을 대상으로 하는 마케팅은?

① 대중마케팅	② 표적마케팅

③ 포지셔닝마케팅	④ 확대마케팅

【2과목】 색채디자인 (20문제)

21. 시각전달디자인(Visual Communication Design)분야가 아닌 것은?

① 편집디자인, 그래픽디자인

② 공예디자인, 의상디자인

③ 일러스트레이션, 캐릭터디자인

④ 패키지디자인, 타이포그래피

22. 다음 중 디자인의 조형 요소가 아닌 것은?

① 구성	② 색

③ 재질감	④ 형

23. 타이포그래피(typography)를 가장 잘 설명한 것은?

① 그림형태로 이루어진 글자의 조형적 표현

② 광고에 나오는 그림의 조형적 표현

③ 글자에 의한 모든 커뮤니케이션의 조형적 표현

④ 상징에 의한 커뮤니케이션의 조형적 표현

24. 실내디자인 색채계획 시 거리가 먼 것은?

① 주조색, 보조색, 강조색으로 나뉜다.

② 색채의 면적 비례가 중요하다.

③ 배색에 있어 재질감이 영향을 끼친다.

④ 바닥과 천장은 항상 강한 대비를 준다.

25. 환경디자인을 실행함에 있어서 유의할 점과 거리가 먼 것은?

① 사회성, 공통성, 공익성 함유 여부

② 환경색으로 배경적인 역할의 고려

③ 사용조건에 적합성

④ 재료의 자연색 배제

26. 직물의 색채계획 시 고려해야 할 요소 중 거리가 먼 것은?

① 성별, 연령 등에 따른 기호

② 계절, 재질 등에 따른 용도

③ 빠르게 변화되는 유행 성향

④ 파손 방지 등을 위한 제품 보호

27. 건축물의 경관색채 계획 시 고려사항으로 거리가 먼 것은?

① 성별, 연령 등에 다른 기호

② 계정, 재질 등에 따른 용도

③ 빠르게 변화되는 유행 성향

④ 파손 방지 등을 위한 제품 보호

28. 19세기 말에서 20세기 초에 일어났던 양식운동으로서 자연물의 유기적 형태를 빌려 건축의 외관이나 가구, 조명, 실내 장식, 회화, 포스터 등을 장식할 때 사용되었던 양식은?

① 아르누보(Art Nouveau)

② 미술공예운동(Art and Craft Movement)

③ 데스틸(De stijl)

④ 모더니즘(Modernism)

29. CI(Corporate Identity)의 구성 요소가 아닌 것은?

① 심벌마크(symbol mark)

② 로고타입(logotype)

③ 전용 컬러(corporate)

④ 저작권(copyright)

30. 제품의 색채 계획 중 기획단계에서 해야 할 것이 아닌 것은?

① 주조색, 보조색 결정	② 시장과 소비자 조사

③ 색채 정보 분석	④ 제품기획

31. 제품디자인에 있어서 그 제품의 외관을 이해할 수 있도록 그림 완성 예상도는?

① 렌더링	② 러프스케치

③ 일러스트레이션	④ 레이아웃

32. 그리스인들이 신전과 예술품에서 아름다움과 시각적 질서를 얻기 위한 수단으로 사용한 비례법으로 조직적 구조를 말하는 체계는?

① 조화	② 황금분할

③ 산술적 비례	④ 기하학적 비례

33. 바우하우스의 색채교육 프로그램을 주도한 사람은?

① 헤르만 그레츠	② 요하네스 이텐

③ 피터 베렌스	④ 오토 에크만

34. 디자인 원리 중 율동(rhythm)과 관련된 조형 방법과 관련이 먼 것은?

① 매칭	② 점이

③ 점증	④ 반복

35. 굿 디자인(good design)과 거리가 먼 것은?

① 매년 굿 디자인을 선정하여 GD마크를 부여한다.

② 국가마다 굿 디자인의 기준들을 갖고 있다.

③ 굿 디자인 요건으로 기능성, 심미성, 경제성, 독창성 등이 있다.

④ 선정대상품목을 제품, 융합 콘텐츠 부분으로 제한한다.

36. 디자인 사조와 관련 내용의 연결이 틀린 것은?

① 구성주의－말레비치－기계적, 기하학적 형태를 중시하고 역학적인 미를 창조

② 신조형주의－몬드리안－개성을 배제하는 주지주의적 추상미술운동

③ 추상표현주의－피카소－작자의 마음 상태, 감정, 상상, 꿈 등의 표현에 중점을 둠

④ 미래주의－보치오니－속도와 움직임에 대한 표현을 중요시함

37. 디자인의 조건 중 합목적성에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

① 합리주의에서는 궁극적 가치이다.

② 허용된 경비로 가장 우수한 디자인과 목적에 맞는 효과를 창출한다.

③ 목적에 도달하는 데 적합한 대상이나 행위의 설정이다.

④ 지적인 문제의 일종으로 객관적, 합리적으로 얻어지는 것이다.

38. 색채계획의 목적 중 거리가 먼 것은?

① 지루함을 피하기 위해 분위기를 바꾼다.

② 환경을 쾌적하게 하기 위해 친환경적 배색을 실시한다.

③ 안전색의 사용으로 사고를 줄인다.

④ 기능성, 문화성, 심미성, 등의 색채사용이 복잡해지므로 디자이너의 주관적 감성이 필요하다.

39. 근대 디자인의 역사에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 독일공작연맹은 규격화를 통해 생산량 증대를 긍정하면서 동시에 질 향상을 지향하였다.

② 미술공예운동은 수공예 부흥운동, 대량생산 시스템의 거부라는 시대 역행적 성격이 강하다.

③ 곡선적 아르누보는 오스트리아 빈을 중심으로 발전하였다.

④ 아르데코는 복고적 장식과 단순한 현대적 양식을 결합하여 대중화를 시도하였다.

40. 저속한 모방 예술이라는 뜻의 독일어에서 유래한 디자인은?

① 하이테크

② 키치디자인

③ 생활미술운동

④ 포스트모더니즘

【3과목】 색채관리 (20문제)

41. 다음 중 염료와 안료를 구분하는 일반적인 기준으로 가장 적합하지 않은 것은?

① 일반적으로 염료는 수용성, 안료는 비수용성이다.

② 염료는 수지(resin) 내부로 용해되어 투명한 혼합물이 되고, 안료는 수지에 용해되지 않고 빛을 산란시킨다.

③ 안료는 고착제(binder)가 필요하고, 염료는 고착제가 필요 없다.

④ 염료와 안료 모두 별도의 접착제가 없어도 친화력이 있다.

42. 3자극치 직독식 광원색채계를 이용하는 방법으로 잘못된 것은?

① 측정에 사용하는 직독식 색채계는 루터(Luther)조건을 되도록 만족시켜야 한다.

② 직독식 색채계를 이용한 측정은 측정의 기하학적인 조건에 따라 분광감응도를 달리한다.

③ 표준광원과 간접적으로 비교가 이뤄질 경우 해당기기의 장기안정도를 고려하여 적절한 교정주기로 관리되어야 한다.

④ 직독식 색채계를 이용하여 계기의 지시로부터 3자극치 X, Y, Z 혹은 이들의 상대치를 구하고, 이로부터 색도좌표 x, y를 구한다.

43. PPI에 대한 설명으로 잘못된 것은?

① WQHD 급 스마트폰의 경우 400~500수준의 PPI를 가진다.

② 21.5인치 FHD 디스플레이의 경우 약 102 PPI 수준이다.

③ 모니터 디스플레이에서 PPI는 스크린의 크기와 관계가 있다.

④ PPI 픽셀의 비트 심도와 관계가 있다.

44. 표면색의 시감 비교 방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 인쇄물, 사진 등의 표면색을 비교하는 경우, 상대 분광 분포에 근사한 상용 광원 D65를 사용한다.

② 관찰자는 무채색계열의 의복을 착용해야 하며, 관찰자의 시야 내에는 시험할 시료의 색 외에 진한 표면색이 있어서는 안 된다.

③ 부스의 내부는 명도 L*가 약 45~55의 무광택의 무채색으로 한다.

④ 비교하는 색면의 크기와 관찰거리는 시야각으로 약 2도 또는 10도가 되도록 한다.

45. 염료의 종류와 그 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 형광염료－종이나 흰 천 등을 더욱 희게 보이게 하기 위해 사용한다. 스틸벤계, 옥사졸계, 쿠말린계 등의 종류가 있다.

② 염기성염료－염료가 수용액 속에서 양이온으로 되어 있기 때문에 카티온 염료라고도 하며 색깔이 선명하고 물에 잘 용해되어 착색력이 좋다.

③ 안료수지염료－나프톨 유도체가 커플링 성분으로 많이 사용되며 양자가 반응하여 염색되도록 한다.

④ 산성염료－양모, 견, 나일론 등 아미드 계 섬유를 염색하는 것으로 이온결합방법으로 염색된다.

46. 천연 진주 또는 진주층과 닮은 외관을 부여하기 위해 사용하는 진주광택 색료에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 진주광택 색료는 투명한 얇은 판의 위와 아래 표면에서의 광선의 간섭에 의하여 색을 드러낸다.

② 물고기의 비늘은 진주광택 색료와 유사한 유기화합물 간섭 안료의 예이다.

③ 진주광택 색료는 굴절률이 낮은 물질을 사용하여야 그 효과를 크게 할 수 있다.

④ 진주광택 색료는 조명의 기하조건에 따라 색이 변한다.

47. 어떤 색채가 매체, 주변색, 조도의 조건변화 등에 따라 다르게 보여지는 색의 속성을 정확히 예측해 주어 문제점을 해결할 수 있도록 개발된 색채이론(model)은?

① 디바이스 특성화(Device Characterization)

② 아이소머리즘(Isomerism)

③ 컬러어피어런스(Color Appearance)

④ 컬러디퍼런스(Color Difference)

48. LCD 디스플레이의 백라이트에 관한 설명이 틀린 것은?

① 냉음극관(CCEL) 방식은 광색역을 재현하지 못한다.

② 백색 LED 방식은 상대적으로 좁은 색역을 재현한다.

③ RGB LED 방식은 상대적으로 넓은 색역을 재현할 수 있다.

④ 디스플레이의 재현 색역은 백라이트의 성능에 영향을 받는다.

49. KS A 0064(색에 관한 용어)에 따른 용어의 설명이 틀린 것은?

① 광원색－광원에서 나오는 빛의 색. 광원색은 보통 색자극값으로 표시한다.

② 색역－특정 조건에 따라 발색되는 모든 색을 포함하는 색도 그림 또는 색공간 내의 영역

③ 연색성－색필터 또는 기타 흡수 매질의 중첩에 따라 다른 색이 생기는 것

④ 색온도－완전복사체의 색도와 일치하는 시료복사의 색도표시로, 그 완전복사체의 절대온도로 표시한 것

50. 조명조건에 대한 등색도의 평가 방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 조건등색도 : 기준광 밑에서 등색인 조건등색쌍이 시험광 밑에서 등색으로부터 벗어나는 정도

② 기준광 : 원칙적으로 KS C 0074에서 규정하는 표준광 D65

③ 조건등색지수 : 조건 등색상의 조건 등색도를 표시하는 지수

④ 3자극 값의 계산방법 : KS A 0066에 의해 원칙적으로 파장 간격 10nm로 계산한다.

51. 디지털 컬러 관리 시스템에 대한 설명이 틀린 것은?

① 하드웨어 장치의 컬러재현 특성을 기술하는 ICC 컬러 프로파일을 통해 장치 간 컬러 관리가 이루어진다.

② ICC에서는 sRGB를 기준 ICC 색공간 프로파일로 제안한다.

③ ICC기준을 따르는 장치 프로파일은 운영체제나 애플리케이션에 관계없이 범용적으로 사용할 수 있다.

④ ICC의 디지털 컬러 관리 기준은 ISO 15076-1：2010 국제 표준으로 정의 되어 있다.

52. 다음 중 CCM에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 분광 반사율을 기준색에 일치시키기 위한 가장 효과적인 방식

② 소프트웨어를 통해 정확한 색료의 양 지정

③ 발색에 소요되는 비용 산출로 경제적인 효과

④ 아이소머리즘의 실현이 가능하므로 발색 공정에 대한 관리가 필요 없음

53. 프린터 프로파일링 시 유의해야 할 사항과 거리가 먼 것은?

① 프린터 드라이버에서의 올바른 매체 설정

② 잉크젯 인쇄물의 적정한 컬러 안정화 시간 확보

③ 프린터 드라이버에서의 색상처리 기능 해제

④ 잉크젯 프린터의 캘리브레이션

54. 감법 혼색에서 가장 넓은 색상영역을 구출할 수 있는 기본색은?

① 녹색, 빨강, 파랑	② 마젠타, 시안, 노랑

③ 녹색, 시안, 노랑	④ 마젠타, 파랑, 녹색

55. 컴퓨터 자동배색(CCM)은 색료의 분광특성을 바탕으로 색채처방을 산출하는 장비이다. 이 때 색료의 분광특성은 어떤 형태로 입력되는가?

① 단위 농도당 분광반사율의 변화

② 단위 농도당 색좌표의 변화

③ 단위 농도당 흡수피크의 변화

④ 단위 농도당 채도의 변화

56. 관측자에 따른 조건등색도의 평가방법에 관한 설명 중 틀린 것은?

① 조건 등색상의 관측자 조건 등색도는 관측자 조건 등색 지수에 의해 평가하고 필요에 따라 조건 등색 신뢰 타원 및(또는) 조건 등색 연력지수로 보충한다.

② 관측자 조 건 등색 지수, 조건 등색 신뢰 타원 및 조건 등색 연령지수의 계산에서 측색용광은 원칙적으로 KS C 0074에서 규정하는 표준광 D50을 사용한다.

③ 기준 관측자 또는 연령별 평균 관측자가 조건 등색상을 완전한 등색이 아니라고 판단하는 경우에는 그 3자극 값이 같도록 보정을 한 후, 각각의 지수를 구한다.

④ 편차 기준 관측자는 관측자 조건 등색 지수를 부여하는 관측자를 의미한다.

57. 색채 측정 방법 중 필터식 색채계에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 색채를 생산하는 현장에서 색채관리를 하는 데 효율적이다.

② 기준이 되는 색채와의 비교 평가에 따른 품질관리가 용이하다.

③ 조건등색이나 색료의 변화에 따른 근본적인 문제점에는 대응할 수 없는 한계점이 있다.

④ 색채 처방을 산출하기 위한 자동배색에 사용될 수 있는 측정데이터를 직접 활용하는 데 주로 사용된다.

58. 다음 중 Gamma Correction에 대한 설명으로 틀린 것은?

① CRT 모니터의 출력 휘도가 입력 RGB 값의 크기와 비례하지 않아서 발생한 색의 왜곡을 보정하기 위한 방법이다.

② 감마가 낮은 영상은 감마가 높은 영상에 비해 중간톤의 상대적 밝기가 더 낮아 전체적으로 어둡게 보인다.

③ 감마곡선은 입력신호가 0부터 255까지 증가할 때 최대 휘도를 1로 규격화하여 상대적인 휘도 변화를 나타낸다.

④ 일반적인 컴퓨터 모니터의 디스플레이는 2~3의 감마를 나타내지만 1.8의 감마를 사용하는 경우도 있다.

59. 색 비교를 위한 작업면의 조도에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 자연주광을 이용하는 경우 적어도 2000 lx의 조도를 필요로 한다.

② 색 비교를 위한 작업면의 조도는 1000~4000 lx 사이로 한다.

③ 어두운 색을 비교하는 경우 작업면의 조도는 2000 lx 이하가 적합하다.

④ 균제도는 80% 이상이 적합하다.

60. 객관적인 색채 계측 시 측정값에 영향을 미치는 요소와 가장 거리가 먼 것은?

① 광원의 상대분광분포(Relative Spectral Intensity Distribution)

② 관측시야의 임계교조수(Critical Fusion Frequency)

③ 시료의 분광확산반사율(Spectral Diffuse Reflectance)

④ 관측자의 색채시감효율(Color Matching Functions)

【4과목】 색채지각론 (20문제)

61. 헌트효과에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 조명광이 밝아지면 컬러풀니스(colorfulness)가 증가하여 더 선명해 보이는 현상

② 같은 명소시 상태라도 빛의 강도(휘도)가 변화하면 색광의 색상이 다르게 보이는 현상

③ 조명광이 밝아지면 밝기가 증가하여 그 색의 포화도가 저하되어 보이는 현상

④ 자극이 강할수록 시감각의 반응도 크고 빨라지는 현상

62. 다음 보색에 관한 설명 중 가장 적합한 것은?

① 혼색했을 때 무채색이 되는 두 색을 말한다.

② 두 개의 원색을 혼색했을 때 나타내는 색을 말한다.

③ 색상환에서 비교적 가까운 색 간의 관계를 말한다.

④ 혼색했을 때 원색이 되는 두 색을 말한다. 망막에 주어진 색의 자극이 흥분된 상태가 그대로 지속되므로 그 자극에 없어졌을 때도 원래의 자극과 같은 자극으로 남게 되는 현상

63. 푸르킨예 현상에 관련된 설명이 틀린 것은?

① 추상체의 시각은 단파장에 민감하다. 간상체의 시각은 장파장에 민감하다.

② 밝은 상태에서 어두운 상태로 바뀔 때 민감도가 증가하는 것을 암순응이라 한다.

③ 암순응 되기 전에는 빨간 꽃이 잘 보이다가 암순응이 되면 파란 꽃이 더 잘 보이도록 시각기체가 바뀌는 현상이 발생한다.

④ 조명 조건이 바뀌면서 눈의 수용기가 지닌 민감도가 변화하는 과정을 순응이라 한다.

64. 다음 중 여름 휴양지인 리조트의 청량감 있는 실내계획 시 가장 효과적인 타일 배합은?

① 마젠타／파랑	② 흰색／파랑

③ 노랑／주황	④ 연두／녹색

65. 색의 면적효과와 관련이 가장 먼 것은?

① 전시야(全視野)

② 매스효과(mass effect)

③ 소면적 제3색각이상(小面積 第三色覺異常)

④ 동화효과(assimilation effect)

66. 눈의 구조와 특징에 관한 설명이 틀린 것은?

① 간상체는 명암에 대해 민감하게 반응한다.

② 수정체는 색을 식별하는 시세포이다.

③ 홍채는 빛의 양을 조절하는 카메라의 조리개와 같은 역할을 한다.

④ 추상체는 망막의 중심와에 밀집되어 있다.

67. 다음 중 채도대비에 관한 설명으로 잘못된 것은?

① 채도가 다른 두 색을 인접시켰을 때 서로의 영향으로 채도가 높거나 낮아 보이는 현상이다.

② 순색은 채도가 높은 바탕보다는 채도가 낮은 바탕에서 더 선명해 보인다.

③ 채도 대비는 인접한 두 색의 채도 차이가 클수록 뚜렷하게 나타난다.

④ 채도대비는 유채색과 유채색 간에 가장 뚜렷하게 느낄 수 있다.

68. 빛의 파장에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 약 450~550nm의 파장은 파랑으로 보이게 된다.

② 여러 가지 파장의 빛이 고르게 섞여 있으면 검정색으로 지각된다.

③ 약 380~450nm의 파장은 녹색으로 보이게 된다.

④ 약 500~570nm의 파장은 노랑으로 보이게 된다.

69. 다음 중 베졸드 효과와 관련이 높은 혼색방법은?

① 회전혼색	② 감법혼색

③ 연속혼색	④ 병치혼색

70. 보기의 내용이 설명하는 것은?

망막에 주어진 색의 자극이 흥분된 상태가 그대로 지속되므로 그 자극에 없어졌을 때도 원래의 자극과 같은 자극으로 남게 되는 현상

① 동시대비 효과	② 양성 잔상

③ 음성 잔상	④ 병치혼색

71. 색채의 감정효과에 대한 설명이 틀린 것은?

① 색의 진출과 팽창을 실험하기에 가장 적합한 배경색은 회색이다.

② 원색의 빨강 의상을 좀 더 무겁게 느끼게 하고 싶다면 밝은 회색을 가미하여 명도를 높여준다.

③ 파장이 짧은 색상이 파장이 긴 색상에 비하여 느리게 움직이는 것처럼 느껴진다.

④ 장파장 계열의 색상은 시간의 흐름을 길게 느끼게 한다.

72. 혼색에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 병치혼색의 경우 혼색의 명도는 최대 면적의 원색 명도와 일치한다.

② 컬러 인쇄의 경우 일부분을 확대하여 보면 점의 색은 빨강, 녹색, 파랑으로 되어 있다.

③ 색필터를 겹치면 감법혼색이 나타난다.

④ 중간혼색은 감법혼색의 영역에 속한다.

73. 눈에 서로 다른 색자극이 매우 빠르게 차례로 들어올 때 망막 상에서 자극이 혼합된 것으로 간주해 혼합색을 보게 되는 혼색방법은?

① 동시혼색	② 계시혼색

③ 병치혼색	④ 가법혼색

74. 색을 지각하는 요소들의 변화에 의해 지각되는 색도 변하게 된다. 다음 중 변화요인과 관련이 없는 것은?

① 광원의 종류	② 물체의 분광 반사율

③ 사람의 시감도	④ 물체의 물성

75. 색채의 지각과 감정과의 설명이 옳은 것은?

① 고명도일수록 무겁게, 저명도일수록 가볍게 보인다.

② 고채도일수록 강하게, 저채도일수록 약하게 보인다.

③ 한색은 따뜻하게, 난색은 차갑게 느껴진다.

④ 연한 톤은 딱딱하게, 짙은 톤은 부드럽게 느껴진다.

76. 혼색의 원리와 그 활용 사례가 옳게 연결된 것은?

① 물리적 혼색－점묘화법, 컬러사전

② 물리적 혼색－무대조명, 모자이크

③ 생리적 혼색－점묘화법, 색팽이

④ 생리적 혼색－무대조명, 컬러사진

77. 석양이 붉은 것과 관련한 빛의 성질은?

① 빛의 회절	② 빛의 산란

③ 빛의 반사	④ 빛의 굴절

78. 노란색 물체를 바라본 후 흰 벽을 보았을 때 남색 물체의 실루엣이 보이게 된다. 이러한 경우의 색채지각 현상을 방지하기 위한 예로 옳은 것은?

① 노란색의 방향 유도등

② 청록색의 의사 수술복

③ 초록색의 비상계단 픽토그램

④ 빨간색과 청록색의 체크무늬 셔츠

79. 그림의 흰 선이 교차하는 지점에 어두운 반점과 같은 것이 보이는 현상을 설명하는 것과 관련이 없는 것은?

① 연변대비	② 허먼 격자 착시

③ 애브니 효과	④ 명도대비

80. 다음 중 멀리서 보아도 눈에 잘 띄는 안내표지를 만들기 위한 배색으로 가장 좋은 경우는?

① 노랑 배경색에 흰색 글씨

② 검정 배경색에 노랑 글씨

③ 흰 배경색에 빨강 글씨

④ 흰 배경색에 검정 글씨

【5과목】 색채체계론 (20문제)

81. 색채조화의 목적이 아닌 것은?

① 색채사이의 관계성 속에 질서를 부여하기 위해서

② 목적과 기능에 적합한 미적 효과를 얻기 위해서

③ 질서 있는 환경을 구축하여 인간 삶을 풍요롭게 하기 위해서

④ 미에 대한 인간의 창조적 본능을 통제하기 위해서

82. 다음의 오스트발트 색체계의 표기방법 중 가장 명도가 낮은 것은? (기호와 혼합비의 표 참고)

기호	a	c	e	g	i	l	n	p
백색량	89	56	35	22	14	8.9	5.6	3.5
흑색량	11	44	65	78	86	91.1	94.4	96.5

① ca	② ge

③ li	④ pn

83. ISCC-NIST 색상의 약자를 잘못 표기한 것은?

① rO : reddish orange

② yG : yellowish green

③ rP : pinkish red

④ bG : bluish green

84. 스펙트럼의 삼자극치에 의해 색을 표시할 수 있는 색체계는?

① Munsell	② NCS

③ CIE XYZ	④ DIN

85. 세계 각국의 색채표준화 작업을 통해 제시된 색채체계와 그 특성을 옳게 연결한 것은?

① 혼색계－CIE의 XYZ 색체계－색자극의 표시

② 현색계－오스트발트 색체계－관용색명 표시

③ 혼색계－먼셀 색체계－색채교육

④ 현색계－NCS 색체계－조화색의 선택

86. 스웨덴의 하드와 시비크에 의해 개발된 국제표준으로 그 표기가 올바른 것은?

① S4020-Y30R	② 24：C

③ Medium G 3020	④ 2.5YR 4/10

87. NCS 색체계에 대한 설명이 옳은 것은?

① 흰색, 검정색, 노란색, 빨간색, 파란색, 녹색을 기본색으로 정하였다.

② 일본의 색채 교육용으로 넓게 채택하여 사용되고 있다.

③ 1931년에 CIE에 의해 채택되었다.

④ 각 색상마다 12톤으로 분류시켰다.

88. 다음 KS 관용색명 중 겨자색과 가장 가까운 먼셀 기호는?

① 10YR 6/7.5	② 5Y 7/10

③ 6YR 2/3	④ 5PB 5/10

89. 일본색채연구소가 발표한 색채 시스템으로 주로 패션 등에 사용되는 체계는?

① RAL	② P.C.C.S

③ JIS	④ DIN

90. 오스트발트 색체계의 설명으로 옳은 것은?

① 오스트발트는 스웨덴의 화학자이며 안료의 개발로 1909년 노벨상을 수상하였다.

② 물체 투과색의 표본을 체계화한 현색계의 컬러 시스템으로 1917년에 창안하여 발표한 20세기 전반의 대표적 시스템이다.

③ 이 색체계는 회전 혼색기의 색채 분할면적의 비율을 변화시켜 색을 만들고 색표로 나타낸 것이다.

④ 이상적인 백색(W)과 이상적인 흑색(B), 특정 파장의 빛만을 완전히 반사하는 이상적인 중간색을 회색(N)이라 가정하고 체계화 하였다.

91. 그림의 NCS 색상 삼각형에서 S-C축과 평행한 직선상에 놓인 색들이 의미하는 것은?

① 동일 하양색도	② 동일 검정색도

③ 동일 명도	④ 동일 뉘앙스

92. 먼셀 표기법에 따른 색상, 명도, 채도의 설명이 옳은 것은?

① 10R 3/6：탁한 적갈색, 명도 6, 채도 3

② 7.5YR 7/14：노란 주황, 명도 7, 채도 14

③ 10GY 8/6：탁한 초록, 명도 8, 채도 6

④ 2.5PB 9/2：남색, 명도 9, 채도 2

93. 먼셀의 색채조화원리에 대한 설명이 틀린 것은?

① 회색은 회색척도의 9단계에 준하여 정연하고 고른 간격일 때 가장 조화롭고, 중심점은 N5가 적절하다.

② 중간채도 5의 반대색끼리는 N5와 연속성이 있으며, 같은 넓이로 배합하면 조화롭다.

③ 명도가 같고 채도가 다른 반대색끼리는 채도에 따라 면적을 달리한다. 예를 들면 Y3/10, PB3/2의 면적은 2：1로 하면 조화롭다.

④ 명도와 채도가 모두 다른 반대색끼리는 회색척도에 준하여 정연한 간격으로 하면 조화롭다.

94. 국제조명위원회에서 개발된 색체계에 대한 설명이 틀린 것은?

① 1931년 감법혼색에 의해 CIE색체계를 만들었다.

② 물체색 뿐 아니라 빛의 색까지 표기할 수 있다.

③ 광원의 관찰자에 대한 정보를 표준화하고, 색을 수치화 하였다.

④ 물체색이 광원에 따라 달라지는 것을 보완한 것이다.

95. 단청에 적용하고 있는 한국의 색은?

① 지백색	② 담주색

③ 석간주	④ 유록색

96. 다음 중 청록색 계열의 전통색은?

① 훈색	② 치자색

③ 양람색	④ 육색

97. 먼셀의 명도, 채도단계에 관한 설명 중 옳은 것은?

① 명도단계가 11단계이며 중간명도는 5이다.

② 명도단계가 10단계이며 중간명도는 5이다.

③ 명도단계가 11단계이며 채도단계는 13까지이다.

④ 명도단계가 10단계이며 채도단계는 14까지이다.

98. 오스트발트 색채조화론의 등가색환에서 조화 중 색상간격이 6~8 떨어진 2색의 배색은?

① 반대색 조화	② 이색 조화

③ 유사색 조화	④ 보색 조화

99. 다음은 먼셀 색체계의 색표시 방법에 따라 표시한 유채색들이다. 이 중 명도가 같은 색으로 구성된 쌍은?

① 5Y 8/10, 10G 8/4	② 7.5RP 5/8, 7.5RP 4/4

③ 5Y 7/6, 5PB 6/6	④ 10G 8/4, 10G 6/4

100. CIE(국제조명위원회)에 의해 개발된 XYZ색표계에 관한 설명으로 틀린 것은?

① CIE에서는 색채를 X, Y, Z의 세 가지 자극치의 값으로 나타냈다.

② XYZ 삼자극치 값의 개념은 색시각 3원색 이론(3 Component Theory)을 기본으로 한다.

③ XYZ 색표계는 측색에서 가장 기본적인 표색계로 3자극값 XYZ에서 다른 표색계로 수치계산에 의해 변환할 수 있다.

④ X는 녹색의 자극치로 명도 값을 나타내고, Y는 빨간색의 자극치, Z는 파란색의 자극치를 나타낸다.