건시스템(gunsys.com)	산림산업기사 필기 기출문제 (2018.4.28. 2회)

2018년 2회 산림산업기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 조림학	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	2	4	2	4	1	1	2	1	3
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	3	1	3	1	3	3	4	2	4
【2과목 : 20문제】 산림보호학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	1	2	4	4	3	3	4	3	1	3
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	2	2	1	1	2	1	4	4	3	2
【3과목 : 20문제】 임업경영학	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	1	1	3	1	4	2	2	4	1	2
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	4	2	4	2	4	1	3	3	3	3
【4과목 : 20문제】 산림공학	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	1	4	2	1	4	2	3	3	3	3
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	4	4	2	1	4	1	2	3	2	1
합격점수는 100점 만점에 60점(80문제 중 48문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 조림학 (20문제)

1. 발아율을 나타내는 계산식은?

① (시험한 종자의 수÷발아한 종자의 수)×100%

② (발아한 종자의 수÷시험한 종자의 수)×100%

③ (발아한 종자의 수－시험한·종자의 수)×100%

④ (시험한 종자의 수－발아한 종자의 수)×100%

2. 자웅이주에 해당하는 수종으로만 나열된 것 은?

① 주목, 소나무	② 주목, 은행나무

③ 잣나무, 은행나무	④ 잣나무, 상수리나무

3. 제벌에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 조림목이 임관을 형성한 뒤부터 간벌하기 전에 실행한다.

② 조림목 하나하나의 성장보다는 임상을 정비하여 임분 전체의 형질을 향상시키는데 목적을 둔다.

③ 조림수종이 그 임지에 적합하여 성림이 잘될 것 같으면 침입한 천연생목은 원칙적으로 거한다.

④ 비용만 들고 산물은 거의 이용되지 않으므로 임분의 형질향상을 위해 실시시기를 늦추는 것이 유리하다.

4. 참나무류에 대한 지위지수(A)와 경사도(B)의 관계를 가장 잘 나타낸 것은?

①	②

③	④

5. 숲을 구성하고 있는 나무의 나이가 같거나 거의 비슷하게 구성된 산림은?

① 혼효림	② 천연림

③ 이령림	④ 동령림

6. 개별천연하종갱신을 적용하여 후계림을 조성하는데 적절하지 않은 수종은?

① 잣나무	② 소나무

③ 오리나무	④ 물푸레나무

7. 삽목 번식이 가장 잘되는 수종은?

① 개나리, 회양목	② 밤나무, 소나무

③ 낙우송, 느티나무	④ 두릅나무, 아까시나무

8. 참나무류의 숲을 왜림작업에 의해 갱신하려고 할 때 적절한 벌채 시기는?

① 연중 실시	② 성장 휴지기

③ 성장 왕성기	④ 성장휴지기 2~3개월 전

9. 솎아베기(간벌)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 임분의 수평 구조를 개선하여 임분 안정화 도모

② 임연부를 보호 관리하고 자연고사에 의한 손실을 방지

③ 수령과 생장이 증가됨에 따라 확장되는 일정한 생육공간을 조절

④ 임분 구성에 부적당하거나 해로운 나무를 제거하여 임분의 가치 증진

10. 묘포적지 선정 시 고려 사항으로 옳지 않은 것은?

① 교통과 노동력의 공급 조건을 검토한다.

② 위도가 높고 한랭한 지역은 동남향이 유리하다.

③ 보통 묘포토양은 평탄한 지역의 점토질 토양이 유리하다.

④ 봄철 파종 시 건조조건이 문제가 되므로 관개 및 배수의 편리성을 검토한다.

11. 수목이 이용 가능한 토양의 수분은?

① 흡습수	② 중력수

③ 결합수	④ 모관수

12. 산벌작업에서 하종벌을 적용하기에 가장 적절한 시기는?

① 유령기 때	② 갱신 주기 때

③ 결실량이 많을 때	④ 하층식생이 많은 때

13. 수목에 필요한 무기영양 중에서 질소와 인 다음으로 결핍되기 쉬우며, 결핍증상으로 화현상이 나타나며 뿌리썩음병이 잘 걸리게 되는 원소는?

① 칼륨	② 질소

③ 붕소	④ 알루미늄

14. 발아촉진 방법이(아닌)것은?

① 냉수침적법	② 노천매장법

③ X선 처리법	④ 화학약품 처리

15. 어떤 수목이 1000cc의 물을 증산시켜 2g의 건물질을 생산하였다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 증산능은 1이다.

② 증산비는 1：500이다.

③ 증산계수는 500이다

④ 1g의 건물질을 만드는 증산량은 500cc이다.

16. 주요 조림 수종인 잣나무에 대한 설명으로 옳지 않는 것은?

① 내한성 이 강하다.

② 잎은 5개씩 모여 난다.

③ 충청 이남 지역에 주로 식재한다.

④ 학명은 Pinus koraiensis Siebold &Zucc.이다.

17. 양수에 해당하는 수종은?

① 주목, 비자나무	② 편백, 솔송나무

③ 소나무, 사시나무	④ 전나무, 가문비나무

18. 식재거리가 같을 때 정삼각형 식재는 정방형 식재보다 몇 %나 더 묘목을 식재하는가?

① 7.5	② 10.0

③ 12.0	④ 15.5

19. 결실주기가 가장 긴 수종은?

① Alnus japonica

② Larix kaempferi

③ Zelkova serrata

④ Cryptomeria japonica

20. 양수 수종을 조림할 경우 밑깎기 작업으로 가장 적합한 방법은?

① 줄깎기	② 평깎기

③ 둘레깎기	④ 전면깎기

【2과목】 산림보호학 (20문제)

21. 한해(旱害：drought injury)의 피해를 가장 적게 받는 수종은?

① 소나무	② 오리나무

③ 버드나무	④ 포플러류

22. 토양소독을 위한 물리적 방법이 아닌 것은?

① 소토법	② 훈증법

③ 전기가열법	④ 증기소독법

23. 윤작은 어떤 병원균의 방제에 효과가 좋은가?

① 기주범위가 좁고, 기주가 없이도 오래 생존하는 것

② 기주범위가 넓고, 기주가 없이도 오래 생존하는 것

③ 기주범위가 넓고, 기주가 없으면 오래 생존하지 못하는 것

④ 기주범위가 좁고, 기주가 없으면 오래 생존하지 못하는 것

24. 미국흰불나방이 월동하는 형태는?

① 알	② 성충

③ 유충	④ 번데기

25. 곤충의 다리에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 곤충에도 발톱이 있다.

② 다리는 가슴에 붙어 있다.

③ 곤충의 다리는 대부분 3마디이다.

④ 다리의 기부에서부터 볼 때 마지막 마디는 발마디(tarsus)이다.

26. 밤나무 줄기마름병의 방제 방법으로 가장 효과적인 것은?

① 매개충을 구제한다.

② 중간기주를 제거한다.

③ 병든 부위를 도려내고 도포제를 발라준다.

④ 항생제 계통 약제로 나무주사를 실시한다.

27. 내화력이 가장 약한 수종은?

① 은행나무	② 고로쇠나무

③ 가문비나무	④ 아까시나무

28. 향나무 녹병균(녹포자)이 배나무에서 향나무로 전파하는 시기는?

① 12~2월경	② 3~5월경

③ 6~8월경	④ 9~11월경

29. 주로 기공 감염을 하는 수목병은?

① 소나무 잎떨림병

② 밤나무 줄기마름병

③ 오동나무 빗자루병

④ 뽕나무 자줏빛날개무늬병

30. 천공성 해충에 해당하는 것은?

① 솔나방	② 독나방

③ 박쥐 나방	④ 참나무 재주나방

31. 정주성 내부기생선충 종으로 정착한 주변 세포를 비정상적으로 비대하게 만들어 영양저장고로 이용하는 기작을 가지고 있으며 밤나무, 오동나무 등의 묘목을 재배한 묘포에서 많이 발생하는 것은?

① 스턴트선충	② 뿌리혹선충

③ 소나무재선충	④ 뿌리썩이선충

32. 소나무 재선충병의 방제법으로 옳지 않은 것은?

① 피해목을 훈증한다.

② 광릉긴나무좀을 구제한다.

③ 이목을 설치하여 소각 및 폐쇄한다.

④ 소나무 주변으로 토양관주를 실시한다.

33. 솔껍질깍지벌레의 생태적 특성으로 옳지 않은 것은?

① 부화약충의 발생 시기는 4월경이다

② 연 1회 발생하며 후약충으로 월동한다.

③ 암컷은 알주머니를 형성한 후 산란한다.

④ 수컷은 완전변태를 하며 암컷은 불완전변태를 한다.

34. 대추나무 빗자루병의 방제법으로 옳지 않은 것은?

① 썩덩나무노린재를 구제한다.

② 옥시테트라사이클린을 수간에 주입한다.

③ 병든 가지 와 병든 줄기는 모두 소각한다.

④ 병든 나무는 분주를 통해 퍼져 나가므로 반드시 병든 나무도 제거해야 한다.

35. 유충으로 월동하는 해충은?

① 소나무좀	② 솔잎혹파리

③ 참나무재주나방	④ 오리나무잎벌레

36. 유충기가 가장 긴 해충은?

① 솔나방	② 매미나방

③ 어스렝이나방	④ 미국흰불나방

37. 참나무 시들음병의 전반 경로는?

① 물	② 바람

③ 종자	④ 매개충

38. 오리나무잎벌레에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 번데기를 형성한다.

② 1년에 1회 발생한다.

③ 유충과 성충이 모두 잎을 가해한다.

④ 낙엽이나 지피물 밑에서 유충으로 월동한다.

39. 군집생활을 하며 임목을 고사시키는 조류는?

① 할매새	② 동박새

③ 왜가리	④ 산비둘기

40. 단위생식에 의해서 증식하는 해충은?

① 솔잎혹파리	② 밤나무혹벌

③ 오리나무잎벌레	④ 아까시잎혹파리

【3과목】 임업경영학 (20문제)

41. 산림기본법에 명시된 산림경영계획으로 옳은 것은?

① 산림기본계획, 지역산림계획

② 산림기본계획, 광역산림계획

③ 산림종합계획, 지역산림계획

④ 산림종합계획, 광역산림계획

42. 주로 원가관리 목적과 재고자산 평가 등의 용도로 활용하는 원가는?

① 표준원가	② 변동원가

③ 고정원가	④ 기회원가

43. 국유림경영계획 실행상황을 평가하는데 해당되지 않는 것은?

① 예비평가	② 중간평가

③ 사전평가	④ 최종평가

44. 매년 말에 r씩 영구히 수득할 수 있는 무한연년이자의 전가합계식(K)은? (단, p＝연이율)

① [eqn: rm K= r over 0.0p]	② [eqn: rm K= r over 1.0p]

③ [eqn: rm K= r over 1.0p-1]	④ [eqn: rm K= r over 1.0p+1]

45. 산림평가에서 유동자본에 해당하지 않는 것은?

① 조림비	② 관리비

③ 사업비	④ 제재소 설치비

46. 산림조사에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 지위는 임지생산력 판단 지표이다.

② 임종은 침엽수림, 활엽수림, 침활혼효림으로 구분한다.

③ 혼효율은 수종별 입목재적, 본수, 수관점유면적 비율에 의하여 백분율로 산정한다.

④ 소밀도는 조사면적에 대한 입목의 수관면적이 차지하는 비율을 백분율로 표시한다.

47. 다음과 같은 이령림의 평균 임령은?

수령	10년	15년	20년
본수	120본	100본	80본

① 약 13.8년	② 약 14.3년

③ 약 14.8년	④ 약 15.3년

48. 일반적으로 사용하는 원가 비교 방법이 아닌 것은?

① 기간비교	② 상호비교

③ 표준실제비교	④ 부가가치비교

49. 윤벌기와 관련된 작업으로 가장 적합한 것은?

① 개벌작업	② 택벌작업

③ 모수작업	④ 왜림작업

50. 사유림의 규모가 15ha일 때 해당하는 경영형태는?

① 농가임업	② 부업적임업

③ 겸업적임업	④ 주업적임업

51. 산림경영의 지도원칙 중 보속성의 원칙에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 공공경제성의 원칙·경제후생의 원칙이라고도 한다.

② 최소 비용에 대한 최대 효과의 원칙이라고 할 수 있다

③ 자연에 순응하고 어울리는 복지적 경영을 해야하는 고차원적 원칙이다.

④ 산림에서 매년 수확을 균등적, 항상적으로 계속되도록 경영하려는 원칙이다.

52. 수간석해의 방법으로 총재적을 얻을 때 고려하지 않아도 되는 것은?

① 근주재적	② 지조재적

③ 결정간재적	④ 초단부재적

53. 벌기 이상의 임목 평가법으로 가장 적절한 것은?

① Glaser법

② 임목비용가법

③ 임목기망가법

④ 시장가역산법

54. 다음 ( ) 안에 알맞은 것은?

산림조사에서 매목조사 시 흉고직경은 ( A )㎝ 괄약으로 수종별로 측정하여 기록하되 ( B )㎝ 미만은 측정하지 않는다.

① A：2, B：2	② A：2, B：6

③ A：6, B：2	④ A：6, B：6

55. 감가가 발생하는 요인 중 물리적 감가에 해당되는 것은?

① 부적응에 의한 감가

② 진부화에 의한 감가

③ 경제적 요인에 의한 감가

④ 마모, 손상 및 오손에 의한 감가

56. 다음 도표에서 손익분기점은?

① a	② b

③ c	④ d

57. 법정림에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 법으로 정해진 산림

② 목재 수확을 위해 지정한 산림

③ 해마다 균등하게 목재를 수확할 수 있는 산림

④ 산림 파괴를 막기 위해 정부가 보호하는 산림

58. 단위면적에서 수확되는 목재생산량이 최대가 되는 연령을 벌기령으로 하는 방법은?

① 수익률 최대의 벌기령

② 화폐수익 최대의 벌기령

③ 재적수확 최대의 벌기령

④ 토지 순수익 최대의 벌기령

59. 현 산림축적이 ha당 1000㎥이고 연평균 생장률이 3% 일 때, 10년 후 산림 축적을 복리식 후가계산식으로 계산하면?

① 약 131㎥	② 약 1305㎥

③ 약 1344㎥	④ 약 13786㎥

60. 어떤 입목의 수피 외직경이 14㎝이고, 수피 두께가 5㎜일대 수피 내직경은?

① 12.0㎝	② 12.5㎝

③ 13.0㎝	④ 13.5㎝

【4과목】 산림공학 (20문제)

61. 한 측점에서 많은 점의 시준이 안 되고, 길고 좁은 지역의 측량에 주로 이용되는 방법은?

① 도선법	② 방사법

③ 전방교회법	④ 측방교회법

62. 임도의 종단곡선 기준으로 옳은 것은? (단, 설계속도 40㎞/시간인 경우)

① 종단곡선의 길이：20m 이상

② 종단곡선의 길이：30m 이상

③ 종단곡선의 반경：250m 이상

④ 종단곡선의 반경：450m 이상

63. 임도의 평면선형에서 사용되는 곡선이 아닌 것은?

① 단곡선	② 이중곡선

③ 복심곡선	④ 배향곡선

64. 자연적인 현상에 의한 황폐지 유형이 아닌 것은?

① 훼손지	② 붕괴지

③ 밀린땅	④ 황폐계류

65. 벌목작업 시 벌도목이 인근 나무에 걸렸을 때 해결방법으로 가장 적합한 것은?

① 걸려있는 인근 나무를 베도록 한다.

② 걸치고 있는 나무를 별도하여 함께 넘긴다.

③ 걸린 나무에 올라간 흔들어 떨어뜨리도록 한다.

④ 지렛대를 사용하여 걸린 나무를 돌려 낙하되도록 한다.

66. 계류의 상류부에 축설하는 시설물로서 반수면만을 축조하는 공사는?

① 사방댐	② 골막이

③ 밑막이	④ 기슭막이

67. 대경재 벌목 방법으로 옳지 않은 것은?

① 쐐기나 지렛대를 이용한다.

② 기계톱에 무리한 힘을 가하지 않는다.

③ 바버체어(baber chair)가 발생하도록 작업한다.

④ 목재 손실을 방지하기 위해 옆면노치 자르기를 한다.

68. 도저의 블레이드면의 방향이 진행방향의 중심선에 대하여 20~30°의 경사가 진 것은?

① 불도저	② 틸트도저

③ 앵글도저	④ 스트레이트도저

69. 유역 내 강수량 관측지점의 면적이 각각 100ha, 150ha, 250ha이다. 각각의 면적에서 측정한 강수량이 각각 110㎜, 100㎜, 115㎜일 때, Thiessen 법으로 계산한 평균강수량은?

① 약 100㎜	② 약 105㎜

③ 약 110㎜	④ 약 115㎜

70. 반출할 목재의 길이가 10m이고, 임도의 나비가 5m일 때 최소곡선반지름은?

① 3m	② 4m

③ 5m	④ 6m

71. 산지사방의 목표와 거리가 먼 것은?

① 산사태의 방지	② 붕괴의 확대방지

③ 표토침식의 방지	④ 계상침식의 방지

72. 입도설계업무 순서로 옳은 것은?

① 답사 → 예비조사 → 예측 → 실측 → 설계도 작성 → 공사수량의 산출 → 설계서 작성

② 답사 → 예측 → 예비조사 → 실측 → 설계도 작성 → 공사수량의 산출 → 설계서 작성

③ 예비조사 → 예측 → 답사 → 실측 → 설계도 작성 → 공사수량의 산출 → 설계서 작성

④ 예비조사 → 답사 → 예측 → 실측 → 설계도 작성 → 공사수량의 산출 → 설계서 작성

73. 와이어로프에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 임업용 와이어로프는 스트랜드의 수가 4개인 것을 많이 사용한다.

② 보통꼬임은 꼬임이 안정되어 킹크가 생기기 어렵고 취급이 용이하다.

③ 랑꼬임은 꼬임이 풀리기 쉬어 킹크가 일어나기 쉽고 보통꼬임보다 강도가 낮다.

④ 와이어의 꼬임과 스트랜드의 꼬임이 동일방향으로 된 것을 보통꼬임이라 한다.

74. 씨뿌리기공법에 해당되지 않은 것은?

① 섶뿌리기	② 점뿌리기

③ 흩어뿌리기	④ 분사식씨뿌리기

75. 돌망태에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 작업실행이 쉽다.

② 표면의 조도가 크다.

③ 가설공사에 주로 사용된다.

④ 내구성이 길어 영구적이다.

76. 임도의 노체를 시공하는 순서로 옳은 것은?

① 노상 → 노반 → 기층 → 표층

② 노반 → 노상 → 기층 → 표층

③ 노상 → 노반 → 표층 → 기층

④ 노반 → 노상 → 표층 → 기층

77. 등고선 간격이 10m인 1：25000 지형도에서 종단 기울기가 8%가 되게 노선을 그릴 때 도상의 수평거리는?

① 4㎜	② 5㎜

③ 8㎜	④ 10㎜

78. 돌을 다듬을 때 앞면·길이·뒷면·접촉부 및 허리치기의 치수를 특별한 규격에 맞도록 하여 만든 석재는?

① 깬돌	② 사석

③ 견치돌	④ 야면석

79. 퇴사울타리를 설치할 때 기준높이는?

① 0.5m	② 1.0m

③ 1.5m	④ 2.0m

80. 임도 개설 시 ㎥ 당 임목수집비를 고려할 때 효율성과 경제성이 가장 큰 위치는?

① 산복부	② 능선부

③ 계곡부	④ 복합지역