건시스템(gunsys.com)	산림산업기사 필기 기출문제 (2018.8.19. 3회)

2018년 3회 산림산업기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 조림학	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3	2	4	1	2	1	4	4	4	3
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	1	1	4	2	2	3	1	3	2
【2과목 : 20문제】 산림보호학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	3	3	4	1	3	2	1	1	2	3
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	1	4	2	3	4	2	1	4	2	4
【3과목 : 20문제】 임업경영학	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	1	2	1	3	4	1	3	1	4	3
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	2	4	2	3	4	1	3	4	2	2
【4과목 : 20문제】 산림공학	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	4	3	2	3	2	2	1	1	4	3
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	4	3	4	3	4	2	1	1	1	2
합격점수는 100점 만점에 60점(80문제 중 48문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 조림학 (20문제)

1. 어린나무 가꾸기 작업시기에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 식재 후 바로 실시한다.

② 주로 겨울철에 작업한다.

③ 수관경쟁이 시작될 때 실시한다.

④ 솎아베기 작업 후 1년 이내에 실시한다.

2. 가지치기에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 수액 유동이 원활한 계절에 실시한다.

② 포플러류는 으뜸가지 이하의 가지만 제거한다.

③ 가지의 절단면에 빗물이 고이면 유함이 빨라진다.

④ 단풍나무 및 느릅나무는 생가지치기를 하여도 부후의 위험성이 없다.

3. 종자의 품질에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 순량율은 순정종자의 비율을 의미한다.

② 발아율은 일정 기간 내에 발아된 종자의 비율을 의미한다.

③ 발아세는 단기간 내 일시에 발아된 종자의 비율을 의미한다.

④ 효율은 발아율과 발아세를 곱하여 표시한 것으로 종자의 품질을 의미한다.

4. 갱신이 어떤 기간 안에 이루어져야 한다는 제한이 없고 성숙한 임목을 선택적으로 벌채하는 작업종은?

① 택벌작업	② 개벌작업

③ 모수작업	④ 산벌작업

5. Hawley 간벌 방법 중 주로 준우세목이 벌채되며 우량목에 지장을 주는 중간목과 우세목도 일부 벌채하는 간벌 방법은?

① 하층간벌	② 수관간벌

③ 도태간벌	④ 택벌식 간벌

6. 수목이 이용하는 필수원소 중 미량원소에 해당하는 것은?

① 철	② 황

③ 칼슘	④ 마그네슘

7. 모수작업으로 천연갱신이 가장 어려운 수종은?

① 곰솔	② 소나무

③ 자작나무	④ 서어나무

8. 정삼각형 식재와 정방형 식재의 본수 관계로 옳은 것은?

① 정삼각형 식재가 정방형 식재보다 11.5% 적다.

② 정삼각형 식재가 정방형 식재보다 11.5% 많다.

③ 정삼각형 식재가 정방형 식재보다 15.5% 적다.

④ 정삼각형 식재가 정방형 식재보다 15.5% 많다.

9. 주로 입선법으로 종자를 정선하는 수종은?

① Picea jezoensis	② Larix kaempferi

③ pinus densiflora	④ Juglans mandshurica

10. 파종조림이 가장 용이한 수종으로만 나열한 것은?

① 잣나무, 박달나무

② 복자기, 단풍나무

③ 소나무, 상수리나무

④ 분비나무, 일본잎갈나무

11. 암수한그루로만 바르게 나열한 것은?

① 왕버들, 소철

② 은행나무, 버드나무

③ 굴참나무, 오리나무

④ 물푸레나무, 사시나무

12. 지하자엽 발아형에 속하는 수종은?

① 버드나무	② 단풍나무

③ 아까시나무	④ 물푸레나무

13. 벌구 위에 서 있는 임목 전부를 일시 벌채하는 용어에 해당하는 것은?

① 1벌	② 3벌

③ 윤벌	④ 초벌

14. 수목이 이용 가능한 수분으로, 토양입자와 물분자 간의 부착력에 의하여 토양에 남아 있는 수분은?

① 결합수	② 중력수

③ 범람수	④ 모세관수

15. 계절적으로 종자의 성숙시기가 가장 빠른 수종은?

① 오리나무	② 버드나무

③ 호두나무	④ 느티나무

16. 사람이 이용한 적이 없고 산불이나 병해충 등에 의한 큰 피해가 없는 산림은?

① 순림	② 원시림

③ 천연림	④ 인공림

17. 묘목 식재에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 겨울철에는 동해나 한해를 고려하여야 한다.

② 주로 봄에 식재하지만 가을에 식재하기도 한다.

③ 용기묘는 온실에서 키운 후 곧바로 산지에 식재한다.

④ 봄철 식재는 서리의 피해가 우려되지 않을 때 심는 것이 좋다.

18. 임지에 질소 성분을 증가시키기 위해 식재하는 비료목으로만 나열한 것은?

① 싸리, 오리나무

② 소나무, 잣나무

③ 대나무, 삼나무

④ 리기다소나무, 리기테다소나무

19. 양수 및 음수에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 양수는 음수보다 광보화점이 높다.

② 소나무는 양수이고 주목은 음수이다.

③ 양수는 음수보다 낮은 광도에서 광합성 효율이 높다.

④ 양수와 음수는 햇빛을 좋아하는 정도가 아니라 그늘에 견딜 수 있는 내음성의 정도에 따라 구분한다.

20. 뿌리를 건전하게 하고 에너지의 저장과 공급에 중요한 역할을 하는 원소는?

① 철	② 인산

③ 질소	④ 칼슘

【2과목】 산림보호학 (20문제)

21. 같은 종의 곤충에 대하여 행동 및 생리에 영향을 주는 물질은?

① 알로몬	② 시나몬

③ 페로몬	④ 카이로몬

22. 수목에 발생하는 흰가루병의 표징에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 병환부에 나타난 흰가루는 감로에 곰팡이가 자란 것이다.

② 병환부에 나타난 흰가루는 병원균의 완전세대이다.

③ 병환부에 나타난 흰가루는 병원균의 분생포자이다.

④ 봄철 병환부에 나타난 미세한 흑색의 알맹이는 불완전세대인 자낭구이다.

23. 밤나무혹벌에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 1년에 1회 발생한다.

② 밤의 결실을 방해하는 해충이다.

③ 주요 천적으로 중국긴꼬리좀벌과 상수리좀벌 등이 있다.

④ 성충은 초여름에 우화하여 교미 후 밤나무의 곁눈에 산란한다.

24. 곤충의 호흡이 이루어지는 기관은?

① 기문	② 인두

③ 내분기계	④ 말피기관

25. 나무껍질 사이에서 월동하는 해충은?

① 밤바구미	② 솔잎혹파리

③ 어스렝이나방	④ 잣나무넓적잎벌

26. 토양 속의 자유생활선충과 비교한 식물기생성 선충의 대표적인 형태적 특징은?

① 입의 유무	② 구침의 유무

③ 몸체가 투명	④ 뱀장어 모양

27. 솔나방에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 종실을 가해한다.	② 7~8월에 우화한다.

③ 유충 상태로 월동한다.	④ 알을 무더기로 낳는다.

28. 아황산가스로 인한 수목의 피해 증상 및 영향에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 대기의 습도가 낮은 경우에는 가스가 정체되어 피해가 현저하게 나타난다.

② 만성증상은 수목의 생육이 왕성한 늦봄과 초여름에 최고로 민감하게 나타난다.

③ 급성증상은 잎의 주변부와 엽맥 사이에 조직의 괴사와 연반현상이 나타난다.

④ 기공으로 흡수된 아황산가스의 대부분은 황산 또는 황산염으로 되어 접촉부위 부근에 축적된다.

29. 소나무재선충병에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 잣나무도 피해를 입을 수 있다.

② 현재는 솔수염하늘소에 의해서만 전반된다.

③ 피해목은 벌채하여 메탐소듐 액제로 훈증한다.

④ 우리나라는 1988년경 부산에서 최초로 감염목이 발견되었다.

30. 동해로 인한 피해가 가장 심한 곳은?

① 남사면이 아닌 곳

② 경사가 15°를 넘는 사면

③ 사면을 따라 내려가 오복하게 들어간 곳

④ 임내 공지가 주변에 있는 임목 수고의 1.5배 이하인 곳

31. 연작에 의해서 피해가 현저하게 증가하는 수목병은?

① 뿌리혹선충병	② 잣나무 털녹병

③ 소나무 잎녹병	④ 배나무 붉은별무늬병

32. 농약에 의한 수목의 약해에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 줄기 또는 잎이 변색된다.

② 피해가 심할 경우 고사한다.

③ 태풍이 지나간 후 살포하면 약제를 받기 쉽다.

④ 두 가지 이상의 살충제를 혼용하면 약해가 줄어든다.

33. 모잘록병에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 거의 모든 수종에 발병할 수 있다.

② 병원균은 난균류와 자낭균류가 있다.

③ 묘상이 과습하지 않도록 배수와 통풍에 주의한다.

④ 어린 묘목의 뿌리 또는 지제부가 주로 감염된다.

34. 수목병의 임업적 방제법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 묘목은 건강하게 키워야 하면, 취급에도 주의해야 한다.

② 특정한 병의 발생이 예상될 경우에는 다른 수종을 심는다.

③ 부후병 방지를 위해서 봄에서 초여름에 걸쳐 벌채하는 것이 좋다.

④ 조림지와 유사한 환경조건을 가진 임지의 우량한 모수에서 채취한 종자를 심는다.

35. 대추나무 빗자루병 방제에 가장 효과적인 약제는?

① 보르도액	② 페니실린

③ 석회 황합제	④ 옥시테트라사이클린

36. 소나무좀 방제 방법으로 옳지 않은 것은?

① 페니트로티온 유제를 살포한다.

② 6월 이전에 임내의 잡초를 없앤다.

③ 기생성 천적인 좀벌류, 기생파리류를 이용한다.

④ 성충을 산란하게 한 후 먹이나무를 박피하여 소각한다.

37. 산림해충의 발생예찰 방법이 아닌 것은?

① 약제를 이용하는 방법

② 통계를 이용하는 방법

③ 개체군 동태를 이용하는 방법

④ 다른 생물 현상과의 관계를 이용하는 방법

38. 산불 관련 실효습도의 정의로 옳은 것은?

① 토양의 함수량

② 임분 내의 평균 습도

③ 당일 대기 중 상대습도 3회의 평균치

④ 당일을 포함한 최근 일의 상대습도에 가중치를 붙인 평균 습도

39. 매미나방에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 침엽수와 활엽수의 잎을 식해한다.

② 암컷은 밤낮을 활발하게 날며 수컷을 찾는다.

③ 연 1회 발생하며 나무줄기에서 알로 월동한다.

④ 부화유충은 4~5일간 알덩어리 주위에 있다가 바람에 날려 분산한다.

40. 지표식물을 이용하여 발병 여부를 확인할 수 있는 병은?

① 낙엽송 잎떨림병

② 참나무 시들음병

③ 밤나무 가지마름병

④ 아까시나무 모자이크병

【3과목】 임업경영학 (20문제)

41. 임업 이율에 해당하는 것은?

① 평정 이율	② 현실 이율

③ 단기 이율	④ 실직적 이율

42. 임업경영 분석자료 중 조수익이 4,500,000원, 경영비가 1,500,000원이면 소득률은?

① 약 33%	② 약 67%

③ 약 150%	④ 약 300%

43. 입목 재적 계산에 필요한 요소로만 나열된 것은?

① 수고, 형수, 단면적	② 수고, 형수, 원주율

③ 직경, 형수, 단면적	④ 직경, 단면적, 원주율

44. 임지의 특성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 임지는 임업 이외의 용도로 변경될 수 있다.

② 임지의 경제적 가치는 교통의 편리 여부에 영향을 많이 받는다.

③ 임지는 생육환경이 수직적으로 비슷하므로 생육하는 수종들도 단순하게 나타난다.

④ 임지는 넓고 험하며 높은 지대에 위치하고 있어서 주로 조방적인 작업이 이루어진다.

45. 정액법을 이용한 임업 자산의 감가상각액 산출 방법은?

① 폐기가격÷내용연수

② 구입가격÷내용연수

③ (폐기가격－구입가격)÷내용연수

④ (구입가격－폐기가격)÷내용연수

46. 구분구적식으로 중앙단면적을 이용하여 벌채목의 재적을 계산하는 방법은?

① Huber식	② Hoppus식

③ Newton식	④ Pressler식

47. 지황조사 항목이 아닌 것은?

① 지위	② 지리

③ 임종	④ 경사도

48. 임업경영의 지도원칙으로 매년 목재수확을 균등하게 하여 영속적으로 목재를 공급하는 것은?

① 보속성의 원칙	② 공공성의 원칙

③ 생산성의 원칙	④ 합자연석의 원칙

49. 임업경영자산으로 유동자산이 아닌 것은?

① 현금	② 묘목

③ 비료	④ 임목

50. 산림조사에서 지종 구분에 해당되지 않는 것은?

① 제지	② 입목지

③ 황폐지	④ 무입목지

51. 별기미만 장령림의 임목평가에 주로 사용하는 방법은?

① 원가법	② 기망가법

③ 비용가법	④ 시장가역산법

52. 재적수확 최대의 벌기령을 채택하는 기준이 되는 생장량은?

① 총생장량	② 연년생장량

③ 정기생장량	④ 총평균생장량

53. 단목의 연령을 측정하는 방법에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 목측으로도 나무의 크기에 관계없이 정확한 나무의 나이를 측정할 수 있다.

② 기록에 의한 방법은 과거의 조림 기록에 의해 나무의 연령을 측정하는 것이다.

③ 지절에 의한 방법은 가지의 모양에 관계없이 가지의 수를 세어 연령을 파악하는 것이다.

④ 성장추를 이용하여 흉고부위에서 목편을 채취하고 연륜수를 파악하면 그것이 곧 그 나무의 연령이 된다.

54. 다음 조건에서 Kameraltaxe법에 의한 전체 연간표준벌채량은?

- 산림면적：100ha

- ha당 현실축전：400㎥

- ha당 현실 연간생장량：2㎥

- ha당 법정축적：60㎥

- 정리기：20년

① 1㎥	② 3㎥

③ 100㎥	④ 300㎥

55. 20m×10m 크기의 표준지에서 매목조사를 통하여 측정된 임목 본수는 60본이었다. 이 경우 이 임분의 ha당 본수는 얼마로 추정되는가?

① 150	② 300

③ 1,500	④ 3,000

56. 임업원가 계산방법으로 개별원가계산에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 공정별 원가계산방법이라고도 한다.

② 주문에 의하여 제품을 생산하는 경우에 많이 사용한다.

③ 제품의 원가를 개개의 제품단위별로 직접 계산하는 방법이다.

④ 소비자에게 제품의 원가와 일정한 이익을 포함한 제품가격을 청구하는데 도움이 된다.

57. 임지기망가의 값이 작아지는 경우로 옳은 것은?

① 이율이 낮아질 때	② 벌기가 짧아질 때

③ 조림비가 커질 때	④ 간벌 수익이 커질 때

58. 임목자산의 구성 상태로서 질적지표를 나타내는 것은?

① 경영자가 보유하고 있는 전체 산림면적

② 경영자가 보유하고 있는 임목자산장비율

③ 경영자가 보유하고 있는 임목자산 중에서 부채가 차지하는 비율

④ 경영자가 보유하고 있는 임목자산 중에서 인공림의 임령 구성 상태

59. 지위 평가방법으로 옳지 않은 것은?

① 지표식물에 의한 방법

② 우세목의 연령에 의한 방법

③ 준우세목의 수고에 의한 방법

④ 토양인자를 종합하여 판단하는 방법

60. Glaser법을 이용한 산불피해지역의 피해액을 추정하려 할 때 필요한 인자가 아닌 것은?

① 주벌 수입

② 산불 발생년도 조림비

③ 평가 대상 산림의 임령

④ 벌기령(주벌 시의 임령)

【4과목】 산림공학 (20문제)

61. 임도의 종단면도 설계도 작성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 축적은 휨 1/1000, 종1/200으로 한다.

② 종단기울기의 변화점에는 종단곡선을 삽입한다.

③ 시공계획고는 절토량과 성토량이 균형을 이루게 한다.

④ 절토부분은 토사 및 암반으로 구분하되 임반부분은 추정선으로 기입한다.

62. 임도의 폭이 4m이고 횡단기울기가 3%일 때, 임도 중앙점과 길어깨와의 높이차는?

① 3㎝	② 4㎝

③ 6㎝	④ 9㎝

63. 시멘트의 경화 촉진제로 쓰이는 것은?

① 석고	② 염화칼슘

③ 탄산칼슘	④ 탄산나트륨

64. 임도에 설치된 교량이 받는 활하중에 속하는 것은?

① 교량의 시설물

② 교량 바닥틀의 무게

③ 교량을 지나는 트럭의 무게

④ 교량 주트러스(main truss) 무게

65. 선떼붙이기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 기울기는 1：0.2~0.3으로 한다.

② 경사가 급할수록 큰 급수를 적용한다.

③ 지표수를 분산시켜 침식을 방지하기 위한 공법이다.

④ 떼붙이기의 사용매수에 따라 1~9급으로 구분한다.

66. 선떼붙이기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 조재목 검척	② 조재목 마름질

③ 가지제거 작업	④ 통나무 자르기

67. 산악지대 임도를 배치하는 방법으로 개설비용이 가장 적고 토사 유출이 적지만 상향집재만 가능한 것은?

① 능선임도	② 계곡임도

③ 사면임도	④ 산복임도

68. 컴퍼스 측량에 발생하는 오차가 아닌 것은?

① 치심오차	② 기계오차

③ 관측오차	④ 국소인력에 의한 오차

69. 임도의 세월시설에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 계상기울기가 완만한 계류통과부에 설치한다.

② 하류부가 황폐계류인 경우에 설치하는 것이 효과적이다.

③ 유로에 해당되는 부분은 사다리꼴의 단면으로 한다.

④ 평상시는 관거 등을 통해 배수하고 홍수 시는 월류할 수 있게 한다.

70. 중력댐의 안정조건이 아닌 것은?

① 전도에 대한 안정

② 활동에 대한 안정

③ 대수면의 기울기에 대한 안정

④ 기초지반의 지지력에 대한 안정

71. 철강제 틀 댐에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 설치작업 공사기간이 단축된다.

② 시공 자재의 운반 작업이 용이하다.

③ 터파기를 줄일 수 있고 연약지반에 설치할 수 있다.

④ 구조물의 연결부분을 편구조로 하여 탄력성이 낮아진다.

72. 1m깊이의 하천에서 수면으로부터 20㎝ 깊이의 유속은 1.10m/s, 60㎝ 깊이의 유속은 0.92m/s, 바닥의 유속은 0.64m/s이었다면, 종유속곡선이 포물선에 가까울 때 이 수로의 평균 유속(m/s)은?

① 0.64	② 0.89

③ 0.92	④ 1.10

73. 산지사방 공작물의 종류와 기능에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 누구막이는 누구로 인한 침식을 방지한다.

② 땅속흙막이는 비탈 다듬기로 생긴 토사의 활동을 방지한다.

③ 산비탈흙막이는 산비탈의 경사를 완화하여 산비탈의 붕괴를 방지한다.

④ 골막이는 속도량에 의하여 집수된 물을 지표에 도출하고 안전하게 배수한다.

74. 임도의 곡선부에서 곡률반경이 4m, 트럭의 길이가 2m, 트럭의 폭이 1m일 때 확폭량은?

① 0.1m	② 0.2m

③ 0.5m	④ 1.5m

75. 산지와 절개지에서 발생한 황폐지 복구 방법으로 옳지 않은 것은?

① 빗물을 분산시켜 일정한 장소에 모이거나 흐르게 한다.

② 도랑이나 작은 구곡 수로에는 떼로 수로와 누구막이를 만들어 침식을 막는다.

③ 불규칙한 지반을 정리하고 녹화공법 위주로 식생을 조성하여 표토를 피복한다.

④ 경사가 완만한 경유는 단을 끊고 가급적 파종상을 만들지 않아 표토의 이동이 없도록 한다.

76. 일반지형에서 임도의 설계속도가 20㎞/h인 경우 종단기울기 기준은?

① 7% 이하	② 9% 이하

③ 12% 이하	④ 14% 이하

77. 와이어로프의 안전계수를 바르게 나타낸 식은?

① [eqn: rm {와이어로프의``절단하중(㎏)} over {와이어로프에``걸리는``최대장력(㎏)}]

② [eqn: {와이어로프의``자체하중(㎏)} over {와이어로프에``걸리는``최대장력(㎏)}]

③ [eqn: {와이어로프에``걸리는``최대장력(㎏)} over {와이어로프의``절단하중(㎏)}]

④ [eqn: {와이어로프에``걸리는``최대장력(㎏)} over {와이어로프의``자체하중(㎏)}]

78. 빗물침식에 해당되지 않는 것은?

① 용출침식	② 구곡침식

③ 면상침식	④ 누구침식

79. 가선집재 작업이 수행 가능한 장비로 가장 효율적인 것은?

① 타워야더	② 하베스터

③ 펠러번처	④ 프로세서

80. 목재수확 작업에서 트랙터 사용 여부에 가장 큰 영향을 주는 것은?

① 사용 경비	② 작업지 경사

③ 계절 및 온도	④ 노동력 투입 가능 정도